[bookmark: _Toc17011]一、施工组织设计
[bookmark: _Toc30042]（一）施工方案及技术措施
[bookmark: _Toc25285]1.1项目简述
项目名称：*
建设地点：*
工程特征：*
计划工期：*
招标范围：*
[bookmark: _GoBack]质量标准：*
[bookmark: _Toc2769]1.2施工总体目标
[bookmark: _Toc31156]1.2.1质量目标
*
[bookmark: _Toc4132]1.2.2工期目标
*
[bookmark: _Toc6910]1.2.3安全目标
防止重伤，杜绝死亡，达到无重大伤亡事故，无重大技术性事故，无火灾事故，无重大机械事故等“五无”要求。 
[bookmark: _Toc27041]1.2.4文明施工目标
按省、市级建设局有关要求进行文明施工，并达到省、市级主管部门规定的文明施工“合格”标准。 
[bookmark: _Toc25368]1.2.5新技术应用目标
为实现上述工程质量、工期、安全、文明施工等目标，充分发挥科技是第一生产力的作用，在工程施工中积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备和现代化管理技术，作为科技示范工程，科技进步率达到 2.5%。对于本工程我公司仔细研究招标文件和工程实际情况，综合本公司的实力决定在本工程采用的新技术、新工艺、新材料、新设备。
[bookmark: _Toc28098]1.2.6协调服务目标
信守合约、密切配合、按合同条件认真负责本工程的全面协调工作，以及协调与各有关方面的关系。接受发包方及监理单位对工程质量、进度、计划的协调、现场管理和控制的监督。并按合同要求，完成项目管理工作。
[bookmark: _Toc13061]1.2.7与业主、监理及参建单位配合、协作
若我公司有幸中标，将本着精诚合作、诚信为本的原则来进行本工程施工。并将无条件服从业主及监理的现场协调。与外部协调坚持“三多”：多通报工程进展状况，多提合理化建议，多主动承担施工中不足和缺点。
本工程工艺复杂，搞好各相关部门之间的协调合作是确保整个施工过程顺利进行的关键，也是确保工程奋斗目标顺利实现的关键。如能中标，公司将严格遵守合同约定，遵守业主的各项管理制度，服从业主、监理的统一协调与管理，认真履行好作为总承包单位的各项管理职能，与其他各分包单位的配合协作，确保工程整体建设目标的实现。
[bookmark: _Toc5161]1.3工程总体施工方案
我公司在仔细研究招标文件和招标会议精神后，非常重视此次投标，如我公司有幸中标，我公司将把本工程列为公司的重点工程，派遣精兵强将，依靠本公司的管理、技术和装备的优势，以及以往组织此类似工程的施工经验，建立完善的组织管理体系，强化管理、密切协调、精诚团结，确保工程优质、高效、按期完成。
[bookmark: _Toc31713]1.3.1总体思路
工程总体施工顺序为：按照先地下，后地上；先结构，后围护；先主体，后装修；先土建，后专业的总施工顺序原则进行部署。在施工过程中，采取分层分段流水，多工种立体交叉施工。在土方施工阶段，进行土方施工。在结构施工阶段，合理安排框架结构的施工顺序和施工进度。土建楼面施工阶段，积极创造条件保证如：砌筑抹灰、天棚抹灰等提前插入施工。在粗装修施工阶段，积极创造条件为装修作业，如墙地面砖等湿作业提前插入施工，其中屋面应在精装修开始前完成。专业施工方面，先进行有关专业管线的安装，然后再土建装饰施工，待管线打压、隐检、保温全部完成后，再进行饰面板的安装。电气工程在施工过程中如与消防施工线路发生矛盾，电气工程尽量避让。
根据招标文件要求和施工图纸的内容，通过现场勘察，综合考虑本工程的特点和难点，结合本公司的具体条件和各种优势。我公司拟采取“分项管理、突出重点；纵横穿插、交叉作业；精诚合作、保质保期”的方案。
[bookmark: _Toc2430]1.3.2纵横穿插、交叉作业
在土建工程施工同时，应进行室内水电及弱电的预埋，在土建后期还应先后插入室内水电、消防安装工程。
[bookmark: _Toc8137]1.3.3精诚合作、保质保期
本着精诚合作的精神服从业主及监理的指导，精心组织施工，制定详细的措施，来保证工程总目标的实现。在施工高峰期间，对人、材、机的需求量是相当大的，成立技术协调部门，直接负责施工过程中的协调、配合工作，调节冲突、平衡资源分配。为了确保本工程质量目标及工期目标，需合理安排好各项管理及分配工作，以实现总质量目标及总工期目标。
另本工程有众多的专业施工队伍穿插施工：钢筋工程、模板工程、安装工程、给排水工程；装修工程等多个专业施工班组进场施工。在施工过程中需要本着精诚合作的宗旨来实施协调、管理。项目的质量、安全、工期是本工程施工过程重点控制对象，需要制定严密的质量、安全、工期控制措施。
[bookmark: _Toc14130]1.3.4管理方面
在管理方面根据工期紧的实际情况，工程平面布置分布较散的特点，加大各种资源的投入；并进行合理组织，安排好施工流水段划分和立体交叉与流水施工作业，强调土建与安装的配合，同时为装修施工及时穿插创造条件，特别是要组织好均衡施工，避免因工作面不连续造成窝工的情况出现。
[bookmark: _Toc23305]1.3.5施工段划分
施工段的划分首先应解决好各施工阶段的工作相互交叉、制约的问题。分段必须基本满足逐段由低向高顺利推进的需要。施工段的划分必须解决好层间工作量不均衡的问题。各段工作量如不能基本平均接近，将直接影响劳动力、周转材料等资源的组织调配工作，影响基层班组的作业效率，同时，不均衡的用工也会给作业人员管理、生活设施布置安排带来更大压力，最终对整个工程施工组织不利。因此，分段时应尽量保证劳动力的均衡、有序流动。从而化繁为简，化难为易，保证大面上形成施工流向主线清晰、均衡作业的施工组织状态，进而为工期、质量等各大施工目标的完成提供可靠的保证。
垂直施工段划分：均以各自然层作为施工段；上部结构梁板砼与柱墙砼分开 施工，施工缝设在梁底下口50mm。
[bookmark: _Toc1657]1.4施工准备
[bookmark: _Toc32698]1.4.1施工场地及通讯准备
做好施工现场的“三通一平”工作，即水通、电通、道路通及场地平整。查勘现场，摸清工程实地情况，包括周围环境，运输道路、水电供应情况等等。按施工总平面图布置，安装水电，并进行测试。做好雨季施工的防水排污工作，修筑排水沟、沉砂井，保证场地不积水。
[bookmark: _Toc8185]1.5施工机具准备
根据施工组织设计组织编制机械设备进场计划，并做好其正常运转的保养工 作，按计划进场就位。 
[bookmark: _Toc24361]1.6劳动力准备
根据劳动力需要量计划筹集劳动力，组织好各专业队伍进场，办理各方面有关手续，同时按照培训计划组织培训（包括规章制度、安全生产、操作技术和精神文明教育等等各方面）。
[bookmark: _Toc13819]1.7生活设施准备
经现场勘察，就近搭设板房作为生活设施。对现场办公设施进行必要的维修及加固。按施工组织设计平面布置图安装施工用水用电线路。作好后勤工作安排，以便进场人员能够进场后迅速投入施工，解决工人食、住、工作等问题。充分调动职工的生产积极性。
[bookmark: _Toc22479]1.8施工技术准备
由生产技术部门协助项目有关人员认真学习图纸，并进行自审，熟悉图纸内容，了解设计要求施工达到的技术标准和工艺流程。并和其它专业（给排水、电气安装工程等）综合会审，对图纸上存在的问题、错误、矛盾进行汇总；进行设计交底和施工技术交底。
组织有关人员（公司生产技术部门协助）编制施工组织设计，在投标方案的基础上编制和健全施工方案，明确施工操作要点，对可能出现问题的部位和工序，提出针对措施。
明确各主要分部分项工程的施工方法。组织人员抽工抽料，及时订货加工。制定各项管理制度，根据本工程特点有针对性的编制各工序作业指导书（包括基础工程、钢筋工程、混凝土工程、墙体工程、屋面防水工程、门窗工程、电气工程、给排水工程等等）。
制订技术、质量、安全、消防、保卫、计划、经营财务、设备机具、材料、现场文明、政治思想工作、生活福利后勤服务等一系列的管理制度。进行分层次的技术、安全、质量、文明施工、现场管理制度交底。组织施工人员学习验收规范和质量检评标准，围绕本公司本工程的质量目标---合格，争创省优质工程，进一步强化质量管理措施。按着施工组织设计的施工进度计划和施工预算的工料分析，编制材料用量计划，作好材料的备料、供料，按计划进场及其保管工作。
根据施工组织设计中的施工程序和施工进度计划要求，确定各阶段劳动力的需要量，并从公司的劳务中心选择高素质的施工班组：对工人进行技术、安全、思想和法制教育，教育工人树立“质量第一、安全第一”的正确思想。本工程按着施工组织设计中确定的施工方法，为需进场的钢井架、砼泵、砂浆搅拌机等机械设备做进场准备工作。为保证施工机械能正常运转，应进行相应的保养和调试运转。 
[bookmark: _Toc5414]2.主要项目管理人员
[bookmark: _Toc29594]2.1项目经理及主要施工管理人员
针对本工程的特点，在管理人员的选用上，我们组织管理班组，选用一批责任性强、技术业务精、知识全面、又有很强的管理组织协调能力和具有奉献精神的技术管理骨干，形成一个富有生机活力、协调一致的集体，对这一集体我们将实行以人为本战略，实施动态管理，明确岗位职责，落实奖罚制度，要体现出其优越性。并通过对广大职工的各种培训教育，提高广大职工的素质和安全生产的积极性。
（1）项目经理
项目经理作为项目部的代表，在该工程开工前与公司签定工程项目承包合同，与公司确定该项目的任务指标。项目经理作为公司总经理在该工程的全权代表，根据公司对项目部的管理办法，项目经理每周须向总经理或副总经理汇报一次生产情况（包括进度、质量），汇报一次项目的财务及成本控制情况。
总工程师每周组织或安排工程部人员定期前往现场进行检查，对项目部的生产情况进行了解，并向总经理进行书面汇报。公司财务负责人每月对项目部进行财务稽核，对项目的财务状况进行综合评估，并向总经理递交财务报告。经慎重考虑，本工程的项目经理由我公司的优秀项目经理李明担任，该项目经理是我公司的优秀项目经理之一，有丰富的现场施工经验，曾参与过重大项目，这些工程施工中均能如实地反映设计意图，质量好、工期快、施工期间均未发生过重大的质量、安全事故、深得业主与设计单位的好评。
项目经理的主要职责：实现工程项目的总目标，节约投资，保证工期、保证质量，公平维护各方利益；负责制订施工组织设计和前期工作实施计划；主持项目实施中的重要会议，组织并主持每周初各工种工作例会和周末总结评定会，作出周报表和月报表上报公司和甲方备案；对项目进度、工期、成本费用支出、质量进行有效控制，并与计划预算对比分析，发现问题，及时处理解决；对甲方提出的变更、工作项目增减和合同变动按时上报，及时对工作范围作相应调整，并对各方面工作作出相应安排；制订管理制度文件，以保存完整的工程档案、会议纪要和洽商、通知单及各类重要文件；审查批准与工程有关的采购和现场行政支出；向甲方（建设单位或主管部门）提出阶段检查验收及完工通知，取得对方认可的正式接受文件；严格按合同、施工规范、施工程序组织施工，按质量检验评定标准主持检查，对不合格工程坚决不予交付使用。安全生产的第一责任人。
（2）主要施工管理人员
参与本工程施工的其他管理人员也均是我公司的业务骨干，项目部管理人员职责分工明确，协同配合，在项目经理的领导下，项目部全面负责现场的施工、技术、质量、安全、核算等工作，并根据作业计划和合同工期提出劳动力、材料机具需用计划，统一指挥生产，保证本工程的工期、质量、成本、安全和文明施工等各项控制目标和各项经济技术指标的实施。
本工程的项目管理人员都是跟随项目经理多年，一起并肩作战，共同完成过多个大中型项目，他们之间配合默契，分工明确，衔接严谨，是公司的王牌项目班子。
①技术负责人
负责项目施工技术管理工作；组织编制项目施工组织设计，报公司审批；批准项目重大施工方案；主持项目的工程内容和施工技术交底工作；组织并监督、检查技术标准、规范、施工方案和技术措施的实施；参加施工调度协调会，解决施工中的技术问题；指导项目施工资料的整理和归档工作。
②项目主管工长
对所管单位工程的施工组织、施工进度安全生产负直接责任；对班组进行书面的安全技术交底；组织实施技术安全措施；对施工现场的机具及临电的检查验收，合格后方可使用；参加每周的安全检查，边查边改；有权拒绝使用无证人员上岗作业；经常组织工人学习安全技术操作规程，及时制止和纠正违章作业的违纪行为；发生工伤事故及时向项目经理汇报，并保护好现场；负责实施文明施工。
③质量总监
负责该工程的质量自检、互检、经常分析质量状况，掌握质量动态。各分项工程开工前作好质量及规范要求布置会，分项工程工长填写质量保证书，方可施工；指导收集整理质量资料，对现场质量情况随时随地进行监控，督促及时填报工程质量检查评定报表，协助建立质量档案，作为奖罚依据和验收依据；按质量标准及时对工程质量进行验评，对不合格的有权责令返工或停工，并将经济损失如实上报；
验评工程质量时要在自检的基础上进行，发现问题要及时予以处理，对发生的质量事故如实上报；参加质量会议及质量检查，参加工程质量事故的分析、调查和处理；积极协助项目经理开展全面质量管理，指导质量攻关小组的活动。根据实际检验发问，经常提出质量研究课题；
在工程质量验评中，严格掌握质量标准，对检验评定的工程质量负责；坚持原则，正确反映质量情况，对隐瞒工程质量事故的，有权越级反映情况、实行目 标管理和全面质量管理；对职工进行“百年大计，质量第一”的思想教育，组织工人开展质量自检、做好质量预防控制工作，广泛发动工人开展质量管理；
认真贯彻“谁施工，谁负责”的原则，严格按施工合同、施工规范、施工程序组织施工，按照质量检验评定标准主持检查，对不合格工程坚决不验收；正确处理质量和进度的关系，杜绝单位抢工期忽视工程质量的现象，发生质量事故应及时处理，并积极配合技术、质检部门分析、研究处理；
支持技术、质检人员的工作，及时处理不听从正确意见所造成的工程质量事故和经济损失；对职工进行质量、安全教育，组织开展自检、互检和专检的验评，组织阶段验收和完工验收，主持质量分析会，并严格实行质量奖、罚措施，不断提高工程质量；
认真执行国家有关安全生产的方针、政策和规范，以及本公司的各种安全生产规章制度，具体领导本单位的劳动保护和安全生产，经常进行安全检查，制止违章作业，一旦发生工伤事故要及时上报，并认真分析事故原因，制定出处理意见和改进措施；主持制定安全技术措施，经常研究解决施工中存在的安全问题。
④安全文明负责人
协助领导做好安全管理工作，研究贯彻执行劳动保护和安全生产方针、政策、法令及规章制度；参加审查施工组织设计和编制安全技术措施计划，负责督促有关人员实施；深入施工现场进行安全检查，解决生产和安全问题，制止违章指挥及违章作业，遇有严重问题时有权令其停工整顿；
与有关部门共同做好安装工人的安全培训和考核发证工作；开展安全宣传活动，总结和推广安全生产的先进经验，对职工进行安全教育；对工伤事故进行统计、分析并上报，参加事故的分析调查及处理工作；在质量验评中，严格根据质量标准，坚持原则，正确反映质量情况，对隐瞒工程质量事故的有权越级反映情况；一旦发现不安全因素及隐患，应及时向有关领导如实反映，以便及时消除不安全因素，保证施工正常进行；参加工程验收，定期总结安全管理经验。
⑤材料总管
编制向甲方申报计划和自行采购计划；根据机具、材料动员计划，组织项目所需的机具、材料进场；与甲方签订物资供应分工协议、协调甲方所供物资的有关事项；负责项目范围内的物资采购；
负责对甲方提供的物资验收，办理交接手续；负责物资的进货检验和试验；负责现场库房管理及物资入库、保管、发放、维护保养；负责施工余料的回收及退库。试验：各种材料的检测检验，并向业主、监理提交资料。
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[bookmark: _Toc15357]3.1工程测量方案
（1）工程的测量内容主要包括：
各施工平面的定位；
各结构层的标高控制及各结构层的平整度、坡度控制；
（2）测量定位首先根据甲方提供的坐标和水准点复测检查，坐标轴线和标高。为确保工程测量质量，成立一个由项目工程师负责的测量小组，小组各成员必须持证上岗，严格执行中华人民共和国国家标准《工程测量规范》和有关规定。
[bookmark: _Toc12506]3.2工程测量总体构想
工程的定位将采用“坐标定位”的方法来进行轴线控制。垂直部分采用经纬仪和激光铅垂仪控制。水平采用往返“精密水准”测量。 
[bookmark: _Toc18996]3.3平面轴线控制测量
基准平面控制网的设置以业主提供的基准点为依据。其基准点精度应控制在2 ㎜以内。基准点的精确程度将直接影响整个工程的测量精度。基准控制网是建立在基准点的基础上。设置时要求同时满足稳定、可靠和通视三个要素。同时，还需附加一些保证措施，建立一个控制副网或设置方位汇交点等方法以防止基准控制网遭到不可预见事件的破坏。标高以业主提供的水准点为基准。
[bookmark: _Toc4040]3.4轴线控制测量
利用基准平面控制网中的某一点作为测站（满足通视和方便的要求），平面坐标测量法测量轴线，原则上应一次测量到位。轴线坐标控制点投测完毕之后，互相之间应进行校核。同时可检验偏差情况，以及时纠正。垫层施工完毕将测量网分别对各轴线的汇交点对号入座，投设到垫层上，弹线，做上红漆标志后方可实施。
[bookmark: _Toc24024]3.5高程控制测量
根据业主提供的城市等级水准点，采用往返水准或闭合水准测量。用精密水准仪引测施工基准水准点，测量精度按二等水准精度测设。
施工基准水准点应布置在受施工环境影响小且不易遭破坏的地方。以基准水准控制点为依据，用精密水准仪采用闭合水准测量的方法，将高程引测至基坑边的临时水准点处。
在基础施工完毕，将水准基准点引测至基础做好标志，并弹好水准线，以此线通过外墙大角向上传递，控制标高，为确保精度，定期由水准基准点对基准线进行校核。
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（一）、作业条件
1、土方开挖前，应根据施工方案的要求，将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕，对己完成的管桩做好标志，防止机械或汽车碰坏。
2、 建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线（桩）、标准水平桩及开槽的灰线尺寸，必须经过检验合格；并办完预检手续。
3、 夜间施工时，应有足够的照明设施；在危险地段应设置明显标志，并要合理安排开挖顺序，防止错挖或超挖。
4、在挖土方前，应做好地面排水和降低地下水位工作。
开挖有地下水位的基坑槽、管沟时，应根据当地工程地质资料，采取措施降低地下水位。一般要降至开挖面以下0.5m，然后才能开挖。
5、施工区域运行路线的布置，应根据作业区域工程的大小、机械性能、运距和地形起伏等情况加以确定。
6、 在机械施工无法作业的部位和修整边坡坡度、清理槽底等，均应配备人工进行。
7、土方施工前应进行挖、填方的平衡计算，综合考虑土方运距最短、运程合理和各个工程项目的合理施工程序等，做好土方平衡调配，减少重复挖运。
8、土方工程施工，应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度、压实度、排水、降低地下水位系统。平面控制桩和水准控制点应采取可靠的保护措施，定期复测和检查。土方不应堆在基坑边缘，并随时观测周围的环境变化。
9、雨季和冬季施工应遵守国家现行有关标准。
10、基坑开挖前，应根据支护结构形式、挖深、地质条件、施工方法、周围环境、工期、气候和地面载荷等资料制定施工方案、环境保护措施、监测方案，经审批后方可施工。
11、土方开挖的顺序、方法必须遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。
12、在施工过程中基坑边堆置土方不应超过设计荷载，挖土方时不应碰撞或损伤支护结构、降水设施。
13、基坑开挖至设计标高后，应对坑底进行保护，经验槽合格后，方可进行垫层施工。
14、基坑土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。当设计有指标时，以设计要求为依据，如无设计指标时应规定执行。
（二）、技术准备
（1）组织学习图纸，地勘，进行技术交底，施工技术交底，编制施工预算。
（2）提出材料计划和技术资料。
（3）对各工种进行培训，学习施工技术、规范、安全法规、安全技术规程、安全操作规程。
（4）对新进工人进行安全教育。
（三）、机械准备
挖掘机、碾压机、蛙式打夯机、潜水泵。
根据土质要求，合理选择放坡系数放坡。采用斗容量履带挖掘机一台配合自卸车进行基坑土方开挖以保证施工机械的连续作业，挖出土方全部外运至废旧场地内堆放。
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A、开挖时根据基坑支护设计要求应分层进行。每层开挖厚度不超过2m,当土方开挖快接近基底标高时，在边坡上放出基底标高控制线，控制线采用红色油漆进行标注。挖掘机应使用平刮方式进行挖土，现场配合测量人员随时测量挖土的标高，避免土方超挖。 
B、基坑开挖完毕，应全面进行钎探，然后会同勘察、设计、业主、监理等有关部门进行验槽，在确定已达到设计标高及容许承载力，并办完隐检手续，签证齐全后方可进行基础施工。 
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现有自然地面土方标高高于室内±0.00约1.8～2.0m,根据现场实际、图纸要求及地勘报告，挖土主要工艺:
1～10轴交A～D轴部分土方暂挖至-0.8m, 再用小型机械配合人工挖桩基承台土方.
10～14轴交于A～C轴为地下室设备房部位, 底板设计标高为-3.3m, 此范围土方开挖笫一次先挖至-0.8m;第二次再进行-3.3m部分基坑土方开挖.
本工程采用机械大开挖方式进行土方施工。根据土质要求，合理选择放坡系数放坡。采用反铲履带挖掘机进行土方开挖，自卸车进行倒土运输。开挖地下深坑时，根据基坑情况可增设小型挖掘机。一次开挖到位，最后采用人工清槽，土方全部外运至废旧场地内堆放.
地下室设备房即-3.3m部分, 靠碧水龙庭花园一面按设计变更要求，釆用护壁予制砼管桩, 桩长9m, 桩与桩的净空为80cm, 土方挖走后, 将原有土基修平压实, 在桩与桩的中间土层加钢丝用膨胀镙栓固定在两桩上保护,其余三面土方开挖釆用放坡，基坑壁放坡系数拟采用： 1：1放坡系数，并采取边坡支护。开挖后根据实际情况后作适当调整。
工艺流程：放线→分层开挖→修边(坡)→基(槽)底整平→基(槽)底预留土层→基(槽)底找平。
基坑开挖完毕，应全面进行钎探，然后会同勘察、设计、业主、监理等有关部门进行验槽，在确定已达到设计标高及容许承载力，并办完隐检手续，签证齐全后方可进行基础施工。
操作要点：
（1）土方开挖至设计标高40-50cm时复核开挖位置，确定其正确后继续开挖至垫层顶标高时及时会同建设、设计、质监部门验槽；签字认定后及时浇筑垫层砼封闭；做到随挖随检，随验随浇，避免雨水、地表水浸泡土质发生变化。
（2）挖方的弃土或放土，应保证挖方边坡的稳定与排水，当土质良好时，应距槽沟边缘0.8m以外堆放，且高度不宜超过1.5m。
（3）土方工程一般不宜在雨天进行。在雨季施工时，工作面不宜过大。应逐段、逐片地完成，并应切实制订雨季施工的安全技术措施。
（4）为减少对地基土的扰动，机械挖土应在基底标高以上保留 200mm左右，以后用人工挖平清底；如人工挖土后不能立即修筑基础或铺设管道时，也应保留180mm厚的土层暂时不挖。所有预留厚度应在基础施工前用人工挖除。
（5）挖至基坑（槽）底时，应及时会同甲方、监理和设计人进行验槽。以便对软弱夹层进行深挖与处理。
（6）控制避免基坑超挖：有水平标准严格控制基底的标桩，标桩间的距离≤3m，以防基底超挖。
（7）夜间施工时，施工现场应有足够照明设施，在危险地段设置明显的警示标志和护栏。
（8）土方开挖前，应对周围环境进行普查，清除安全隐患。对邻近设施在施工中进行沉降和位移观测。
（9）工上下深坑（槽）应预先搭设稳固安全的阶梯，避免上下时发生坠落。人员专用通道应在施工组织设计中确定，其攀登设施可视条件采用梯子或专门搭设，应符合高处作业规范中攀登做的要求。
（10）在雨季挖土方时，必须排水畅通，应注意边坡的稳定。下大雨时应暂停土方施工。
（11）施工中，施工员要经常注意边坡是否有裂缝、滑坡迹象，一旦发现，应该立即停止，待处理和加固后才能进行施工。
（12）所有施工机械应按规定进场经过有关部门组织验收确认合格，并有记录。
（13）机械挖土与人工挖土进行配合操作时，人员不得进入挖土机作业半径内，必须进入时，待挖土作业停止后，人员方可进行坑低清理、边坡找平等作业。
（14）挖土机作业位置的土质及支护条件，必须满足机械作业的荷载要求，机械应保持水平位置和足够的工作面。
（15）挖土机司机属特种作业人员，应经专门培训考试合格持有操作证。
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A、材料及主要机具准备 
a、土：宜优先利用基槽中挖出的土，但不得含有有机杂质。使用前应过筛，其粒径不大于50mm，含水率应符合规定。 
b、主要机具有：蛙式或柴油打夯机、手推车、筛子（孔径40～60mm）、木耙、铁锹（尖头与平头）、2m靠尺、胶皮管、小线和木折尺等。
B、作业条件： 
a、 施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等，合理地确定填方土料含水率控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数；重要回填土方工程，其参数应通过压实试验来确定。 
b、回填前应对基础、保护层等进行检查验收，并且要办好隐检手续。其基础混凝土强度应达到规定的要求，方可进行回填土。 
c、管沟的回填，应在完成上下水的管道安装和管沟墙间加固后，再进行。并将沟槽、地坪上的积水和有机物等清理干净。 
d、施工前，应做好水平标志，以控制回填土的高度或厚度。如在基坑（槽）或管沟边坡上，每隔3m 钉上水平板；室内和散水的边墙上弹上水平线或在地坪上钉上标高控制木桩。 
C、工艺流程： 
基坑( 槽) 底地坪上清理→检验土质→分层铺土、耙平→夯打密实→检验密实度→修整找平验收。
a、填土前应将基坑（槽）底或地坪上的垃圾等杂物清理干净；坑槽回填前，必须清理到基础底面标高，将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。 
b、检验回填土的质量有无杂物，粒径是否符合规定，以及回填土的含水量是否在控制的范围内；如含水量偏高，可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施；如遇回填上的含水量偏低，可采用预先洒水润湿等措施。 
c、回填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土厚度为200～250mm；人工打夯不大于200mm。每层铺摊后，随之耙平。 
d、回填上每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯，夯夯相接，行行相连，纵横交叉。并且严禁采用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。 
e、深浅两基坑（槽）相连时，应先填夯深基础；填至浅基坑相同的标高时，再与浅基础一起填夯。如必须分段填夯时，交接处应填成阶梯形，梯形的高宽比一般为1∶2。上下层错缝距离不小于1.0m。 
f、基坑（槽）回填应在相对两侧或四周同时进行。基础墙两侧标高不可相差太多，以免把墙挤歪；较长的管沟墙，应采用内部加支撑的措施，然后再在外侧回填土方。 
g、 管沟时，为防止管道中心线位移或损坏管道，应用人工先在管子两侧填土夯实；并应由管道两侧同时进行，直至管项0.5m 以上时，在不损坏管道的情况下，方可采用蛙式打夯机夯实。在抹带接口处，防腐绝缘层或电缆周围，应回填细粒料。 
h、回填土每层填土夯实后，应按规范规定进行环刀取样，测出干土的质量密度；达到要求后，再进行上一层的铺土。 
i修整找平：填土全部完成后，应进行表面拉线找平，凡超过标准高程的地方，及时依线铲平；凡低于标准高程的地方，应补土夯实。
j、夜间施工时，应合理安排施工顺序，设有足够的照明设施，防止铺填超厚，严禁汽车直接倒土入槽。 
k、基础或管沟的现浇混凝土应达到一定强度， 不致因填土而受损坏时，方可回填。 
l、管沟中的管线，从建筑物伸出的各种管线， 均应妥善保护后，再按规定回填土料，不得碰坏。
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2. 准备工作
在挖基坑石方施工前，需要进行一系列的准备工作，以确保施工的顺利进行：
- 确定基坑位置和尺寸，完成相关的测量和定位工作。 
- 准确了解地下管线的走向和位置，在施工区域周边进行标记。 
- 初步研究施工现场的地质情况，判断地质构造特征及地下水位。
 - 清理地表表土和障碍物，保证施工区域的可通行性。
3. 施工方案设计
挖基坑石方施工方案是根据具体施工条件和施工目标的要求，制定的施工计划和方法。在设计施工方案时，需要考虑以下几个方面： 
- 施工现场的地质状况和地下水位，采用合适的施工方法，如开挖方法、支护方式等。 
- 基坑的尺寸和形状，确定挖掘的范围和深度。 
- 施工进度和周期，合理安排施工工序，确保施工顺序和时间节点。 
- 考虑环境保护和安全措施，采取必要的措施，减少对周边环境的影响。
4. 施工过程
挖基坑石方施工的主要步骤包括：地表开挖、地下水控制、支护施工和石方坡面处理。
4.1 地表开挖
地表开挖是指将施工区域表土和杂物清理掉，以便进行下一步的开挖工作。地表开挖时需要注意以下事项： 
- 合理安排机械设备的工作，确保施工区域的平整度和清洁度。 
- 对于特殊场地，如沼泽地、软土地等，需要采取相应的措施，保证机械设备的通行。
4.2 地下水控制
地下水控制是指在开挖过程中控制地下水位，以确保施工的安全和顺利进行。
地下水控制包括以下步骤： 
- 利用水泵将基坑内的积水抽排出去。 
- 根据地质条件
和地下水位的情况，采用不同的排水方式，如抽水井、地下水位降低法等。
4.3 支护施工
支护施工是为了防止挖掘到地下水位以下土层时发生塌方。支护施工的具体方式和方法因地质条件而异，常见的支护方式有： - 土方支护：采用搭设钢筋网和喷浆方法，增加土体的黏结力和模数。 - 随墙支护：采用封闭式支护，结合土钉墙或混凝土梁等进行加固。
4.4 石方坡面处理
石方坡面处理是指对挖掘整理后的挖方坡面进行修整和处理，达到设计要求。
石方坡面处理需要注意以下几个方面： 
- 清除挖方坡面上的松散土和石块，确保坡
面的光滑度和平整度。 
- 若石方坡面较长或坡度较大，应根据设计要求采取相应的防护措施，如喷涂防护剂、设置保护栏等。
5. 安全措施
在挖基坑石方施工过程中，安全是至关重要的。为了保障施工人员的安全，需要采取以下安全措施： 
- 严格遵守施工现场的安全规程和操作规范，加强安全教育和培训。 
- 设置安全警示标志，保持施工区域的明确界限，警示无关人员进入。
- 使用符合标准的个人防护装备，如安全帽、安全绳等。 
- 定期检查施工设备和工具的安全性能，确保其良好状态。
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一、技术准备
1、施工前进行回填土分项工程的安全、技术交底工作，做好标高的抄测和分层厚度标定工作。
2、对土料见证取样，送实验室进行土质实验、素土击实试验等；
3、准备现场检测工具：环刀、天平、酒精灯、烧锅等实验器皿，用于检测每层夯实土的干容重，计算回填土的压实系数是否达到设计要求；
材料、施工机具
1、施工现场车辆行走道路，土方、白灰等材料的堆放场地；
2、备好转运、夯实机械如装载机、打夯机等、电缆、照明设备及手推车、铁锹、靠尺等工具；
3、回填土不得含有有机杂质，其粒径不大于50mm，含水率符合规定；抄测好填土标高线，并且按要求分好各层回填厚度；回填土内不得含有植物、砖块等杂物，为保证回填质量必须清理干净；
二、施工工艺
1.工艺流程：
基底整平－检验土质－分层铺土、耙平－机械碾压－检验密实度－修整平－验收
2.回填前应将基坑底上回落的散土清理干净；
3．检验回填土的质量有无杂物，粒径是否符合规定，含水量是否在控制的范围内，如含水量偏高，可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施；如含水量偏低，可采用预先湿润等措施；
4.回填土一次虚铺厚度不得超过25cm，用铁锹整平，再使用打夯机夯实，每层夯实遍数一般不得少于4遍，并且随压随整平，留踏步槎的部位适当增加压实遍数；
5.灰土施工时应严格按灰土的配合比体积比进行拌和均匀，土料进行过筛拌灰，控制好含水量，方法为：用手紧握成团，两指轻捏即碎为宜，如土料中水分含量过大或不足时，应晾干或湿水后再进行夯实；灰土施工应拌和均匀，颜色一致，控制措施为：每班施工前必须按比例拌好样品，进行参照拌和施工，当天拌合好的灰土必须当天用完，灰土不得过夜夯实；
6.回填土每层填土压实后，应按规定进行环刀取样，测出干土的质量密度；达到要求后，再进行上一层的铺土，每次取样时均报监理单位现场监督见证；压实系数不少于；
7.雨期施工：室外回填应连续施工、尽快完成，防止天气突变造成施工困难；如遇雨天应对施工用土和施工场地进行覆盖，防止造成雨后短期内不能施工，造成窝工和工期拖延；
8.已填好的土如遭水浸，应把稀泥铲除后，方能进行下一道工序。
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一、施工准备工作
1、计算土方量，选择合适的弃土场，落实弃土场位置。
2、合理选择运输车辆从挖方现场到弃土场的行驶路线，避开交通高峰期和可能造成的交通拥堵，选择交通量相对较小和运距相对较近的线路。
3、自卸车配备：根据本工程的土方弃置量，选用自卸车进行土方运输，每台挖掘机配备1辆自卸车。
4、根据本工程的土方弃置量和弃土场的现场情况，弃土场现场配备1台推土机，1台推土机，并联系相关加油车辆及时加油。
5、每台自卸车和推土机至少配置驾驶员2名，确保施工时可以24小时作业。
6、弃土场场地平整：余方弃置施工前，根据弃土场现状，对弃土场进行先期平整，修筑临时便道，确保运输车辆顺利进场倾倒土方，并使现场土方能合理堆放。
7、联系协调相关部门，做好前期工作。对自卸车驾驶员做好安全教育和交底工作，并审查自卸车相关证件，确保车辆在运输工程中不出现重大交通事故和其他安全事故。
二、余方弃置施工
1、运输车辆有序在挖方现场等待装车，按照指定线路进出场，现场安排专人指挥运输车辆通行。
2、车辆行驶过程中，注意遵守交通规则，避让行人，文明行车。
3、进入弃土场时，按指定的路线进出场，按现场人员指定位置倒土，推土机及时将弃置土方平整并推到相应位置，做到使弃土场容土量最大。
4、弃土场现场倒土位置要事先确定，避免倾倒土方堵塞弃土场进出场道路，遇到有影响道路的土方，推土机应就近及时平整。
5、施工期间，应及时关注挖方现场运输车辆调配和配置情况，根据现场需要及时增减运输车辆，以使运输能力达到最大化，及时将挖方现场土方运出，提高工作效率。
6、针对交通高峰期，运输车辆应按事前制定的线路行驶，尽量避开交通量大的地段，同时也避免加重交通堵塞的情况。
7、弃土现场配置2台水泵，确保在阴雨天气施工时，能够及时将积水排出。
8、根据本项目弃置土方的土质情况，粉质类和粉砂类土质遇水强度变差，因此在弃土场现场要准备一定的块石和碎石料或将路面结构层破除料另行堆放，下雨天施工时，对出现影响车辆行驶的地方要用石料和路面结构填料铺实，确保运输车辆通行顺利。
[bookmark: _Toc17784][bookmark: _Toc31039][bookmark: _Toc9668][bookmark: _Toc185]4.5卫生间防水
二、施工准备
1、材料选型
卫生间防水选材为JS涂料Ⅱ型，涂膜厚度要求：1.5mm。
2、作业条件
1）、表面必须清扫干净，不得有浮沉、杂物、明水等，管道、墙角等阴阳交抹成圆弧形，阴角圆弧半径不小于50mm，阳角圆弧半径不小于15mm。
2）、轻集料砌块墙体用抹灰找平。满足做防水需要。
3防水涂料配合比
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三、主要施工方法
1、施工工艺流程
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2、复合防水涂料在施工之前，应先将结构表面清理干净，保持干燥，不得有明水。
3、涂刷前应先在结构表面上涂一层与涂料相容的基层处理剂。
4、细部附加层
对地漏、管根、阴阳角等易发生漏水的部位，应进行密封或加强处理。
（1）、嵌填密封膏：按设计要求在管根等部位的凹槽内嵌填密封膏，
密封材料应压嵌严密，防止裹入空气，并与缝壁粘结牢固，不得有开裂、鼓泡和下塌现象。
（2）、细部附加层：在地漏、管根、阴阳角和出入口等易发生漏水的薄弱部位，用堵漏灵等材料密封。刷JS附加层，然后大面积涂刷防水层。
5、涂刷中、面防水层
按设计要求和防水涂料配合比，将配制好的Ⅱ型JS复合防水涂料，均匀涂刷在基层表面。每遍涂刷量以0.8—1.0kg/m²，多遍涂刷，直至达到设计规定的涂膜厚度要求。一般表干时间为4~6小时。
6、每遍涂刷时应交替改变涂层的涂刷方向，同层涂膜的先后搭茬宽度宜为30~50mm。
7、涂料防水层的施工缝（甩槎）应注意保护，搭接缝的宽度应大于100mm，涂刷前应将甩茬表面处理干净。
8、试水试验
在最后一遍防水层干固48h后，蓄水24h，无渗漏为合格。
9、保护层或饰面层施工
蓄水试验合格后，即可做保护层或饰面层施工。本工程采用20mm厚水泥砂浆保护层。
四、成品保护措施及注意事项
1、成品保护
1）、操作人员应严格保护已做好的涂膜防水层。涂膜防水层未干时，严禁在上面践踏；在做完保护层以前，任何与防水作业无关的人员不得进入施工现场；在第一次试水合格后应及时做好保护层，以免损坏防水层。
2）、地漏或排水口要防止杂物堵，确保排水畅通。
3）、施工时，不允许涂膜材料污染已做好饰面的墙壁，卫生洁具、门窗等。
2、注意事项
1）、防水涂料的配制及施工，必须严格按本公司的技术要求进行。配置好的防水涂料应在3h内用完。
2）、粉料应存放在干燥处，液料应存放温度在5℃以上的阴凉处。
3）、卫生间施工时应有足够的照明。
五、质量保证措施
1.涂料防水层所用材料配合比必须符合设计要求；涂料的施工，必须严格按照涂料的技术要求和本作业设计进行。
2.涂料防水层的基层应牢固；基面应洁净、平整，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象；
3.涂料防水层应与基层粘结牢固，表面平整、涂抹均匀，不得有流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷。
4.涂料防水层的平均厚度应符合设计要求。涂刷应待前一道涂层实干后进行；涂层必须均匀，不得漏涂。施工缝的接缝宽度不应小于100mm。
5.涂料施工完毕后应及时做好保护层，保护层应符合设计规定。侧墙涂料防水层的保护层与防水层粘结牢固，结合紧密，厚度均匀一致。
六、安全和文明施工措施
1.施工前对每位作业人员进行安全教育和安全交底。作业人员进入现场必须穿平底鞋、穿戴齐全劳保用品。
2.临边作业必须搭设临时防护，以安全和方便施工。
3.施工时，现场材料不得乱放乱堆，应有固定堆放点，不得近火。现场不得吸烟。
4.禁止施工现场乱拉电线，乱接水管。
5.夜间施工时，现场施工用电必须按规定进行，不得私自接线和改线。
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1.工艺流程：基层表面处理→涂刷冷底子油→细部节点附加增强处理→节点附加层验收→点粘第一层SBS卷材→热熔铺贴搭接缝→检查验收第一层SBS卷材→铺贴第二层SBS卷材→第二层SBS卷材热熔满粘→热熔铺贴搭接缝→防水层验收→成品保护。
2.涂刷基层处理剂
施工前，必须将基层彻底打扫干净，清除一切杂物。经质检、监理验收合格后、并办理隐检手续方可铺贴。
基层经过隐蔽验收合格后，涂刷冷底子油，要求薄厚均匀一致，小面积或阴阳角等细部不易滚刷的部位，要用毛刷蘸基层处理剂认真涂刷，不得有麻点、露底、漏刷等缺陷，切勿反复涂刷。
基层处理剂涂刷完毕，达到干燥程度（手摸不沾手）方可进行施工，铺贴防水卷材。
3.细部附加层处理
凡存在阴阳角部位附加层的宽度不小于500mm，采用满粘法施工。对转角处、阴阳角部位。阴阳角（此处的阴阳角专指三维交叉部位）在防水层施工中，数量较多，也是防水层薄弱的部位之一。在铺贴卷材之前，先做防水卷材附加层。卷材附加层应增贴一层与防水层相同卷材。该处的通常做法是由施工作业人员按照下图方式现场裁剪和安装：
4.铺贴防水卷材
防水卷材与基础基层采用满粘法施工；卷材搭接缝处、卷材与卷材之间、卷材与立墙基层之间均采用满粘法施工。立面卷材应由下往上推滚施工。
采用热熔法粘结大面积地铺贴卷材时，用汽油喷灯或火焰加热器烘烤卷材底面和基层表面，使卷材底面的沥青溶化，边烘烤边向前滚铺卷材，随后用压辊滚压，挤出卷材与基层之间的空气，使其与基层粘结牢固，注意喷灯火焰与基层、卷材之间的距离，其烘烤温度和时间以使沥青层呈熔融状态为度，不得过分加热避免烧穿卷材。喷灯火焰与成卷卷材和基层表面的喷嘴成卷的防水卷材
5.防水施工要点
5.1.对防水主材及其辅材的优选，保证其完全满足该工程使用功能和设计以及规范的要求，并满足环保性要求；
5.2.防水材料，应是市建委认证的厂家，必须具备产品准用证、出厂合格证、防伪标志、检验证明和现场复试报告单。施工人员必须持证上岗；
5.3.防水做法及防水节点设计必须科学合理，专业技术人员要根据本工程特点绘制防水施工节点详图，经设计人员审核后，指导施工；
5.4.对防水施工的质量必须进行严格的程序控制、过程控制和环节控制；
5.5.对防水层的保护措施和防水保护层的施工要确保防水的安全可靠性；
5.6.对室内功能性房间和机电设备房间的防水必须通过严格的程序和过程控制，以确保防水施工质量；
5.7.在施工过程中重点加强施工缝、阴阳角、机电穿管处、防水收边处等细部节点的防水处理；
5.8.防水基层必须干燥、干净，含水率不大于9%，检验方法为将1m卷材平坦干铺在找平层上，静置3~4h，掀开检查覆盖部分与卷材上未见水印即可。防水基层应坚硬无空鼓、无起砂、裂缝、松动、凹凸不平等缺陷。屋面的防水基层尤其不能有积水等现象；
5.9.施工人员应加强质量意识，勿使器具损伤、重物砸破已做好的防水层，作好作好成品保护；
5.10.防水工程按照《地下防水施工质量验收规范》对防水施工质量进行验收。
6.屋面细部构造施工
6.1.檐沟：卷材防水应由沟底翻上制沟外檐顶部，卷材收头应用水泥钉固定，并用密封材料封严。尤其是平屋面与网架金属屋面相交处的防水处理是关键点。
6.2.水落口：水落口杯上口标高应设置在沟底的最低处；防水层粘入水落口杯内不小于50mm。
7.质量验收标准
7.1.所用防水材料必须符合设计和施工规范规定。检验产品准用证、出厂质量证明、试验报告、说明书及防伪标志，并且现场取样试验。
7.2.卷材防水层、涂膜防水层及其变形缝、檐口、泛水、水落预埋件等细部做法必须符合设计要求和施工规范规定。
7.3.作业单位必须具备相应资质，作业人员必须持证上岗，有关证明材料齐全。
7.4.卷材防水层不得有渗漏现象。
7.5.铺贴卷材防水层的表面应符合排水要求，防水层无积水现象。
7.6.附加层要符合规范和设计要求。
7.7.卷材防水层铺贴和搭接、收头等细部做法应符合设计要求和施工规范的规定，并应粘结牢固，无空鼓、损伤、移动、滑移、翘边、起泡、皱褶等缺陷。
8.成品保护
8.1.已铺好的卷材防水层，应及时采取保护措施，不得损坏，以免造成后患。
8.2.穿过屋面、墙面等处管根，不得损伤和变位。
8.3.变形缝、水落口等处施工中临时堵塞的废纸、麻绳、塑料布等及时清理出去，保持管内、口内畅通。
8.4.防水层施工完成后，应及时做好保护层。
8.5.施工时不得污染已做完的墙面等部位。
9.安全、消防、文明施工措施
9.1.防水层所用的卷材、粘结剂、底胶等均属易燃物品，存放和操作应远离火源，并不得在阴暗处存放，防止发生意外。
9.2.防水层铺贴不得在雨天、大风天施工。
9.3.建立现场场容管理机构，明确分工，责任落实到人。
10.质量通病预防
10.1.空鼓：卷材防水层空鼓发生在找平层与卷材之间，且多在卷材的接缝处，其原因是防水层存有水分，找平层不干，含水率过大；空气排除不彻底，卷材没有粘贴牢固或刷胶厚度不均、厚度不够、压的不实，使卷材起鼓，施工中应控制基层的含水率，并把好各道工序的操作关。
10.2.渗漏：渗漏发生在穿过屋面管根、出水口、伸缩缝和卷材搭接处等部位。伸缩缝未断开，产生防水层撕裂；其它部位由于粘贴不牢，卷材末端收头处理不当，有空隙等；接槎处漏水原因是甩出的卷材未保护好，或基层清理不干净、卷材搭接长度不够等、施工中应加强检查，严格执行工艺规程，认真操作。
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一、施工准备
材料准备
1.砖：品种、强度等级必须符合设计要求，并有产品合格证书和性能检测报告。砖应色泽均匀，边角整齐，无裂缝、掉角等缺陷。
2.水泥：采用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，强度等级不低于标准等级出厂合格证及复试报告。
3.砂：中砂，含泥量不超过 5%，使用前过筛。
4.水：采用饮用水或不含有害物质的洁净水。
5.拉结钢筋：规格、型号符合设计要求，并有产品合格证。
机具准备
1.机械设备：砂浆搅拌机、垂直运输设备（如塔吊、施工电梯等）。
2.主要工具：大铲、瓦刀、托线板、线坠、小白线、卷尺、水平尺、皮数杆、扫帚等。
作业条件准备
1.基础或楼层结构验收合格，弹出墙身轴线、墙边线、门窗洞口线等，并经验线符合设计图纸要求。
2.按设计要求，结合砖的模数，设置好皮数杆，皮数杆间距不宜超过 15m，转角处均应设立，皮数杆上应注明砖的皮数、灰缝厚度以及门窗洞口、过梁、楼板等的标高。
3.砌筑前，砖应提前 1 - 2 天浇水湿润，使砖的含水率控制在 10% - 15%，以保证砌筑质量。
4.施工现场的运输道路应畅通，各种材料按平面布置图堆放整齐，并做好防雨、防潮措施。
5.搭好砌筑用的脚手架，脚手架步距及间距应符合安全操作规程要求，经验收合格后方可使用。
二、施工工艺
工艺流程
基层清理→放线→摆砖样→立皮数杆→盘角→挂线→砌筑→勾缝→清理
操作要点
1.基层清理：将砌筑部位的基层表面清扫干净，剔除浮浆、松散颗粒等杂物，并浇水湿润。
2.放线：根据设计图纸，在基础顶面或楼层结构面上放出墙身轴线、墙边线、门窗洞口线等，经复核无误后，方可进行砌筑。
3.摆砖样：在放线的基础上，按照砖的模数，试摆砖样，以确定砖的组砌方式、灰缝宽度以及门窗洞口等部位的位置，使砖的排列合理、美观，同时尽量减少砍砖。
4.立皮数杆：在墙的转角处、交接处及每隔 10 - 15m 立一根皮数杆，皮数杆要垂直、牢固，标高一致，杆上注明砖的皮数、灰缝厚度、门窗洞口、过梁、楼板等的标高位置。
5.盘角：砌墙前先盘角，每次盘角高度不宜超过 5 皮砖，盘角时要认真对照皮数杆的砖层和标高，控制好灰缝大小，使墙角水平垂直。盘角砌好后，要进行吊靠检查，合格后方可挂线砌墙。
6.挂线：砌筑一砖及以上厚墙时，必须双面挂线，以保证墙体的平整度和垂直度。如果长墙几个人同时砌筑，可从墙的两端同时挂线，中间设支线点，小线要拉紧，每层砖都要穿线看平，使水平缝均匀一致，平直通顺。
7.砌筑：
（1）采用 “三一” 砌筑法，即一铲灰、一块砖、一揉压的砌筑方法。砖要砌得横平竖直，灰缝饱满、均匀，厚度控制在 8 - 12mm 之间。
（2）砌筑时，应按照已确定的组砌方式进行，上下错缝，内外搭砌，砖柱不得采用包心砌法。
（3）墙体与构造柱连接处应砌成马牙槎，马牙槎先退后进，进退尺寸不小于 60mm，高度为 300mm 左右（即五皮砖）。沿墙高每隔 500mm 设置 2φ6 拉结钢筋，拉结钢筋伸入墙内不少于 1000mm，末端应做 90° 弯钩。
（4）门窗洞口两侧应砌成实心砖跺，洞口顶部应设置过梁。过梁可采用预制钢筋混凝土过梁或现浇钢筋混凝土过梁，其规格、型号及配筋应符合设计要求。
8.勾缝：墙体砌筑完成后，应进行勾缝处理。勾缝采用 1:1 水泥砂浆，勾缝形式可根据设计要求或实际情况确定，如平缝、凹缝、凸缝等。勾缝要做到横平竖直、深浅一致、光滑密实，不得有瞎缝、假缝、透缝等缺陷。
9.清理：砌筑完成后，应及时清理墙面及地面上的剩余砂浆、杂物等，做到工完场清。
三、质量标准
主控项目
1.砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。
2.砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于 80%。
3.砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的 2/3。
4.非抗震设防及抗震设防烈度为 6 度、7 度地区的临时间断处，当不能留斜槎时，除转角处外，可留直槎，但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋，拉结钢筋的数量为每 120mm 墙厚放置 1φ6 拉结钢筋（120mm 厚墙放置 2φ6 拉结钢筋），间距沿墙高不应超过 500mm；埋入长度从留槎处算起每边均不应小于 500mm，对抗震设防烈度 6 度、7 度的地区，不应小于 1000mm；末端应有 90° 弯钩。
一般项目
1.砖砌体组砌方法应正确，上、下错缝，内外搭砌，砖柱不得采用包心砌法。
2.砖砌体的灰缝应横平竖直，厚薄均匀。水平灰缝厚度宜为 10mm，但不应小于 8mm，也不应大于 12mm。
3.砖砌体的一般尺寸允许偏差应符合相关规范要求，如轴线位移、垂直度、表面平整度、门窗洞口高、宽（后塞口）等。
四、安全措施
1.在操作之前必须检查操作环境是否符合安全要求，道路是否畅通，机具是否完好牢固，安全设施和防护用品是否齐全，经检查符合要求后才可施工。
2.砌基础时，应检查和经常注意基坑土质变化情况，有无崩裂现象。堆放砖石材料应离开坑边 1m 以上。当深基坑装设挡板支撑时，操作人员应设梯子上下，不得攀跳。运料不得碰撞支撑，也不得踩踏砌体和支撑上下。
3.墙身砌体高度超过地坪 1.2m 以上时，应搭设脚手架。在一层以上或高度超过 4m 时，采用里脚手架必须支搭安全网；采用外脚手架应设护身栏杆和挡脚板后方可砌筑。
4.脚手架上堆料量不得超过规定荷载，堆砖高度不得超过 3 皮侧砖，同一块脚手板上的操作人员不应超过 2 人。
5.在楼层（特别是预制板面）施工时，堆放机械、砖块等物品不得超过使用荷载，如超过荷载时，必须经过验算采取有效加固措施后，方可进行堆放和施工。
6.不准站在墙顶上做划线、刮缝及清扫墙面或检查大角垂直等工作。
7.不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作，更不准在未经过加固的情况下，在一层脚手架上随意再叠加一层。
8.砍砖时应面向内打，注意碎砖跳出伤人。
9.使用垂直运输设备时，应有专人指挥，吊运物料不得碰撞脚手架、砌体及其他设施。
10.作业完毕后，应将脚手板上的碎砖、灰浆等清扫干净，防止掉落伤人。
五、环境保护措施
1.施工现场应设置专人负责洒水降尘，减少扬尘污染。
2.砌筑过程中产生的建筑垃圾应及时清理，堆放到指定地点，并定期清运出场，做到工完场清。
3.搅拌砂浆时，应采取措施降低噪声污染，如选用低噪声的搅拌机、合理安排搅拌时间等。
4.对水泥、砂等易产生扬尘的材料，应采取覆盖、密闭等措施，防止扬尘扩散。
六、成品保护
1.墙体拉结钢筋、构造柱钢筋及各种预埋件应妥善保护，不得随意弯折或损坏。
2.砌筑好的墙体不得随意开凿孔洞或重物撞击，如需开凿孔洞，应经设计单位同意，并采取相应的加固措施。
3.门窗洞口周围的墙体应在门窗安装完成后进行最后的收口处理，以保证门窗与墙体之间的缝隙严密、美观。
4.地面施工时，应做好墙面的保护措施，防止砂浆等污染墙面。
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[bookmark: _Toc333839051]1、工艺操作流程：
测量、定位放线→砌筑维护定位砖→基槽开挖→局部基坑支护（回填层及破碎层位置）→基坑护壁混凝土浇筑（回填层及破碎层位置）→修整基坑→基坑清理→基槽验收→垫层砼→基础钢筋绑扎→钢筋隐检→砼浇筑→砼养护；
[bookmark: _Toc332375006][bookmark: _Toc333839052]2 、施工测量：
当挖土施工完毕转入基础结构工程时，根据建筑物位置和轴线进行定位测量，对现有轴线进行复核。在测量过程中，必须从整个施工考虑。从挖土、浇筑基础及主体结构，建立施工控制点。经过平面测量，再传递竖向控制，进行变形观察及竣工测量等工作。
（1）、总体控制网线的施放：
按总平面图提供的坐标，建立总控制网。控制网总的设置将考虑场内回填和施工的影响，网点设置为网格式，以便进行各点的复核与复设。施工过程中定期对总控制网进行复核，发现有偏位时立即修复。修复时利用坐标点与控制网点和控制桩作为基准确定。
（2）、基坑开挖定位与测量：
利用总体控制测量网络与坐标点对工程进行定位。由于土方开挖的水平影响范围较大，故工程轴线控制桩网点的设置距基槽保持5m以上的距离，用木桩打入地面，混凝土堆码，设置永久控制点。
[bookmark: _Toc333839053][bookmark: _Toc332375001]3、独立基础、条形基础等基坑（槽）开挖：
（1）、 根据基础施工平面图放出独立基础、条形基础等基坑（槽）开挖线后，砌筑围护定位砖，定位砖采用MU10砖、M5.0水泥砂浆砌筑240mm厚，高度约3～5皮200mm～300mm（因平场原因，应根据现场实际情况确定）。表面采用1：3水泥砂浆抹面，厚度25mm。
（2）、将房屋基础纵横轴线引到围护定位砖上，弹好墨线，用红油漆在轴线上做好标识，将设计高程引至每根桩的定位砖上，以利控制桩的深度，有条件的将每根轴线引到建筑物以外，做好标识进行保护，并复核其准确性。
（3）、铲除表层松散的岩土用尖锹风镐开挖，直至挖到基础嵌岩深度范围内岩体完整，无破碎带和水平裂隙，然后根据甲方及监理的要求，指定桩基，取岩芯送检，送检合格后及时封闭桩、槽基底。
（4）、开挖过程中在基槽上部搭设脚手架用来吊运基槽内的土石方，脚手架立杆立在维护定位砖上，用扫地杆连接，滑轮和卷扬机均固定在脚手架上，示意图如下。
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[bookmark: _Toc333839054]4、基础垫层混凝土：
（1）、本工程基础垫层厚度为100mm，砼标号C20。
（2）、垫层施工前约请勘察单位、设计单位及甲方、监理单位查看坑底土质，并办理好地基验槽手续。
（3）、垫层施工及时跟上，减少基坑石面暴露的时间。
（4）、垫层施工完成后，利用控制桩放施工控制线、基础边线到垫层面，复查地基垫层标高及中心线位置，并办理好桩基验收手续，并绑扎基础钢筋网片。
[bookmark: _Toc333839055][bookmark: _Toc332375003]5、钢筋工程：
（1）、钢筋班组分制作组与绑扎组进行翻样和安装，采用坑外加工制作，塔机吊运入坑内进行绑扎，由低到高、由复杂到简单的顺序绑扎钢筋，先扎基础底板钢筋，待底板钢筋完成后绑扎柱筋。钢筋需具有质保书，进场后，应抽样做力学试验报告，合格方可用于本工程。
（2）、小于Φ12的钢筋采用绑扎搭接，大于或等于Φ12小于Φ16的钢筋采用焊接接头，大于或等于Φ16的竖向钢筋（柱或暗柱、墙）接头，均采用直螺纹连接，既保证质量，又节约钢筋用量。 
（3）、 所有独立柱筋均留设在地梁面，上部框架柱等均为插筋，插入地梁内应符合设计和规范要求，外露长度根据直径不同及设计要求，留足连接长度，并按设计要求错开。相邻接头间距不小于500。
（4）、 避雷接地要求安装班组按设计要求和有关规范埋放。和柱筋相连时，在柱筋上作红漆标志，上部施工时，此筋均应电焊连结。
[bookmark: _Toc333839056][bookmark: _Toc332375004]6、模板工程：
（1）、模板采用15㎜厚915㎜*1830㎜多层覆膜板，在现场加工场地根据设计的独立基础的长度、高度和框架柱宽度和高度（留足地梁高度）进行制作、备料，运至基坑（槽）进行组装，加固；加固采用50㎜*100㎜木方和Φ48㎜的钢管；
（2）、当混凝土浇注后并达到拆模条件时，才能开始拆模，拆除的模板、木方、钢管用塔吊吊到现场指定的空地堆码，清除干净模板表面及边沿的混凝土并刷脱模剂，以利亍第二次支模。
7、混凝土工程：
（1）、混凝土振捣；
混凝土浇筑；根据不同的独立柱基的结构形状，进行不同的浇筑方代，当独主柱基上口有斜面时，先浇至基础模板上口平，待下部混凝土能承受上部斜面混凝土的压力时，才能浇注上部斜面混凝土，然后浇筑框架柱混凝土至地梁下口（留足地梁钢筋锚固高度）；当采用泵送混凝土浇捣时，先浇筑独立柱基并震捣密实，再浇筑框架柱，采用分层循序推进，确保下部混凝土密实，随着混凝土浇捣的向前推进，振动器相应跟上。
（2）、成品保护和砼养护：
浇筑混凝土时派钢筋工和木工观察钢筋和模板、预留孔洞、预埋件、插筋等有无位移变形或堵塞情况，发现问题应立即停止浇筑并应在已浇筑的混凝土初凝前修整完毕。
（3）、混凝土浇筑完成后，应在4小时内加以覆盖，并浇水养护。夏天覆盖塑料薄膜养护，高温季节提前覆盖养护；冬季做好防冻保暖工作，以避免混凝土在初凝时受冻而使结构存在隐患。
[bookmark: _Toc332375005][bookmark: _Toc333839057]8、土方回填：
（1）、 基础工程施工完毕经有关部门验收合格后，排除积水，进行土方回填工作。
（2）、回填土按设计要求宜用粘土或粉质粘土回填，含水率应控制在最佳压实效果下的最优含水率范围内，并分层夯实，每层虚铺厚控制在30cm左右，回填压实系数不小于0.94。
（3）、泥土回填压实后，留足上部地梁垫层的位置，待地梁浇注后再回填至室内垫层下口位置，浇筑C20垫层混凝土；
七、基坑安全监测：
1、本工程单位工程较多，结构类型包括钢筋砼池体、钢筋砼框架结构等，施工时应根据各个单位工程的具体情况和图纸设计要求预埋沉降观测点埋件。观测点的埋件以及埋设方法和标准均遵照设计图纸及质监站下达文件要求进行，观测从观测点安装稳定后开始。具体观测次数及要求如下：
（1）、在施工期间沉降观测的次数：
①、较大荷重增加前后（如基础砼浇筑、填充墙砌筑、设备安装等）均应进行观测。
②、当基础附近地面荷重突然增加，周围大量积水及暴雨后或周围大量挖土方等，均应进行观测。
③、工程投入生产后应连续进行观测，观测时间的间隔可按沉降量的大小及速度而定，在开始时间隔短一些，以后随沉降速度的减慢可逐渐延长直到沉降稳定为止。
④、现场需专业测量单位进行测量的建构筑物，在沉降观测点埋置时及时的与测量施工单位取得联系、进行沟通，从而做好预留、预埋的工作，测量单位进场测量时，我单位将专门安排测量工程师协助配合。
[bookmark: _Toc10945541]（2）、沉降观测要求：
沉降观测是一项较长期的系统观测工作，为了保证观测成果的正确性，要做到:固定人员观测和整理成果；固定使用水准仪及水准尺；使用固定水准点；按固定的日期、方法及路线进行观测。
2、基坑安全监控内容：
（1）、支护结构水平位移观测。
（2）、构、建筑物沉降观测。
3、仪器及方法：
根据《建筑变形测量规程》中的有关规定，选择安全监测仪器及施测方法。
（1）、基坑侧壁的水平位移采用精度不低于DJ2级经纬仪观测，按视准线法施测。
（2）、建筑物的沉降监测采用精度不低于DS1级水准仪观测，按测微法施测。
4、允许变形控制：
（1）、基坑变形的监控值：
根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》中第7.1.7条规定，基坑边坡及周边地面允许变形值应符合下表：
基坑变形的监控值
	基坑类别
	支护体顶位移
	支护结构墙体最大位移
	地面最大沉降

	二级基坑
	6cm
	8cm
	6cm


（2）、水平位移速率控制：
连续3日水平位移速率达到2mm/d；应预报警。
5、邻近建(构)筑物沉降控制：
（1）、根据《建筑地基基础设计规范》规定，建筑物允许变形值应符合下表：
建筑物允许变形值
	变形特征
	中、低压缩性土
	高压缩性土

	砌体承重结构基础局部倾斜
	0.002
	0.003


（2）、沉降速率控制：
连续3日沉降速率达到1mm/d ，或肉眼发现建筑物裂缝急剧扩张，应预报警。
[bookmark: _Toc29548][bookmark: _Toc2152][bookmark: _Toc23319][bookmark: _Toc16260]4.9混凝土垫层
混凝土垫层是在基层与上部结构层之间起到过渡作用的构造层，它能够为上部结构提供坚实、平整的基础，保证结构的稳定性和耐久性。下面我们就来详细了解一下混凝土垫层的施工工艺。
一、施工准备
1、 材料准备
水泥：应选用强度等级不低于 325 的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥。水泥应有出厂合格证及进场试验报告。
砂：宜选用中砂或粗砂，含泥量不应大于 3%。
石子：粒径为 5 32mm，含泥量不应大于 2%。
水：宜采用饮用水。
2、 主要机具
混凝土搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹、平板振捣器、刮杠、木抹子、铁抹子等。
3、 作业条件
基层已清理干净，并验收合格。
水平标高控制线已弹好。
模板已支设完毕，并经过验收。
二、工艺流程
基层处理 → 找标高、弹水平控制线 → 混凝土搅拌 → 铺设混凝土 → 振捣 → 找平 → 养护
1、 基层处理
将基层表面的杂物、灰尘等清理干净，对于表面凹凸不平的部位，应进行凿毛处理，并用清水冲洗干净。
2、 找标高、弹水平控制线
根据设计要求的标高，在四周墙、柱上弹出水平控制线。
3、 混凝土搅拌
根据配合比，将水泥、砂、石子、水等材料按照规定的比例投入搅拌机中进行搅拌。
搅拌时间应符合规范要求，确保混凝土搅拌均匀。
4、 铺设混凝土
将搅拌好的混凝土用手推车或翻斗车运输至施工部位，均匀地铺设在基层上。
混凝土铺设时应注意控制厚度，一般比设计厚度略高。
5、 振捣
采用平板振捣器对混凝土进行振捣，振捣时间应以混凝土表面不再出现气泡、泛出水泥浆为准。
振捣过程中应注意避免碰撞模板和钢筋。
6、 找平
振捣完成后，使用刮杠将混凝土表面刮平，然后用木抹子初步抹平。
待混凝土初凝前，再用铁抹子进行二次抹平压光，确保表面平整。
7、 养护
混凝土找平完成后，应及时进行养护。养护方式可采用覆盖塑料薄膜或浇水养护。
养护时间不少于 7 天，养护期间应保持混凝土表面湿润。
三、质量标准
1、 主控项目
混凝土所用的原材料及配合比应符合设计要求。
混凝土的强度等级应符合设计要求。
2、 一般项目
混凝土表面应平整、密实，无裂缝、蜂窝、麻面等缺陷。
混凝土的平整度偏差应控制在允许范围内。
四、注意事项
1、 混凝土搅拌时，应严格控制材料的用量和搅拌时间，确保混凝土的质量。
2、 铺设混凝土时，应避免混凝土堆积过高，以免影响振捣效果。
3、 振捣过程中，应注意振捣均匀，避免出现漏振或过振的情况。
4、 找平过程中，应注意控制表面平整度，避免出现高低不平的现象。
5、 养护期间，应加强对混凝土的保护，避免受到外力破坏。
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一、主要施工方法
（一）、钢筋加工
1、钢筋调直：采用钢筋调直机进行调直。
2、钢筋成型
（1）、弯曲成型
弯钩和弯折：Ⅰ级钢筋末端做1800弯钩，其弯弧内直径2.5d（d为钢筋直径），平直部分长度3d；Ⅱ、Ⅲ级钢筋末端做900弯折时弯曲直径为4d。
钢筋末端的弯钩：Ⅰ级钢筋弯钩的弯曲直径≥受力钢筋直径或箍筋直径的2.5倍，弯钩平直部分的长度为箍筋直径的10倍，弯钩为1350。
（2）、直径≥16mm的钢筋采用直螺纹套筒连接，直螺纹采用套筒厂家提供的套丝机加工。
3、钢筋加工成型的半成品按规格、型号、使用部位进行挂牌标识。
（二）、钢筋安装
1、底板钢筋安装
（1）、在垫层上画出钢筋位置线。
（2）、摆放底层钢筋的下层钢筋，用扳手将套筒与钢筋连接，需将套筒拧紧外露1~2丝扣。
（3）、摆放底层钢筋的上层钢筋并用套筒连接。
（4）、绑扎所有钢筋交叉点。
（5）、按图纸要求的保护层厚度支垫保护层。
（6）、按照图纸安装框架柱钢筋，需与底板钢筋绑扎牢固。
（7）、安装马蹬钢筋，马蹬钢筋需落在底层钢筋上。
（8）、摆放底板上层钢筋的下排钢筋并采用套筒连接。
（9）、摆放底板上层钢筋的上排钢筋并采用套筒连接。
（10）、绑扎所有钢筋交叉点。
（11）、插墙体钢筋。
2、框架柱钢筋安装
工艺流程：套柱箍筋→套筒连接柱纵向钢筋→画箍筋间距位置→绑扎箍筋
（1）、按照图纸要求间距，计算好每根柱箍筋数量，先将箍筋套在下层伸出的钢筋上，然后套筒连接纵向钢筋。
（2）、纵向钢筋的接头位置应按要求长度相互错开。
（3）、绑扎柱箍筋
在立好的柱纵向钢筋上，画出箍筋间距，然后将已套好的箍筋向上移动，由上往下采用缠扣绑扎。
箍筋与主筋要垂直，箍筋转角与主筋交点均要绑扎。
箍筋开口沿竖筋交错布置绑扎。
柱上下两端箍筋应按要求加密，拉筋应钩住箍筋。
柱筋保护层：垫块绑在竖筋外皮上，间距不大于1m。
3、梁钢筋绑扎
工艺流程：画主、次梁箍筋间距→放主、次梁箍筋→穿主梁底层钢筋并与箍筋固定→穿次梁底层钢筋并与箍筋固定→穿主梁上层钢筋并按间距与箍筋绑扎→绑扎主梁底层纵向钢筋→穿次梁上层纵向钢筋→按箍筋间距绑扎
（1）、在模板上画出主、次梁箍筋间距并摆放箍筋。
（2）、穿梁的上下层纵向受力钢筋，先绑上部纵向钢筋，后绑下部纵向钢筋。
（3）、绑扎箍筋：绑扎梁上部纵向钢筋的箍筋宜采用套扣，箍筋开口在梁中应交错绑扎。
（4）、梁第一根箍筋距柱边缘50mm。
（5）、梁端与柱交接处按要求箍筋加密。
（6）、在主、次梁钢筋下支垫保护层垫块。
（7）、受力筋为双排时，在两层钢筋间用短钢筋支垫。
（8）、梁筋接头：采用套筒连接。
4、板钢筋绑扎
工艺流程：清理模板→模板上画钢筋位置线→绑扎板下受力筋→绑扎负弯矩钢筋
（1）、清理模板上的锯末、碎木等杂物。
（2）、在模板上画出双向钢筋间距，先摆放短向钢筋，然后摆放垂直方向钢筋。
（3）、绑扎所有钢筋交叉点。预留洞、预埋件、预埋管同时配合进行。
（4）、摆放并绑扎负弯矩筋与分布筋所有交叉点。
（5）、垫块支垫受力筋保护层。
二、质量绑扎及保证质量措施
（一）、质量标准
1、钢筋的品种和质量必须满足设计及有关标准的要求。
2、钢筋表面清洁，无片状或颗粒状老锈。
3、钢筋的规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头位置符合设计及规范规定。
4、钢筋接头的机械性能符合规范要求。
5、钢筋加工及安装绑扎质量允许偏差
6、
钢筋加工允许偏差
	项目
	允许偏差（mm）

	受力钢筋顺长度方向全长净尺寸
	±5

	箍筋内净尺寸
	±3

	弯起钢筋的弯折位置
	±5


钢筋安装允许偏差及检验方法
	项次
	项    目
	允许偏差值（mm）
	检查方法

	1
	绑扎钢筋网片
	长、宽
	±10
	尺量

	
	
	网眼尺寸
	±10
	尺量

	2
	绑扎骨架
	宽、高
	±5
	尺量

	
	
	长
	±10
	

	3
	受力主筋
	间距
	±10
	尺量

	
	
	排距
	±5
	

	4
	箍筋、构造筋间距
	±10
	尺量连续5个间距

	5
	受力钢筋弯起点位置
	±15
	钢尺检查

	6
	受力主筋保护层
	基础
	±5
	钢尺检查

	
	梁、柱
	
	±3

	
	墙板、楼板
	
	±3


（二）、钢筋绑扎质量保证措施
1、钢筋表面的浮浆清理干净。
2、楼层板钢筋进行弹线绑扎，控制钢筋网眼尺寸。
3、在浇筑砼前搭设马道，防止在浇筑砼时对顶板钢筋的损坏。
4、顶板的保护层厚度为15mm，采用砂浆垫块。
5、 在砼浇筑时设专人进行看护钢筋，有移位现象及时进行调整。
6、为保证顶板负弯矩钢筋的位置，每1.2m设置一道马凳，马凳用Φ12及Φ14的钢筋加工。
7、受力钢筋绑扎的间距误差控制在10mm以内，排距控制在5mm以内，网眼尺寸控制在15mm以内。
8、钢筋保护层的误差控制在3mm以内。
（三）、预防钢筋位移措施
1、顶板钢筋：按图施工，严格保证钢筋位置。钢筋保护层要按规范要求设置水泥砂浆垫块，垫块强度不应低于M15，面积不小于40×40㎜，间距1m左右，垫块上预留18#绑扎固定铅丝;不得采用碎石片等代替垫块使用;双层钢筋必须放置架铁，架铁的钢筋直径不应小于上层受力钢筋降一级的直径，且不应小于10㎜，架铁间距根据分布筋的直径适当调整。
2、框架柱钢筋：根据轴线调整框架柱钢筋位置，在高出顶板200mm处绑扎定位箍筋。
3、根据柱截面钢筋位置特征（根数、直径、间距），进行分类，每种类型做一道模具式定位箍筋，套在柱头部位并绑扎牢固，使其钢筋位置和保护层均得到控制。

4、在墙体根部钢筋接茬部位和墙顶部各设一道水平梯形定位筋，竖向筋按梯形格间距绑扎牢固；墙体水平筋用竖向梯形定位筋控制，每道墙不少于2道，长墙每5米设一道。其余部位钢筋骨架的外侧必须采用埋有铁丝的垫块，按规定绑牢。
5、钢筋绑扎完毕后，必须做好隐蔽验收。为严格保持钢筋和预埋管的位置，浇筑混凝土时，安排专人看筋，保证钢筋的位置正确。
三、应注意的质量问题
1、钢筋变形：钢筋骨架绑扎时应注意绑扣方法，柱筋采用缠扣法，梁筋采用套扣法。
2、箍筋间距不符合要求：多为放置砖墙拉结筋时碰动所致。应在砌完后合模前修整一次。
3.、暗柱、剪力墙伸出钢筋位移：按要求绑扎定位箍筋和水平梯子筋，浇筑混凝土后，应立即修整。
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1）成品木门安装施工方案和技术措施
1、施工准备：清理现场杂物、工作面确保无螺钉、无颗粒、无硬物等熟悉周围环境设计合理的工作顺序。将安装产品分类整齐摆放到位。安装工人应将工作场地、通道做适当保护。
2、施工工艺
（1）确认洞口与门套的尺寸、型号应相符合根据墙体的厚度、门板宽度在墙体定位划线划线应平直准确。墙体不平整时以两点为基准并作为基准面进行划线线必须垂直。在线上找准木销定位点进行定位。每米木销点不少3个。
（2）门套与墙体应三维水平垂直度允许公差2毫米。水平平直度允许公差1毫米。门套与墙体间应加装固定螺钉每米不少于3个。角接门套应加装固定铁片。门套与墙体间缝隙用发泡胶双面密封发泡胶应涂匀干后切割平整。套线接口处应平整严密无缝隙。同侧面套线应在一个平面套线弯度允许公差1毫米。套线与墙体间缝隙用胶密封处理。
（3）固定合页、挂门、同时调整门的缝隙、开槽、合页固定前要在套板上和门的侧面开好槽，并保证槽的大小和合页的大小相匹配保证美观。这些最好在工厂提前完成。上合页锣钉，上螺钉要注意要拧进去，而不能用锤子砸进去，保证安装后的牢固性，同时锣帽拧完后要与合页面层平齐，并保证锣钉的数量齐全。合页的数量，合页数量要根据门的重量来定，以保证门的牢固性。
（4）安装贴脸线，安装贴脸线时要注意线条尺寸必须精确，保证两个竖线条高低一致，并与横线条接触缝隙处紧密，保证美观效果，同时保证安装牢固，线条锯口平齐。
（5）锁具、门吸等五金安装，锁孔最好在工厂开好，以免在安装过程中不小心碰坏油漆，并能保证槽边圆滑平齐，套板上的槽孔一般在现场开，开的同时也要保证槽口平齐，保证美观。
2）木质门安装准备
a内粉大面结束，砂浆已干硬50%以上，防止室内温度太大。
b木门框制作后，经验收合格方可使用并加钉稳定横条。
c在木门框每隔500mm固定好镀锌铁件。
d木门临墙侧刷好二度防腐剂。
3）木门框安装
a采用木楔进行临时就位，经线锤，靠尺，对角量测尺后，采用射钉枪将金属件固定在预制混凝土块木砖上或混凝土墙上。
b就位后，将木门框三面均匀保护胶纸粘贴保护。
c木框周边用砂浆嵌实。
木门框保护
a门框安装后，在其下部1.2m高度内将三合板条用强力胶带粘贴于门框上。
b手拉车辆不得进入房间内
4）木门扇安装
a门扇必须进行平整度、对角线验收，合格后方可使用。
b小五金均应位置正确，用木螺钉固定，不得用铁钉代替，应先打入1/3深度，然后拧平，严禁打入全部深度。
c先进行试装，合格后拧下螺钉并在门窗扇下侧面编好号，然后进行油漆。
d油漆后进行安装，开启缝必须做到上紧下松，避免用后门扇下挂。
5）木质门安装质量要求
木门框必须安装牢固，与墙体间隙填塞饱满均匀，门扇安装截口顺直，规格平整光滑，开启灵活、稳定、无回弹和倒翘，小五金安装齐全，规格符合要求，木螺钉拧紧卧平，插销开关灵活、位置适宜，槽深一致，边缘整齐，尺寸准确，门窗坡度、盖口紧、压缝条、密封条、门套与门框结合紧密，尺寸一致，平直光滑。
安装结束后，门应根据设计要求做好气密性，水密性、隔音性及开闭性能试验。有关钢筋混凝土防护门，密封门等应根据特殊的有关规定标准施工。
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一、准备工作
在进行防火门的安装施工前，必须进行一些准备工作，以确保施工的顺利进行。具体准备工作包括：
1. 工具和材料准备：检查并准备所需的所有工具和材料，例如扳手、螺丝刀、定位器、膨胀螺丝、堵头、封胶剂等。
2. 材料检查：仔细检查防火门的材料是否符合相关要求，包括门扇材料、门框材料、防火玻璃等。
3. 环境检查：检查安装防火门的环境是否符合要求，如墙面是否平整、门洞尺寸是否准确等。
二、安装门扇
安装防火门的第一步是安装门扇，按照以下步骤进行：
1. 定位门洞：使用定位器和量具，在墙面上准确标记门洞的位置，确保门扇安装的位置准确无误。
2. 安装门扇：将门扇放置在门洞位置，并使用螺丝刀和膨胀螺丝将门扇固定在墙面上。
3. 调整门扇：使用扳手和调整螺丝，调整门扇的水平和垂直位置，确保门扇与墙面完全贴合且开启闭合顺畅。
三、安装门框
安装门框是防火门施工的下一步，具体步骤如下：
1. 定位门框：在门洞四周的墙面上准确标记门框的位置，并使用量具检查门框的垂直和水平度，确保门框的安装位置准确无误。
2. 固定门框：使用螺丝刀和膨胀螺丝将门框固定在墙面上，确保门框稳固。
3. 确保门扇和门框配合：检查门扇和门框之间的配合情况，调整门扇和门框的位置，使其完全贴合。
四、安装防火玻璃
如果防火门需要安装防火玻璃，可以按照以下步骤进行：
1. 准备防火玻璃：先检查防火玻璃的尺寸和质量，确保符合要求。
2. 安装螺栓：在门扇上预先打孔，并安装螺栓，为防火玻璃的安装做好准备。
3. 安装防火玻璃：将防火玻璃放置在门扇上，并使用螺丝刀将其固定。
4. 密封胶处理：使用密封胶处理防火玻璃与门扇之间的缝隙，确保密封性能。
五、验收与清理
完成防火门的安装施工后，需要进行验收与清理工作，确保工程的质量与安全。具体步骤如下：
1. 功能验收：测试防火门的开启、闭合、锁闭等功能，确保防火门的正常工作。
2. 视觉验收：检查防火门的外观质量，包括门扇和门框的平整度、表面涂装质量等。
3. 清理工作：清理施工现场，包括废弃材料、工具，以及清理门扇和门框上的污渍和封胶剂。
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1、施工准备：
（1）、 材料及主要机具：
水泥：普通硅酸盐水泥，其标号不应小于32.5MPa，并严禁混用不同品种、不同标号、失效凝结的水泥。
砂：应采用洁净中砂或粗砂，过8mm孔径筛子，含泥量不应大于3%。
主要机具：砂浆搅拌机、手推车、木刮杠、木抹子、铁抹子、小水桶、喷壶、铁锨、长把刷子、扫帚、钢丝刷、弹线包、錾子、锤子。
（2）、作业条件：
地面（或楼面）的垫层以及预埋在地面内各种管线已做完。穿过楼面的竖管已安完，管洞已用混凝土堵塞密实。有地漏的房间已找好泛水。
墙面的+50cm水平标高线已弹在四周墙上。
门框已立好，并在框内做好保护，防止手推车碰坏。
屋面防水已做完。墙、顶抹灰已做完。
2、操作工艺：
工艺流程：
基层处理→找标高、弹线→洒水湿润→抹灰饼和标筋→搅拌砂浆→刷水泥浆结合层→铺水泥砂浆面层→木抹子搓平→铁抹子压第一遍→第二遍压光→第三遍压光→养护。
、基层处理：
先将基层上的灰尘扫掉，用錾子和钢丝刷刷净，剔掉灰浆皮和灰渣层。
（2）找标高弹线：
根据墙上的+50cm水平线，往下量测出面层标高，并弹在墙上。
（3）、洒水湿润：
用喷壶将地面基层均匀地洒水一遍。
（4）、抹灰饼和标筋（或称冲筋）：
根据房间内四周墙上弹的面层标高水平线，确定面层抹灰厚度（不应小于20mm），然后拉水平线开始抹灰饼（5cm×5cm），横竖间距为1.5～2.0m，灰饼上平面即为地面面层标高。
如果房间较大，为保证整体面层平整度，还须抹标筋（或称冲筋），将水泥砂浆铺在灰饼之间，宽度与灰饼宽相同，用木抹子拍抹成与灰饼上表面相平一致。
铺抹灰饼和标筋的砂浆材料配合比均与抹地面的砂浆相同。
、搅拌砂浆：
水泥砂浆的体积比宜为1:2（水泥：砂），其稠度不应大于35mm，强度等级不应小于M15，为了控制加水量，应使用搅拌机搅拌均匀，颜色一致。
（6）、刷水泥浆结合层：
在铺设水泥砂浆之前，应涂刷水泥浆一层，其水灰比为0.4～0.5（涂刷之前要将抹灰饼的余灰清扫干净，再洒水湿润），不要涂刷面积过大，随刷随铺面层砂浆。
（7）、铺水泥砂浆面层：
涂刷水泥浆结合层之后紧跟着铺水泥砂浆，在灰饼之间（或标筋之间）将砂浆铺均匀，然后用木刮杠按灰饼（或标筋）高度刮平。铺砂浆时如果灰饼（或标筋）已硬化，木刮杠刮平后，同时将利用过的灰饼（或标筋）敲掉，并用砂浆填平。
（8）、木抹子搓平：
木刮杆刮平后，立即用木抹子搓平，从内向外退着操作，并随时用2m靠尺检查其平整度。
铁抹子压第一遍：
木抹子抹平后，立即用铁抹子压第一遍，直到出浆为止，如果砂浆过稀表面有泌水现象时，可均匀撒第一遍干水泥和砂（1:1）的拌合料（砂子过3mm筛），再用木抹子用力抹压，使干料与砂浆紧密结合为一体，吸水后用铁抹子压平。如有分格要求的地面，在面层上弹分格线，用劈缝溜子开缝，再用溜子将分缝内压至平、直、光。上述操作均在水泥砂浆初凝之前完成。
第二遍压光：
面层砂浆初凝后，人踩上去，有脚印但不下陷时，用铁抹子压第二遍，边抹压边把坑凹处填平，要求不漏压，表面压平、压光。有分格的地面压过后，应用溜子溜压，做到缝边光直，缝隙清晰、缝内光滑顺直。
第三遍压光：
在水泥砂浆终凝前进行第三遍压光（人踩上去稍有脚印），铁抹子抹上去不再有抹纹时，用铁抹子把第二遍抹压时留下的全部抹纹压平、压实、压光（必须在终凝前完成）。
养护：
地面压光完工后24h，铺锯末或其它材料覆盖洒水养护，保持湿润，养护时间不小于7d，当抗压强度达到5Mpa时才能上人。
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施工准备
在施工前，需要进行以下技术准备：
1.会审图纸，掌握施工图中的细节构造及相关技术要求。
2.编制具体的施工方案，针对工程特点及保温材料特性，并经监理（建设）单位批准。
3.对施工操作人员进行技术、安全交底，使其掌握施工的关键技术及对相关工序的配合。
工艺流程
下面是屋面保温隔热施工的工艺流程：
1.基层清理：将屋面边表面清洁干净，灰浆、杂物全部清除，基层应干燥。
2.保温层铺设：聚苯板可直接铺设在结构层层上，表面两块相邻聚苯板边厚度应一致。板间的缝隙应用同类材料的碎屑嵌填密实。
3.弹线珍珠岩找坡：使用1：8水泥膨胀珍珠岩找坡，最薄处不小于20mm。
4.管根固定：穿结构的管根在保温层施工前，应用细石混凝土塞堵密实。
5.找平层施工：平层水泥砂浆前，应适当洒水湿润基层表面，主要是利于基层与找平层的结合。贴点标高、冲筋：根据坡度要求，拉线找坡，一般按1～2m贴点标高（贴灰饼），铺抹找平砂浆时，先按流水方向以间距1～2m冲筋，并设置找平层分格缝，宽度一般为20mm，并且将缝与保温层连通，分格缝最大间距为6m。
6.粘防水卷材：涂刷基层处理剂：高聚物改性沥青卷材施工，按产品说明书配套使用，基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加入工业汽油稀释，搅拌均匀，用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上，常温经过4h后，开始铺贴卷材。
7.附加层施工：用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层，在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳胆等细部先做附加层，附加的范围应符合设计和屋面工程技术规范的规定。
8.铺贴卷材：卷材的层数、厚度应符合设计要求。将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸，用原卷心卷好备用；铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处，喷枪距加热面300mm左右，经往返均匀加热，趁卷材的材面刚刚熔化时，将卷材向前滚铺、粘贴，搭接部位应满粘牢固，搭接宽度满粘法为80mm。
9.热熔封边：将卷材搭接处用喷枪加热，趁热使二者粘结牢固，以边缘抗挤出沥青为度；末端收头用密封膏嵌填严密。
10.着有色涂料保护层。
为了防止水渗漏，防水层表面需要涂上色涂料。
质量要求：
1.保温层必须紧贴基层，铺平垫稳，上下错缝，接缝嵌填密实。
2.保温层的厚度必须达到设计要求，厚度偏差不得超过90%。
成品保护：
1.在施工和完工后，必须采取保护措施，如推车时应铺设脚受板，以免损坏保温层。
2.完工后，经过质量验收合格的保温层，应及时铺上水泥砂浆找平层，以确保保温效果。
3.聚苯板易燃，因此在材料储存和运输时应注意防火。
4.在施工聚苯板保温层时，现场严禁使用明火，并且必须配备消防器材和灭火设施。
5.在搬运聚苯板保温材料时，应轻拿轻放，以防止损伤、断裂或缺角，保证外形完整。
6.干铺聚苯板保温层可以在负温下施工，而粘贴聚苯半保温层最好在5℃以上施工，使用水乳型胶粘剂。
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（一）施工准备工作
在进行墙抹灰施工之前，需要进行如下准备工作：
1.清理墙面：清除墙上的灰尘、油污和杂物，保证墙面干净。
2.检查墙面平整度：使用水平仪和直尺等工具检查墙面的平整度，若有凹凸不平的地方，需进行修补。
3.钉好网格布：在需要抹灰的墙面上，利用电钻和钉子将网格布固定在墙面上，以增加抹灰层和墙体的粘结力。
4.预涂界面剂：使用毛刷将界面剂均匀涂抹在女儿墙上，增加抹灰层和墙面的粘结力。
（二）抹灰材料的选择
选择合适的抹灰材料对女儿墙的抹灰效果和使用寿命都有着重要的影响。常见的抹灰材料有以下几种：
1.石膏抹灰：具有良好的抹平效果和柔软性，但抗压能力较弱，适合居住环境使用。
2.水泥抹灰：具有较高的抗压强度和耐久性，适合使用在较为恶劣的环境中。
3.石膏加水泥抹灰：兼具了石膏和水泥的优点，能提供较好的抹灰效果和抗压强度。在选择抹灰材料时，还需要考虑材料的成本、施工工艺等因素，选择最适合的材料。
（三）施工步骤
女儿墙抹灰的施工步骤如下：
3.1 打底层
首先，将所选抹灰材料与适量的水进行调和，搅拌均匀。然后，用抹刀将调好的底层材料均匀地抹在女儿墙上，并用刮刀进行修整，确保底层平整牢固。
3.2中层处理
待底层抹灰完全干燥硬化后，可以进行中层处理。同样，将抹灰材料与适量的水进行调和，搅拌均匀。将调好的中层材料均匀地抹在底层抹灰面上，再次使用刮刀修整表面，使其更加平整。
3.3 最后一层抹灰
当中层处理完全干燥后，进行最后一层抹灰。将抹灰材料调和至适宜的稠度，
用刮刀将材料均匀地涂抹在中层处理面上。再次使用刮刀修整墙面，使其表面更加平滑。
3.4后续处理
待最后一层抹灰干燥后，可以进行后续处理工作。包括抹灰面的打磨、防水处理和涂料的施工等。
（四）施工注意事项
在进行女儿墙抹灰施工时，需要注意以下事项：
1.施工质量：施工人员需要保证抹灰层的平整度和牢固度，在施工过程中要注重细节，避免出现空鼓、裂缝等质量问题。
2.施工环境：选择施工时气温适宜的天气，避免降雨或极端温度等不利影响施工的天气条件。
3.施工保护：施工完毕后，需要对抹灰面进行保护，避免外来冲击或化学腐蚀等造成损坏。
6. 总结
女儿墙的抹灰施工是装修中不可忽视的一环，合理的施工方案能够提高施工效率和施工质量。本文档简要介绍了女儿墙抹灰施工的准备工作、抹灰材料的选择、施工步骤和注意事项等内容，希望对相关从业人员提供指导和借鉴。在实际施工中，还应结合具体情况进行调整和优化，以确保女儿墙的抹灰效果达到预期目标。
[bookmark: _Toc6308][bookmark: _Toc13712][bookmark: _Toc7970][bookmark: _Toc23673]4.16吊顶天棚
龙骨和吊顶材料需达到A级防火标准
1、轻钢龙骨隔墙选材要求
1)材料规格、型号必须符合设计要求，质量符合国家的有关标准规定，且“三证”齐全。
2、吊顶用轻钢龙骨的规格为60mm，长3m或4m。
3、轻钢龙骨断面形状为C型，厚度不低于0.6mm，两面应镀锌，镀锌层应无脱落，无麻点。
4、选择镀锌层表面有雪花状清晰花纹，且埋起来也比较硬的“雪花板”镀锌龙骨，为避免隔墙根部易受潮、变形、霉变等质量问题，隔墙底部需制作地枕基。
2、施工工艺流程
弹线——固定主骨——安装龙骨及配件——安装罩面石膏板
3、各工序施工技术要点
1、吊顶龙骨安装应符合《建筑装饰工程施工及验收规范》第三节的要求。吊顶及设备管道线路、灯具配管、吊件安装完成后施工。
2、先在墙、柱上弹出顶棚标高水平墨线。水平偏差允许±5mm以下。
3、在顶棚上划出吊杆位置：吊杆用直径10mm钢筋。吊杆距墙100mm，同时距主龙骨端部不得超过300mm，吊杆端头螺纹外露长度＞3mm，端头可后焊。
4、主龙骨间距为1000mm-1200mm，离墙边第一根主龙骨距离≤200mm，各主龙骨接头要错开，不在一条线上，吊杆方向也要错开，避免主龙骨向一边倾倒。
5、主龙骨吊放时避开灯具、广播喇叭、空调顺、空调口、喷淋头、消防探头等,次龙骨间距为400-600mm。
6、主次龙骨要求平直，起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200。大面积吊顶时，每12m应在主龙骨上加焊横向大龙骨一道。轻钢大龙骨可以焊接，次龙骨不能焊接。校正后将龙骨所在吊挂件、连接件拧、夹紧。
7、全面校正主、次龙骨的位置及水平度；连接件错位安装，龙骨不得弯曲，次龙骨对接误差不得超过2mm。当次龙骨间距＞800mm时，其间应增加横撑，与主龙骨垂直用小吊挂件固定。
8、安装装饰板前，需对天棚隐蔽工程进行验收。吊顶板（及龙骨）的排列宜从房中向两边依次安装。吊顶板与龙骨用镀锌自攻钉眼肜腻子找平。吊顶板接缝处必须安装在不小于40mm的次龙骨上。板间距可留8-10mm缝隙。可按设计刷色浆一道，也可用铝压缝条或塑料压缝条将缝压严，固定用GB857或GB845十字沉头自攻螺钉（5*25.5*35）。
9、天平上风口、灯具、消防探头、喷淋头、广播喇叭等在吊顶板就位后安装。吊杆与设备打架时，增设吊杆并调整杆位。
10、灯具、震动的电扇，重型设备应直接吊挂在钢筋砼楼板上，不得与龙骨相连。
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1、施工工艺
基层处理——修补腻子——刮腻子——涂刷第一层乳胶漆涂料——涂刷第二层乳胶漆涂料——卫生清理
2.施工技术措施
2.1涂料涂装前的准备
2.1.1.材料准备
首先检查运进工地的涂料与涂装工程的等级是否一致，产品质量是否符合有关的国家标准：检查涂料的包装标志有无品名、种类、颜色、生产日期、贮存有效期、使用说明、产品合格标志和生产厂名等，符合规定时方可使用。
2.1.2.机具、工具准备
若用刷涂涂装，则需要软纹排笔和小型料桶，滚涂涂装则需要长毛绒辊筒和中号料桶。并预先用适当的棍棒将辊筒的手把加长以方便于涂装作业。涂料涂装时的环境温度不应低于涂料使用说明书规定的最低施工温度，否则不会成膜。
2.2.基层处理
对于墙面有空鼓处，需凿除基层后修复。
2.2.1涂料墙面
1）对于刷涂料的墙面，应先铲除或打磨掉原涂料面层。
2）用较稠的腻子填平缝隙，局部刮腻子。
3）对墙面批刮腻子。应根据内外墙面或使用部位不同选用不同的腻子。选用东易日盛专用腻子。
5）一般墙面需批刮两道腻子，第一道用稠腻子批嵌缝洞，第二道用稀腻子找平大面，干后用0—2号砂纸打磨处理。
2.2.2开裂墙面
对于少量开裂的墙面，先清除浮灰，用较稠的腻子填平缝隙，局部刮腻子，干后用0—2号砂纸打磨处理。
大部分表面平整无需任何处理的墙面，清除表面浮灰后即可进行下道工序。
2.3.涂刷工艺要求
2.3.1刷涂涂装或滚涂工作前，须对管道、设备进行清洁处理，确保无异物、锈迹等，经发包方验收合格后方能开始涂刷（或喷涂）。
2.3.2涂层厚度应不低于3kg/m2，（1.5-2.5）mm厚。
2.3.3刷涂涂装或滚涂时应做好对其他设备的防护措施，禁止涂料倾洒并附着在其它设备的表面或地面上。
2.3.4刷涂涂装或滚涂时注意防火，严禁涂刷材料与明火、电源等接触，不得在附近使用电焊及进行切割操作等。注意防冻、防雨，大部分的涂料在低温时（通常在5℃以下）黏度增大，造成厚薄不均，不易干燥，影响效果。如果在潮湿的环境下（一般指相对湿度大于85%）进行防腐施工，由于金属表面聚集了一定量的水汽，易使涂膜附着能力降低和产生气孔等。
2.3.5狭窄空间施工和干燥期间，大量通风，避免雨水淋洒，施工间隔24小时/道，整体涂刷体系保养7天后投入使用。并应根据实际情况减少稀释剂的用量。
2.3.6涂刷前应检查涂料是否在合格的有效期内。防火等级达到A级，且对人体无害的材料。
2.3.7刷涂涂装或滚涂时，刷涂可使用排笔，先刷门窗口，然后竖向、横向涂刷大面两道，其间隔时间为2小时以上。上下刷层的接头要接好，流平要好，颜色应均匀一致。
应均匀、无堆积、皱纹、气泡、掺杂、混色与漏涂等缺陷。
2.3.8刷涂涂装或滚涂时应满足整齐美观要求。
2.4.成品保护
2.4.1墙顶表面的乳胶漆未干前。室内不得清扫地面，以免尘土沾污墙顶面，干燥后也不得往墙柱面泼水，以免沾污 。
2.4.2墙顶面涂刷乳胶漆完成后，要妥善保护，不得碰撞。
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一、材料
1、脚手架钢管应采用现行国家标准规定的钢管，钢管的钢材质量应符合现行国家标准的规定。新钢管表面应平直光滑，不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划痕，钢管要有产品质量合格证、质量检验报告，钢管材质检验方法应符合现行国家标准的有关规定，质量和钢管外径、壁厚、端面等的偏差应符合有关规定，应涂有防锈漆。检查时，应在锈蚀严重的钢管中抽取3根，在每根锈蚀严重部位横向截断取样检查，当锈蚀深度超过规定值时不得使用。钢管上严禁打孔。
2、扣件应采用可锻铸铁或铸钢制作，其质量和性能应符合现行国家标准的要求，采用其他材料制作的扣件，应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。扣件应有生产许可证、法定检测单位的测试报告和产品合格证。扣件进入施工现场应检查产品合格证，并应进行抽样复试。扣件在使用前应逐个挑选，有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用。扣件在螺栓拧紧扭力矩达65Nm时，不得发生破坏。新、旧扣件均应进行防锈处理。
3、搭设架子前应进行保养，除锈并统一涂色，力求环保美观。
4、脚手板
(1)脚手板采用竹笆片；
(2)竹脚手板宜采用由毛竹或楠竹制作的竹串片板、竹笆板；
5、安全网采用密目式安全立网，应符合下列要求：
(1)网目密度不低于2000目/100c㎡；
(2)网体各边缘部位的开眼环扣必须牢固可靠，孔径不低于1mm；
(3)网体缝线不得有跳针、露缝，缝边应均匀；
(4)一张网体上不得有一个以上的接缝，且接缝部位应端正牢固；
(5)不得有断沙、破洞、变形及有碍使用的编织缺陷；
(6)阻燃安全网的续燃、阻燃时间均不得大于4s。使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证，以及由相关建筑安全监督管理部门发放的准用证；
(7)做耐贯穿试验不穿透，×的单张网重量在3kg以上；
(8)颜色应满足环境效果要求，选用绿色；
6、连墙件材料采用钢管制作，其材质应符合现行国家标准的规定。
7、可调底座的底板和可调托座托板宜采用钢板制作，厚度不应小于5mm，允许尺寸偏差应为±，承力面钢板长度和宽度均不应小于150mm；承力面钢板和丝杆应采用环焊，并应设置加劲片或加劲拱度；可调托座托板应设置开口挡板，挡板高度不应小于40mm。
8、可调底座及可调托座丝杆与螺母旋合长度不得小于6扣，螺母厚度不得小于30mm，插入立杆内的长度不得小于150mm。
二、工艺流程
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三、搭设方法
1、地基基础
定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离，并做好标记；用钢卷尺拉直，分出立杆位置，并用小竹片点出立杆标记；垫板、底座应准确地放在定位线上，垫板必须铺放平整，不得悬空。在搭设首层脚手架过程中，沿四周每框架格内设一道斜支撑，拐角处双向增设，待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉结后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件以上两步时，宜先立外排，后立内排。
2、立杆设置
(1)立杆采用对接接头连接，立杆与纵向水平杆采用直角扣件连接。接头位置交错布置，两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内，并在高度方向错开的距离不小于50cm；各接头中心距主节点的距离不大于步距的1/3。
(2)每根立杆底部应设置垫块，并且必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方立杆上。
(3)当立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。
(4)立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400。
(5)开始搭设立杆时，每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可根据情况拆除。
3、纵、横向水平杆
(1)纵向水平杆设置在立杆内侧，其长度不小于3跨。纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接，也可采用搭接。要求如下：当采用对接时，对接扣件应该交错布置，两根相邻纵向水平杆接头不宜设置在同步或同跨；不同步或不同跨两相邻接头在水平方向错开距离不应小于500mm；各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。当采用搭接时，搭接长度不应小于1m，应等间距设置3个旋转扣件固定，端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。
(2)立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆，两端固定在立杆上，以形成空间结构整体受力。
4、剪刀撑设置
(1)脚手架外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑；
(2)每道剪刀撑宽度不应小于4跨，且不应小于6m，斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间。
(3)剪刀撑斜杆的接长应采用搭接或对接，采用搭接连接时，搭接长度不小于1m，应采用不少于2个旋转扣件固定，端部扣件盖板的边缘至杆端距离不小于100mm。
(4)剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上，旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于150mm。
(5)在架体外侧周边及内部纵、横向每6m~8m，由底至顶设置连续竖向剪刀撑；在架底部、顶部及竖向剪刀撑顶部交点平面应设置连续式水平剪刀撑，水平剪刀撑至架体底平面距离与水平剪刀撑间距不宜超过8m，剪刀撑宽度应为6m~8m。
5、脚手板、脚手片的铺设要求
(1)脚手架里排立杆与结构层之间均应铺设脚手板，内外立杆间应满铺脚手板，无探头板。将脚手板两端与水平杆可靠固定，严防倾翻。
(2)满铺层脚手片必须垂直墙面横向铺设，满铺到位，不留空位，不能满铺处必须采取有效的防护措施。
(3)脚手片须用12-14#铅丝双股并联绑扎，不少于4点，要求绑扎牢固，交接处平整，铺设时要选用完好无损的脚手片，发现有破损的要及时更换。
(4)在拐角、斜道平台口处的脚手板，应与横向水平杆可靠连接，防止滑动；
6、防护栏杆
(1)脚手架外侧使用建设主管部门认证的合格绿色密目式安全网封闭，且将安全网固定在脚手架外立杆内侧。
(2)选用18#铅丝张挂安全网，要求严密、平整。
(3)脚手架外侧施工作业层必须在、高位置设置2道防护栏杆和18cm高挡脚板，栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧。
(4)脚手架内侧形成临边的(如遇大开间门窗洞等)，在脚手架内侧在、高位置设置2道防护栏杆和18cm高挡脚板。
(5)脚手架上门洞、出入口构造示意图：
7、连墙件
(1)脚手架与建筑物按计算书中连墙件布置要求设拉结点。拉结点在转角范围内和顶部处加密。
(2)连墙件中的连墙杆应呈水平设置，当不能水平设置时，应向脚手架一端下斜连接；
(3)连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置，当该处设置有困难时，应采用其它可靠措施固定；
(4)拉结点应保证牢固，防止其移动变形，且尽量设置在外架纵横向水平杆接点处。宜靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于300mm；
(5)外墙装饰阶段拉结点，也须满足上述要求，确因施工需要除去原拉结点时，必须重新补设可靠，有效的临时拉结点，以确保外架安全可靠；
(6)当脚手架下部暂不能设连墙件时应采取防倾覆措施。当搭设抛撑时，抛撑应采用通长杆件并用旋转扣件固定在脚手架上，与地面的倾角应在45°~60°之间；连接点中心至主节点的距离不应大于300mm。抛撑应在连墙件搭设后方可拆除。
四、检查验收
1、脚手架搭设前，对进入现场的各种构配件应按下列规定进行检查验收，不合格的应及时清除出场
(1)构配件应有相应的产品标识及产品质量合格证；
(2)构配件应有相应的产品主要技术参数及产品使用说明书；
(3)当对构配件质量有疑问时，应进行质量抽检和实验。
2、脚手架下列阶段进行检查与验收，应按规定对脚手架工程的质量进行检查，经检查合格后方可交付使用:
(1)基础完工后及脚手架搭设前；
(2)作业层上施加荷载前；
(3)每搭设完两层后；
(4)达到设计高度后；
(5)遇有六级强风及以上大风或大雨后；冻结地区解冻后；
(6)停用超过一个月。
3、架子搭设和组装完毕，使用前必须由项目经理、技术负责人、项目安全负责人、架子班长等人员组成验收小组，进行验收，并填写验收单。
4、验收时应具备下列文件
(1)根据编制依据相关文件规范、标准要求所形成的施工组织设计文件；
(2)专项施工方案及变更文件；
(3)安全技术交底文件；
(4)脚手架构配件的出厂合格证或质量分类合格标志；
(5)脚手架工程的施工记录及质量检查记录；
(6)脚手架搭设过程中出现的重要问题及处理记录；
(7)脚手架工程的施工验收报告。
5、脚手架工程的验收，除查验有关文件外，还应进行现场检查，检查应着重以下各项，并记入施工验收报告。
(1)构配件和加固件是否齐全，质量是否合格，连接和挂扣是否紧固可靠，钢丝绳是否松动、断股等；
(2)安全网的张挂及扶手的设置是否齐全；
(3)地基是否积水，底座是否松动；
(4)杆件的设置和连接，连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求，立杆是否悬空；
(5)垂直度、水平度及立杆的沉降是否合格；
(6)搭设脚手架时，应有保证安全上下的爬梯或斜道，严禁攀登架体上下；
(7)扣件螺栓是否松动；
(8)架体是否超载。
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一、强电系统安装
（一）供电电源
1.确定宿舍楼的供电电源接入方式，一般采用市电引入，并配备备用发电机，以确保在市电停电时关键设备的持续运行。
2.与当地供电部门协商，办理相关的用电申请和接入手续，确保电源接入符合供电部门的要求和标准。
（二）配电箱与开关柜安装
1.在宿舍楼内合适位置安装总配电箱和分配电箱，配电箱应采用防爆型，防护等级不低于 IP54，其位置应便于操作和维护，且远离易燃、易爆区域。
2.开关柜内的电气元件应选型合理，安装牢固，接线规范，确保操作灵活、可靠，各开关应标明用途和控制对象。
（三）电缆敷设
1.根据宿舍楼的布局和用电设备分布，规划电缆敷设路径，尽量避免与弱电线路交叉，同时考虑防火、防水、防机械损伤等因素。
2.强电电缆应选用阻燃、耐火电缆，电缆桥架或线槽应采用防火型，电缆敷设时应排列整齐，固定牢固，在穿越墙壁、楼板等部位时应做好防火封堵措施。
3.不同电压等级、不同用途的电缆应分别敷设，如动力电缆与照明电缆应分开敷设，若需在同一桥架或线槽内敷设，应采取隔离措施。
（四）照明系统安装
宿舍楼内的照明灯具应选用防爆型，照明亮度应满足宿舍楼运营的要求，灯具的安装位置应合理，避免产生眩光和阴影，同时便于维修和更换。
照明线路应采用 BV 线穿镀锌钢管敷设，钢管之间应做好接地跨接，照明开关应安装在便于操作的位置，且应采用防爆型开关。
（五）动力设备配电
1.加油机、油泵等动力设备应采用单独的配电回路，其电源线应根据设备容量选择合适的电缆截面，确保设备启动和运行时的电压降符合要求。
2.动力设备的控制箱应安装在设备附近，便于操作和观察设备运行状态，控制箱内的接触器、继电器等元件应选型合理，性能可靠，接线应牢固，接地应良好。
（六）接地系统
1.宿舍楼应设置完善的接地系统，包括防雷接地、工作接地和保护接地，接地电阻应符合相关规范要求（一般不大于 4Ω）。
2.利用宿舍楼的基础钢筋作为自然接地体，同时在四周增设人工接地极，接地极可采用镀锌角钢或钢管，接地干线应采用镀锌扁钢，接地系统各部分之间应可靠连接，形成一个完整的接地网。
3.所有电气设备的金属外壳、金属线槽、电缆桥架等均应与接地系统可靠连接，确保人员和设备的安全。
二、弱电系统安装
1.在宿舍楼的进出口、加油区、卸油区、便利店等关键部位安装监控摄像机，摄像机应选用具有低照度、宽动态、高清分辨率等功能的产品，以适应宿舍楼复杂的环境光线条件。
2.监控主机应安装在宿舍楼的值班室内，便于值班人员实时查看监控画面，主机应具备存储功能，存储时间不少于 30 天，同时应具备网络传输功能，以便远程监控。
3.监控线路采用 SYV - 75 - 5 同轴电缆或网线穿 PVC 管敷设，线路敷设应避免与强电线路平行或交叉，防止信号干扰，各摄像机的电源线应单独敷设，并采用 DC 12V 或 AC 24V 安全电压供电。
（四）弱电线路敷设
1.弱电线路应与强电线路分开敷设，避免信号干扰，弱电桥架或线槽应采用防火型，且应与强电桥架或线槽保持一定的安全距离（一般不小于 300mm）。
2.弱电线路在敷设过程中应做好标识，标明线路的用途、走向和端点位置，便于日后的维护和管理，线路的弯曲半径应符合相关规范要求，避免损伤线缆。
三、施工安全措施
1.所有施工人员必须经过安全培训，考试合格后方可上岗作业，施工过程中应严格遵守安全操作规程，正确佩戴个人劳动防护用品。
2.在宿舍楼内施工时，应办理相关的动火、动土等作业许可证，严禁在宿舍楼内吸烟和使用明火，如需动火作业，必须采取有效的防火措施，并配备足够的灭火器材。
3.施工临时用电应采用 TN - S 系统，做到 “三级配电、两级保护”，配电箱应上锁，专人管理，防止触电事故发生。
4.高处作业时，应系好安全带，使用合格的登高工具和安全防护设施，如脚手架、吊篮等，严禁在无防护措施的情况下进行高处作业。
5.搬运和安装电气设备时，应注意保护设备，防止碰撞和损坏，同时要注意设备的重心和起吊点，确保搬运和安装过程的安全。
6.在施工过程中，应注意保护宿舍楼内的原有设施和设备，如油罐、管道等，避免对其造成损坏，如有损坏，应及时修复或赔偿。
四、质量保证措施
1.建立质量管理体系，成立质量管理小组，明确各成员的质量职责，加强对施工过程的质量控制和管理。
2.严格按照施工图纸和相关规范进行施工，施工前应对施工人员进行技术交底，使施工人员熟悉施工工艺和质量要求。
3.加强对原材料和设备的质量检验，所有进场的原材料和设备必须具有质量合格证明文件，并经现场抽样检验合格后方可使用，严禁使用不合格的产品。
4.施工过程中，应加强对各分项工程的质量检查，每道工序完成后应进行自检、互检和专检，合格后方可进行下一道工序的施工，对隐蔽工程应进行验收，并做好记录。
5.定期召开质量分析会，对施工过程中出现的质量问题进行分析和总结，制定整改措施，防止类似问题再次发生，确保工程质量符合设计要求和相关标
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一、防雷措施
（一）接闪器
1.在宿舍楼的罩棚顶部沿屋脊、屋檐等易受雷击部位敷设避雷带，避雷带采用热镀锌圆钢，并与宿舍楼的防雷接地网可靠连接。
2.对于加油区的加油机，在其上方安装独立避雷针或避雷网，保护范围应覆盖整个加油机区域，避雷针的高度和位置应根据现场实际情况计算确定，确保其防雷效果。
（二）引下线
1.利用宿舍楼建筑物的柱内主筋作为引下线且应沿建筑物四周均匀分布。引下线的主筋应通长焊接，并与接闪器和接地装置可靠连接。
2.对于独立避雷针，应设置专门的引下线，引下线采用热镀锌扁钢或圆钢，其规格应满足防雷设计要求，引下线应尽量短直，并与接地装置可靠连接，连接点应做防腐处理。
（三）接地装置
1.在宿舍楼内围绕建筑物、加油区、储油罐区等区域敷设环形接地网，接地网采用热镀锌扁钢。接地网的埋深并应尽量避开管道等地下障碍物。
2.储油罐应进行接地处理，每个储油罐至少设置两处接地连接点，接地连接线采用软铜绞线，其截面积不小于标准平方毫米，并与接地网可靠连接。
3.加油管道、卸油管道等金属管道应在起始端、末端以及分支处与接地网可靠连接，连接方式采用等电位连接法，确保管道系统的防雷安全。
二、施工流程
（一）施工准备阶段
1.组建施工团队，明确各成员的职责和分工，包括项目经理、技术负责人、施工人员、安全监督员等。
2.组织施工人员进行技术交底和安全培训，使其熟悉施工图纸、施工工艺、质量标准以及安全操作规程。
3.准备施工所需的材料和设备，如避雷带、引下线、接地材料、焊接设备、测量仪器等，并对其质量进行检验，确保符合设计要求。
4.办理施工所需的各项手续，如与宿舍楼业主签订施工协议、向当地气象主管部门申报防雷工程施工备案等。
（二）接地装置施工
1.根据设计图纸要求，进行接地网的开挖工作，沟深和沟宽应符合规定尺寸。
2.将热镀锌扁钢按照设计要求进行敷设，扁钢之间的连接采用焊接方式，并保证焊接牢固、无虚焊、漏焊等缺陷，焊接处应做防腐处理。
3.在接地网的转角处、分支处以及与其他金属物体的连接处，应设置接地极，接地极可采用热镀锌角钢或钢管，其长度和规格应符合设计要求，接地极应垂直打入地下，并与接地网可靠连接。
4.接地网敷设完成后，应进行接地电阻的测量，使用专用的接地电阻测试仪，按照正确的测量方法进行操作，确保接地电阻值符合设计要求。如接地电阻值不满足要求，应采取增加接地极数量、改善土壤导电性能等措施进行降阻处理，直至接地电阻合格为止。
（三）引下线施工
1.对于利用建筑物柱内主筋作为引下线的情况，首先应确定主筋的位置，将主筋的连接部位进行清理，确保连接可靠。然后，在主筋上每隔一定距离焊接一根引出钢筋，引出钢筋的规格应与主筋相同，并与避雷带或独立避雷针的引下线可靠连接。
2.对于独立避雷针的引下线施工，应先将引下线材料（热镀锌扁钢或圆钢）按照设计长度进行下料，并进行调直处理。然后，将引下线一端与避雷针可靠连接，连接方式采用焊接或螺栓连接，连接点应牢固可靠，并做防腐处理。引下线应沿建筑物外墙或独立支柱敷设，固定方式可采用卡子固定，引下线应保持垂直、无弯曲，与建筑物墙面的间距应符合规定要求。在引下线的下端，应与接地装置可靠连接，连接点应进行防腐处理，并做好明显的标识。
（四）接闪器施工
1.罩棚避雷带的安装：首先，根据罩棚的形状和尺寸，确定避雷带的敷设路径，在屋脊、屋檐等部位每隔一定距离安装避雷带支持卡子，支持卡子应与罩棚的金属结构可靠连接。然后，将热镀锌圆钢避雷带按照预定路径进行敷设，避雷带应调直、固定牢固，避雷带之间的连接采用焊接方式，焊接处应做防腐处理，并确保避雷带形成一个完整的电气通路。避雷带的末端应与引下线可靠连接，连接点应进行防腐处理。
2.加油机避雷针或避雷网的安装：根据现场实际情况，确定避雷针或避雷网的安装位置和高度，采用独立支柱或利用附近建筑物的结构进行支撑。将避雷针或避雷网的部件按照说明书进行组装，组装完成后进行整体安装，确保其垂直度和稳定性。避雷针或避雷网应与引下线可靠连接，连接点应牢固可靠，并做防腐处理，其保护范围应满足加油机区域的防雷要求。
（五）等电位连接施工
1.对宿舍楼内的加油管道、卸油管道、电气设备外壳、金属门窗等金属物体进行等电位连接。首先，在金属物体上选择合适的连接点，将其表面进行清理，去除油污、锈迹等杂质，以确保连接的可靠性。然后，采用软铜绞线或镀锌扁钢作为等电位连接导体，将各金属物体与接地装置或防雷引下线进行连接，连接方式采用焊接或螺栓连接，连接点应牢固可靠，并做防腐处理。等电位连接应形成一个完整的电气通路，以消除各金属物体之间的电位差，防止雷电感应过电压对人员和设备造成危害。
（六）施工验收阶段
1.防雷工程施工完成后，施工单位应进行自检，对各项防雷设施的安装质量、连接可靠性、接地电阻值等进行全面检查，发现问题及时整改。
2.自检合格后，施工单位应向建设单位提交防雷工程竣工验收申请报告，并提供完整的施工资料，包括施工图纸、材料检验报告、施工记录、接地电阻测试报告等。
3.建设单位收到申请报告后，应组织相关部门（如气象主管部门、设计单位、监理单位等）进行竣工验收。验收人员应按照国家相关标准和规范要求，对防雷工程的各项内容进行现场检查和测试，如接闪器的保护范围、引下线的导通性、接地装置的接地电阻值、等电位连接的可靠性等。验收合格后，出具防雷工程竣工验收报告，防雷工程方可正式投入使用。
三、施工安全措施
1.在宿舍楼内施工时，应严格遵守宿舍楼的安全管理制度，严禁烟火，禁止在施工区域内使用明火、吸烟、打手机等可能引发火灾或爆炸的行为。
2.施工人员应穿戴符合安全要求的劳动防护用品，如安全帽、安全带、绝缘鞋、防护手套等，确保施工过程中的人身安全。
3.在进行高处作业（如安装避雷带、避雷针等）时，应搭建牢固的脚手架或使用登高设备，并系好安全带，安全带应高挂低用，严禁在无防护措施的情况下进行高处作业。
4.电气设备的安装和调试应由专业电工进行操作，严格遵守电气安全操作规程，防止触电事故的发生。在施工过程中，应定期对电气设备进行检查和维护，确保其性能良好、安全可靠。
5.焊接作业时，应确保周围无易燃易爆物品，并配备灭火器材，如灭火器、消防砂等。焊接人员应持证上岗，严格按照焊接工艺要求进行操作，防止火灾和爆炸事故的发生。
6.在挖掘接地网沟时，应注意观察周围环境，防止挖断地下电缆、管道等设施，造成安全事故和经济损失。如发现不明地下管线，应立即停止挖掘，并及时报告相关部门进行处理。
7.施工现场应设置明显的安全警示标志，如 “禁止烟火”“注意安全”“高处作业” 等，提醒过往人员和施工人员注意安全。同时，应合理安排施工时间，尽量避免在宿舍楼营业高峰期进行噪音较大或可能影响宿舍楼正常运营的施工作业。
四 、施工质量保证措施
1.建立质量管理体系，明确质量管理目标和职责，确保防雷工程施工质量符合国家相关标准和规范要求以及设计文件的规定。
2.加强施工过程中的质量控制，严格执行 “三检” 制度，即施工人员自检、施工班组互检和专业质量检验人员专检，确保每一道工序的质量都得到有效控制。对于隐蔽工程，应在隐蔽前进行验收，并做好记录和签字手续，未经验收合格不得进行下一道工序施工。
3.对施工所用的材料和设备进行严格的质量检验，确保其符合设计要求和质量标准。所有材料和设备应具有质量合格证明文件，并按规定进行抽样检验，不合格的材料和设备严禁使用。
4.定期对施工人员进行技术培训和质量教育，提高其技术水平和质量意识，使其熟练掌握防雷工程的施工工艺和质量要求，确保施工质量的稳定性和可靠性。
5.在施工过程中，如发现质量问题，应立即停止施工，分析原因，并采取有效的整改措施进行处理，整改完成后应重新进行质量检验，确保工程质量符合要求。
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一、期规划与设计
（一）需求分析：对宿舍楼的业务需求进行调研，确定外站引入的必要性和预期目标，例如是否是为了扩展加油能力、满足特定油品的供应需求，或是改善宿舍楼的整体布局和运营效率等。考虑未来的发展趋势，如电动汽车充电需求的增长，预留相应的空间和设施。
（二）场地评估：对宿舍楼周边的可用土地进行评估，包括土地的面积、形状、地形地貌、地质条件等。确保所选场地符合宿舍楼建设的安全规范和环保要求，远离居民区、学校、医院等敏感区域，同时要考虑交通便利性，便于车辆进出。
（三）工程设计：根据需求分析和场地评估结果，进行详细的工程设计。包括加油区、卸油区、储油罐区、站房、便利店、卫生间等功能区域的布局设计；确定加油岛的数量、位置和尺寸，以及加油机的选型和配置；规划油品管道、电气线路、给排水系统、通风系统等的走向和安装方式；设计停车场、道路、绿化等附属设施的布局。
二、工程建设阶段
（一）土地平整与基础施工：对选定的场地进行平整，清除杂草、树木、石块等障碍物，根据设计要求进行土方开挖和回填，确保场地的平整度和坡度符合排水要求。进行基础工程施工，包括建筑物的基础、储油罐的基础、加油岛的基础等，采用合适的基础形式（如独立基础、筏板基础等），确保基础的稳定性和承载能力，按照相关标准进行混凝土浇筑、钢筋绑扎等施工操作，并进行质量检测，确保基础工程质量合格。
（二）建筑施工：按照设计图纸进行站房、便利店、卫生间等建筑物的施工。包括墙体砌筑、屋面防水、门窗安装、内外墙装饰等工程内容，选择符合防火、防水、保温等要求的建筑材料，确保建筑物的结构安全和使用功能。同时，进行建筑物内部的装修工程，如地面铺设、墙面粉刷、顶棚吊顶等，营造舒适、整洁的营业环境。
（三）加油设施安装：安装储油罐，根据宿舍楼的规模和油品储存需求，选择合适容量和材质的储油罐（如钢制油罐、双层油罐等），确保油罐的安装位置准确，固定牢固，并进行防腐、防静电处理。安装加油机，按照加油机的安装说明书进行操作，确保加油机的水平度、垂直度符合要求，连接好油品管道、电气线路和通讯线路，进行加油机的调试和校准，确保加油计量准确、操作灵活。
（四）管道铺设与连接：铺设油品管道，包括汽油、柴油等不同油品的输送管道，选用符合压力等级和耐油性能要求的管材（如无缝钢管、镀锌钢管等），按照设计要求进行管道的走向布置和埋地深度控制，做好管道的防腐、保温和防护措施，防止管道腐蚀和损坏。进行管道的连接，采用焊接、法兰连接或螺纹连接等方式，确保连接牢固、密封可靠，避免油品泄漏。在管道铺设完成后，进行压力试验和吹扫清洗，确保管道系统的严密性和清洁度。
（五）电气与照明系统安装：安装电气系统，包括变压器、配电柜、配电箱、开关插座、照明灯具等设备，确保电气设备的选型和安装符合防爆、防火、接地等安全要求，敷设好电缆桥架、线槽和电线管，连接好电气线路，进行电气系统的调试和测试，确保供电稳定、安全可靠。设置照明系统，根据宿舍楼的不同区域（如加油区、卸油区、站房、停车场等）的照明需求，选择合适的照明灯具（如防爆灯、节能灯、投光灯等），合理布置灯具的位置和数量，确保宿舍楼内光线充足、均匀，无照明死角，同时要考虑照明系统的节能和维护便利性。
（六）给排水与消防系统安装：安装给排水系统，包括生活用水系统和雨水、污水排放系统。生活用水系统要连接好水源（如市政供水或自备水井），安装水表、水泵、水箱、水龙头等设备，确保供水压力稳定、水质符合卫生标准；雨水排放系统要设置合理的排水坡度和雨水口，通过雨水管道将雨水排至市政雨水管网或附近的排水渠道；污水排放系统要安装化粪池、隔油池等污水处理设施，对生活污水和含油污水进行初步处理后，再排入市政污水管网，防止污水污染环境。安装消防系统，根据宿舍楼的危险等级和消防规范要求，配备足够数量的灭火器材（如灭火器、灭火毯、消防沙等）和消防设施（如消火栓、消防水池、喷淋系统、泡沫灭火系统等），确保消防设施的选型、安装和布置符合要求，消防水源充足，消防系统能够正常运行，定期进行消防演练和检查，提高宿舍楼的消防安全防范能力。
三、统调试与验收
（一）设备调试：在工程建设完成后，对所有的设备和系统进行调试，包括加油机的计量精度调试、电气设备的运行参数调试、照明系统的亮度调试、消防系统的压力调试、给排水系统的流量调试等，确保设备和系统的性能符合设计要求和相关标准，能够正常、稳定、安全地运行。
（二）联合调试：进行宿舍楼各系统的联合调试，模拟宿舍楼的正常运营和各种突发情况，检验各系统之间的协同工作能力和兼容性，如加油作业时油品的输送、储存和计量系统与电气、消防、给排水系统的联动情况，发现问题及时进行整改和优化，确保宿舍楼整体运行的可靠性和稳定性。
（三）工程验收：在完成设备调试和联合调试后，组织相关部门和人员进行工程验收。验收内容包括工程质量、设备性能、安全设施、环保措施、资料完整性等方面，按照相关的验收标准和规范进行逐项检查和评估，对存在的问题下达整改通知书，要求施工单位限期整改，整改完成后进行复查，直至工程验收合格，方可交付使用。
四、人员培训与运营准备
（一）员工培训：在宿舍楼投入运营前，对员工进行全面的培训，包括宿舍楼的操作规程、安全知识、服务规范、设备维护保养等方面的内容。培训方式可以采用集中授课、现场演示、实际操作练习等多种形式，确保员工熟悉宿舍楼的各项业务流程和操作技能，能够熟练应对各种突发情况，提高员工的安全意识和服务水平。
（二）物资采购与储备：根据宿舍楼的运营需求，采购各类物资，如油品、润滑油、便利店商品、办公用品、清洁用品、维修配件等，建立物资库存管理制度，合理控制物资储备量，确保宿舍楼运营过程中物资的充足供应，同时要注意物资的质量和保质期，避免因物资问题影响宿舍楼的正常运营。
（三）运营管理制度制定：建立健全宿舍楼的运营管理制度，包括人员岗位职责、考勤制度、绩效考核制度、财务管理、油品进销存管理、设备维护保养制度、安全管理制度、应急救援预案等，明确各项工作的流程和标准，规范员工的行为，确保宿舍楼的运营管理工作有序、高效地进行。
五、安全与环保措施
安全措施：在整个外站引入工程建设和运营过程中，始终将安全放在首位。加强施工现场的安全管理，设置明显的安全警示标志和防护设施，对施工人员进行安全教育培训，确保施工过程符合安全操作规程，防止发生安全事故。在宿舍楼运营后，加强日常的安全检查和隐患排查治理工作，定期对设备设施进行维护保养和检测检验，确保安全设施完好有效，员工严格遵守安全制度，防止油品泄漏、火灾爆炸等安全事故的发生。
环保措施：采取有效的环保措施，减少工程建设和运营过程对环境的影响。在施工过程中，对施工扬尘、噪声、废水、固体废弃物等进行控制和治理，采取洒水降尘、合理安排施工时间、设置沉淀池和隔油池、分类收集和处理固体废弃物等措施，确保施工过程符合环保要求。在宿舍楼运营后，加强对储油罐、加油机等设备的维护管理，防止油品泄漏污染土壤和地下水；对油气排放进行控制，采用油气回收装置，减少油气挥发对大气环境的污染；对含油污水进行处理达标后排放，确保宿舍楼的运营符合国家的环保法规和标准。
[bookmark: _Toc21324][bookmark: _Toc29478][bookmark: _Toc17870][bookmark: _Toc694]5.4给排水
一、施工准备
（一）技术准备
1.熟悉施工图纸、相关规范及图集，进行图纸会审，做好技术交底工作。
2.编制施工预算，确定材料用量计划。
3.制定施工进度计划，合理安排施工工序。
（二）材料准备
1.根据材料用量计划，采购符合设计要求和质量标准的管材、管件、阀门、卫生器具等材料。
2.材料进场后，进行检验和试验，合格后方可使用。对不合格材料，及时退场并做好记录。
（三）人员准备
1.配备足够的给排水施工技术人员、管道工、焊工等，所有人员均应持证上岗。
2.对施工人员进行安全教育和技术培训，使其熟悉施工工艺和操作规程。
（四）机具准备
1.准备好电焊机、套丝机、切割机、试压泵、水平仪、经纬仪等施工机具，并进行调试和维护，确保其性能良好。
二、施工方法
（一）预留预埋
1.根据施工图纸，在混凝土结构施工时，准确预留孔洞和预埋套管。
2.预留孔洞尺寸应比管道外径大 50 - 100mm，套管管径应比管道大 1 - 2 号，套管长度应根据墙体厚度确定，两端应与墙面平齐。
3.预留预埋过程中，应加强复核，确保位置准确无误。
（二）管道安装
1.管材切割：采用机械切割或手工切割，切割后应将管口清理干净，并打磨平整。
2.管道连接：
（1）镀锌钢管采用螺纹连接，连接时应在螺纹处缠好生料带，确保连接紧密，无渗漏。
（2）塑料给水管采用热熔连接，连接时应控制好加热温度和时间，确保连接牢固。
（3）排水铸铁管采用承插连接，接口处应填充密封材料，如石棉水泥、膨胀水泥等。
3.管道坡度：生活污水管和雨水管应按设计要求设置坡度，确保排水畅通。
4.管道固定：根据管道材质和管径，采用合适的支吊架进行固定，支吊架间距应符合规范要求。
（三）阀门安装
1.阀门安装前，应进行强度和严密性试验，试验合格后方可安装。
2.阀门应安装在便于操作和维修的位置，进出口方向应正确，连接牢固。
三、质量保证措施
1.建立质量管理体系，明确质量目标和质量责任，严格执行 “三检” 制度。
2.加强材料和构配件的质量控制，严格进场检验和试验，确保使用合格材料。
3.严格按照施工工艺和操作规程进行施工，加强施工过程中的质量检查和监督，及时发现和纠正质量问题。
4.做好隐蔽工程验收记录，未经隐蔽工程验收合格，不得进行下一道工序施工。
5.对管道试压、冲洗消毒、闭水试验等关键工序，应严格按照规范要求进行操作和记录，确保系统质量可靠。
四、安全保证措施
1.建立安全生产管理制度，落实安全生产责任制，加强安全教育培训，提高施工人员的安全意识。
2.施工现场应设置明显的安全警示标志，做好防护措施，如临边防护、洞口防护等。
3.施工机具应定期检查和维护，确保其安全性能良好。电气设备应接地接零，防止触电事故发生。
4.高处作业时，应系好安全带，搭设脚手架应符合规范要求。
5.在进行管道试压、冲洗消毒等作业时，应制定专项安全措施，防止压力过高或介质泄漏造成事故。
五、环境保护措施
1.施工现场应设置专人负责环境卫生管理，定期清理垃圾和杂物，保持施工现场整洁。
2.施工过程中产生的废水、废渣应妥善处理，不得随意排放。
3.合理安排施工时间，减少噪声扰民。对产生噪声较大的施工机具，应采取降噪措施。
4.对易产生扬尘的施工环节，如土方开挖、材料搬运等，应采取洒水降尘措施，减少扬尘污染。
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一、电缆进场检查验收
电缆进场后，必须对电缆进行详细的检查验收，检查电缆的外观、
规格型号、电压等级、长度、合格证、耐热阻燃的标识，并现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径。
二、电缆敷设准备
（1）技术准备认真研究电气施工图，掌握电缆的分布情况，对每根电缆进行编号，并标明电缆的起始位置、回路号、规格型号等。在电缆密集的地方，绘制电缆的剖面分布图，显示电缆在桥架中的位置；结合电缆剖面分布图，选择最佳的电缆敷设顺序，尽量避免电缆交叉的情况。
（2）人员、机具准备敷设电缆需要大量的人员，电缆敷设前，根据电缆的数量及电缆敷设进度安排，提前做好人员的准备工作，保证敷设电缆时人员满足施工要求，同时对进场人员进行安全技术培训。施工电缆前准备充分
敷设电缆用的机具，如电缆放线架、卷扬机、电缆滑轮、通讯联络工具等。
（3）现场准备。检查桥架安装是否完成及其支架的承重情况，并清理桥架内的杂物。清理电缆敷设沿途的障碍，为安放电缆创造良好的外部条件。
三、电缆敷设
（1）在电缆端头、电缆接头、拐弯处及夹层内、综合管廊、竖井两端等地方，应装设标志牌，标志牌上注明线路编号，当无编号时，应写明电缆型号、规格及起讫地点；并联的电缆应有顺序号，标志牌的字迹要清晰，不易脱落；标志牌规格必须统一，材质能防腐，挂装应牢固。
（2）在线槽内敷设电缆时，敷设电缆的截面积不应超过线槽截面积的40%，在线槽内敷设应排列整齐不应交叉、重叠、扭曲、不应有接头，每隔1.5M应进行绑扎，绑扎应牢固。
（3）强、弱电电缆敷设在一起时，应有隔板。
（4）在敷设前，应摇测电缆绝缘，500V时绝缘电阻值不小于2MΩ，在送电前需再摇测一次。
（5）电缆敷设时，电缆应从盘的上端引出，应避免电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆上不得有未消除的机械损伤（如销装压扁、电缆拧绞、护层断裂等）。
四、电缆头制作安装电缆终端头均采用热缩型电缆终端头制作，加热器采用液化气烤枪或喷灯。制作前选择与电缆截面相适应的热缩塑料手套。在安装三叉分支手套时，宜先进行预热，并将电缆定位，套上分支手套后，按所需分叉角度摆好线芯后再进行加热。避免在三叉分支手套热缩定型后，再大幅度地改变电缆线芯的分叉角度，造成手套分叉口及指套根部的开裂。加热收缩时，应从管子中间向两端逐渐延伸，或从一端向另一端延伸，以利于收缩时排出管内空气，加热火焰应螺旋状前进。
五、电缆的连接
（1）大于6平方的电缆在汇流排连接时需要采用紧压铜端子，端子选用与电缆线芯截面相匹配，铜端子的压接采用手动式液压压接钳。
（2）电缆终端制作好，与配电柜连接前要进行绝缘测试，
（3）以确认绝缘强度符合要求。同时电缆要作好回路标注和相色标记。电缆的裁剪要合适，保证电缆与配电柜母线或接线端连接后不产生过大的机械应力。连接前，对搭接面进行清洁处理，同时涂抹适量的电力复合脂，紧固力矩符合《建筑电气工程施工质量验收规范》，确保连接和导电性能可靠。
六、电缆标识
（1）敷设电缆应及时进行标识，标志牌采用塑料片制品，用尼龙扎带固定。标志牌上应注明线路编号、电缆型号、规格、电压等级、起止点，电缆始端、终端、拐弯处、交叉处应挂标志牌，直线段每20m设标志牌。电缆敷设好后，要检查回路编号是否正确，完整做好相关资料。
（2）标志牌规格应一致，并有防腐的功能，挂装应牢固。标志牌上应注明电缆编号，规格和电压等级。直埋电缆进出建筑物、电缆井及两端应挂标志牌。沿支架敷设电缆，在其两端处，交叉处应挂标志牌，直线段应适当增设标志牌。
（3）电力电缆和控制电缆应分开排列；
（4）并列敷设的电力电缆和控制电缆敷设在同一侧支架上时，应将控制电缆放在电力电缆下面，1KV以下的电力电缆应放在1KV以上的电力电缆的下面。
（5）并列敷设的电力电缆，其相互间的净距应符合设计要求。
（6）电缆敷设完毕后，应及时清除杂物．盖好盖板，必要时，尚应将盖板缝隙密封，以免水、汽、油、灰等侵入。
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（一）作业条件
1、墙体结构已弹出施工水平线。
2、安装配电箱所需的木砖及铁件巳预埋。
3、随土建结构预留的暗装配电箱的安装位置正确,大小合适。
4、暗装配电箱箱体时,安装箱体墙面的抹灰应全部完成。暗装配电箱盘芯及贴脸时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。
5、明装配电箱时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。
（二）材料要求
1、建筑电气工程中安装的高压成套配电柜、操纵柜(屏、台)应有出厂合格证、生产许可证和试验记录。低压成套配电柜、动力、照明配电箱(盘、柜)除上述质量证明文件外,还应有“CCC”认证标志及认证证书复印件。
2、动力、照明配电箱、低压柜,不同厂家、不同规格的出厂合格证应各备一张。
低压进线冗接箱或分支柜,多层进户分界开关柜,不同厂家、不同规格的合格证应各备一张。
3、产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度,周边平坦无损害,油漆无脱落。然后进行开简检验:箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固,二层底板厚度不小于1.5mm,且不得用阻燃型塑料板做二层底板。各种断路器进行外观检验,调整及操作试验。
4、配电箱不应采纳可燃材料制作；在干燥无尘的场所,采纳的木制配电箱应经阻燃处理。
5、镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应有出厂合格证和镀锌质量证明书。
（三）要紧机具
1、铅笔、卷尺、水平尺、方尺、线坠等。
2、手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、压接钳、电钻、液压开孔器、锡锅、锡勺、电工常用工具等。
二、工艺流程
配电箱安装要求→弹线定位→明(暗)装配电箱→绝缘摇测
三、操作工艺
（一）配电箱安装要求
1、配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,如设计无专门要求,配电箱底边距地高度应为1.5m.照明配电板底边距地高度不应小于1.8m。
2、导线剥削处不应损害线芯或线芯过长,导线压头应牢固可靠,如多股导线与端子排连接时,应加装压线端子(鼻子),然后一起涮锡,再压按在端子排上。如与压线孔连接时,应把多股导线涮锡后穿孔用顶丝压接,注意不得减少导线股数。
3、导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘爱护套。一样情形一孔只穿一线,但下列情形除外: 
（1）指示灯配线；
（2）操纵两个分闸的总闸配线线号相同
（3）一孔进多线的配线。
4、配电箱内装设的螺旋熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺丝的端子上。
5、配电箱内盘面闸具位置应与支路相对应,其下面应装设卡片框,标明回路名称。
6、配电箱内的交流、直流或不同电压等级电源,应具有明显的标志。
7、配电箱盘面上安装的各种刀闸及自动开关等,当处于断路状态时,刀片可动部分均不应带电(专门情形除外)。
8、配电箱上的小母线应带有黄(Ll相)、绿(.L2相)、红(L3相)、淡蓝(N零线)等颜色,黄绿相间双色线为爱护地线。
9、配电箱上电具、外表应牢固平正整洁、间距平均,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。
10、在照明配电工程中,当采纳TN一C系统时,N线干线不应设接线端子板(排)。
当采纳TN～C～S系统时,一样应在建筑物进线π接配电箱内分别设置N母线和PE母线,并自此分开。电源进线的PEN线应先接到PE母线上,再以连接板或其他方式与N母线相连,N线应与地绝缘,PE线应采纳专门的导线,并应尽量靠近相线敷设。
11、配电箱内应分别设置零线(N)和爱护地线(PE线)汇流排,各支路零线和爱护地线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。
12、配电箱内的接地应牢固良好。爱护接地线的截面应按下表的规定选择,并应与设备的主接地端子有效连接
13、配电箱的箱体及二层金属覆板均应与爱护接地电路连接,在订货时应提出设置专用的、不可拆卸的接地螺丝母,其爱护接地线截面按上表的规定选择,并应与其专用接地螺丝有效连接。
注意:PE线不承诺利用箱体、盒体串接。
14、配电箱如装有超过50Ⅴ电器设备可开启的门、活动面板、活动台面,必须用裸铜软线与接地良好的金属构架可靠连接。
（二）弹线定位
依照设计要求找出配电箱的位置,并按照箱体外形尺寸进行弹线定位。
（三）明装配电箱
1、明装配电箱分为明管明箱和暗管明箱两种,其配电箱的安装方式两种大致相同；但关于暗管明箱,现施工中一样采纳下图5-21的做法,此做法的弊病是箱后的暗装接线盒不利于检查和修理,一旦遇到换线、查线等情形时,还得拆下明装配电箱。图5-22的做法可幸免那个问题,方便了检查和修理。它只需在订货时按图示对箱体提出要求即可。
2、安装配电箱。
（1）拆开配电箱:安装配电箱应先将配电箱拆开分为箱体、箱内盘芯、箱门三部分。拆开配电箱时留好拆卸下来的螺丝、螺母、垫圈等。
（2）安装箱体:铁架固定配电箱箱体:将角钢调直,量好尺寸,画好锯口线,锯断煨弯,钻孔位,焊接。煨弯时用方尺找正,再用电(气)焊将对口缝焊牢,并将埋入端做成燕尾形,然后除锈,刷防锈漆。再按照标高用高标号水泥砂浆将
铁架燕尾端埋入牢固,埋入时要注意铁架的平直程度和孔间距离,应用线坠和水平尺测量准确后再稳住铁架,待水泥砂浆凝固后再把配电箱箱体固定在铁架上。金属膨胀螺栓固定配电箱:采纳金属膨胀螺栓可在混凝土墙或砖墙上固定配电箱,金屑膨胀螺栓的大小应依照箱体重量选择。其方法是依照弹线定位的要求,找出墙体及箱体固定点的准确位置,一个箱体固定点一样为四个,平均地对称于四角,用电钻或冲击钻在墙体及箱体固定点位置钻孔,其孔径应刚好将金属膨胀螺栓的胀管部分埋入墙内,且孔洞应平直不得歪斜。
最后将箱体的孔洞与墙体的孔洞对正,注意应加镀锌弹垫、平垫,将箱体稍加固定,待最后一次用水平尺将箱体调整平直后,再把螺栓逐个拧牢固。
（3）安装箱内盘芯:将箱体内杂物清理洁净,如箱后有分线盒也一并清理洁净,然后将导线理顺.分清支路和相序,并在导线末端用白胶布或其他材料临时标注清晰,再把盘芯与箱体安装牢固,最后将导线端头按标好的支路和相序引至箱体或盘芯上,逐个剥削导线端头,再逐个压接在器具上,同时将爱护地线按要求压接牢固。
（4）安装箱盖:把箱盖安装在箱体上。用外表校对箱内电具有无差错,调整无误后试送电,最后把此配电箱的系统图贴在箱盖内侧,并标明各个闸具用途及回路名称,以方便以后操作。
3、在木结构或轻钢龙骨护板墙上进行固定明装配电箱时,应采纳加固措施,在木制护板墙处应做防火处理,可涂防火漆进行防护。
（四）暗装配电箱
1、暗装配电箱中拆开配电箱及安装箱内盘芯、安装箱盖(贴脸)等各个步骤可参照明装配电箱。
2、安装箱体:依照预留洞尺寸先将箱体找好标高及水平尺寸进行弹线定位,依照箱体的标高及水平尺寸核对人箱的焊管或PVC管的长短是否合适,间距是否平均，排列是否整齐等,如管路不合适,应及时按配管的要求进行调整,然后依照各个管的位置用液压开孔器进行开孔,开孔完毕后,将箱体按标定的位置固定牢固,最后用水泥砂浆填实周边并抹平齐。如箱底与外墙平齐时,应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰,不得在箱底板上抹灰
（四）绝缘摇测
配电箱(盘)全部电器安装完毕后,用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间,相线与零线之词,相线与地线之间,零线与地线之间。两人进行摇测,同时做好记录。
五、成品爱护
1、配电箱箱体安装后,应采取爱护措施,幸免土建刮腻子、喷浆、刷油漆时污染箱体内壁。箱体内各个线管管口应堵塞严密,以防杂物进入线管内。
2、安装箱盘盘芯、面板或贴脸时,应注意保持墙面整洁。安装后应锁好箱门,以防箱内电具、外表损坏。
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电气配管安装工艺及施工方法
一）电气线管敷设、安装一般规定
1、在预埋施工之前，必须满足以下条件：
1）施工图纸及其它技术文件齐全，且已进行图纸技术交底，满足施工要求；
2）施工方案、施工技术、材料机具供应等能保证正常施工；
3）施工人员应经过建筑电气安装技术专业培训，熟悉安装专业规范。
2、提供的电气安装材料应符合设计规定，并附有产品说明书、检查报告和质量合格证书。
3、在采购材料时，不得使用设计规定外的材料，应把好质量关；如发现所购材料质量有异常，应在使用前进行技术鉴定或复检，存在质量缺陷的不得用于工程中。
二）电气线管敷设安装要点
1、电气线管嵌砖砌体墙暗敷时，应配合土建施工进度预埋。根据设计图走向及线管规格在砖砌体墙现浇过梁内预埋穿管钢套管，其套管规格以大于电气线管规格两级为宜；土建砌体施工完成结构验收后，墙面抹灰前应再进行凿槽安装。
2、在主体结构验收后进入安装阶段，按照线管走向沿墙、楼地面定位→弹线→切割机切槽→凿槽→墙体配电箱体安装→开关盒、插座盒安装→电气线管敷设→管槽、洞修补的程序进行施工。
3、电气线管暗敷时应注意工艺，线管弯曲半径应符合规范要求。
4、电气线管在墙面、地面敷设完成后应固定完好，在保证线管畅通的条件下方可进行隐蔽。
三）电气线管、箱体预留、预埋施工方案
1、安装准备：认真熟悉图纸，根据电气平面布置图，有条不紊的预留、预埋，并进一步核对位置及尺寸。
2、穿越楼板的电气线管应根据施工图上具体位置，在楼板模板上定好点位，将事先加工好的预留钢套管刷上脱模剂后绑扎在模板上，要求位置准确、牢固。套管安装完成后，在混凝土浇筑完成后时，掌握好时机将套管取出。
3、当电气线管预埋在剪力墙里面时，需确保线管畅通无阻，其施工程序如下：
1）在剪力墙的钢筋绑扎完成后关模板前，对照图纸准确位置确定好线管走向，将电气线管、线盒牢固绑扎于钢筋上，以防浇筑混凝土时偏位；
2）关好模板的同时，将预埋好的线盒在模板位置涂上油漆，做好标记；
4、在转角、首尾端等处，用铁丝把管路绑扎在钢筋上，绑扎牢固，直线段宜适当增设固定点。
5、待拆除剪力墙模板时，将剪力墙内预埋的电气线管找出并清理畅通，及时穿好带线，为后期安装工作做好准备。
6、在楼板上预留的电气线管套管取出时，需要及时清理附在上面的水泥残渣，并刷上脱模剂，以便于重复使用。
7、在砖砌体墙施工时，应根据电气平面布置图和电气系统图（包括弱电），结合施工进度，预留洞口，避免事后剔打，影响砖砌体结构。
四）室内暗敷电气线管切槽、凿槽方案
1、土建二次结构采用空心砖砌体，砌筑砖时，若事先预埋管，需等待二次结构的砌体完成并经质检站验收合格后才能进行室内电气线管切槽、凿槽。
2、在切槽、凿槽之前，需要认真熟悉图纸，核对强、弱电线敷设走向，保持线管距离，尽量做到少交叉、不交叉；并且要有条不紊地切槽、凿槽，保证横平竖直不凌乱，并及时清理建筑垃圾。
3、电气线管敷设在砖砌体墙的施工程序如下：
1）在砖砌体施工完成结构验收后，根据电气线管走向先用墨斗在砖墙上沿预留配电箱孔洞弹出大于电气线管1.5cm切割凿槽线；
2）弹好线后再用手提切割机沿弹线进行切割，切割时应做到垂直规范，严禁满墙开花、横向及斜向切割；
3）切槽时应两人配合，一人浇水一人切割，避免切割时产生的灰尘满楼层乱窜，保持施工环境整洁、保证操作人员安全。

4）切割完成后，再进行人工剃槽，严禁使用机械剔打，以保证砖砌体结构完整性。
5）当电气线管槽子切割、剔打完成后，应及时将施工时所产生的建渣清理打扫干净，保持现场干净整洁，做到文明施工。
五）电气线管、箱体安装方案：
1、当砖砌体墙面凿槽完成后，清理完剔槽时所产生的建渣，开始进行配电箱安装、电气线管敷设。
2、在安装之前，需要检查电气线管墙体剔槽是否合格、完好，并准备好安装材料。配电箱体和多媒体箱体应按系统图开好进、出线管孔，箱孔与管口吻合排列要整齐，切口整齐有护帽。
3、暗装配电箱盖紧贴墙面，箱盖开关开闭灵活。
根据设计图上的标高和箱体距门边的尺寸，核实预留的洞口是否合适。在预留洞口墙上划好安装标高线，然后将预留洞口内垫上水泥砂浆，按照标高线平稳地安装箱体。等水泥砂浆凝固后，再用水泥砂浆填实箱体两边，确保牢固。最后，进行配管工作。
4、在安装配电箱的同时，也要安装墙上的开关、插座和线盒。要求标高准确，安装时横平竖直，表面与墙面。安装线盒时，水泥砂浆要饱满充实，确保牢固美观。
5、待配电箱体（多媒体箱体）和开关插座盒安装完成后，才能进行电气配管工作。在进行配管工作时，需要遵照以下几点规定：
1）管路在拐弯处，不允许有折皱、凹陷、裂缝。
2）管子进入箱盒连接时，要求一管一孔。PVC管与箱、盒连接采用专用接地卡连接，严禁管口与敲落孔焊接。管口进入箱、盒时，PVC阻燃塑料管管口进箱、盒，采用与PVC管配套的锁扣连接，并用PVC胶粘接。管口应高出箱、盒内壁3-5mm，与设备连接的钢管口高出地面应大于200mm。
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一、开关安装方法：
1.开关安装前的准备工作：
首先，确定要安装的开关位置。根据家居的实际需要和布局，选择合适的位置进行安装。同时，根据需要选购相应的开关和开关盒。
2.开关安装的具体步骤：
（1）打开安装盒的开口，并将开关盒插入开口中，使之与墙壁平齐。
（2）使用螺丝刀固定开关盒，将盒内的连接线与墙壁上的电线进行连接。
（3）插入开关，注意与盒内电线的连接方向。将开关固定在盒子上，并将开关盖板安装在外面。
（4）通过电源，确保开关安装正确并可正常使用。
二、插座安装方法：
1.插座安装前的准备工作：
首先，确定要安装的插座位置。根据家居的实际需要和布局，选择合适的位置进行安装。同时，根据需要选购相应的插座和插座盒。
2.插座安装的具体步骤：
（1）打开安装盒的开口，并将插座盒插入开口中，使之与墙壁平齐。
（2）使用螺丝刀固定插座盒，将盒内的连接线与墙壁上的电线进行连接。
（3）插入插座，注意与盒内电线的连接方向。将插座固定在盒子上，并将插座盖板安装在外面。
（4）通过电源，确保插座安装正确并可正常使用。
三、安装开关和插座需要注意的事项：
1.首先，安装开关和插座时需要确保电源断开，避免触电事故发生。
2.在进行开关和插座安装前，应检查配电箱和电线的质量和稳定性，并注意开关和插座的额定电压和电流是否与家庭用电需求相匹配。
3.在连接电线时，应注意正确连接，一般是将与电阻器相连的电线固定在左侧，与电源相连的电线固定在右侧。
4.安装开关和插座时，要确保紧固螺丝牢固，以防它们松动导致不可用。
5.为了保证电线安全，建议在进行安装前检查线路的质量和变化，并确保使用安全的绝缘材料进行线路连接。
6.在安装完成后，使用万用表等工具进行正确性和稳定性的测试，以确保无故障和电流泄漏。
[bookmark: _Toc24161][bookmark: _Toc10901][bookmark: _Toc24862][bookmark: _Toc17310]5.9一般钢结构防腐蚀
一、施工前的准备：
“常备不懈，决胜千里”，充分的思想准备和物质准备是决定按照工期要求，创优质工程的先决条件。所以施工前必须做好一切必要的准备工作。
1、根据甲方设计和规范要求，拟设具体施工计划，并落实进场的技术管理人员及施工人员。
2、机械设备提前进场安装调试，保证运转正常。
3、检查各种防腐材料的型号、规格、出厂日期，合格后方可进厂。
4、备齐各种工具，计量器具和检测仪器。
5、设防腐材料专用仓库，存放材料应远离明火，避晒避潮。
6、开工前对施工人员进行培训，组织学习有关技术规范、标准、管理制度和安全环保知识、进行技术交底和进行三级教育。
7、各种原材料运达施工现场，必须经现场监理工程师认可，且材料的型号及性能满足甲方的设计要求，必要时进行小样试涂，无误后方可使用。
8、准备好防尘口罩、面罩、防护衣、手套等劳保用品。
9、准备脚手架所需的架杆、铁丝、架板和保护网等高空作业用品。
二、施工技术方案：
1、表面处理：规范性的表面处理是防腐涂料赖以固着于基体表面比不可少的前提，是最大限度的发挥涂料防腐性能的基础，表面处理好坏，直接影响涂料的附着力、施工质量和使用寿命。
（1）脱漆：原有漆膜由于受化工大气、水的侵蚀引起的涂层老化、起鼓、剥皮、旧漆膜必须用铲刀将其刮静。
（2）除锈：将已发生锈蚀的氧化皮及翘起、龟裂的部位用铲刀、钢丝刷、纱布和磨光机等工具打磨干净，金属表面应达到无锈蚀、无油污、无杂物，并露出均一的金属光泽，除锈等级达到St3级标准，同时除锈部位与保留的旧漆层边缘必须有平滑过度。
（3）打磨和清洗：表面脱漆除锈后，必须用砂轮或粗布对其打磨，磨出一定的粗糙度，增强油漆的附着力，然后进行清洗，达到金属表面无杂物、灰尘等。
2、涂料调配：所用材料开桶后应首先检查是否有失效或结皮现象，如果失效杜绝使用，结皮应从桶中取出，不允许捣碎混入漆液中，使用前必须充分搅拌，将桶底沉积的颜料和填料全部搅起并搅拌均匀，以保证涂膜成份及性能的一致性。确保涂料的质量及与金属表面的附着力，搅拌均匀的涂料经过滤除去涂料中的杂质和脏物，方可使用，调料时应根据环境条件加入适量的专用稀释剂，将涂料调至适宜操作的粘度，一般浓度以35-40秒为宜。稀释剂只能用明确规定的稀释剂。聚氨脂涂料是双组份涂料，调配时应分别按照说明书中各自的配比使用方法调配，并充分搅拌均匀，以备后用。底漆为增加涂料与基体的浸润能力和粘结力应适当的调稀一些，浓度以25-35秒为宜，面漆调制35—40秒为宜。
3、涂装：
（1）施工工艺流程：
[image: ]（2）施工方法：
A：涂刷底漆
表面处理验收合格后，在6小时内涂刷已经调制好的环氧底漆，底漆起着承上启下的作用，与基体有优异的附着力，第一道底漆涂刷前，应用棉纱蘸汽油首先将表面擦洗干净，除去表面的杂物和浮尘，底漆要求均匀一致，无流淌、无漏涂、无针孔、无气泡，表面漆膜要光滑，薄厚一致。漆膜厚度25-35μm。底漆用量80-90克/m2。焊缝处、转弯处、阴阳角要多刷一遍。涂刷时，立面要先上后下、先左后右、先难后易、纵横交错涂刷，保证漆液浸润均匀。待第一道底漆自然固化后，表面除出杂物和浮尘，即可用同样的方法涂刷环氧云铁中涂。
B：涂刷中间漆
待底漆自然固化24小时基本干燥后，经验收合格，即用同样的涂刷方法涂刷环氧云铁中涂一遍，每道涂料用量110-125克/m2，漆膜厚度为45μm，并保证无针孔、无流淌、无漏涂，表面应平整、均匀、丰满，光泽一致。
C：涂刷面漆
待中间漆彻底干燥，并检验合格后，除去表面浮尘，即可涂刷第一道聚氨脂面漆，用量100-125克/m2,漆膜厚度40-50μm；待第一层面漆干燥后，依次涂刷第二道面漆，厚度为80-100μm，最后一道面漆是关键的一道工序，涂刷时一定要保证漆液丰满、颜色均一、光滑平整，有一定的光泽，外观美观一致。聚氨脂面漆要求涂刷三道，面漆总厚度达到120-150μm
4、注意事项：
（1）、涂刷时层间应纵横交错，每层宜往复进行，涂刷要均匀一致，表面要光滑、平整、无气泡、无漏涂、外观要光泽一致。
（2）、涂刷后每层要用湿膜测厚仪测量湿膜厚度，保证干膜达到设计厚度。
（3）、严格控制间隔时间，根据气候环境和实际施工经验，确定适宜的间隔时间，每道涂料的施工必须控制在上一道工序验收合格之后，才能进行下一道工序的施工。
（4）、涂刷施工的适宜温度应在5-35℃之间，湿度低于80%，露点温度3℃上，风、雨、雪、雾和较大风尘天气环境，杜绝施工。
（5）、涂装后4小时内应有保护措施，免受雨水淋的应急措施，并应保持周围环境的清洁，防止灰尘污染。
（6）、认真执行验收规范，作好全过程质量控制工作，施工中要认真作好自检、互检，发现不符合质量标准的部位，要及时进行翻工、修补。
（7）、施工中，每道工序完工都要有甲方代表签字认可，详细作好施工记录。
（8）、在整个施工中，按照甲方提供的技术规范标准严格执行。
三、安全保证措施
1、建立定期的安全活动制度，做好详细记录。班组每天进行班前、班后安全检查，及时消除不安全隐患，工程队每周举行一次讲评洗动，根据施工实际提出安全措施，工地每月进行一次一次安全生产大体检查，及时解决安全生产上存在的各种问题。
2、凡进入施工现场的所有人员必须穿戴好工作服、安全帽及工作鞋，工作鞋不得带有铁钉，工作服必须是棉质。不得将火种携带到施工现场。
3、放工时，应注意保护皮肤和眼睛，免锈蚀颗粒及灰尘，粉尘、纤维飞扬的刺激，如发生类事情应立即用水冲洗并请医生治疗。
4、材料仓库及放工现场必须有足够的消防水源，配备相应消防设备、材料并应经常检查防道路保证畅通。
5、所有电器设备必须接地，每个电源开关应安装漏电安全保护开关，一切电器工具在使用完后或工作人员离开工作岗位时，必须关闭电源开关，切断电源。线路架设严格按照规范；规定进行架设，输电线不得使裸线。
6、加工绝热制品、铁丝网外护放施工时，应采取避免粉尘飞报扬，手工用料及工具坠落伤人的措施。
7、在高度2m以上的部位上进行操作时应戴好安全帽及安全带，安全带使用遵循"高挂低就"的原则，严禁高空抛物，高空用业时使用的工具要放置稳妥，必要时用绳索与固定物捆绑牢固。
8、施工现场设置排风，通风设备，有毒气体粉尘不得超过允许含量极限，涂抹施工必须配备降防毒工具。
9、承受压力的施工工具设备，应备有安全装置和压力表，严格遵守压力安装管理规范并进行定期校验。
10、从事工作的操作人员进场备有手套，防毒尘口罩，防护面具及毛巾、肥皂。防尘口罩内滤要经常更换。
11、操作人员半年进行一次健康检查，不适合从事和作业人员均调离开此项要作岗位。不得在现场进餐、喝饮料，吃零食。
12、应尽量避开交叉作业，确需交叉作业时，应在施工区域设置明显标志，港作好各种防坠物等措施。
13、高空作业人员事情须经过体检查，合格后方可登高作业，各专业人员尤其是特殊施工员需持证上岗。
14、现场设置1－2名专业职安全人员，每天跟巡回检查。
15、该施工现场监时用电拟统一布置,设一名专职人员负责管理,触电保安器移动式照明采用36v安全电压，保险丝必须正确使用，严禁用铜、铁、铝丝等代替。
16、每个点配备一定数量的灭火器，由专业安全员统一管理和检查，组建现场兼职、消防人员，进行消防知识讲授。
17、施工人员，统一着装，工作服穿戴整洁，不得在施工现场打闹、喧哗，合理利用水、电，不得在施工现场乱扯乱用电源。
18、正确使用各种电动工具，并有可靠的接地保护，接电源由专职电工进行，严禁擅自拉设和乱接插头。
19、各类垃圾应统一堆放在指定地点，严禁随地乱放垃圾，涂料容器存放必须严加管理，该物品处理时必须通过安全负责人认可。
20、凡存在近视、耳聋等生理障碍的施工人员，不得从事该项目施工。凡超过2米的作业必须带上安全带。
21、施工用材料必须用袋、筐或箱装运，不得单用绳索绑吊。
22、施工完毕告一段落时，应将工机具及施工场所清理干净。
23、每天作业完毕，要及时清理现场，并检查施工用器具，以免不必要的安全事故发生。


[bookmark: _Toc17201]（二）安全管理体系与措施
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1、项目经理安全管理职责
（1） 按安全技术措施的要求，保证各种安全防护设施齐全有效，对做好本项目现场的安全施工和文明施工负直接领导责任。
（2） 安全领导小组拟定落实安全管理目标，制定安全保证计划，根据保证计划的要求，落实资源的配置。
（3） 负责安全保障体系实施过程中的运行，实施监督、检查。
（4） 对安全保证体系运行过程中，出现不符合要素的要求，施工中出现的隐患，制定纠正和预防措施进行复查。
（5） 按安全要求和施工程序领导施工。
2、安全管理（安全负责人）管理职责
（1） 贯彻“谁施工谁负责”的安全原则，施工前针对具体施工部位，具体布置安全工作，对不同工种、不同作业部位、不同作业内容，进行单位、分部、分项工程书面安全交底，并要有被交底人的签字。
（2） 必须本着对国家财产，企业员工高度负责的态度认真工作。要有强烈的事业心和责任感，用挑剔的目光履行着神圣的责任。
（3） 秉公办事、严格执法、大胆管理、事事想安全、处处抓环保，对任何威胁安全生产的隐患和不符合环保措施的现场都不能放过，对现场存在的违章作业事故隐患有权勒令停工并监督整改。
（4） 爱岗敬业，在现场做到三勤，一，嘴要勤说，对现场危险点，安全措施、环保措施要经常提醒，违章行为要坚决纠正。二，要眼勤看，进入施工现场，时时刻刻查找违章隐患。三，要腿勤动，不要坐在值班房内监督，要对开工前，施工中，完成收尾全过程跟踪检查每个施工环节。
（5） 进行安全技术教育，制止违章作业，对冒险蛮干者有权停止其工作。
（6） 必须熟悉，了解掌握作业现场施工标准，操作规范及各项管理制度，对施工现场安全生产、文明生产负全责。
（7） 时刻掌握班组员工的安全动态，思想情绪，设备使用性能，提醒员工及操作人员防止意外事故发生。
（8） 对现场施工用电、施工机械设备、安全防护设施和现场消防设施等，要负责进行验收，合格后方可使用。
（9） 参加项目部每周一次的安全检查，对查出的隐患负具体落实整改的责任。
（10） 协助项目经理完善安全系统，支持班组安全员的工作，配合专职安全员的现场安全检查。
3、施工班组长安全管理职责
（1） 严格按施工程序、操作规程和安全要求组织班组施工，开展安全活动，根据本组人员的技术、体力、思想等情况合理安排工作，对本组人员在施工中的安全健康负责。
（2） 开好每天的班前会，根据当天的施工特点做好有针对性的安全技术交底，班前无原则对所用机具、防护用品及操作环境进行检查，发现问题立即处理，处理不了的要及时汇报。
（3） 组织本组人员学习安全技术操作规程，教育组员不可违章作业，不冒险蛮干，有权拒绝违章的指令。
（4） 对新人进行现场安全教育与专业知识教育，并指定专人带领和指导其工作，参加队每周一次的安全检查。
（5） 遵守有关安全工作的标准、规定，配合班内安全员开展正常的安全检查工作。
4、施工人员安全管理职责
（1） 认真学习严格遵守安全技术操作规程，安全纪律和上级有关安全施工的决定及指示。
（2） 积极参加各级安全活动，认真执行安全交底，不违章作业。
（3） 发扬团结友爱精神，在遵守安全施工规章制度方面做到互相帮助、互相监督。
（4） 正确使用个人防护用品，维护一切安全防护设施的完整、齐全、有效。
（5） 对不安全的作业要积极提出意见，有权拒绝违章的指令，有问题立即向主管领导报告。
5、环保监督员（施工班组长）管理职责
（1） 搞好员工间的关系，取得员工的理解与支持和配合，让他们认识到他们才是安全生产、清洁生产的最直接受益者，充分发挥每个员工的自觉性来保安全，形成全员保安全、保清洁的局面。
（2） 保证工程辖区内环境保护，文明施工，严格做到污染物排放达标。
（3） 定期对辖区内污染源实施巡查，并做好巡查记录。
（4） 每天工作完毕，负责检查各小组施工现场的清洁情况，做到废料集中、材料物品摆放整齐，坚持文明施工。
（5） 现场安全，环保监督员要多学多问，探索新的安全管理措施、技术。运用科学的管理方法把自己培养成一名多面手，只有这才能在工作中做到检查、监督到位。取得安全生产、清洁生产的实效。
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1、安全目标
不发生人身伤害事件
不发生违章事件
不发生火灾事故
不发生满足安全规程的其他事件
为保障施工作业人员的安全与健康，把安全生产、文明施工贯穿于整个施工过程，做到全员、全过程、全方位管理，严格执行有关安全生产的法律法规、规范、规程、标准和各项规定，促使安全管理目标的实现，明确本目标考核办法。
2、目标分解
2.1.进行分级考核：公司负责考核项目部，项目部考核班组，班组考核操作人员。
2.2.考核办法：定期检查考核与日常检查相结合，定期考核为班组周一次，项目部半个月一次，公司一个月一次，日常考核即在管理中进行情况累计，考核结果实行逐级审查、逐级上报。
3.考核结果分为：
3.1伤亡指标：分低于指标、超过指标二个等级。
3.2安全生产、文明施工指标：分优良（80分），合格（70分），不合格（<70分）三个等级。
4.奖罚：
4.1年度内考核指标中，伤亡人数低于控制指标，安全生产、文明施工达到合格（含合格）以上的项目部、班组、项目经理、管理人员和员工方可入围先进单位、先进个人的评比、职务晋升、奖金的评定等。
4.2每次考核有不合格时，要限期整改达到合格，如限期内仍达不到合格要求时，除要通报批评外，还要视情节扣发奖金或罚款。
4.3上次考核不合格，本次又不合格时，其责任人将视情节轻重受到撤职、调换岗位、降职使用、扣发奖金或加倍罚款处罚。
4.4在限期整改期间内或由于责任过失造成伤亡事故或重大经济损失者，除追究责任外，有可能要负刑事责任。
5.本办法与生产责任制考核办法结合执行。
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1、项目经理
安全领导小组拟定落实安全管理目标，制定安全保证计划，根据保证计划的要求，落实资源的配置。
负责安全保障体系实施过程中的运行，实施监督、检查。
对安全保证体系运行过程中，出现不符合要素的要求，作业中出现的隐患，制定纠正和预防措施进行复查。
2、项目总工
确定安全管理目标，确保项目安全作业，对项目的安全全面负责。
贯彻执行各项有关安全作业的法令、法规、标准、规范和制度，落实作业组织设计中的安全技术措施。
布置和支持项目安全员及作业管理人员行驶安全监督，检查和督促检查工作。
定期或不定期地组织安全作业检查，落实相关人员按规定对安全设施进行验收。
适时组织对本项目的安全体系的评审和协调。
协调安全保证体系运行中的重大问题，组织召开安全作业会议。
实施现场管理标准化，保证操作现场工作环境不影响作业安全。
处理一般项目事故，协助处理重大工伤，机械事故，处理事故要遵循“四不放过”的原则，并采取有效整改措施。
3、专职安全员
按照安全保证计划，对作业安全进行全过程控制。
严格监督各工种的安全操作规范。
认真执行对作业的分部、分项有针对性的安全技术交底。
掌握安全动态，发现事故苗头及时采取整治措施，制止违章作业，严格安全纪律，当安全和作业发生冲突时，作业必须服从安全，制止违章作业。
对已发生的事故及隐患要及时进行整改，并及时反馈整改情况。
发生工伤事故，应立即施救，并保护好现场，迅速报告主管领导。
4、安全员
贯彻安全保证计划中的各项安全措施。
监督、检查操作人员的遵章守纪，组织参与安全技术交底，对作业过程中的安全实施控制。
掌握安全动态，严格安全纪律，对于违章及冒险作业有权进行处罚。
协助上级部门的安全检查，如实汇报项目的安全状况。
负责一般事故的调查分析，协助处理重大工伤事故、机械事故，并参与制定纠正和预防措施，防止事故再发生。
对作业人员进行安全和文明作业教育，执行特种作业人员持证上岗制度。
5、施工员
认真执行上级有关安全生产规定，对所管辖班组的安全生产负直接领导责任。
认真执行安全技术措施及安全操作规程，向班组进行书面安全技术交底，监督履行签字手续，并对规程、措施、交底要求执行情况经常检查，随时纠正违章作业。
经常检查所辖班组作业环境及各种设备、设施的安全状况，发现问题及时纠正解决。对重点、特殊部位作业，必须进行安全技术交底、落实安全措施，并监督其执行，严禁违章指挥。
定期和不定期组织所辖班组学习安全操作规程，开展安全教育活动，接受安全部门或安全管理人员的安全监督检查，及时解决提出的安全问题。
对分管项目应用的新材料、新工艺、新技术，严格执行申报、审批制度，发现问题及时停止使用，并上报上级管理部门或领导。
发生因工伤亡及未遂事故要保护现场，立即上报。
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1、安全管理综述
为了保证安全保证体系的有效进行，建立以安全生产责任制为核心的各级人员。安全生产责任制和管理办法。建立有效的安全教育和安全技术制度。项目施工前，做好安全措施的编制和落实工作，做到施工技术措施与施工安全措施同步。施工过程中，自始至终地开展安全教育工作，技术交底的同时进行安全交底，施工安排的同时进行安全生产安排，施工检查的同时进行安全检查。
2、实行安全生产补偿金和抵押金
项目部对内部职工全面实行风险抵押金制度，在采用这种办法时充分考虑到各施工班组生产作业环境和条件，测定出风险补偿金和安全生产抵押金数额，根据核定给各班组的事故分解控制指标，同时核定补偿金和抵押金数额，针对各类考核指标，统一制定奖惩标准，对达到考核指标的责任班组返还预留风险抵押金，并发给安全风险补偿金。对于突破考核指标的责任班组，扣除全部风险抵押金，不发给风险补偿金。还要按奖惩规定给事故责任班组一定数额经济罚款，罚款可作为用来改善作业条件的经费和奖励对安全工作有特殊贡献人员，利用这种办法可以充分调动全员安全生产意识，还可使补偿金变为职工辛勤劳动所得。无论是考核指标和经济奖惩都十分清晰合理，充分体现出安全风险补偿金的调节作用和风险抵押金的约束力，又能维护安全生产考核的严肃性。从而把罚款为主转移到奖励为主，不断增加激励因素，并改善安全检查管理手段。
3、层层签订安全生产责任书
采用签订安全生产责任书来强化各施工班组加强安全管理，控制班组出现生产障碍、未遂和其它事故，是一项较成熟有效的好办法。项目部安全生产第一责任人同下属各施工队安全生产第一责任人，按考核内容要求，签订安全生产责任书，明确责、权、利的关系。各施工班组第一责任人同下属各作业班组签订安全责任书。这样层层落实责任，形成一个横向到边，纵向到底的安全网络，使各级领导直至每个作业职工都充分感到所承担的压力和义务，能有效地克服只求生产进度，忽视安全工作的倾向，使全体职工能进一步认识到，安全生产就是最大的经济效益。
4、安全生产奖惩措施
安全生产奖惩制度所遵循的原则是“以责论处”和重奖重罚，制定的制度应合理、合法。在奖惩时要分级管理，实行一级管一级，下级对上级负责。对于认真履行安全生产责任和遵守安全操作规程、规章制度、避免生产过程发生事故的有功集体和个人，其奖励方式可分为表扬、记功、发奖金、增加工资。对于忽视安全生产不认真履行安全工作职责，工作失职、渎职或严重违反规章制度、盲目施工、野蛮施工、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律造成事故的集体、个人都将给予惩罚。处罚办法可分为：行政处罚包括警告、记过、记大过、降级、撤职，留用察看、开除、下岗、解除劳动合同。通过落实安全奖惩制度来不断增加安全监察的约束力，安全工作一票否决，从根本上重视安全工作。
5、安全教育措施
（一）安全教育的内容
1.1安全思想意识教育。
就是通过说教，清除人们头脑中那些不正确的判断思想，而灌输新的正确思想；树立人们的安全意识。对全体职工进行安全生产方针、政策、法规、规章制度、操作规程的教育，并结合本单位的具体情况，通过各种教育方式使全体职工掌握、了解各项方针、政策和规章制度的内涵，使之得以贯彻落实、执行，安全生产才有保证。
1.2劳动纪律教育。
主要是使全体职工懂得严格执行劳动纪律对安全的重要性，加强劳动纪律教育，不仅是提高单位管理水平、合理组织劳动，提高劳动生产效率的重要条件，也是减少或避免伤亡事故和职业危害，保障安全生产的必要前提。多年实践证明，重视纪律教育，严格执行劳动纪律，安全生产就有保证，反之安全生产就难以实现。
1.3安全知识教育。
主要包括：一般生产技术知识、一般安全常识、专业安全技术知识的教育，要掌握安全知识，就必须同时掌握相应的生产技术知识，了解单位的基本生产概况、生产技术过程、作业方法或工艺流程，与生产技术过程和作业方法相适应的各种机具、设备的构造质量、规格性能、操作技能和使用方法，还要使职工了解掌握本单位危险作业区域及其生产中使用的有毒有害原材料，可能散发有毒有害物质的安全防护常识和消防规章制度、个人防护用品的正确使用方法、伤亡事故报告方法等。
1.4专业安全技术教育。
是指对某一种的岗位职工，必须具备的专业安全知识专门教育。使岗位职工熟悉了解掌握单位根据有关专业制定各种安全操作技术规程。
1.5安全技能教育。
主要对职工进行安全操作技能，安全防护技能、安全避险技能、安全救护技能、安全应急技能技术知识的教育。这种教育以班组为基础，以有优秀技能经验的实践者做监督的保证。
1.6事故案例教育。
通过对一些典型事故，进行原因分析、事故教训及预防事故发生所采取的措施，来教育职工，使他们引以为戒，不重蹈覆辙。
（二）安全教育形式
为了保证工程建设安全管理工作的需要，我们采取的安全教育形式是：
2.1会议形式：如安全知识讲座、座谈会、报告会、先进经验交谈会、事故教训现场会、展览会、知识竞赛。
2.2报刊形式：订阅安全生产方面的书报杂志，企业自编自印的安全刊物及安全宣传小册子。
2.3张挂形式：如安全宣传横幅、标语、图片、黑板报等。
2.4固定场所展示形式：劳动保护教育室、安全生产展览室等。
2.5现场观摩演示形式：如安全操作方法、消防演习、触电急救方法演示等。
（三）三级安全教育
3.1入场教育
新工人入场后，由项目部综合部负责，安全部安监人员进行讲解党和国家有关安全生产方针、政策、法令、法规及施工的有关安全规章制度。讲解劳动保护的意义、任务和安全生产有关要求。介绍本企业安全生产情况、企业施工特点、机械设备状况（机械性能、作用、注意事项）和生产危险要害部位。介绍一般安全生产防护知识、用电、起重、架设等其他作业常识。介绍本企业安全组织，机构，结合同行业常见事故案例进行分析，阐明事故原因及事故处理程序，最后提出具体要求然后进行方针、政策、法规、制度规定等安全知识考试，考试不合格者先不予安排工作岗位，待补考及格后，登记册存档保存。
3.2施工队生产特点、作业内容不同，在进行安全教育时，要结合各施工队具体生产特点进行教育。重点讲解本施工队生产特点、性质、生产方式、人员组成，安全活动情况和作业中对安全生产的要求，施工队关于安全生产的规章制度、劳动防护用品的穿戴和维护保养。生产作业中常见的事故原因和采取的避险措施以及文明施工、安全生产经验，还要讲解，施工队的施工任务、消防、用电安全知识等。使新职工对本施工队安全生产内容及重要性有了进一步了解有了较深的印象，然后再分配到生产作业班组的具体岗位。
3.3岗位教育
新工人入场及新调转工作的工人，由于作业环境和工作岗位发生了变化，为了使这部分人尽快适应新的环境必须进行岗位教育。岗位教育着重讲解：
第一：本班组安全生产概况、工作性质及职责范围。
第二：新入场工人和新换岗工人要从事的生产作业性质、必要的安全知识以及班组岗位所使用的各种机具设备及其它安全防护措施的性能和作用、岗位的安全操作规程、规章制度等。
第三：本岗位安全技能训练。
第四：作业场地具体地点、环境保护、清洁卫生、防火安全知识。
第五：讲清楚容易发生事故或有毒有害危险区域。
第六：讲解个人安全防护用品用具的穿戴和保管使用方法。
岗位教育方法：一般采用“以老带新”或“师徒包教包学，订立包教合同”使新工人按规定掌握生产技术知识，熟悉作业环境，掌握安全操作技能。
（四）复工和“五新安全教育”
4.1职工因某种原因休假后重新返岗，休假期间可能因各种因素造成情绪上的波动、身体的疲乏、思想麻痹、精力分散，复工返岗后容易因意志失控或心境不稳定而产生不安全行为，针对各类别进行复工教育。教育时结合复工者的具体情况可进行重温本工种安全技术操作规程、熟悉机械设备性能等，做到有的放矢。
4.2随着科学技术的发展，机械化程度越来越高，施工过程所采用的新工艺、新技术、新材料、新产品、新设备日益得到广泛利用。由于“五新”作业未知因素多，人们对“五新”的危险因素了解得少，缺乏操作知识和经验，字易发生事故，因此必须对操作者和有关人员加强安全教育和管理。一般可采取下列办法进行教育：
第一：确定生产过程中的危害、危险因素，收集有关安全资料。
第二：确定主要危害，针对具体情况加强劳动保护和改善作业环境。
第三：通过对“五新”工艺在生产过程中产生各种不利因素予以评估，在充分研究试验的基础上，制订切合实际的安全管理制度、安全操作规程，再对操作者和有关人员进行专业教育和训练。经严格考试合格后，才允许使用或操作。
（五）特种作业安全技术教育
特种作业，是指对操作者本人，尤其对他人及周围设施的安全有重大危害的作业，如电气、锅炉、起重、压力容器；焊接，厂内机动车、卷扬、登高架设等。对于特种作业人员的培训教育必须经过专门培训和教育，经过地方劳动部门培训教育考核合格后，发给安全操作许可证者方可上岗作业。对特种作业人员的复训，一般两年进行一次，复审不合格者必须重新参加培训考试，否则一律不安排其上岗从事特种作业。
六、安全生产检查制度
1.查思想
检查各级领导和全体职工，是否以党和国家安全生产方针、政策、法规、规章制度为依据，领导是否把安全生产纳入工作议事日程，是否认真贯彻落实安全生产责任制度。各个职能部门是否执行各项制度，是否真正做到了齐抓共管。工人是否认真执行了各项管理制度和安全操作规程。是否有违章和违反劳动纪律现象。
2.查制度
检查各施工班组安全生产规章制度是否健全，是否按项目部要求建立健全了安全组织机构；各级人员安全生产职责；特种作业人员管理制度：违章、违纪及安全奖惩制度；安全检查及隐患整改制度；班组、个人防护用品保管制度；是否制订了各种安全技术操作规程。
3.检查措施
检查各施工班组是否编制安全技术措施、计划和施工方案；措施和计划是否有针对性；是否认真执行了安全技术交底，是否有隐瞒事故行为；对生产过程中发生的障碍，未遂事故是否及时报告和采取了防范措施。
4.检查安全教育培训
对新入场的工人是否做了安全教育和岗位培训；从事特种作业的人员是否是持证上岗；现场各类宣传标志、警示牌是否按规定挂到有效、醒目区域等。
5.查现场、查隐患
这种检查从施工现场开始，检查运输道路；查水、电：查工具、材料管理；检查安全支护；检查生产常用机电设备和各种工器用具；检查各种保险装置；检查所用各种起重设施的制动装置、信号、通讯设施的可靠灵敏度，查个人安全防护用品的使用情况；检查各种可能发生事故的各类事故隐患。在检查过程中对于查出的各类事故隐患逐项做好文字记录，能当场解决处理的，立即处理，当场解决不了的，现场做出警示标志，然后立刻形成检查纪要或下发隐患整改通知，限定处理时间，落实到单位和负责人进行处理。
七、安全检查形式
1.项目部每月组织一次全面性的安全文明生产大检查，由项目部主要领导负责，相关业务部门和专业人员参加，对项目部施工部位进行现场检查。通过检查，找出存在的问题、事故隐患和各种可能发生事故的因素，然后按“三定”（定人、定时间、定项目）的原则逐项整改。
2.施工队每周组织一次安全检查。由施工队队长负责，组织队里工程师、技术员、安全员、施工员、班组长参加，对施工队作业范围的安全生产进行检查，重点检查的内容根据本施工队的生产内容和作业性质具体情况而定。
3.班组每天进行二次安全文明施工检查。作业前班组长组织作业骨干，对当天施工任务、现场环境及作业过程可能出现的不安全状态进行检查、分析，哪些部位是薄弱环节要充分估计到，采取相应的防护措施来避免可能发生的事故，还要对班组所使用各种机具、安全防护设施、个人防护用品进行检查，堵塞一切不安全的漏洞，保证生产作业过程的人身安全和设备财产安全。下班前班组必须再进行一次详细检查，查出不安全因素能现场处理的不准推给下一班，当班处理不了的，必须向下一班班组长做详细的交待，并做好文字记录以备检查核实。
八、专业安全检查、季节安全检查和阶段安全检查
1.专业性安全检查
随着生产进度的发展、工序变化、新设备的投入使用等，都要做好专业性安全检查，组织专业人员对某项目进行检查评估、分析，然后进行技术交底，保证作业过程中人身和设备安全。
2.季节性安全检查
针对一年四季气候的自然变化，春季做好防冻融、防滑坡、防坠石等的检查。夏季以防汛、防雷击、防坍塌、防暑、防触电等专项检查。秋、冬季节以防火、防滑、防寒为重点来检查。
3.阶段性安全检查
这种检查的目的是针对某阶段某项工程项目的施工过程、竣工验收前的安全检查，通过检查发现和消除各类事故隐患，为下道工序施工打下良好的安全基础，防止遗留不安全因素。
九、安全生产检查的方案
成立安全生产检查小组，有组织领导、有明确目的、有检查计划、有具体要求、有整改措施和评分标准。
1.检查要有重点
抓住施工难度大、危险性大的部位，如大型设备安装、检修、起重作业、带电作业、动火等，因为这些部位都是危害职工健康和机电设备的重要因素。
2.检查和整改隐患紧密结合起来
检查是手段，整改隐患是目的。安全检查要贯彻“边检查边整改”的原则，对查的问题，做到有着落、有交代。达不到检查整改要求绝不放过。
3.检查要与总结经验、推广经验结合起来
对于安全管理工作做得好的单位、班组及个人要予以表扬、奖励。对于安全工作做得较差的单位、班组及个人要给予批评。对于忽视安全工作出现未遂事故或造成危险的要给予严厉批评和惩罚。树立好的典型激励落后共同提高。
4.推行安全检查表办法
利用安全检查表进行安全检查，是发现潜在危险因素的一种切合施工实际简单实际的好办法，它通过初步定性的安全分析，将复杂的大系统分割成若干个小系统，然后集中有经验人员的智慧，经过全面周密的讨论确定出整改措施，不至于出现漏项和失误。它优点在于全面、直观、准确、广泛、是安全检查的一种有效方法。
十、高处作业及安全防护管理制度
1.高处作业的规定：凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行作业，都称为高处作业。
2.高处作业的要求：高处作业必须坚持“先防护、后施工，无防护、不施工”的原则。
2.1高处作业要设置安全标志并逐级做好安全技术交底。
2.2高处作业时，要定期对作业人员进行一次体检，患有心脏病、高血压、精神病、癫痫病等不适合从事高处作业，不可安排此类人员进行作业。
2.3高处作业人员需持证上岗。严禁酒后作业。
2.4高处作业时，要衣着灵便，但决不可赤膊裸身。脚下要穿软底防滑鞋，不允许穿拖鞋、硬底鞋和带钉易滑的鞋。
2.5施工过程中，若发现高处作业的安全措施有缺陷或隐患，务必及时报告并立即处理解决，对危及人身安全的隐患，应立即停止作业。所有安全防护设施和安全标志等，任何人不得毁损或擅自移动和拆除。确因施工需要而暂时拆除或移动的要报经项目安检部门同意后才能动手拆移，并在工作完毕后进行复原。
2.6遇恶劣天气不得进行露天攀登与悬空高处作业。
2.7高处作业必须系安全带，严禁在一个物件上拴挂几根安全带或一根安全绳上拴有多人；临边作业要设置防护围栏和安全网；悬空作业应有可靠的安全防护设施。
2.8高处作业中所用的物料均应堆放平稳，不得存放在临边或洞口附近，更不得妨碍通行和装卸，对于有坠落可能的任何物料、工具，都应一律先行撤出或加以固定。
2.9设置在建筑结构上的直爬梯及其他登高攀件，必须牢固、可靠。
3.安全帽与安全带
3.1安全帽
凡进入施工现场的所有人员，都必须正确佩戴安全帽。作业中不得将安全帽脱下。安全帽必须符合国家标准规定。
3.2安全带
安全带应符合国家标准中规定的构造形式、材料、技术和使用保管上的要求等。
使用时高挂低用，防止摆动碰撞，绳子不能打结，钩子要挂在连接环上，当发现有异常时要立即更换。
十一、安全技术交底制度
1.施工前，由项目主管技术人员编制安全技术措施并向领工员进行书面技术交底。
2.安全技术措施交底包括：分部分项工程施工技术交底、大型特殊工程单项技术交底、设备安装工程技术交底，使用新工艺、新技术、新材料、新设备的技术交底。
3.项目部的安全技术交底必须实行逐级技术交底，并纵向延伸到班组全体作业人员。
4.安全技术交底必须具体、明确、针对性强。
5.安全技术交底应填写交底单，交底双方相互签字留档备查。
6.安全技术交底的具体内容：计划施工项目的危险点、针对危险点的具体预防措施、应注意的安全事项、相应的操作规程和标准、发生事故后应及时采取的避难和急救措施等。
7.施工员是安全技术交底的接收人，由施工员和班组长进行每天的工前口头教育和交底。
十二、安全事故报告和责任追究制度
1.根据国务院《生产安全事故调查和处理条例》，生产安全事故分为：特别重大事故，重大事故，较大事故，一般事故。
2.事故报告
事故发生后，事故现场有关人员要立即向项目负责人报告，指挥（项目）部负责人接到报告后，要立即向事故发生地县级以上政府安全监督管理部门和建设等单位（部门）报告。
3.事故报告内容：事故发生单位概况，事故发生的时间、地点以及事故现场情况，事故的简要经过，事故已经造成或可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失，已经采取的措施，其他应当报告的情况。
4.事故发生后的应急处理。
5.事故发生后，应当立即启动事故应急预案，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。
6.各级接到报告后，按照分级负责调查处理原则和应急预案要求，负责人应当立即赶赴事故现场，组织事故救援。
7.事故发生后，项目部和现场人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，拍照、绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。
8.事故责任人逃匿的，应当报告公安机关迅速追捕归案。
9.事故的调查处理。事故的调查处理各级要严格按照“四不放过”（事故原因未查清不放过，职工和事故责任人受不到教育不放过，事故隐患不整改不放过，事故责任人不处理不放过）原则进行。
10.发生各类生产安全事故，要按照各级项目管理单位应负的责任、安全逐级负责制和岗位责任制，根据事故等级和责任大小，严肃追究有关人员责任，并给予相应的行政处分。构成犯罪的，移交司法机关，依法追究刑事责任。
十三、安全防火责任制度
1.项目部成立防火安全领导小组。项目部经理任组长，副经理、总工、安全部人员任成员。配专职消防检查人员，全体职工为义务消防员。
2.项目部经理是本单位第一防火负责人，全面负责本单位的消防工作，其主要职责是：认真贯彻上级有关消防安全工作的方针、政策、指示、规定，将防火安全工作纳入重要会议日程；布置和组织本单位的消防宣传教育工作，组织制定和贯彻防火责任制和消防规定；组织参加防火检查，研究整改火险隐患，建立义务消防队组织，经常进行训练，给予必要的时间和创造训练条件，落实消防设施，配备必要的消防器材。对本单位发生的火灾事故，积极组织补救和保护现场，参与调查处理。新的设备投入使用，要求严格执行安全、卫生、防火规定并做好维护、保养和管理工作。
3.防火保卫人员在项目部防火安全领导小组的领导下，具体负责防火安全保卫工作，结合本工程的实际情况，建立健全各级人员的消防管理制度，教育全体职工掌握“三懂”“三会”消防知识，即：懂火灾危险性，懂预防措施，懂补救方法。会使用消防器材，会处理事故，会报警。根据施工现场实际情况，确定出重点防火部位，防火重点部位要设置明显的防火标志，配备一定数量的常规消防器材，防火重点部位需动火时，必须执行防火审批制度。
十四、职工劳动防护用品发放标准和管理制度
劳动防护用品各单位必须严格执行发放，项目部主管部门不准随意扩大发放范围提高标准和降低防护用品质量和使用期限。从严掌握，严禁滥行发放。发放原则是根据项目部规定现行劳动保护用品发放标准，如工种变动后按新标准发放，临时变动工作或从事多种作业的人员，应以经常从事的工种为准发给防护用品在短期内从事某项作业，需补加防护用品时，要经单位领导批准。对于生产中必须配戴的安全帽、安全带、绝缘用品、防毒面具，防尘口罩等，职工个人特殊防护用品，必须根据特殊工程要求配备齐全，并保证使用产品的质量，建立定期产品质量检验制度，此项工作由材料、技术、安全等部门参加对每次购进的防护用品进行检测，凡未经国家检验机关批准，生产的防护用品，不准采购，凡检验不合格，失效的防护用品一律不准发放、使用。高处作业，电工用的安全带，洞内或其它作业人员用的防尘口罩，防毒面具，可按实际需要随时发给使用者。
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	危险点
	防范类型
	预控措施

	进入施工现场不正确佩戴安全帽
	物体打击
	1、进入现场要精力集中，注意周围的不安全因素。
2、安全帽要戴正、帽带要系紧。
3、严禁坐、踏安全帽或把安全帽挪作他用。

	高处作业不扎安全带
	高处坠落
	1、2m以上作业时要扎好安全带且挂在上方牢固可靠处。
2、安全带要正确使用、随时检查，出现问题随时更换。

	酒后进入施工现场
	其他伤害
	1、进入施工现场的人员，一律禁止喝酒。
2、任何人不得以任何理由酒后进入现场

	未经三级安全教育，不懂安全防护和安全操作知识
	起重伤害高处坠落触电等
	1、认真执行公司、工区、班组三级安全教育制度，认真开展班组安全活动。
2、严格考试制度，禁止弄虚作假。
3、明确安全职责及必要的安全知识和现场特点。

	无安全技术措施或未交底施工
	起重伤害高处坠落触电等
	1、所以施工项目均应有安全措施，且交底后方可施工。
2、施工人员对无安措或未交底有权拒绝施工。
3、施工人员要严格按方案和安全措施执行，不得随意更改，若方案或措施有错误，应及时与技术人员协商解决。

	安全技术措施有重要错误
	起重伤害高处坠落触电等
	1、编制人员要有高度责任感，有严谨审慎的科学态度，
2、审批人员要严格认真，把好审批关。
3、未经审批严禁实施。

	违章指挥
	起重伤害高处坠落触电等
	1、严禁违章指挥
2、对违章指挥现象任何人都有责任、有权力制止。
3、施工人员遇有违章指挥有权拒绝施工。

	违章违纪作业，违反安全交底要求
	起重伤害高处坠落触电等
	1、遵章守纪，按《电力建设安全工作规定》作业，施工中严禁打闹，抛物等违章违纪行为。
2、严格按技术交底施工，不得擅自更改。

	工作不负责任玩忽职守
	起重伤害高处坠落触电等
	1、各级工作人员工作中要精力集中尽职尽责。
2、严禁粗心大意等不负责任的行为。

	违反职业岗位规定，派不符合要求的人员上岗
	起重伤害高处坠落触电等
	1、严格身体检查制度，对不适度者禁止上岗
2、参加特种作业人员一律持证上岗。
3、严禁无证作业，无证驾驶。

	危险作业项目不办安全施工作业、工作票
	起重伤害高处坠落触电等
	1、按《电力建设安全工作规程》中所列危险作业项目办理作业票。
2、工作人员应清楚作业票内容，且带票施工，按要求执行。
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	危险点
	防范类型
	预控措施

	安全设施、用品不符合要求
	机械伤害高处坠落触电物体打击等
	1、凡无生产厂家、许可证编号、生产日期及国家鉴定合格证书的安全防护用品、用具，严禁采购和使用。
2、安全防护用品，用具不得接触高温、明火、化学腐蚀物及尖锐物体；不得移作他用。
3、安全防护用品、用具应定期试验。

	安全设施不完善、作业环境不安全又未采取措施
	机械伤害高处坠落触电物体打击等
	1、按要求完善安全设施整治作业环境；否则，严禁布置施工，工人有权拒绝施工。
2、采取的措施因地制宜、合理可靠。

	机械设备未按计划检修，带病作业。
	机械伤害
	1、施工机具要求工况良好、严禁带病作业。
2、严格执行机械管理制度、定期检修、维护保养。

	不正确使用劳动防护用品
	高处坠落触电物体打击等
	1、熟悉劳保用品和防护用品的使用方法。
2、使用前应进行日常检查，施工中正确使用。
3、安全防护用品、用具应设专人管理。

	危险设备场所（包括孔洞等）无安全围栏、警示标志
	高处坠落触电物体打击等
	1、危险设备场所必须设置安全围栏和安全警示标志。
2、警示标志应符合标准和要求。

	擅自拆除挪用安全装置和设施
	高处坠落触电物体打击等
	1、安全装置及设施严禁私自拆除、挪用。
2、若施工需要，须拆除时应征求安全员同意，采取临时措施，施工结束后按原样及时恢复。

	工器具没有进行试验
	起重伤害
	1、受力工器具应按照《电力建设安全工作规程》要求进行定期的预防性试验，不合格者严禁使用，每次使用前应进行外观检查。
2、绝缘工具必须定期进行绝缘试验，其绝缘性能应符合要求；每次使用前应进和外观检查。
3、机具应由专人保养维护。
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	作业项目
	危险点
	防范类别
	预控措施

	技术准备
	临建施工前没有编制《施工组织设计》
	火灾
坍塌
触电
其它
伤寒
	1、须由专业队伍施工，并编制完整的《施工组织设计》对施工临建及生活设施做出明确的安全规定，在施工前进行交底。
2、按国家有关规程规定、设计文件和《施工组织设计》的有关要求执行，确保安全距离。
3、按国家有关消防规程规定执行，合理选择，确保消防器材到位。
4、按国家有关安全规程、《施工组织设计》等要求布置电源。

	临建搭设
	非施工人员进入现场
	其它伤害
	加强门卫管理，进入现场人员须进行入场教育，统一佩戴安全帽、工作服及胸卡。

	临建搭设
	活动房搭设人员未经专业培训上班
	其它伤害
	搭设人员、单位须有相应技能和资质

	临建搭设
	搭设、拆除工程临建房屋屋面作业，尤其霜冻雨雪天气屋面作业及拆除破旧活动板房屋面作业时无防坠防滑措施
	机械伤害
	房屋构件及板材应牢固，禁止使用带伤损或毁烂的结构件及板材，搭设和拆除作业应设工作负责人，作业前应交底，拆除破旧临建房及霜冻雨雪天气屋面作业时，应做好可靠的防坠、防滑措施，作业中加强安全监护。

	临建搭设
	搭设所用机械、机具安全装置不齐全
	机械伤害
	搭设所用机械、机具安全装置必须检验合格，齐全后方可使用。

	临建搭设
	活动房搭设不按规定要求
	坍塌
其它割伤
	活动房必须按国家、地方规定，有设计图纸和搭设方案，搭设完毕经使用单位验收合格。

	临建使用
	施工现场搭设临时设施不符合安全防火要求
	火灾
	严格执行消防“三同时”及时设置相应数量、规格、位置的消防设施，临建间需保留安全消防通道。

	临建使用
	现场材料堆放不稳定
	坍塌
	材料堆放有可靠的支撑或拉结

	临建使用
	暴雨、台风和汛期的前、后，未对临建及生活设施，电源等进行检查、维修、加固
	坍塌
触电
	暴雨、台风和汛期的前、后，未对临建及生活设施，电源等进行检查、维修、加固，确保安全使用。
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（一）安全管理制度与办法
1、加强施工人员的安全教育和安全培训工作
(1)抓好安全教育工作，对施工人员经常开展安全教育，提高职工的安全防范意识。
(2)对施工人员定期进行安全教育和安全技术培训，开工前组织施工人员认真学习有关安全施工的规章制度及安全规程，并进行考试，经过考试合格的人员方能上岗，在施工中还要根据施工技术要求，结合施工工序特点进行有重点、有针对性的安全学习和考试，并将考核成绩记入工程个人安全管理台账。
(3)抓好特殊工种的培训工作，坚持持证上岗制度，对考核不合格或无证者不许上岗作业，并做好培训记录。
(4) 积极组织施工人员参加急救培训，做到人人能进行现场急救工作。
2 、杜绝违章作业、违章指挥、违章施工，加大反习惯性违章活动的力度。按照谁施工谁负责的原则，追究施工中玩忽职守、冒险蛮干、违章指挥者的领导责任和事故责任。
3 、重要工序应事先制定施工方案，进行安全技术和措施的交底工作，并做好记录。重要的大型施工，应编制安全技术和组织措施，并报上级主管部门，经批准后方可执行。
4 、按照施工程序，及时进行安全工作重点分析预测，对发现的问题应及时处理和解决，抓好安全预控工作，使工程施工安全处于控制状态。
5、坚持开展群众性的安全管理活动
(1) 坚持施工安全工作票制度。做到分工明确、责任清楚、措施切实、可靠、全面，签字齐全，并在现场宣读和执行，工作结束后工作负责人签字交回备查。
(2) 坚持班前会制度。根据工作内容强调具体的安全薄弱环节及施工注意事项，使施工人员心中有数，防患于未然。
(3) 坚持开展安全活动日。每周的安全活动日可根据工程情况，总结一周的安全施工情况，提出下周施工安全预防措施，发挥群众智慧，不流于形式；做好活动记录，项目部将定期进行检查。
(4) 坚持对全员的安全教育。工程开工前集中进行安全教育，并进行考核，签订安全施工合同，施工过程中经常进行施工安全注意事项的教育和交底。
(5) 坚持开展每月的施工安全分析例会。对施工过程中的不安全因素及时提出整改措施和计划，并组织实施。
(6) 坚持安全管理报告、报表制度。
6、 强化安全管理加强安全检查
(1) 对施工现场每天进行安全巡视和检查，发现问题及时处理。
(2) 制定安全奖惩制度，对施工现场的各种违章现象进行惩罚，对安全施工及安全管理工作中出现的好人好事进行奖励。
(3) 坚持定期的安全检查，认真全面细致，达到消灭事故隐患的目的。
(4) 对施工中出现的各类安全事故，严格按照《电力生产事故调查规程》的规定，进行事故调查分析工作，认真做到“四不放过”。
(5) 工程生产会议和工程简报中都要通报安全施工情况，提出安全施工中存在的问题，制定解决的办法，并提出限期整改的意见。
7、实行安全承包责任制与经济利益密切挂钩
(1) 为了实行全员、全过程的安全管理，项目经理与各个施工队，施工队与每个施工人员之间签订“安全施工承包责任书”，明确安全目标、安全职责和奖罚规定。
(2) 实行单位工程安全承包责任制，以单位工程为考核对象，如实现安全目标，则按照公司相关制度进行奖励。
(3) 项目部在建工程将实施安全施工细则，在现场执行安全奖罚。
8、 重要施工方案和特殊工序的安全过程控制
（1）施工中各工序都必须由施工管理科按照施工内容和现场具体条件编制相应的安全技术措施，以保证作业方法、操作程序和所用机具符合安全生产的要求。
（2）经审批后的技术安全措施由技术人员在施工前向施工人员进行技术交底，达到每个施工人员都能理解和掌握各项内容、要求。
（3）对从事特殊工种和特殊作业的人员，必须进行操作技术专业培训和安全规程学习，并经考试合格后方可上岗操作，从事复杂、危险的工作时，必须坚持“四到位”制度，各类机械设备有专人操作、维护和保养。
（4）对工地办公室、材料站、施工队驻地生活设施均按照公司有关规定必须符合消防要求，并配备消防设备。
9、 结合工程特点，重点抓好以下几项工作：
（1）防火：施工前制定严格的防火制度，施工人员养成自觉遵守防火制度的习惯，防止发生火灾事故。
（2）防止交通事故：在施工运输中要严格遵守交通规则，经常对驾驶人员进行安全教育，定期集中驾驶员开展联组学习，每天出车前必须对车辆进行全面检查，严禁超载、超速和酒后驾车，特别是接送施工人员上下班的车辆，必须选用有经验的司机驾驶。
（3）防止爆炸、高空坠落、土石方塌落的事故发生，基础工程中土石方开挖施工等，应严格按照有关管理规定和制度进行操作，在现场设立安全监护人。
（4）防洪防汛：施工中必须注意防洪、防汛。施工人员在看家和现场材料堆放应选择在安全可靠的地方，并随时收听当地天气预报。
（5）防止意外伤害：施工过程中要结伴同行，按时下班，尽量避免夜间行走，工作结束后应清点人数。
（6）防止重大停电责任事故，带电施工时必须制定细致可靠、切实可行的安全施工措施，停电施工时必须事先进行调查落实，按照停送电的有关规定严格执行，并选派责任心强，经验丰富的技术人员担任停送电联系工作，以做到万无一失。 
（二）落实“三宝”防护措施  
1、进入施工现场的人员必须戴安全帽。一是安全帽必须符合国家标准；二是要正确佩戴，尤其是要系好帽带，防止脱落，使其在高处坠落或物体打击时起到保护作用。凡是与电有关的作业应该佩戴绝缘鞋，防止漏电造成人员伤亡。  
2、悬空作业人员必须系好安全带。凡在2m以上悬空作业，必须系好合格的安全带，有的悬空作业点没有挂安全带的条件时，施工负责人应为工人设置挂安全带的安全拉绳、安全栏杆等，并确保高挂低用。  
3、高处作业点的下方必须设安全网，必须佩戴安全鞋。必须设固定安全网，并同时设置随墙体逐层上升的安全网。
（三）安全检查 
1、 项目进行日、周、旬、月、季度检查，并做记录，予以评定，整改内容应做到“三定一落实”，即定人、定时间、定措施，落实整改措施。 
2、 每次安全检查，项目经理部必须及时整改安全隐患，并作出书面报告送回公司施工安全科。
（四）落实安全责任、实施责任管理
1、 建立以项目经理为首的安全施工领导组织，有组织、有领导地开展安全
2、 管理活动。承担组织、领导安全施工的责任。
3、 建立项目经理部各级人员安全施工责任制度，明确各级人员的安全责任，
4、 抓制度落实、抓责任落实，定期检查安全责任落实情况。
5、 项目经理是施工项目安全管理第一责任人。
6、 项目经理部相关人员，在各自业务范围内，对实现安全施工的要求负责。
7、 全员承担安全施工责任，建立安全施工责任制，从经理到工人的施工系统做到纵向到底，一环不漏，层层落实责任制、签订责任状。各相关人员的安全施工责任做到横向到边，人人负责。
8、 施工项目应通过监察部门的安全施工资质审查，并得到认可。
9、 一切从事施工管理与操作的人员均依照其从事的施工内容，分别通过企业、项目经理部的安全审查，取得安全操作认可证，持证上岗。
10、 项目经理部负责施工中物的状态审验与认可，承担物的状态漏验、失控的管理责任，并承担由此而出现的经济责任。
11、 一切管理、操作人员均须与施工项目经理部签订安全协议，向项目经理部做出安全保证。
12、 安全施工责任落实情况的检查，应认真、详细地记录，作为分配、奖惩的原始资料之一。
（五）加强现场安全管理
为了加强施工现场的维护工作，确保建设工程的顺利进行，根据建设工程施工现场保卫工作基本标准的要求，结合本工程的实际情况，为预防各类盗窃，破坏案件的发生，对本工程的治安、保卫工作制定以下措施：
1、 成立本工程治安、保卫工作领导小组，以项目经理为组长，安全负责人为副组长，其它成员若干人。
2、 工地设门卫值班室，昼夜轮流值班，白天对外来人员和进出车辆及所有物资进行登记，夜间值班巡逻护场，重点是仓库，木工棚，办公室及成品、半成品保卫。
3、 加强对外地民工的管理，摸清人员底数，掌握每个人的思想动态，及时进行教育，把事故消灭在萌芽状态。
4、 每星期对职工进行一次治安教育，每月召开一次治安会，定期组织保卫检查，并将会议检查整改记录存入资料。
5、 更衣室、办公室等易发案部位要指定专人管理，制定防范措施。
6、 工地现场严禁赌博，酗酒，传播淫秽物品和打架斗殴。
7、 做好成品保卫工作，制定具体措施，严防偷盗，破坏治安灾害事故的发生。
8、 工地建立防火责任制，职责明确，按规定设专职防火员，建立防火档案并正确填写。
9、 加强消防工作的领导，建立义务消防组织，对进场职工进行消防知识教育，建立安全用火制度。
10、 现场设专用消防用水管网，配备消火栓。重点部位如木工间，油漆间等必须建立有关规定，有专人管理，落实责任。按要求设置警告标志，配置相应的消防器材。
11、 现场施工，生活用火均应经研究批准，任何人不准擅自用明火，使用明火时应远离易燃物，并准备消防器材。
12、 现场应设吸烟室，场内严禁游烟。
（六）安全教育制度
1、 进入工地的施工人员，都必须经过入场安全教育，办理安全教育卡。
2、 入场安全教育的内容，必须填写在安全教育卡内，安全教育卡一式两份，由宣讲人和受教育人员共同签字， 一份报上级安全部门备案，一份留做安全教育的凭证。
3、 有关安全方面的法制教育、安全施工责任制教育以及季节性的安全教育，都通过安全教育卡的形式进行考核检查，以便提高安全教育质量，增强安全教育的效果。实践证明，这是解决施工人员众多，搞好安全工作的有效方法。
4、 安全技术交底：对分项工程及新工艺、新材料的作用进行安全技术交底，每一次下达任务对工人班组要进行安全技术交底，班组长每天上班对全班工人要进行上岗前安全技术交底。
（1） 班组长在施工班组签发施工任务书时，同时填写安全技术交底卡，按照安全技术交底卡的内容进行安全技术交底。
（2） 安全技术交底卡由装饰工程施工单位制定统一格式，交底内容分三部分。一是常规安全要求；二是根据施工内容采取的安全技术措施；三是按照有关施工安全操作要求，有针对性进行安全交底。
（3） 安全技术交底卡一式三份，由交底人与作业班组代表双方签字，各执一份，另一份交安全管理人员，既作安全检查的依据，又作为划分安全事故责任的凭证。
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一、根据国家及省、市有关现场安全管理条例结合施工企业的生产过程流动性大、劳动力密集度大、多工种交叉流水作业和劳动力强度大、高处作业多、环境复杂多变等特点，制定并建立严格有效的管理制度。
二、建立以项目经理为首，项目技术负责人、专职安全员、工长、班组长、生产工人的安全管理网络。每个人在网络中都有明确的职责。项目经理是项目安全生产的第一责任人，每位工长既是安全监督，也是其所负责的分项工程施工的第一安全责任人，各班组长负责该班组的安全工作，专职安全员协助安全负责人工作，由此就形成了人人注意安全、人人管安全的齐抓共管的局面。
三、根据实际情况制定安全宣传制度和安全教育制度，增强职工的安全知识和技能，避免安全事故的发生，对特殊工种加强教育力度，并针对其专业特点，加强操作要点的教育。
四、消除安全隐患是保证安全生产的关键，安全检查则是消除安全隐患的有力手段。在工程施工中，日常检、定期检、综合检、专业检四种形式的检查。检查内容包括：查思想、查制度、查安全教育培训、查安全设施、查机械设备、查安全纪律以及劳保用品的使用。
五、安全小组成员轮流值班，并作值班记录，对安全隐患及时整改。
六、选择四周有砖墙的房间作为易燃物品专用仓库，仓库内不能生火、吸烟，并挂上明显安全标志，在仓库内配置足够灭火器材，制订出有关易燃物品的仓管制度，并安排专人看管仓库。
七、对较易发火灾事故的电焊作业，灭火器必须跟随电焊机，绝不能掉以轻心。焊接作业时，把地面易燃物清理干净，对堆放材料的地方用板覆盖好，防止焊渣四溅引发火灾。
八、安全员要经常巡视灭火器的使用情况，严禁乱扔乱放，空瓶要及时更换。
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一、消防教育
1、对员工进行安全消防培训教育
凡进入施工现场人员必须进行安全消防意识，安全消防操作规程、安全消防常识方面的教育，人身保护设施使用方法，同时进行安全消防设施的培训，安全消防设施包括正确使用方法，以增加全员的自我保护意识，使全体员工自觉、认真、严格地按规程施工。培训教育时间不少于4小时，并做好培训内容、地点、时间、人数、次数方面的记录。
进场作业人员必须进行安全消防规章制度方面的学习，包括国家、公司的有关规定、标准。使全员自觉遵守项目施工现场的各项消防规章制度。
专业技术人员在班组作业前根据现场具体情况及专业特点进行施工组织设计、施工方案、作业指导书中的安全技术措施相对应的安全技术交底，使每位作业人员心中警钟长鸣，确保在安全消防技术指导下施工。
开展特殊季节施工安全教育。雨季变化等特殊季节，对每位现场施工人员进行安全消防交底，搞好特殊季节的安全施工生产。
2、有效实施安全消防管理制度
通过对进场员工的培训与教育，使员工产生安全意识，并具有一定的自我保护能力，为规范员工的日常行为，变被动管安全为人人主动遵守安全，我们将效初稿安全消防的各项管理制度。
3、特殊工种安全管理
对电工、电焊工、起重工等特种作业人员，必须经过本工种的安全消防技术培训，经考试合格，持有劳动部门核发的操作许可证后，方可持证上岗，严禁无证操作。
二、安全消防检查制度
施工过程中，施工班组每日进行检查，安全员每日进行巡检。区域施工须每周进行一次安全检查，项目部每半月进行一次安全检查，对检查出的安全消防隐患立即下发整改通知单，并及时组织有关人员进行整改。
接受业主、现场监理上级有关部门及安检站以及消防大队对本工程安全消防生产定期或不定期指导、监督和检查。
三、安全消防例会制度
区域施工段每周召开一次安全消防例会，项目部每半月组织召开一次安全消防例会，听取安全消防汇报，通报安全消防情况，分析近期的安全消防状况，布置下期的安全工作，针对出现的安全消防隐患，采取预防措施，并做记录。
四、班前安全活动制度
施工班组每天进行安全消防活动，时间不少于15分钟，班组长组织班组人员进行安全学习、日常安全教育，检查个人劳保用品的穿戴是否齐全，是否符合要求，查找安全消防隐患，进行规范、规程的学习等。
五、伤亡事故的调查和处理制度
调查处理伤亡事故，要做到“四不放过”，即事故原因没有查清不放过，事故责任者没有严肃处理不放过；广大职工没有受到教育不放过防范措施没有落实不放过。
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一、建立专门的保卫机构，统一领导治安保卫工作
二、严格执行施工区出入制度，所有人员进入现场须佩戴胸卡。
三、工作人员仅限工程指定施工区活动，非经许可禁止进入与工程无关区域。
四、工作人员不得在工地酗酒或酒后进入工地工作，不得带违禁品进入，以维护财产和人员安全。
五、材料车辆进单位装卸完毕后，立即驶离现场，停放指定停车场，
六、对施工现场的贵重物资、重要器材和大型设备加强管理，严格有关制度，设置防护设施和报警设备，防止物资被盗或破坏。
七、广泛开展法制宣传和“四防”教育，提高广大职工群众保卫工程建设和遵纪守法的自觉性。
八、经常开展以防火、防爆、防盗为中心的安全检查，堵塞漏洞，发现隐患及时采取预防措施，防止发生问题。
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安全工作做到位，就必须把安全消防设施配置工作做的前面，所有安全消防设施应按照有关规定执行。
施工现场入口及危险作业区，均应挂有安全生产宣传画，大型标语和设置安全色标，随时提醒职工注意安全生产。
现场施工人员一律配发安全帽、劳保鞋、防护眼镜。电焊工、电工等特殊工种必须配备齐安全防护用品，一旦发现防护用品破损应及时更换。
高空作业必须系安全带，设立防护栏杆，脚手架，安全网的架必须符合标准。从事高空作业人员定期进行体检。
尽量减少夜间施工，避免工人过度疲劳。在夜间作业时应保证充足的照明度。
根据季节特点，制定相应的防雷防电、防潮湿、防塌方、防冻、防暑等措施，增加自我保护能力。
配电箱、开关箱处悬挂安全用电警示牌及安全危险标志，禁止他人随意开、合闸和动用带电设施。所有利民施工设备传动部位应设防护罩，配电箱内装漏电保护器，并做保护接地，保证用电设备一机一闸等，机械设备、配电箱等采用雨棚等遮盖措施，确保设备正常运转。
施工中，设置临时护身栏、工具防护门或挂立网；在预留洞口设固定盖板，建立洞口防护的管理办法。
防腐作业应在通风和光线良好的区域进行，操作人员应穿戴好胶皮手套，胶鞋和口罩。
施工现场的临时设施，仓库、木材、油类、易燃易爆物品存放及加工场地，包括移动物作业上下周围，悬挂安全标志牌，设置消防设备，配备兼职消防人员，以防止或控制火灾。
施工现场设消防栓，备有足够的灭火器材，消防栓的周围五米范围内不准堆放物料。
[bookmark: _Toc2825][bookmark: _Toc10554][bookmark: _Toc25706][bookmark: _Toc11910][bookmark: _Toc176169910][bookmark: _Toc174292305][bookmark: _Toc427529409][bookmark: _Toc18141][bookmark: _Toc417816438][bookmark: _Toc417835312][bookmark: _Toc11835086][bookmark: _Toc9940][bookmark: _Toc5637721]11.安全生产施工技术措施
（1）机械维修保养措施
1、加强用电管理，机械安装维修拆除必须由电工完成，其他操作人员不得随意操作。
2、各类机械使用人员必须掌握用电基本知识和所用设备的性能。
3、机械操作人员在机械使用前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品；并检查电气装置和保护设施是否完好，严禁设备带病运转。
4、停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱。经常检查所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题及时报告解决。
5、建立机械安全技术档案，定期检查，作好安全记录。
（2）接地与防雷措施
1、电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接，专用保护零线由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的保护零线引出。
2、保护零线不得装设开关或熔断器。
3、保护零线必须单独敷设，不作它用，重复接地应与保护零线相连接。保护零线的统一标志为绿/黄双色线，在任何情况下不得使用绿/黄双色线作负荷线。
4、施工现场所有用电设备在除作保护接零外，必须在设备负荷的首端设置漏电保护装置。
5、施工现场内的运输等机械设备必须安装防雷装置。场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于10欧姆。避雷针的长度为1.5m。安装避雷针的机械设备所用动力、控制、照明、信号及通讯等线路，都采用穿线钢管敷设，并将机械设备的金属结构体作接地连接。
（3）电动建筑机械和手持电动机械工具选购、使用、检查和维修
1、选购的电动建筑机械和手持电动机械工具和用电安全装置必须符合国家标准、专业标准和安全技术规程，并且有产品合格证和使用说明书。
2、建立和执行专人专机负责制，定期检查和维修保养。
3、保护零线和电气连接符合规范要求，对产生震动的设备其连接点不少于两个。
4、漏电保护器的安装符合规范和当地有关部门的要求。
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1 凡是坠落高度在2米以上（含2米）的作业，均称为高处作业，高度虽不足2米，但作业地段的下面是坡度大于45的斜坡，附近有坑、井、有转动设备或堆放容易伤人的物品，工作条件特殊（风雪天气），有机械振动的地方，在有毒气体存在的房内工作时，均应按高处作业的规定执行。
2 在进行高处作业时，作业人员必须系好安全带、戴好安全帽，作业现场必须设置安全护梯或安全网（强度合格）等防护设施，遇有六级以上大风、暴雨或雷电天气时，应停止高处作业。
3 高处作业的人员必须经安全教育合格，并熟悉现场环境和施工安全要求，对患有职业禁忌症和年老体弱、疲劳过度、视力不准及酒后等人员不准进行高处作业。
4 进行高处作业的人员一般不应交叉作业，凡因工作需要，必须交叉作业时，要设安全网、防护栏等安全设施，否则不准作业。
5 高处拆除工作，必须提前作好方案，并落实到人。
6 铺设易折、易碎、薄型屋面建筑材料（石棉瓦、石膏板、薄木板等）时，必须有保证施工安全的措施。
7 高处作业所用的工具、零件、材料等必须装入工具袋，上下时手中不得拿物件，且必须从指定的路线上下，禁止从上往下或从下往上抛扔工具、物体或杂物等，不得将易滚易滑的工具、材料堆放在脚手架上，工作完毕时应及时将各种工具、零部件等清理干净，防止坠落伤人，上下输送大型物件时，必须使用可靠的起吊设备。
8 进行高处作业前，应检查脚手架、跳板等上面是否有水、泥、冰等，如果有，要采取有效的防滑措施，当结冰、积雪严重而无法清除时，应停止高处作业。
9 在易散发有毒有害气体的房上部及塔顶上作业时，要设专人监护，发现有毒有害气体泄漏时，应立即停止工作，工作人员马上撤离现场。
10 高处作业地点应与架空电线保持规定的安全距离，距普通电线1米以上，距普通高压线2.5米以上，并要防止运输的导体材料触碰电线。
11 高处作业所用的脚手架，必须符合《建筑安装工程安全技术规程》的规定。
12 高处作业必须设专人监护。
13 夜间高处作业应有充足的照明。
14 进入有限空间进行高处作业，在办理《进入有限空间作业票》后，办理特殊高处作业票。
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（1）动火作业安全措施
（2）防火作业前，操作者必须对现场安全确认，明确高温熔渣、火星及其它火种可能或潜在喷溅的区域（上、下、前、后、左、右），该区域周围10米范围内严禁存在任何可燃品（爆炸物、纸箱、塑料、木头、油类、棉布及其它可燃物等），确保动火区域保持整洁，无易燃可燃品。
（3）对确实无条件移走的可燃品、动火时可能影响或损害无条件移走的设备、工具时，操作者必须用严密的铁板、石棉瓦、防火屏等将动火区域与外部区域、火种与需保护的设备有效的隔离、隔绝，现场备好灭火器材和水源，必要时可不定期将现场洒水浸湿。
（4）高处动火作业前，操作者必须辨识火种可能或潜在落下区域，明确周围环境是否放置可燃易燃品，按规定确认、清理现场，以防火种溅落引起火灾爆炸事故。
（5）凡盛装过油品、油漆稀料、及带压、高温的容器、设备、管道，严禁盲目动火，特殊情况下必须动火时，要保证容器、设备、管道处于常温、常压状态。动火前必须检查容器、设备周围环境，经过充分的吹扫、清洗、置换后，经反复确认无危险隐患后，方可动火；该动火作业必须并派专人监护，现场备好灭火器材和水源，必要时可不定期将现场洒水浸湿。
（6）在禁火区域内动火焊接、气割作业，必须进行危害辨识，制定安全动火方案，落实防火安全措施，经车间领导签名，报有关领导批准，并采取相应的安全防范措施，方可焊接、气割。
（7）使用气焊、割动火作业时，氧气瓶与乙炔气瓶间距不小于5米，二者与动火作业点须保持不少于10米的安全距离，氧气瓶口及减压阀、阀门处不得沾染油脂、油污，乙炔瓶严禁横躺卧放；运输、储存、使用气瓶时，严禁碰撞、敲击、剧烈滚动，且气瓶要放置牢固，防止气瓶倾倒。
（8）动火作业前应检查电焊机、气瓶（减压阀、胶管、割炬等）、电缆线等器具，确保其在完好状态下，电线无破损、漏电、卡压、乱拽等不安全因素；电焊机的地线应直接搭接在焊件上，不可乱搭乱接，以防接触不良、发热、打火引发火灾或漏电致人伤亡。
（9）动火作业结束后，操作人员必须对周围现场进行安全确认，整理整顿现场，在确认无任何火源隐患的情况下，方可离开现场。 
（10）严禁外来、无关非操作人员随便动用电焊、气割工具，一经发现立即制止。
[bookmark: _Toc27342][bookmark: _Toc10891][bookmark: _Toc25655]11.3吊装作业安全措施
（1）吊装用钢丝绳接头采用插接，插接长度为钢丝绳直径的20倍，并不得小于300mm，捆绑时保证钢丝绳向同一方向弯折。钢丝绳必须紧密有序的排列在卷筒上，卷筒上必须由四圈钢丝绳的容绳量。
（2）设专职安全人员进行防护，非工作人员严禁进入吊装现场。
（3）设专业起重指挥人员指挥吊车，其他任何人员不得指挥吊车。
（4）吊装作业前要对吊车的各安全系统进行安全检查，支腿支平压实，保证机械操作灵活，制动有效。
（5）起吊前要对吊装索具进行检查，是否捆绑正确无误，护角是否垫好。
（6）吊装作业不得超负荷运行，不得斜吊提升作业。
（7）五级风以上严禁作业，必须收起吊车臂杆以防发生意外。
（8）当油温超过70度时停机冷却，低于0度时考虑更换低温液压油。
（9）各部元件管路发生故障应立即停机，由专业人员检查修理，操作人员不得擅自拆卸。
（10）现场施工人员必须服从现场指挥人员的统一指挥，在得到指挥人员的指挥信号后，方可开始操作，操作前必须鸣哨（铃）示意。如发现指挥信号不清或错误引起事故时，有权拒绝执行，并发出危险信号。操作时对其他人员发出的危险信号，也应该注意和听从，以免发生事故。指挥人员应熟悉所指挥的起重设备性能。
（11）施工中，如遇有大雪、大雨、大雾和六级以上的大风影响施工安全时，应停止起重作业，并将起重设备、起重物设于安全位置，要有防溜、防滑等可靠的防护措施。
（12）凡进入施工现场人员必须精力集中，佩戴好安全帽。
（13）起重作业时，必须执行“十不吊”、“七禁止”的制度。 十不吊：
①超载或被吊物重量不清不吊；
②指挥信号不明确不吊；
③捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；
④被吊物上有人或浮置物时不吊；
⑤结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；
⑥遇有拉力不清的埋置物件时不吊；
⑦工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；
⑧被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；
⑨歪拉斜吊重物时不吊；
⑩容器内装的物品过满时不吊。
七禁止：
①禁止人员站在行车线内或从吊起的物体底下钻过；
②禁止站在死角和敞车车帮上；
③禁止站在起吊物件上；
④禁止用手校正吊高0.5m以上的物件；
⑤禁止用手脚伸入已吊起重物下方直接取放垫衬物；
⑥禁止重物下降时快速重放；
⑦禁止用起重设备拉动车辆和撞击重物。
（14）严禁吊运人员手抓吊钩下降，以防起重系统突然失灵而产生事故。
（15）吊装时要有专人指挥，行车速度要慢，司机必须熟悉统一的信号和手势，做到紧密配合，动作协调一致。
（16）起吊重物时，吊钩中心应垂直通过重物中心，重物起吊离地面20～50厘米时须停车检查：
①起重机械的稳性；
②制动器的可靠性；
③重物的平稳性；
④绑扎的牢固性。
（17）起吊重物时，禁止在重物上堆放或悬挂零星物件，重物吊起后平移时，其底部至少应高出所跨障碍物的0.5m以上；零星材料和物品，必须用吊笼或用钢丝绳捆绑牢固方能起吊。
（18）放置吊运的重物时，要注意地面的平整，防止斜歪倾倒，要对物体有防护支撑。
（19）起吊重物时，起落、左右回转速度要均匀；动作要平稳，禁止忽快忽慢，不准紧急制动。回转时，未停稳前不得做反向动作。注意吊钩的上升高度，防止升到顶点由于限位器失灵而造成事故。注意卷扬机起吊绳排布情况，不允许出现吊绳出卷筒现象，以免出现事故。
（20）雨、雪天气工作，为防止制动器受潮失效，应先经过试吊，证明制动器可靠后，方可进行工作。
（21）在运行中，遇到紧急危险情况时，应立即紧急停车。若在降落重物过程中，卷扬机制动器突然失灵，应采用紧急措施，即将重物稍微上升后，再降落；再上升再降落；这样多次反复，就能将重物安全降落。
（22）对已报废的钢丝绳应作出明显的标记，防止误用。
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一、 挖掘机作业安全事故的预防措施
1. 技术培训：挖掘机操作人员应接受专业培训，掌握挖掘机的结构、操作规程、安全操作技巧等。培训内容包括操作方法、安全指南、应急演练等，确保每位操作人员具备扎实的技术知识和技能。
2. 安全检查：在每次作业前，操作人员应仔细检查挖掘机的各项安全设备和关键部件，如刹车系统、液压系统、机械部件等，确保其正常运行和可靠性。
3. 安全防护设施：挖掘机应配备完善的安全防护设施，如防护栏、防护网、安全带等，以提供有效的保护，防止人员误碰、掉落和意外伤害。
4. 作业规范：挖掘机操作人员应按照规范操作，严禁违规操作和超负荷作业。同时，遵守作业流程和安全操作规程，确保作业过程顺利进行。
5. 安全警示标识：在挖掘机周围设置明显的安全警示标识，如禁止靠近警示牌、移动车辆注意等，提醒周围人员注意挖掘机的存在，避免事故发生。
二、 挖掘机作业安全事故的应急处理
1. 快速报警：在发生安全事故时，操作人员应立即报警，向相关单位和责任人汇报，以便及时启动救援。
2. 集中撤离：在事故发生后，应及时组织所有作业人员有序撤离事故现场，确保其人身安全。同时，切勿盲目逃离，以免对他人造成连锁影响。
3. 安全隔离：对于发生事故的挖掘机进行安全隔离，并设置警示牌和安全警戒线，防止其他人员误入危险区域。
4. 救援和急救：在事故发生后，应立即启动救援机制，派遣专业救援人员进行抢险救援。同时，对伤员进行及时救治，进行必要的急救措施。
5. 事故调查和处理：对事故原因进行调查和分析，找出事故发生的原因和责任，以便采取相应的处罚和整改措施。
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（一）配电箱
1、配电箱要有专人（电工）负责，其它任何人不得擅自打开乱接线。
2、配电箱，开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作，铁板的厚度应大于1.5mm，并能防雨防尘。
3、总配电箱应设在靠近电源的地区，分配电箱应装设在用电设备负荷相对集中的地区，分配电箱与开关箱的距离不得超过30m，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
4、总配电箱应装设总隔离开关，总熔断器以及漏电保护器。总开关电器的额定值，动作定值与分路开关电器的额定值，动作定值相适应。
5、动力配电箱与照明配电箱宜分开设置，如合置在同一配电箱内，动力和照明线路应分路设置。
6、配电箱、开关箱应装设端正牢固。移动式分配电箱、开关箱应装设在固定的支架上。固定式分配电箱，开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m，小于1.5m。移动式分配电箱，开关箱的下底与地面的垂直距离大于0.6m，小于1.5m。
7、配电箱内的电器应安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上，然后整体紧固在配电箱箱体内，金属板与配电箱箱体应用电线连接。
8、配电箱金属外壳有可靠接地，接零，接地线必须用多股铜芯线及专用接地线，接地电阻不得大于4Ω。保护零线应通过接线端子连接。
9、配电箱引入、出线应加护套分路成束，电缆不得有老化、破皮、漏电，电缆横穿道路时，应采用保护措施。和开关箱的连接应采用绝缘导线，接头不得松动，不得有外露带电部分，进出线，并做好防水弯，导线束不得与箱体进出口直接接触。移动式配电箱和开关箱的进出线必须采用橡皮绝缘电缆。
10、配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好，不准使用破损，不合格的电器。配电箱，开关箱内不得挂接其它临时用电设备。
11、必须实行“一机一闸一触保”制，严禁用同一开关电器直接控制两台以上用电设备（含插座）。开关箱内必须装设漏电保护器。灵敏度的检查由专职电工负责，按时检查并做好记录及交接班记录。
12、所有配电箱应标明其名称，用途，并作分路标记。
13、配电箱、开关箱内应配锁，安全标志，箱内无杂物，积灰，接线牢固整齐，移动式配电箱离地有0.6m. 
14、漏电开关开闸后，必须检查原因后，方可送电。
15、电工必须随时检查，发现问题及时整改，遇到难以解决问题及时向项目部汇报，并作定期检查记录〈接地电组每月一次，漏电保护器每周一次〉。
（二）其它
1、电工组在施工过程中必须严格按照《施工现场临时电安全技术规范》规定。确保施工用电安全。
2、电工必须持证上岗作业，操作证必须有效，严禁无证上岗。
3、上班时，必须坚守本职工作岗位，认真操作，不得离岗串岗，不得让非电工人员乱拉乱接电线，严禁带电作业。
4、在施工中一定要按用电安全生产操作规程施工，线路必须采用三相五线制，经过漏电保护器后，方可按要求接用电设备。
5、按照各设备的容量进行计算，并选择电线的截面积，以及保险丝的安全电流。
6、架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线，架空线必须架设在专用电杆上，架空线路档距不得大于35m，线间不得小于0.3m，线路最大弧垂与地面距离不小于4m，导线必须满足机械强度要求.
7、电线杆的埋设深度不小于杆长的1/10再加上0.6m，严禁沿地面明设电线，埋地导线必须套管后方可埋地。
8、电线不得有老化，破皮，漏电，电杆上及室内架线必须有横担，要有绝缘子，严禁电线架设在脚手架或树上。
9、在施工现场和宿舍内不准乱拉乱接线，严禁使用电炉。
[bookmark: _Toc87][bookmark: _Toc11682][bookmark: _Toc11717]14.受限空间安全措施
（1）制定有限空间作业方案
有限空间作业前，作业现场负责人应对作业环境进行安全风险辨识，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，编制作业方案，并经本公司安全管理人员审核和主要负责人批准。
（2）明确人员职责
根据有限空间作业方案，确定作业现场负责人、监护人员、作业人员，并明确其安全职责。根据实际情况，现场负责人和监护人员可为同一人。
（3）作业审批
有限空间作业现场负责人应严格执行有限空间作业审批制度。未经审批不得擅自开展有限空间作业。
（4）安全交底
有限空间作业现场负责人应对实施作业的全体人员进行安全交底，告知作业内容、作业现场可能存在的安全风险、作业安全要求及应急处置措施等，并履行签字确认手续。
（5）设备检查
有限空间作业现场负责人应对安全防护设备、个体防护用品、应急救援装备、作业设备和用具的齐备性和安全性进行检查，发现问题应立即修复或更换。当有限空间可能为易燃易爆环境时，设备和用具应符合防爆安全要求。
（6）封闭作业区域及安全警示
设置围挡，封闭作业区域，并在进出口周边显著位置设置安全警示标志或安全告知牌。
占道作业的，应设置相应的交通安全设施。夜间作业的，应设置警示灯，地面人员应穿着高可视警示服。
（7）打开有限空间作业进出口
有限空间作业人员应站在有限空间外上风侧，打开进出口进行自然通风。可能存在爆炸危险的，开启时应采取防爆措施。
（8）安全隔离
存在可能危及有限空间作业安全的设备设施、物料及能源时，有限空间作业现场负责人应采取封闭、封堵、切断能源等可靠的隔离（隔断）措施，并上锁挂牌或设专人看管，防止无关人员意外开启或移除隔离设施。
（9）清除置换
有限空间内盛装或残留的物料对作业存在危害时，有限空间作业现场负责人应在作业前对物料进行清洗、清空或者置换。
（10）气体检测
有限空间作业前，有限空间作业现场负责人应在有限空间外上风侧，使用泵吸式气体检测报警仪对有限空间内气体进行检测。垂直方向的检测由上至下，至少进行上、中、下三点
检测；水平方向的检测由近至远，至少进行进出口近端点和远端点两点检测。
应根据有限空间内可能存在的气体种类进行针对性检测，但应至少检测氧气、可燃气、硫化氢和一氧化碳。
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管线打开作业是指对管道及其附件进行维修、更换、清洗和检测等工作过程中，需要将管道及其附件中的某一段或多段“打开”，以便于进行作业操作，但这种操作具有一定的风险性，因此，在进行管线打开作业前应该按照以下安全要求进行操作。
1. 进行作业前应制定好详细的安全措施和技术方案
在进行管线打开作业前，要制定详细的安全措施和技术方案，对于作业人员应该具体安排其工作职责和安全要求，并告知其在遇到紧急情况时应该如何快速应对，以有效防范事故的发生。
2. 管道打开的位置应选定合适
对于管道打开的位置应该选定合适，尽量避免影响到周边环境，比如人员、设备等因素，在进行作业操作前要详细考虑周边环境因素的影响。
3. 作业的人员应该进行专业培训
作业人员应该接受相关的专业培训，要求其能够熟练掌握管道打开的相关技术要领，同时也应该了解管道维护的基本要点和安全措施。这样能够保证作业人员能够完成加固、更换管件等工作，降低事故的发生概率。
4. 告知周边人员管道打开作业的情况
在进行管道打开作业时，需要告知周边人员当前的工作情况，以便于他们了解情况，避免过度靠近危险区域而发生意外事故。
5. 进行打开前的检查工作
在进行管道打开之前，应该进行检查工作，包括检查强度、泄露点等问题。对于管道打开之后，检查工作也是非常重要的，可有效降低安全事故发生的概率。
6. 完成操作后要进行推进检查工作
完成管道打开作业之后，还需要进行推进性检查，以确保管道的操作已经完成，同时要注意要清洗和修复相应部件，防止其再次出现故障。
以上是管道打开作业的安全要求，只有遵循这些要求，才能在操作期间尽可能的降低运营的风险发生，确保操作人员和周边人员安全。
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一、危险源识别与评价
（一）工程特点与安全控制重点
1.市工程施工有三大特点，一是产品固定，人员流动；二是露天高处作业多，手工操作体力劳动繁重；三是施工变化大，规则性差，不安全因素随工程进度变化而变化。基于上述特点，施工现场必须随着工程进度的发展、变化，及时调整安全防护设施，方能消除隐患，保证安全。
2．按照国家标准《企业职工伤亡事故分类》的规定，我国将职业伤害事故分成20类，主要有：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息以及其他伤害。其中高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、坍塌是市政公用工程施工项目安全生产事故的主要风险源：
(1)高处坠落。作业人员从临边、洞口、预留洞口等处坠落；从脚手架上坠落；在安装、拆除龙门架（井字架）、物料提升机和塔吊过程中坠落；在安装、拆除模板时坠落；吊装结构和设备时坠落。
(2)触电。对经过或靠近施工现场的外电线路没有或缺少防护，作业人员在搭设钢管架、绑扎钢筋或起重吊装过程中，碰触这些线路，造成触电；使用各类电器设备触电；因电线破皮、老化等原因触电。
(3)物体打击。作业人员受到同一垂直作业面的交叉作业中和通道口处坠落物体的打击。
(4)机械伤害。主要是垂直运输设备、吊装设备、各类桩机和场内驾驶（操作）机械对人的伤害。
(5)坍塌。随着城市地下工程的建设发展，施工坍塌事故正在成为另一大伤害事故。施工中发生的坍塌事故主要表现为：现场浇筑混凝土梁、板的模板支撑失稳倒塌，基坑沟槽边坡失稳引起土石方坍塌，施工现场的围墙及挡墙质量低劣坍落，暗挖施工掌子面和地面坍塌，拆除工程中的坍塌。
3．施工中人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷是项目职业健康安全控制的重点，必须采取有针对性的控制措施。项目施工中必须把好安全生产“六关”，即措施关、交底关、教育关、防护关、检查关、改进关。
（二）危险源辨识
1．按照国家标准《生产过程危险和有害因素分类和代码》，危险源可分为六大类：物理性危险和有害因素，化学性危险和有害因素，生物性危险和有害因素，心理、生理性危险和有害因素，行为性危险和有害因素以及其他危险和有害因素等。
2．危险源主要包括物的障碍、人的失误和环境因素：
(1)物的障碍是指机械设备、装置、元件等由于性能低下而不能实现预定功能的现象。
(2)人的失误是指人的行为结果偏离了被要求的标准，而没有完成规定功能的现象。
(3)环境因素指施工作业环境中的温度、湿度、噪声、振动、照明或通风等方面的问题，会促使人的失误或物的故障发生。
3．危险源辨识必须根据生产活动和施工现场的特点进行。主要方法有：询问交谈、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表、危险与可操作性研究、事故树分析、故障数分析等。
为使工程项目危险源得到全面、客观辨识，企业和项目应组织全员参与，采用综合评价等方法。
（三）风险评价
1．风险评价的关键是围绕可能性和后果两方面来确定风险。估计其潜在伤害的严重程度和发生的可能性，然后对风险进行分级。评价方法主要有定性分析法和定量分析法。当条件变化时，应对风险重新进行评审。
2．定性分析法
主要根据估算的伤害的可能性和严重程度进行风险分级的方法。
二、预防与防范主要措施
（一）安全技术管理措施
1．必须在安全危险源识别、评估基础上，编制施工组织设计和施工方案，制定安全技术措施和施工现场临时用电方案；对危险性较大分部分项工程，编制专项安全施工方案。
2．项目负责人、技术负责人和专职安全员应按分工负责安全技术措施和专项方案交底、过程监督、验收、检查、改进等工作内容；应对全体施工人员进行安全技术交底，并签字保存记录。
3．技术交底应符合下列规定：
(1)单位工程开工前，项目部的技术负责人必须向有关人员进行安全技术交底。
(2)结构复杂的分部分项工程施工前，项目部的安全（技术）负责人应进行安全技术交底。
(3)项目部应保存安全技术交底记录。
（二）安全教育与培训
1．职业健康安全教育是项目安全管理工作的重要环节，是提高全员安全素质、安全管理水平和防止事故，从而实现安全生产的重要手段。按照行业管理及法律规定：项目职业健康安全教育培训率实现100%。
2．教育与培训对象包括以下五类人员：
(1)项目负责人（经理）、项目生产经理、项目技术负责人：必须经过当地政府或上级主管部门组织的职业健康安全生产专项培训，培训时间不得少于24h，经考核合格后持“安全生产资质证书”上岗。
(2)项目基层管理人员：项目基层管理人员每年必须接受公司职业健康安全生产培训，经考试合格后持证上岗。
(3)分包单位负责人、管理人员：接受政府主管部门或总包单位的职业健康安全培训，经考试合格后持证上岗。
(4)特种作业人员：必须经过专门的职业健康安全理论培训和技术实际操作训练，经理论和实际操作的双重考核，合格后，持“特种作业操作证”上岗作业。
(5)操作工人：新入场工人必须经过三级职业健康安全教育，考试合格后持证上岗。
3．教育与培训主要以职业健康安全生产思想、安全知识、安全技能和法制教育四个方面内容为主。主要形式有：
(1)三级安全教育：对新工人进行公司、项目、作业班组三级安全教育，时间不少于40h。三级安全教育由企业安全、劳资等部门组织，经考试合格者方可进入生产岗位。
(2)转场安全教育：新转入现场的工人接受转场安全教育，教育时间不少于8h。
(3)变换工种安全教育：改变工种或调换工作岗位的工人必须接受教育，时间不少于4h，考核合格后方可上岗。
(4)特种作业安全教育：从事特种作业的人员必须经过专门的安全技术培训，经考试合格取得操作证后方准独立作业。
(5)班前安全活动交底：各作业班组长在每班开工前对本班组人员进行班前安全活动交底。将交底内容记录在专用记录本上，各成员签名。
(6)季节性施工安全教育：在雨期、冬期施工前，现场施工负责人组织分包队伍管理人员、操作人员进行季节性安全技术教育，时间不少于2h。
(7)节假日安全教育：-般在节假日到来前进行，以稳定人员思想情绪，预防事故发生。
(8)特殊情况安全教育：当实施重大安全技术措施、采用“四新”技术、发生重大伤亡事故、安全生产环境发生重大变化和安全技术操作规程因故发生改变时，由项目负责人（经理）组织有关部门对施工人员进行安全生产教育，时间不少于2h。
4．职工教育与培训档案管理应由企业主管部门统一规范，为每位职工建立《职工安全教育卡》。职工的安全教育应实行跟踪管理。职工调动单位或变换工种时应将《职工安全教育卡》转至新单位。三级安全教育，换岗、转岗安全教育应及时做出相应的记录。
(三）设备管理
1.工程项目要严格设备进场验收工作。中小型机械设备由施工员会同专业技术管理人员和使用人员共同验收；大型设备、成套设备在项目部自检自查基础上报请企业有关管理部门，并组织企业技术负责人和有关部门验收；塔式或门式起重机、电动吊篮、垂直提升架等重点设备应组织第三方具有相关资质的单位进行验收。检查技术文件包括各种安全保险装置及限位装置说明书、维修保养及运输说明书、产品鉴定及合格证书、安全操作规程等内容，并建立机械设备档案。
2．项目部应根据现场条件设置相应的管理机构，配备设备管理人员．设备出租单位应派驻设备管理人员和维修人员。
3．设备操作和维护人员必须经过专业技术培训，考试合格后取得相应操作证后，持证上岗。机械设备使用实行定机、定人、定岗位责任的“三定”制度。
4．按照安全操作规程要求作业，任何人不得违章指挥和作业。
5．施工过程中项目部要定期检查和不定期巡回检查，确保机械设备正常运行。
（四）应急救援
1．实行施工总承包的由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急预案。
2．工程总承包单位和分包单位按照应急预案，各自建立应急救援组织，配备应急救援人员、器材、设备。
3．对项目全体人员进行针对性的培训和交底定期组织专项应急演练，并定期进行演练。
4．项目部按照应急预案明确应急设备和器材储存、配备的场所、数量，并定期对应急设备和器材进行检查、维护、保养。
5．应根据应急救援预案演练、实战的结果，对事故应急预案的适宜性和可操作性组织评价，必要时进行修改和完善。
6．接到紧急信息，及时启动预案，组织救援、抢险。
7．配合有关部门妥善处理安全事故，并按照相关规定上报。
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[bookmark: _Toc3468][bookmark: _Toc13599][bookmark: _Toc8940][bookmark: _Toc90286005]17.1恶劣天气应急
一、编制目的
当洪汛到来时应急救援人员能够第一时间赶到施工现场，及时控制和消除施工过程中洪涝灾害的发生，保障施工人员的安全，避免或最大程度上的降低施工设备、物质、及在建既有工程的损害。
二、指导思想
坚持“以防为主，防抢结合”，的防汛方针，确保整个施工期安全渡汛。抢险时实行统一指挥，统一调度，实施责任区段划分，顾全大局，团结协作，行成项目全员防洪防汛的局面。
三、工作目标
强化汛期防护，消除或降低洪汛灾害事故，确保汛期安全施工。
四、应急组织机构及职责
1、组织机构
项目部防洪防汛应急救援领导小组
组长
副组长
组员：各部门负责人及施工段工长
2职责：
（1）组长：负责事故的决策和全面指挥，调动各工区的救援人员、设备、物质等资源。
（2）副组长：协助组长工作，负责事故现场的具体指挥，组织相关人员尽快赶到现场，组织指挥救援工作。
（3）应急行动组：接到现场报警通知以后，第一时间向应急救援小组组长汇报事故概况，并通知各组应急负责人做好应急出发准备工作。
（4）疏散引导组：负责现场警戒、维护秩序、疏导现场闲杂人员及疏导交通，引导救援人员、物资车辆、设备进入救援现场，保护好现场。
（5）现场技术组：制定抢险方案并进行论证，组织现场救援人员落实施救措施。
（6）物质设备车辆保障组：组织好救援物质、设备、车辆的进场施救，协助抢险人员对设备进行维护，对抢险现场进行组织、协调、指导。
（7）救护组：负责现场受伤人员的紧急护理，拨打120急救电话，协助救援中心把受伤人员及时送到医院抢救。
（8）外部协调组：与事故相关方面进行沟通。
（9）后勤保障组：负责救援人员的食物和用水以及救护用品的保障。
五、应急物资的准备、维护、保养。
（1）应急物资的准备：现有的施工机械如挖掘机、装载机、抽水机、发电机、以及木板、钢管、槽钢、方木、铁丝、麻袋、碎石、黄沙等急救物资。
（2）各种急救物资要配备齐全，并加强日常管理。
六、预防措施
1、各施工段负责人在项目经理部防汛防洪领导小组的领导下，根据施工现场的具体情况编制防洪防汛应急预案，配备各种应急物资、设备、人员，发现汛情以后立即采取措施组织人员按预案进行实施。
2、项目部负责人应时刻关注当地天气，并建立完善的汛期洪水预警机制，做到早预防、早预报，提前督促物资部门做好救援物资、设备人员的调配组织工作。
3、接到有关洪汛紧急警报通知以后，防洪防汛领导小组的全体人员应立即召开会议，并组织项目经理部和工程队人员作好抗洪准备工作，督促做好防汛、防洪的各项应急措施，工区应加强巡逻检查，配好抢险器材和物资用品。
4、各工程队按防洪防汛区域做好应急措施，使施工现场的排水系统畅通，停电并加固临时用电线路，保证通讯畅通。
七、应急响应
1、一旦发现洪汛险情，值班人员应立刻通知附近施工人员和附近村民，并以最快的方式报告项目部防汛防洪应急小组组长，领导小组组长接到险情以后立即报告上级管理部门，并立即组织救援人员按照预案进行抢险。
2、项目部防洪防汛应急领导小组按照职责分工立即赶往救援现场，并有序地组织施工现场的救援工作。成立现场指挥部，救援总指挥立即组织工程队负责人及记住人员对情况进行分析，并立即采取措施保护施工便道畅通、疏通道路的侧沟、并对是否疏散下游居民和施工设备、撤离施工人员、是否需要疏通下游河道做出正确决定。必要时向当地政府有关部门，以求得援助和指导，并及时向监理办、指挥部领导报告。同时应组织全体抢险人员根据灾害事故情况的特点，实施有效的应急措施，争取短时间内，努力将损失、不利因素降至最小程度或消除。
八、恢复生产及应急抢救总结
1、抢险救援结束后，项目负责人写出《灾害情况分析报告》，并组织相关人员评审该应急救援预案的适应性，部分条款不适应则予以修订。
2、组织建立单位、业主等相关单位召开恢复生产会，对水涝灾害事故发生的原因进行分析，确定恢复生产应采取的质量、安全、环保等施工措施。
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一、消防教育
1、对员工进行安全消防培训教育
凡进入施工现场人员必须进行安全消防意识，安全消防操作规程、安全消防常识方面的教育，人身保护设施使用方法，同时进行安全消防设施的培训，安全消防设施包括正确使用方法，以增强全员的自我保护意识，使全体员工自觉、认真、严格地按规程施工。培训教育时间不少于4小时，并做好培训内容、地点、时间、人数、次数方面的记录。
进场作业人员必须进行安全消防规章制度方面的学习，包括国家、公司的有关规定、标准。使全员自觉遵守项目施工现场的各项消防规章制度。
专业技术人员在班组作业前根据现场具体情况及专业特点进行施工组织设计、施工方案、作业指导书中的安全技术措施相对应的安全技术交底，使每位作业人员心中警钟长鸣，确保在安全消防技术指导下施工。
开展特殊季节施工安全教育。雨季变化等特殊季节，对每位现场施工人员进行安全消防交底，搞好特殊季节的安全施工生产。
2、有效实施安全消防管理制度
通过对进场员工的培训与教育，使员工产生安全意识，并具有一定的自我保护能力，为规范员工的日常行为，变被动管安全为人人主动遵守安全。
3、特殊工种安全管理
对电工、电焊工、起重工等特种作业人员，必须经过本工种的安全消防技术培训，经考试合格，持有劳动部门核发的操作许可证后，方可持证上岗，严禁无证操作。
二、安全消防检查制度
施工过程中，施工班组每日进行检查，安全员每日进行巡检。区域施工须每周进行一次安全检查，项目部每半月进行一次安全检查，对检查出的安全消防隐患立即下发整改通知单，并及时组织有关人员进行整改。
接受业主、现场监理上级有关部门及安检站以及消防大队对本工程安全消防生产定期或不定期指导、监督和检查。
三、安全消防例会制度
区域施工段每周召开一次安全消防例会，项目部每半月组织召开一次安全消防例会，听取安全消防汇报，通报安全消防情况，分析近期的安全消防状况，布置下期的安全工作，针对出现的安全消防隐患，采取预防措施，并做记录。
四、班前安全活动制度
施工班组每天进行安全消防活动，时间不少于15分钟，班组长组织班组人员进行安全学习、日常安全教育，检查个人劳保用品的穿戴是否齐全，是否符合要求，查找安全消防隐患，进行规范、规程的学习等。
五、伤亡事故的调查和处理制度
调查处理伤亡事故，要做到“四不放过”，即事故原因没有查清不放过，事故责任者没有严肃处理不放过；广大职工没有受到教育不放过防范措施没有落实不放过。
[bookmark: _Toc90286006][bookmark: _Toc19895][bookmark: _Toc11722][bookmark: _Toc16488]17.3保卫管理
一、建立专门的保卫机构，统一领导治安保卫工作
二、严格执行施工区出入制度，所有员工进入现场须佩戴胸卡。
三、工作人员仅限工程指定施工区活动，非经许可禁止进入与工程无关区域。
四、工作人员不得在工地酗酒或酒后进入工地工作，不得带违禁品进入，以维护财产和人员安全。
五、材料车辆进单位装卸完毕后，立即驶离现场，停放指定停车场，
六、对施工现场的贵重物资、重要器材和大型设备加强管理，严格有关制度，设置防护设施和报警设备，防止物资被盗或破坏。
七、广泛开展法制宣传和“四防”教育，提高广大职工群众保卫工程建设和遵纪守法的自觉性。
八、经常开展以防火、防爆、防盗为中心的安全检查，堵塞漏洞，发现隐患及时采取预防措施，防止发生问题。
九、加强对外包队伍的管理，设专人负责外包队伍进行法制、规章制度教育后，方可上岗工作。
[bookmark: _Toc90286007][bookmark: _Toc31950][bookmark: _Toc5319][bookmark: _Toc28676]17.4防汛管理
防汛防台防暑工作应由各级领导负责认真做好“五个”落实，突出“四个”严查，对施工现场出现的各类问题及时组织抢险抢救确保人身与财产安全。为了做好施工现场“防台防汛”工作，加强现场组织管理，认真落实抢险准备工作，以对付突发性自然灾害事故的发生，特制定本应急预案。
建立健全防汛组织机构，公司成立以主管领导为组长的防汛领导小组，明确防汛工作责任部门，组织抢险队伍，层层落实岗位责任制，做到分工明确、责任到人。各部门要抓好员工的思想教育，提高认识，增强防汛意识，克服麻痹思想，充分认识防洪工作的重要性和必要性。要充分做好防汛准备工作，做到早抓、早检查、早落实，把好汛前检查关，消灭防汛“死角”，切忌走过场。
1、灾害预警
凡气象台发布特大暴雨、风暴或台风等紧急警报，应急预案领导小组全体人员进入紧急应急状态。小组成员应指挥各施工班组做好“防台防汛”准备，如准备好沙袋、加固临时建筑的窗门及各类机械设备的入库措施。同时小组领导应向公司领导报告“防台防汛”情况，听从统一调度指挥。
2、灾害防治
一旦发生台风或水汛的苗头，应急预案领导小组成员应立即奔赴现场，组织抢险工作。要求施工人员切断一切电源，同时有序疏散人员和物资到安全区域。若发现人员伤亡应及时组织抢救，并向.上级领导及时汇报。
3、灾害性措施
1）、坚持安全第一的思想，管理人员和班组长必须以身作则，把具体工作落实到每一个工作人员中
2）保证安全生产的计划、落实生产责任，确保防止灾害性天气的多项具体措施。
3）定期与季节性检查相结合，防止各类事故的发生，对事故隐患和苗子，认真分析原因，提出和落实改进方案。
4）落实天气预报上墙公布制度。设有专人负责每天将上海中心气象台的预报内容填写好，遇台风暴雨应有警示提醒。
5）所有机械设备、电气箱做好用电安全检查工作，做好防汛防台的多项设备保护工作。
6）架空电缆，过路电缆需认真检查，确保抗风抗暴雨能力，以防损害人身安全和危及财产。
7）做好宿舍、仓库、办公室的抗灾能力，对存在隐患的住房及时做好修理和预防措施。对存在安全隐患的危房需马上做好转移与安置工作。
8）对已完工的箱涵接头井盖需采取必要防范设施，对施工中的箱涵基坑应备足水泵，做好暴雨排水准备。
4、救护和疏散
救护电话：120
根据“救人重于救灾”的原则和公司防灾演练操作规程，首先是拨打救护电话和抢救被围困灾害的工作人员，与此同时有序疏散人员和物资至安全区域。
[bookmark: _Toc20534][bookmark: _Toc90286008][bookmark: _Toc68][bookmark: _Toc25421]17.5配置各种安全消防设施
安全工作做到位，就必须把安全消防设施配置工作做得前面，所有安全消防设施应按照有关规定执行。
施工现场入口及危险作业区，均应挂有安全生产宣传画，大型标语和安全色标，随时提醒职工注意安全生产。
现场施工人员一律配发安全帽、劳保鞋、防护眼镜。电焊工、电工等特殊工种必须配备齐安全防护用品，一旦发现防护用品破损应及时更换。
高空作业必须系安全带，设立防护栏杆，脚手架，安全网的架必须符合标准。从事高空作业人员定期进行体检。
尽量减少夜间施工，避免工人过度疲劳。在夜间作业时应保证充足的照明度。
根据季节特点，制定相应的防雷防电、防潮湿、防塌方、防冻、防暑等措施，增加自我保护能力。
配电箱、开关箱处悬挂安全用电警示牌及安全危险标志，禁止他人随意开、合闸和动用带电设施。所有利民施工设备传动部位应设防护罩，配电箱内装漏电保护器，做保护接地，保证用电设备一机一闸等，机械设备、配电箱等采用雨棚等遮盖措施，确保设备正常运转。
施工中，设置临时护身栏、工具防护门或挂立网；在预留洞口设固定盖板，建立洞口防护的管理办法。
防腐作业应在通风和光线良好的区域进行，操作人员应穿戴好胶皮手套，胶鞋和口罩。
施工现场设消防栓，备有足够的灭火器材，消防栓的周围五米范围内不准堆放物料。
[bookmark: _Toc90286011][bookmark: _Toc9688][bookmark: _Toc5713][bookmark: _Toc10228]17.6安全组织技术措施
1.把安全质量始终摆在首位。
施工安全和工程质量的好坏，是决定整个工程好坏的成败。各施工单位与人员都要高度重视，真正把安全质量控制始终摆在首位。
一是施工各级单位，从项目经理到队班组的主要负责人都带头亲自抓安全质量，严格执行跟班作业制度，固定一名跟班人员跟班作业，随时掌握安全质量相关情况，随时督促、检查；设备分别配备1名专职安全员，强化安全质量责任制。
二是施工计划、工艺方法、施工过程、监督检查、工序衔接、上下班交接、验收总结等，要无缝隙安排和阐明安全质量问题，不容有丝毫的疏忽和失误。
三是在工程建设各项工作中，实行安全质量一票优先权和一票否决权制度，凡是有利于安全质量的事情，都有优先通过的实施权，凡是不利于安全质量的事情，都要否决。实行源头把关、过程控制、激励约束、考核奖罚等各项规章制度的完整管理系统。
2.优先进行安全质量培训。
一是在各种知识和技能培训中，要优先安排施工安全质量人员培训；所有操作人员上岗前都进行施工安全质量培训，使所有员工都重视、掌握和熟悉安全质量控制。
二是让规范施工、安全施工的意识和技能扎根员工心中。
三是开展施工中各种新知识、新标准、新技术、新技能等专项培训，使员工对标准有更深的理解，尽快掌握施工中的技术，促进安全质量的提高。
3.资金优先保证安全质量。
在施工中，千方百计节约开支，降低成本，但是对于安全质量所需资金则优先保证。设置各类安全标志牌，安全警示牌，安全质量内容标语若干条。
4.不断创新安全质量保证体系内容。
一是在保证原体系正常运行的情况下，坚持“实际、实用、实效”的原则。
二是施工中要按照“该做的要写到，写到的要做到，做到的要有效，做了的要有记录”的要求，实行“三个验证”，即：标准“写到的”用实际做到地去验证，“做到的”用记录地去验证，“记录的”用现场抽查情况和工程实际效果去验证，促使安全质量更加精细化，不断提升安全质量保证体系水平。
6.严格安全质量的过程监管控制。
紧紧抓住影响安全质量的重点环节，强化过程监管控制，确保施工的安全质量。
一是强化施工过程安全质量控制。在安全方面作为重点进行控制；在质量方面作为重点，加大检查和控制力度。通过检查和整治活动，全部跟踪落实整改，整改达标率100%。
二是各单位从思想上高度重视、从项目部到项目队再到作业队，进一步从质量保证体系上严密组织、落实人员，采取强有力的手段和措施，加大监控力度，物资部加强供应合同和质量证明文件的审查，对不合格、有问题的供应商家坚决终止合同，净化供货渠道；
三是严把工程实体质量控制关。工程实体是最终的产品，是一流工程质量的最终展示。在质量控制上遵循质：量控制流程，优化施工方案，实行标准化作业、精细化施工精益求精。


[bookmark: _Toc18077]（三）文明施工措施计划
[bookmark: _Toc4226][bookmark: _Toc26691][bookmark: _Toc9623][bookmark: _Toc27877]1.总体要求
1.项目经理部成立文明施工管理小组负责日常工作。
2.要每天检查一次施工现场文明施工状况，及时解决，做到有问题不过夜。
3.每周对现场内的民工住房、办公室、伙房等进行卫生检查，做到生产、生活卫生双洁净。
4.大型工具的使用要严格按施工计划安排进场，到场后的使用要按部位使用，不得随意乱使，更不得任意截断或点焊。
5.对于材料必须节约使用，如落地灰要重新过筛使用。
6.各部位的施工区，每天做到日清日理，料具全部放到指定地点。
7.现场生活垃圾要统一集中在一处，每天一清理。现场不但要做到施工管理好，又要做到清洁干净。
8.民工宿舍和职工休息办公室要清洁，做到每周一次联检，保证工作和休息环境好，心情舒畅。
9.工地现场做到：现场平面图、进度计划表等都要上墙。
10.施工现场与生活区必须做好防火工作，施工现场禁止吸烟，在施工现场与生活区要按照要求设置灭火器。
11.民工饮食要注意卫生，防止食物中毒，并做好灭蚊蝇、防鼠害工作。工地设置卫生站，小伤小病现场治疗，如发生重伤及传染性疾病，应及时送医院或找有关卫生部门处理。
12.在施工过程中加强现场管理，调整施工程序，合理安排施工，与业主配合，协调周边关系，减少乃至杜绝扰民现象，使工程如期进行，确保工程总体质量目标实现。
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（一）工作防护棚
地面固定作业机械设备均按要求搭设工作防护棚（如砼搅拌机等），工作棚由钢管搭设而成，工作棚应满足工作安全、采光、通风、实用等要求。
（二）环境保护
1 制定环境保护控制措施
建筑施工工地是一个主要的环境污染源，尤其是噪音、粉尘及废水，而这些环境污染将直接影响社区生活环境。因此，切实做好环境保护工作是保持正常施工、创建文明工地的主要工作之一。
2 防止施工噪声污染
人为的噪声控制措施：尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防止噪音扰民的自觉意识。
减少作业时间：严格控制作业时间，尽量安排到白天作业；晚间作业如超过22：00时，尽量利用噪声小的机械施工。
易产生强噪声的成品、半成品加工作业，应尽量放在工厂车间内完成。减少因施工现场加工制作产生的噪声，尽量采用低噪声的机械设备。
施工现场的强噪音机械如：搅拌机、电锯、电刨、砂轮机等，施工作业尽量放在封闭的机械棚内，或在白天施工。
3 防止空气污染
建筑施工垃圾较多，应使用封闭的专用垃圾桶或利用翻斗车，推拉至地面，严禁随意凌空抛洒造成扬尘。施工垃圾及时清运，清运时，适量洒水减少扬尘。
工程施工中应控制主要的粉尘污染。
零星水泥采用专库室内存放，卸运时要采取有效措施，减少扬尘。
施工现场道路全部用混凝土地面，使其能承受一定的荷载，并随时洒水，防止道路扬尘。
严禁违章明火作业，必须经过审批后方可动火，要控制烟尘排放量。
4 防止水污染
搅拌机的废水排放控制：施工现场搅拌作业时，在搅拌机前设置“沉淀池”。使排放的废水排入沉淀池，经沉淀后，流入水沟排入市政污水管。
办公区、生活区及施工区设置排水明沟，场地及道路放坡，使整体流水至水沟，然后排入排污管网内。
现场存放的油漆，要进行防渗漏处理，储存和使用都要采取措施，防止污染。
在生活用水及施工作业时，要节约用水，随手关紧水龙头。
5 环境保护的检查工作
工地管理人员，班组长每天进行一次检查，凡违犯施工现场环境保护规定的及时提出整改。项目部进行每月两次的检查，在检查中，对于不符合环境保护要求的采取“三定”原则（定人、定时、定措施）予以整改，落实后及时做好复检工作。
6 建筑垃圾
制定《建筑垃圾管理制度》。
建筑垃圾在指定的场所分类堆放，并标以指示牌。废钢筋、铁钉、铁丝、纸张之类的送废品收购回收；落地灰等含砂较高的垃圾应及时过筛回用；无法再用的垃圾在指定的地点堆放，并及时运出工地。垃圾清运出场必须到批准的场所倾倒，不得乱倒乱卸。
建筑物内清除的垃圾渣物，要及时清运，严禁从楼层向外抛掷。施工现场必须做到“工完场清”，由专人管理现场清洁卫生。
（三）绿色施工
节材措施
1、施工进度提前做好材料计划，合理安排材料的采购、进场时间和批次，减少库存，材料堆放整齐，一次到位，减少二次搬运。
2、加强管理，模板涂刷脱模剂，拆模时，严禁硬撬，减少人为损坏，增加模板周转次数。废旧模板整修后用作临边洞口的盖板、柱子与楼梯踏步的护角。
3、水电、消防管道等预留、预埋与结构施工同步。
4、施工前对管线进行综合平衡设计，优化管线路径；对本工程室外台阶及先进行排版，工程加工，减少材料浪费。
5、材料采购就地取材；
6、在提料下料时，充分考虑长料长用、短料短用，长短搭配，减少下脚料，并将下脚料加工成马镫、梯子筋、顶模棍等措施类材料，提高下脚料利用率，从而节约钢材。
7、混凝土施工期间，加强落地灰利用，减少建筑垃圾产生，变废为宝；浇筑混凝土墙体时，严格控制标高，比顶板、梁底高10mm，减少剔凿量。
8、油漆、涂料等按计划用量随用随开启，不用及时封闭，避免有害物质的滞留。
节水与水资源利用
1、施工现场生产、生活用水使用节水型生活用水器具，在水源处设置明显的节约用水标识；
2、加强节水管理，施工用水进行定额计量。施工区、生活区用电计量分开，现场设置节电警示标牌；
3、混凝土养护采用薄膜覆盖，喷水养护措施。
扬尘控制
1、主要道路进行硬化处理，土方集中堆放于场外，采取覆盖措施。裸露的场地采用覆盖措施，办公室门口种植绿化带，进行美化。
2、施工现场大门口设置洗车池用来冲洗车辆。
3、施工现场设密闭水泥库房，密闭存放。
4、遇有四级以上大风天气，不进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。
5、施工现场材料存放区、加工区及大模板存放场地平整坚实。
6、施工现场根据设计要求采用预拌砂浆。
7、施工现场建立封闭垃圾站，生活垃圾站，供生活垃圾存放，办公区门口设封闭的移动垃圾桶，专人负责清理。
8、建筑物内施工垃圾的清运，采用吊斗运输，严禁凌空抛掷。
有害气体排放控制
1、施工现场严禁焚烧各类废弃物。
2、施工车辆、机械设备的尾气排放必须符合国家和市规定的排放标准。
3、建筑材料必须有合格证明。对含有害物质的材料应进行复检，合格后方可使用。
水土污染控制
1、施工现场搅拌机前台、混凝土输送泵及运输车辆清洗处设置洗车池及沉淀池。
2、施工现场存放的油料和化学溶剂等物品设有专门的危险品库房，地面垫竹胶板防渗漏。废弃的油料和化学溶剂集中处理，不得随意倾倒。
3、食堂设隔油池，并应及时清理。
4、施工现场设置的临时厕所化粪池做抗渗处理。
噪声污染控制
1、施工现场应根据国家标准《建筑施工场界噪声测量方法》和《建筑施工场地噪声限值》的要求制定降噪措施，并对施工现场场界噪声进行检测和记录，噪声排放不得超过国家标准。
2、楼地泵采取搭设隔音棚等降低噪声措施。
3、运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛。装卸材料应做到轻拿轻放。
光污染控制
1、必要时的夜间施工，合理调整灯光照射方向，在保证现场施工作业面有足够光照的条件下，减少对周围居民生活的干扰。
2、在高处进行电焊作业时应采取遮挡措施，避免电弧光外泄。
3、施工固体废弃物控制
4、施工中减少施工固体废弃物的产生。工程结束后，对施工中产生的固体废弃物全部清除。
5、施工现场设置封闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾分类存放，并按规定及时清运消纳。
职业健康
1、现场应在易产生职业病危害的作业岗位和设备、场所设置警示标识或警示说明。
2、定期对从事有害有毒作业人员进行职业健康培训和体检，指导操作人员正确使用职业病防护设备和个人劳动防护用品。
3、施工现场应采用低噪声设备，推广使用自动化、密闭化施工工艺，降低机械噪声。作业时，操作人员应戴耳塞进行听力保护。
4、高温作业时，施工现场应配备防暑降温用品，合理安排作息时间。
卫生防疫
1、现场员工膳食、饮水、休息场所应符合卫生标准。
2、宿舍、食堂、浴室、厕所要有通风、照明设施，日常维护要有专人负责。
3、食堂有卫生许可证，各类器具规范清洁。炊事员持有效健康证。
4、厕所、卫生设施、排水沟及阴暗潮湿地带定期消毒。
5、生活区应设置密闭式容器，垃圾分类存放，定期灭蝇，及时清运。
6、施工现场应设立医务室，配备保健药箱、常用药品及绷带、止血带、颈托、担架等急救器材。
7、施工人员发生传染病、食物中毒、急性职业中毒时，应及时向发生地的卫生防疫部门和建设主管部门报告，并按照卫生防疫部门的有关规定进行处置。
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工作内容主要就是负责工程项目资料、图纸等档案的收集、管理，参加分部分项工程的验收工作，负责计划、统计的管理工作，负责工程项目的内业管理工作，完成工程部经理交办的其他任务。
资料员负责工程项目的资料档案管理、计划、统计管理及内业管理工作。
一、负责工程项目资料、图纸等档案的收集、管理。
1.负责工程项目的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作：在收到工程图纸并进行登记以后，按规定向有关单位和人员签发，由收件方签字确认。负责收存全部工程项目图纸，且每一项目应收存不少于两套正式图纸，其中至少一套图纸有设计单位图纸专用章。竣工图采用散装方式折叠，按资料目录的顺序，对建筑平面图、立面图、剖面图、建筑详图、结构施工图等建筑工程图纸进行分类管理。
2.收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档：负责对每日收到的管理文件、技术文件进行分类、登录、归档。负责项目文件资料的登记、受控、分办、催办、签收、用印、传递、立卷、归档和销毁等工作。负责做好各类资料积累、整理、处理、保管和归档立卷等工作，注意保密的原则。来往文件资料收发应及时登记台账，视文件资料的内容和性质准确及时递交项目经理批阅，并及时送有关部门办理。确保设计变更、洽商的完整性，要求各方严格执行接收手续，所接收到的设计变更、洽商，须经各方签字确认，并加盖公章。设计变更(包括图纸会审纪要)原件存档。所收存的技术资料须为原件，无法取得原件的，详细背书，并加盖公章。作好信息收集、汇编工作，确保管理目标的全面实现。
二、参加分部分项工程的验收工作
1.负责备案资料的填写、会签、整理、报送、归档：负责工程备案管理，实现对竣工验收相关指标(包括质量资料审查记录、单位工程综合验收记录)作备案处理。严格遵守资料整编要求，符合分类方案、编码规则，资料份数应满足资料存档的需要。
2.监督检查施工单位施工资料的编制、管理，做到完整、及时，与工程进度同步：对施工单位形成的管理资料、技术资料、物资资料及验收资料，按施工顺序进行全程督查，保证施工资料的真实性、完整性、有效性。
3.按时向公司档案室移交：在工程竣工后，负责将文件资料、工程资料立卷移交公司。文件材料移交与归档时，应有“归档文件材料交接表”，交接双方必须根据移交目录清点核对，履行签字手续。移交目录一式二份，双方各持一份。
4.负责向市城建档案馆的档案移交工作：提请城建档案馆对列入城建档案馆接收范围的工程档案进行预验收，取得《建设工程竣工档案预验收意见》，在竣工验收后将工程档案移交城建档案馆。
5.指导工程技术人员对施工技术资料(包括设备进场开箱资料)的保管：指导工程技术人员对施工组织设计及施工方案、技术交底记录、图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录等技术资料分类保管交资料室。指导工程技术人员对工作活动中形成的，经过办理完毕的，具有保存价值的文件材料;一项基建工程进行鉴定验收时归档的科技文件材料;已竣工验收的工程项目的工程资料分级保管交资料室。
三、负责计划、统计的管理工作
1.负责对施工部位、产值完成情况的汇总、申报，按月编制施工统计报表：在平时统计资料基础上，编制整个项目当月进度统计报表和其他信息统计资料。编报的统计报表要按现场实际完成情况严格审查核对，不得多报，早报，重报，漏报。
2.负责与项目有关的各类合同的档案管理：负责对签订完成的合同进行收编归档，并开列编制目录。作好借阅登记，不得擅自抽取、复制、涂改，不得遗失，不得在案卷上随意划线、抽拆。
3.负责向销售策划提供工程主要形象进度信息：向各专业工程师了解工程进度、随时关注工程进展情况，为销售策划提供确实、可靠的工程信息。
四、负责工程项目的内业管理工作
1.协助项目经理做好对外协调、接待工作：协助项目经理对内协调公司、部门间，对外协调施工单位间的工作。做好与有关部门及外来人员的联络接待工作，树立企业形象。
2.负责工程项目的内业管理工作：汇总各种内业资料，及时准确统计，登记台账，报表按要求上报。通过实时跟踪、反馈监督、信息查询、经验积累等多种方式，保证汇总的内业资料反映施工过程中的各种状态和责任，能够真实地再现施工时的情况，从而找到施工过程中的问题所在。对产生的资料进行及时的收集和整理，确保工程项目的顺利进行。有效地利用内业资料记录、参考、积累，为企业发挥它们的潜在作用。
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（一） 组织管理机构职责
1 建立健全质量保证体系
科学有效的质量管理与保证体系是实现质量目标的基本保障。我们将严格按照公司依据质量标准制定的《质量保证手册》建立健全质量管理与保证体系，严格执行各《程序文件》和《作业指导书》，严格过程控制，牢固树立“人人都是质检员”、“质量就是信誉，质量就是生命”意识，以确保工程质量目标的实现。
2 文明施工人员名单
（1） 现场材料负责检查员
（2）现场施工安全员
（3）生活卫生检查人员
（4）治安防火安全人员
（5）施工现场巡查人员
（二） 施工现场文明措施
现场围挡
1 现场围挡必须有项目技术负责人设计详细施工图及设计说明，经项目经理审核，报公司批准后方可施工，围墙厚度一律采用240mm 砖墙。围墙内外侧要砂浆抹平，刷白。临街工程围墙高度不低于2.5m，用砂浆抹平，外侧距地面50cm 及距围墙顶端30cm 刷标准蓝色带，中间刷白色；非临街工程围墙高度不低于1.8m。
封闭管理
1 施工现场设进出口大门，位置要适宜。
2 紧靠大门内一侧设治安室，室外悬挂治安保卫制度、责任人及治安保卫电话，并配备专职保安人员（佩戴保安标志），门口应有来访人员登记本及值班人员交接班记录。
3 进入施工现场的人员必须佩戴工作卡。
4 大门上应设立企业标志，门梁高度应大于4m。
施工场地
1 施工现场地面应做硬化处理，但搅拌机场地、物料提升机场地，砂石堆放场地及其他原材料堆放场地等易积水场地，必须混凝土硬化。其他场地可采用砖铺地或砂石硬化。
2 道路必须畅通，施工现场道路应在施工总平面图上标示清楚，道路不得堆放设备或建筑材料。
3 施工现场场地应有排水坡度、排水管、排水沟等排水设施，做到排水畅通、无堵塞、无积水。
4 施工现场应设污水沉淀池，防止污水、泥浆不经处理直接外排造成市政下水道堵塞，污染环境。
5 施工现场不准随意吸烟，应设专用吸烟室，做到方便作业人员吸烟，又要防止火灾发生，一旦发生火灾要有应急预案。
6 现场绿化：温暖季节，施工现场必须有适当绿化，如盆景、图画，并尽量与城市绿化相协调。
材料堆放
1 施工现场办公室应张挂总平面布置图，现场材料堆放应与总平面图标示位置一致，不得随意堆放。
2 堆放材料应有标示牌，其标牌内容为：名称、规格型号、批量、产地、质量等内容。
现场临建设施
1 在建工程不得兼作住宿及办公，施工楼层严禁住人。
2 施工现场的生产区与生活办公区原则上应相互分离，并有隔离带。对于施工现场特别狭窄难以分开的，必须做好安全防护工作。生产区进口处有值班人员，不戴安全帽、穿拖鞋等违规人员禁止入内。生活区，应设茶水处，并有责任人和形象标识，茶水桶应落锁。
3 现场临建设施（一般包括办公室、会议室、娱乐室、项目部工会小组办公室、食堂、餐厅、宿舍、仓库、厕所、淋浴室、门卫室、医疗室、配电室、钢筋棚、木工棚等）檐高应大于3m，设前后窗，窗口面积大于（1.5×1.8）m2，并在搭建前必须由项目技术人员负责设计施工图，并经项目技术负责人及项目经理审核，报公司总工批准后方可搭建。
4 宿舍应确保主体结构安全，设施完好，禁止油毡，竹板等易燃材料搭设的简易工棚作宿舍，宿舍内应有通风、透光、保暖、消防、防暑、防中毒、防蚊虫叮咬等措施。六人以上宿舍门应向外开，室内电线排线整齐，统一使用钢管床，床与床间应留1～1.5m的活动空间；宿舍要配备职工贮物柜、碗柜、学习用具等并在墙上悬挂卫生管理制度，宿舍人员名单、责任人及值日表和其他有关标语，宿舍内每个职工应该配置有关学习资料。宿舍内严禁堆放施工用具等杂物，生活用品摆放整齐。床头应设床头卡，内容显示：姓名、性别、年龄、工种、籍贯、身份证号码等，夏季宿舍必须安装电扇。
5 宿舍周围应清洁卫生，有排水明沟不积水，宿舍有防盗措施，保安人员要经常巡逻检查。
6 施工现场应设住外人员更衣室，内配更衣柜、衣架等设施。
现场防火
1 建立消防制度，配备灭火器材，并有消防措施。
2 消防器材配备，灭火器一般每处不少于3 个，并保证满足消防要求。
3 本工程内应设临时消防。
4 工程内消防给水管网：
工程内临时消防栓，竖管不应少于两条，宜呈环状布置，每根竖管的直径应根据要求的水柱股数，按最上层消防栓出水量计算，但不应小于100mm。高度小于50m，且每层面积不超过500m2 的塔式住宅及公共建筑可设一条临时竖管。
5工程内临时消防栓及其布置
工程内临时消防栓应设于各层明显且便于使用的地点，并保证，消防栓的充实水柱能达到工程内任何部位，栓口出水方向宜与墙壁成90°角，离地面1.2m 高。消防栓口直径为65mm，配备水带每节长度不宜超过20m，水枪喷嘴口径不应小于19mm，每个消防栓处，宜设启动消防水泵的按钮。
6施工现场灭火器配备：
6.1 一般临时设施区，每100m2 配备10L 灭火器1 只。
6.2 大型临时设施总面积超过1200m2 的应配备有专供消防用的太平桶、积水桶（池）、黄砂池等器材设施，上述设施周围不得堆放物品，保障人员畅通。
6.3 临时木工间、油漆间、木工机具间等，每25m2 应配置一个种类合适的灭火器。油库、危险品仓库应配备足量种类的灭火器。
6.4 仓库或堆放场内，应根据灭火对象的特性，分组布置酸、碱、泡沫、清水、二氧化碳等类型灭火器，每组灭火器不少于四个，每组灭火器之间的距离不大于30m。
治安综合治理
1 生活区内应设供职工学习和娱乐的场所（学习室，娱乐室）。
2 建立治安保卫制度，防范措施得力，责任分解到人，并应与当地派出所签订社会治安综合治理责任书。
施工标牌
1 设立读报栏、宣传栏、黑板报等。
2 大门口处挂七牌三图即：工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、安全生产日历钟、项目管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、操作规程牌和施工现场平面布置图、安全标识平面布置图、工程效果图。七牌三图要以板报形式设在大门附近醒目处，下框边沿距地面大于1m。操作规程牌按其性质，有固定场所的挂于操作处，无固定场所时集中挂于施工场地明显位置处。严禁将七牌三图挂在外脚手架上。
3 标牌挂设应做到规格统一，字迹端正，线条清晰，标识明确，摆放位置合理。
4 施工现场应合理悬挂安全宣传和警示牌，标牌悬挂牢固可靠，特别是主要施工部位，作业点和危险区及主要通道口都必须有针对性地悬挂安全警示牌。
5 现场大门外，除工程效果图外，还应该有企业及工程简介和企业的有关荣誉奖牌复印件，以提高企业在社会上的形象。
6 现场防护棚，安全通道的顶部防护层以下所有钢管，防护栏杆均要刷红白相间安全色，以提高现场文明施工气氛。防护棚及安全通道要上、下两层木板，间隔70cm。
生活设施
1 厕所，墙壁贴白色瓷砖，高度不小于1.8m，有条件的设置水冲式厕所，否则便槽必须加盖密封。厕所地面必须硬化。厕所不得露天设置，对于孔洞，要有砂门或砂网封闭，门口挂形象标识。六层以上建筑，应隔层设小便设施，并保持清洁卫生无气味。做到专人负责，及时清理。要有灭蚊蝇滋生措施。
2 职工食堂应有良好的通风和洁卫措施，保持卫生整洁，防蝇防鼠，炉堂门应设在室外，灶台上方必须加设大型换气扇，凡是有空洞的地方均要用纱网防护，食堂门底部要加设20cm 高薄钢板，地面硬化，内墙面贴高度不小于1.8m 高的白瓷片，案板台也应全部贴瓷砖。
3 食堂内要达到有关食品卫生的法律法规规定的标准，并办理《卫生许可证》，炊事员要穿戴白色工作服、帽，持《健康证》上岗，闲杂人员禁止入内，同时食堂内应按功能分隔，如灶前、灶后、仓储间等特别是生熟食间必须分开并有纱网、纱罩。食堂内要有灭鼠器具，食堂一切物品不准随意堆放。食堂餐厅要干净卫生，要配备茶水桶、碗柜、吃饭桌椅、灭蝇灯、洗碗池、泔水桶、生活垃圾箱等，并要有责任人和管理制度，泔水桶和生活垃圾箱要加盖密封，并定时清理。
4 施工现场应设固定的男女淋浴室，墙壁刷白，并贴2m 高的瓷砖墙壁，门口要喷涂形象标识，挂纱席或纱门，顶部出气孔要用纱网封闭。室内应配更衣柜、更衣椅、防水灯等设施。
5 施工现场应设茶水供应设施，茶水桶要落锁，专人管理。
6 现场仓库严禁住人、做饭，各种物品应堆放整齐，建立材料收发管理制度及登记卡。
7 现场卫生要定人分区分片管理，并建立相应卫生责任制。
保健急救
1 对于较大工地，应设医务室，有专职医生值班，而对一般工地无条件设医务室的，应配备经过培训合格的急救人员，该人员应能掌握常用的“固定绑扎”、“止血”等急救措施，并会使用简单的急救器材，并同时配备就近医院的医生及巡回医疗的联系电话。
2 一般工地应配备医药保健箱及急救药品（如创可贴、胶带、纱布、藿香正气水、人丹、碘酒、红汞、酒精等），和急救器材（如担架、止血带，氧气袋、药箱、镊子、剪刀等），以便在意外情况发生时，能够及时抢救，不扩大险情。
3 为保障职工身体健康，应在流行病高发季节及平时定期开展卫生防病宣传教育，并在适当位置张贴卫生知识宣传挂图。
（三） 文明施工保证措施
文明施工、环境保护是建筑企业一个重要问题，是我们项目管理的重要内容，是生产效益和社会效益的双重保证。文明施工，不仅影响一个工程、一个企业的荣誉，而且将影响人们宁静和谐的工作和生活，施工单位有责任为周边居民及工程建设的所有人员，提供一个文明的环境。具体措施如下：
1 施工保卫与文明施工是保证正常工作的必要条件，应该认真做好相应工作，在思想认识上高度重视。
2 机具房、库房、办公室及更衣室的门窗保证牢固可靠，专人管理钥匙，人走锁门，重要房间安装防盗装置。
3 小型工具、仪表、装箱入柜，由专人负责保管。
4 不准将个人贵重物品、较多金钱带入工地。
5 遵守各项保卫制度，服从保卫人员管理，做到遵纪守法。
6 搞好室内外的卫生，所有物件整齐有序。
7 按施工现场文明施工管理条例做好场容管理。
8 现场的材料、设备存放在规划区内，码放整齐，相应的防泡、防淋、防潮措施应可靠有效。
9 施工现场布置合理，及时清理施工废料，做到活完、料尽、脚下清；要采取严密措施，控制和治理施工现场的各种扬尘、废水、固体废物、各种垃圾以及安装噪声对环境的污染。
10 对各种废料垃圾要及时清除堆放到指定地点。
11 对产生强噪声的设备要采取相关措施，阻断其对周围环境产生不良影响，夜间施工严禁使用噪声超标的机具。
12 施工现场的材料要码放整齐，要认真按照平面布置存放材料，不得乱堆乱放。
13 要严格控制易燃、易爆或有毒物质，施工如有需要，须经审批，不得在施工现场存放。
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一、施工垃圾的分类与整理
1.在施工现场设置专门的垃圾存放区域，对施工垃圾进行分类存放，例如可分为可回收垃圾（如废金属、废木材、废塑料等）、不可回收垃圾（如废弃砖石、混凝土碎块、陶瓷碎片等）和有害垃圾（如废电池、废油漆桶、过期化学品等）。
2.定期对各分类垃圾进行整理，确保垃圾存放有序，便于后续的运输和处理。对于可回收垃圾，尽量进行初步的加工和打包，以提高回收价值和运输效率。
二、运输车辆的选择与管理
1.根据施工垃圾的产生量和运输距离，选择合适的运输车辆，如自卸卡车、封闭厢式货车等。对于可能产生扬尘、遗撒的垃圾，应优先选用封闭厢式货车，以减少对环境的污染。
2.所有运输车辆必须保持良好的车况，定期进行维护和检查，确保车辆在运输过程中的安全性和稳定性。车辆应配备必要的苫盖、捆绑等防护设施，防止垃圾在运输途中掉落、飞扬。
3.在车辆显著位置张贴运输单位名称、联系方式、车辆编号以及垃圾运输许可证等标识，便于监管部门和社会公众的监督。
三、运输路线的规划与优化
1.与当地交通管理部门沟通协调，确定合理的施工垃圾运输路线，尽量避开交通繁忙时段和人口密集区域，减少对居民生活和城市交通的影响。
2.对运输路线进行实地勘察，了解道路状况、限高限重等交通限制信息，并根据实际情况及时调整运输路线，确保运输过程的顺畅和安全。
3.在运输路线沿线设置明显的指示标志和警示标识，提醒过往车辆和行人注意避让运输车辆，保障交通安全。
四、排放场地的选择与合作
1.寻找合法、合规的施工垃圾排放场地，如政府指定的建筑垃圾消纳场、经过环保审批的填埋场或具备回收处理能力的建筑垃圾资源化利用企业等。与排放场地的管理方签订合作协议，明确双方的权利和义务，确保施工垃圾能够得到妥善的处置。
2.在选择排放场地时，考虑场地的容量、地理位置、处理能力以及环保措施等因素，确保排放场地能够满足施工垃圾的长期、稳定排放需求，同时符合环保要求，避免对周边环境造成二次污染。
五、运输过程的监管与记录
1.建立施工垃圾外运排放的监管制度，安排专人负责对运输过程进行全程监督和管理。监管人员应定期检查运输车辆的装载情况、防护措施以及行驶路线等，确保运输过程符合相关规定和要求。
2.对每一次施工垃圾的运输和排放情况进行详细记录，包括运输时间、车辆编号、垃圾种类和数量、排放场地等信息，建立运输台账，便于追溯和查询。定期对运输台账进行统计分析，总结施工垃圾的产生和排放规律，为优化垃圾处理方案提供依据。
六、环保措施与应急处理
1.在施工垃圾装载和运输过程中，采取必要的环保措施，如对垃圾进行洒水降尘、对车辆进行清洗等，减少扬尘、噪声等污染物的排放。同时，教育运输人员遵守环保法规，文明驾驶，避免因违规操作导致环境污染事件的发生。
2.制定施工垃圾外运排放的应急预案，针对可能出现的垃圾泄漏、交通事故等突发情况，明确应急响应流程和措施。定期组织应急演练，提高应对突发事件的能力，确保在突发情况下能够迅速、有效地采取措施，减少对环境和社会的影响。
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施工之所以造成对环境的影响，是由于在施工过程中有一定的投入(资源、能源、机具、材料、人员等)，并通过施工活动(施工作业、工艺过程等)，在形成工程产品实体的同时产生一定的废物和资源、能源的消耗，从而引发环境改变，给环境带来一定程度的负面影响。为此，根据建筑工程的投入与产出过程，分析并识别建筑工程的施工流程及其相应的环境因素，是防治环境污染的前提。一般建筑工程的施工流程主要由施工准备期、施工期、竣工交付期和保修期构成，而每个时期又涵盖多个流程或工序。为此，对每个施工流程或工序，我们通过以下方法和步骤进行逐一环境因素识别与分析。
1、 划分施工作业活动，如分项工程及分项工程中各施工工序。
2、 分析施工工序中的各项投入，如资源、能源、机具、材料、人员等。
3、 分析作业活动过程，包括人、机、料、法、环、作业及维护的工艺过程。
4、 分析每个过程中涉及的环境因素，即产生何种废弃物或污染物，消耗的资源与能源，废弃物或污染物的类别及其排放与处理方法。
5、 做出废弃物或污染物排放对对环境影响最小的方案
为保证绿色施工，项目部不定期召开“施工现场文明施工、环境保护”工作例会，总结前一阶段的施工现场环境保护管理情况，布置下一阶段的施工现场环境保护管理工作。
建立并执行施工现场环境保护管理检查制度。每周组织一次由各专业施工单位的环境保护管理负责人参加的联合检查，对检查中所发现的问题，开出“隐患问题通知单”，各专业施工单位在收到“隐患问题通知单”后，应根据具体情况，定时间、定人、定措施予以解决。
在施工区域，各类材料、半成品要成垛、成堆、成捆、成圆、成方、并挂牌标明，工地的主要出入口设置了“八牌二图”，在施工区域或区域均有醒目的安全警示标志。
施工过程中，必须严格执行各项卫生制度，包括工地保洁、操作落手轻、场容卫生检查等，保持工地环境的整洁。
项目部在同操作人员明确任务、安排进度、质量、安全施工要求同时，必须向操作人员明确绿色施工要求。
项目部按照“谁施工，谁保护”的原则建立环境保护责任制度，将责任落实到人。
项目部必须与现场的单位签订环境保护责任书，以明确责任；
项目部应经常采取多种形式的环保宣传教育活动，以不断提高现场工作人员的环保意识和法制观念；
项目部要定期组织检查环境保护工作，并对检查问题及整改结果进行记录。
完工后及时清理场地，拆除施工防护、恢复植被等。
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（1)在编报的施工组织设计及环境保护水土保持实施方案设计中做好施工弃渣的清理和运送方案，及时清理弃渣，严格按监理人批准的弃渣规划和要求有序地堆放和利用弃渣。
（2)施工现场设置一座3m×4m的集中垃圾站和回收站。现场垃圾每天清运，集中至垃圾站内，垃圾站分可回收品和废品，分开堆放。专人定期处理站内垃圾。废弃物应分类存放，对有可能造成二次污染的废弃物必须单独贮存、设置安全防范措施且有醒目标识。
（3)废弃物的运输，应确保不散撒、不混放，送到招标人指定的“检修废弃物临时堆放区域”或政府指定场所进行处理，对可回收的废弃物做到再回收利用。
（4)进行临时开挖施工时，必须采取必要的临时(或专项)施工措施，并及时清运弃渣。
（5)将施工弃渣运至指定渣场集中堆放，弃渣时服从渣场管理人员指挥有序堆渣，弃渣占地严格控制在渣场挡墙防护以内。渣场使用过程中，应按稳定边坡堆放，加强维护和管理，避免弃渣处置不当对渣场防护设施造成破坏。
（6)主动协调渣场维护单位的关系，必须服从监理人或招标人的指示进行弃渣，接受监理人的协调。
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[image: G:\20190424-葫芦岛-董威\01\QQ截图20190419212042.png]
（1）建立混凝土生产系统废水处理及回用系统，废水处理后综合利用不外排。
（2）保证废水处理及回用设施与混凝土生产系统同时建设，同时投入运行。
（3）废水处理系统排出的污泥需进行必要的脱水(或沉淀)处理后，运至指定的弃渣场堆存。
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废水经调节池收集后，由隔油池处理使废水油类浓度达到《污水综合排放标准》一级标准后，排放到回用水池储存；隔油池分离出来的高含油渣外运处置；处理过后的废水回收利用。
含油废水处理工艺流程图[image: G:\20190424-葫芦岛-董威\01\QQ截图20190419212058.png]
对含油较高的机修废水选用成套油水分离设备进行油水分离。
（1）保证建立机修废水和汽车保养系统废水处理及回用系统，废水处理后综合利用，不外排。
（2）按国家相关要求进行含油废水处理及回用方案设计，设计方案需报监理人审批。
（3）加强对机械维修车间及临时油库的管理，避免因机械施工产生的漏油、弃油及冲洗汽车对江水造成污染，严禁乱倒弃油，弃油集中处理。
（4）确保废水处理设备与机修和汽车保养系统同时建设，同时投入使用。
[bookmark: _Toc28717][bookmark: _Toc9243][bookmark: _Toc19001][bookmark: _Toc30706][bookmark: _Toc21625]6.4生活污水处理措施
(1)生活污水处理目标：经检验符合《污水综合排放标准》（GB8978—1996）环保标准后，才能排放到河流或沟溪中。
(2)生活营地生活污水处理系统纳入当地居民原有处理措施，由当地相关部门负责管理运行，我方予以配合。
(3)根据现场实际情况和需求，我方将在施工现场设置满足需要的移动环保型厕所，负责移动厕所的购置、安装、运行维护、废弃物处置。移动厕所废弃物处置方案经监理人审批后实施。
(4)根据施工组织设计，我方将严格施工现场临时设施进行规划，配套设置污水处理设施，运行维护、拆除和卫生清理等工作。该规划报监理工程师审批，经批准后搭建的临时办公和生活用房。
[bookmark: _Toc18920][bookmark: _Toc5579][bookmark: _Toc20596][bookmark: _Toc4859][bookmark: _Toc11070]6.5生活垃圾处理措施
[bookmark: _Toc296414969](1)固体废弃物处理措施：施工产生的生产废料、生活垃圾和建筑垃圾，采取以下措施进行处理：
负责对其施工场地以及项目部营地范围内的生产和生活垃圾进行集中存放，申请适当数量的垃圾箱、桶分布于不同生产生活部位，施工场地内设置环保厕所，及时清扫生活垃圾。
垃圾处理已纳入当地居民原有处理措施中，我方配合现场生活垃圾清运工作。
(2)有毒有害物质和危险品的管理
遵照国家法律和地方性法规的规定，严格管理有毒、有害的危险品，防止污染事故的发生。
[bookmark: _Toc13653][bookmark: _Toc3792][bookmark: _Toc11873][bookmark: _Toc5123][bookmark: _Toc19273]6.6工场地绿化方案
（1）做好办公生活营地及施工场地周围的绿化工作，保护生态，改善生态环境，修建的各项临时设施尽可能与周围环境协调。
（2）不擅自损坏草地，在施工活动范围以外的植被，尽力维护原状，若因修建临时工程破坏了现有的绿色植被，在拆除临时工程时予以恢复。
[bookmark: _Toc8026][bookmark: _Toc28994][bookmark: _Toc25535][bookmark: _Toc24902][bookmark: _Toc22004]6.7施工噪声控制措施
按合同技术规范的规定加强对噪声的控制和处理，采用先进设备和技术降低噪声，施工区噪声排放达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》的规定，并应遵守当地有关部门对夜间施工的规定。
按招标人指令定期进行生产性声环境监测，并配合招标人委托的环境监测部门做好声环境监测工作。
工程开工前，针对其用于工程的施工和运输的机械设备类型以及施工工艺和方法，编制降低噪声措施细则，提交招标人批准。
为达到声环境控制目标，应采取以下的措施：
（1）交通噪声
加强交通噪声的管理和控制，进入施工营地和其他非施工作业区的车辆，不使用高音喇叭和怪音喇叭，尽量减少鸣笛次数。
使用的车辆必须符合《汽车定置噪声限值》和《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法机动车辆允许噪声标准》，尽量选用低噪声车辆。
加强道路的养护和车辆的维护保养，降低噪声源。
（2）设备噪声控制
必须采用符合环境保护要求的低噪声设备和工艺，降低源强。尽量减少高噪声机械设备的使用时间。
加强设备的维护和保养，保持机械润滑，减少运行噪声。
临时辅助企业等其他主要噪声源企业严格遵守当地规章制度时间进行生产。
加强设备的维护和保养，保持机械润滑，达到减少运行噪声的目的；振动大的机械设备使用减振机座降低噪声
工程供风站的空压机配备消声器，改善施工人员的工业卫生条件，高噪声区作业人员需配备个人降噪设备。
个人防护措施：为在高噪声区作业人员配备耳塞、耳罩、防声头盔等个人防护措施进行个人防护。


[bookmark: _Toc21649]（四）施工场地治安保卫管理计划
[bookmark: _Toc3208]1.保安人员岗位职责
(1）保安负责人岗位职责
1）坚持贯彻执行项目部的指示，做好保安工作上的参谋和助手，对企业的安全负有重要的责任。
2）坚持原则、不徇私情、秉公执法、吃苦耐劳、勇于献身。带领和督导下属做好安全保卫工作，确保企业人、财、物的绝对安全。
3）负责部署保安部的工作计划安排和检查落实。
4）维护企业内部治安秩序，经常巡视，及时发现问题，及时纠正。
(2）保安员岗位职责。
1）严格遵守企业各项规章制度，特别是安全保卫制度，执行交接班制度，上岗时不得擅离工作岗位，不准处理私事，确保安全。
2）保安员应工作认真负责，秉公办事，大胆工作，部徇私情，保持高度的警觉性，敢于挺身而出制止犯罪活动及违法乱纪行为。
3）服从上级的指令和工作安排，熟悉本岗位的任务与要求，认真贯彻执行安全岗位职责，做好本职工作，确保企业安全。
4）在本单位范围内外巡查，果断处理突发事件，发现可疑的人和事要礼貌地进行盘查监控。
5）对重要部位和场所要经常进行安全检查，发现问题及时提出。
[bookmark: _Toc31081]2.保安人员管理制度
1） 保安人员上岗前不得饮酒，晚上值班人员不得睡觉，发现睡觉者重罚。
2） 上岗时间要集中注意力，处理问题时要认真分析、果断、公平。
3）遇到报警时，值班人员应沉着、冷静、准确地向有关部门或值班主管报告。值班人员不准错报，不准随便离开值班室，如擅自离岗者，按失职论处。
4）值班人员必须经常打扫卫生，保持值班室干净、整齐，各类控制台无灰尘。


[bookmark: _Toc9192]（五）环境保护管理体系与措施
施工之所以造成对环境的影响，是由于在施工过程中有一定的投入(资源、能源、机具、材料、人员等)，并通过施工活动(施工作业、工艺过程等)，在形成工程产品实体的同时产生一定的废物和资源、能源的消耗，从而引发环境改变，给环境带来一定程度的负面影响。为此，根据建筑工程的投入与产出过程，分析并识别建筑工程的施工流程及其相应的环境因素，是防治环境污染的前提。一般建筑工程的施工流程主要由施工准备期、施工期、竣工交付期和保修期构成，而每个时期又涵盖多个流程或工序。为此，对每个施工流程或工序，我们通过以下方法和步骤进行逐一环境因素识别与分析。
1、 划分施工作业活动，如分项工程及分项工程中各施工工序。
2、 分析施工工序中的各项投入，如资源、能源、机具、材料、人员等。
3、 分析作业活动过程，包括人、机、料、法、环、作业及维护的工艺过程。
4、 分析每个过程中涉及的环境因素，即产生何种废弃物或污染物，消耗的资源与能源，废弃物或污染物的类别及其排放与处理方法。
5、 做出废弃物或污染物排放对环境影响最小的方案
为保证绿色施工，项目部不定期召开“施工现场文明施工、环境保护”工作例会，总结前一阶段的施工现场环境保护管理情况，布置下一阶段的施工现场环境保护管理工作。
建立并执行施工现场环境保护管理检查制度。每周组织一次由各专业施工单位的环境保护管理负责人参加的联合检查，对检查中所发现的问题，开出“隐患问题通知单”，各专业施工单位在收到“隐患问题通知单”后，应根据具体情况，定时间、定人、定措施予以解决。
在施工区域，各类材料、半成品要成垛、成堆、成捆、成圆、成方、并挂牌标明，工地的主要出入口设置了“八牌二图”，在施工区域或区域均有醒目的安全警示标志。
施工过程中，必须严格执行各项卫生制度，包括工地保洁、操作落手轻、场容卫生检查等，保持工地环境的整洁。
项目部在同操作人员明确任务、安排进度、质量、安全施工要求的同时，必须向操作人员明确绿色施工要求。
项目部按照“谁施工，谁保护”的原则建立环境保护责任制度，将责任落实到人。
项目部必须与现场的分包单位签订环境保护责任书，以明确分包责任；
项目部应经常采取多种形式的环保宣传教育活动，以不断提高现场工作人员的环保意识和法制观念；
项目部要定期组织检查环境保护工作，并对检查问题及整改结果进行记录。
完工后及时清理场地，拆除施工防护、恢复植被等。
[bookmark: _Toc176169919][bookmark: _Toc174292309][bookmark: _Toc697][bookmark: _Toc23407][bookmark: _Toc28598][bookmark: _Toc19701]1.环境保护管理体系与措施
[bookmark: _Toc29831][bookmark: _Toc174292310][bookmark: _Toc8847][bookmark: _Toc30283]1.1环境保护目标施工
（1）污染固废物100%回收处理； 
（2）严格控制噪音释放； 
（3）施工酸碱废水二次处理达标排放； 
（4）杜绝放射性泄漏； 
（5）及时修整、恢复施工过程中受到破坏的生态环境； 
（6）施工生活区废水达二级排放
[bookmark: _Toc174292311][bookmark: _Toc10931][bookmark: _Toc23842][bookmark: _Toc19203]1.2环境因素分析及控制措施
施工安全技术是施工技术的重要组成部分，做好安全工作是工地日常施工中的头等大事，做到组织落实，措施得力，形成一个自上而下的群众性、自觉性的安全网络，坚决贯彻以“安全第一、预防为主”的安全方针，确保本工程实现安全生产文明施工。
一、安全管理组织体系
安全生产必须建立健全的安全管理组织体系
二、安全管理制度
安全生产需要有安全管理制度、安全技术措施和安全设施。
1、安全生产责任制
（1）项目部制定安全生产责任制和安全生产规章制度，责任明确，层层落实，齐抓共管，实现全员管理。
（2）项目经理对整个工程施工安全总负责。
（3）建立各级的安全生产责任制，职责分明，责任到人。
（4）施工员负责施工范围内的安全生产，贯彻落实各项安全技术措施。
（5）安全员负责安全管理和监督、检查。
（6）操作班组全员建立安全职责。
2、安全教育制度
安全教育分为安全教育与安全技术交底二部分：
（1）进入工地的全体职工及时进行入场三级安全教育。
（2）定期进行安全教育和新工人上岗教育。
（3）组织各工种对工程的实际情况进行安全操作规程学习。
（4）下达生产任务时，下达安全生产指标和进行安全技术交底。
（5）每天上班由班组长对全班工人进行上岗安全交底。
3、实行安全设施验收制度
加强安全检查，提高职工的安全意识，强制落实各项制度和安全措施，及时解决和处理安全事故和隐患。
（1）建立定期的安全检查制度，由项目经理组织有关业务人员，对工地从安全意识、安全制度、安全措施各个方面检查，进行小结评定。
（2）由工地管理人员主要是施工员，专职安全员及班组长进行周或日的安全检查，并有记录及提出整改措施。
（3）由工地专职安全员进行日常性安全检查，并做好各项安全资料及时归档。
（4）各作业班组结合上岗交底，每天开展安全上岗检查，保证操作用机具及作业环境的安全。
三、安全技术措施
1、使用安全色和安全标志
建筑施工中必须充分与正确使用安全色与安全标志。
（1）把安全与安全标志视作安全设施的一个组成部分，在各项施工中加以防范和实施。杜绝事故发生，确保安全施工。
（2）布置安全标语
本工程在施工的各个阶段，并配合安全教育，提出安全目标口号与安全施工警句，形成工地安全气氛，提高职工的安全生产意识。
2、施工现场防火措施
（1）车间、材料仓库、工具间等重要部位均设1只灭火器，仓库、办公室各设2只灭火器，并进行正常检查。
（2）现场施焊操作，注意产生的火星、焊渣及周围的距离，安排人员巡逻检查，施焊前履行动火审批手续。
（3）在区域内不得任意用明火烧燃刨花、木屑和纸张。
3、“三宝四口”防护安全技术管理
（1）施工现场高处作业严格执行现行标准。
（2）购置的安全帽要有生产许可证、并在有效期内使用。
（3）指导工人正确使用安全帽、扣好帽带，杜绝使用缺衬、缺带及破损的安全帽。
（4）1.5m²以内的预留洞口、坑井，用固定盖防护，1.5m²以上的洞口，四周设护栏或放置高1m的安全护栏，并设两道水平杆。
（5）通道口搭设防护棚，棚宽大于道口，棚顶满铺脚手板，层高高处设双层脚手板，并要求间距不小于30cm。
（6）攀登、悬空、交叉作业和沟漕、水上作业要采取安全防护措施，操作平台按设计图纸或已复核验收的进行搭设，做到防护严密。
4、施工现场用电安全措施
（1）施工用电管理
1）根据本工程规模和使用要求，正确计算本工程施工生活的总用电量。
2）建立健全的用电组织管理措施：熟悉、掌握工地上所有线路，设备用电情况全过程，建立用电规章制度，坚持执行用电安全操作规程，岗位责任制和维护检修制度，用电设备经验收合格后方可操作使用。工地用电由专业电工每天巡视检查各部位用电安全情况，加强用电管理，掌握用电知识。搞好用电的安全教育和宣传工作，工地上在安全教育的同时，着重对施工用电教育要强调，对进场职工，尤其是外地来新工人更为重要。配备必用的电测试仪器和安全操作的必须防护用品。
3）对专业电工安全用电要求
掌握安全用电基本知识和所有设备的性能，操作和检查电气装置和各种保护设施完好率，严禁设备带“病”运转。对变压器或变电所要有专管制度，值班制度和节假日值班制度，对移动用电器设备迁移后的电源处理。
（2）配电间设备的安全
1）配电室要求：
A.门应上锁、并挂有“高压电危险”的警告牌。
B.变压器严禁人员靠近，用木格棚栏等隔离。
C.变压器房应有通风散热功能下方通风与上方的气孔，并用钢板网封，以防止意外闯入等造成的事故。
2）架空线路安全要求：
A.配电线路必须满足发热、机械强度、电器损失、短路故障保护等。
B.架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。
C.架空线必须设在专用电杆上，严禁架设在树木、脚手架上或钢筋上，宜采用砼或木杆。
D.架空线用电面必须满足用电负荷要求。
E.架空线每根只允许一个接头，架设高度不小于2.5m。
（3）电缆线路安全要求
1）电缆干线应用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设并应避免机械损坏或介质腐蚀。
2）电缆埋深不小于0.6m，面铺砂加砖等覆盖保护层，通过车道式引起地面2m高处钢管套管保护。
3）橡皮电缆架空敷设时，应沿墙壁或电杆设置，并用绝缘子固定，严禁使用金属裸线绑扎。
四、文明施工保证措施
1、文明施工措施
（1）施工现场有规范和科学的施工组织设计，合理的施工平面布置，现场施工管理制度健全、文明施工措施落实，领导挂帅，责任明确，定人定岗，检查考核项目明确。
（2）施工现场“一图四牌”齐全，即总平面示意图、施工公告牌、工程概况牌、施工进度牌、安全记录牌。各种标牌（包括其它标语牌），应挂在场内明显位置。
（3）施工现场平面布置井然有序，库房、办公室、室内外整洁卫生，有一个良好的生产、工作、生活环境。
（4）施工现场材料、机具、设备、构件、门窗和周转材料按平面布置定点整齐堆放，道路畅通无阻，供排水系统畅通无积水，施工场地平整干净。
（5）工程施工现场临时用电要有专人管理。
（6）工人操作地点和周围必须清洁整齐，做到活完脚下清，工完场地清，丢洒在施工现场的砂浆混凝土要及时清除。
（7）严禁损坏污染成品，堵塞管道。
（8）工程施工现场不准乱堆垃圾及杂物，应在适当位置设临时堆放点，并及时、定期外运。
（9）施工现场划区管理，每道工序做到“落手清”，施工材料和工具及时维修、保养、利用、归库，工程完工后料净、场清，各工序成品保护好。
（10）施工现场施工设备整洁，电气开关柜（箱）按规定制作，完整带锁，安全保护装置齐全可靠并按规定设置，操作人员持证上岗，有岗位职责标牌和安全操作规程标牌。
（11）施工现场有明显的防火标志和防火制牌，配备有足够的消防器材，防火疏散道路畅通，现场施工动火有审批手续。
（12）运输各种材料、成品、垃圾等应有覆盖和防护措施，严防泥沙随车轮带出场外，不得将垃圾洒漏在道路上，影响环境卫生。
（13）严格遵守社会公德、职业道德、职业纪律，妥善处理施工现场周围的公共关系，争取有关单位和群众的谅解和支持，控制施工噪声，尽量做到施工不扰民。
（14）施工现场办公室、仓库保持清洁卫生，并建立卫生包干区。按规定在工程竣工交付后及时拆除和清退，上述房屋内未经许可一律禁止使用电炉。
（15）施工现场禁止居住家属，严禁居民家属小孩在施工现场穿行、玩耍。
2、环境保护措施
（1）严格执行“门前三包”制度，加强对施工及建材在运输过程中扬尘，滴漏等现象的管理，对建筑垃圾应集中堆放并及时清运。
（2）工程施工污水排放采取有效措施，泥浆不得随意排入下水道。
（3）工程施工期间，弃土按计划运出，装土车不超载防止中途洒落，车辆驶离工地前先将轮子泥土去除干净，防止沿途弃土满地。
（4）施工中应严格执行各项卫生制度，落实各项除害的施工，保证工地环境整洁。
（5）工地对杀灭“四害”工作应指定专人负责，配合卫生部门搞好市容卫生。
（6）建立定期清扫制度，保持卫生、整洁。生活垃圾应由专用容器存放并及时清运，严禁与建筑垃圾混放。
（7）、食堂务必保持清洁卫生，供应充足茶水，注意保温。
（8）、厕所卫生
1）工地应分设男、女厕所、附设化粪池，不得将粪便排入下水道。
2）工地厕所由专人负责清扫。
3）养成讲卫生的良好习惯，严禁在角落等处大小便。
4）工程竣工将多余材料垃圾及时全部清运出场，做到工完场清，为竣工收尾准备条件。
（9）合理安排施工，夜间停止噪声大的施工。积极采用低噪声设备，防止噪声污染。
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在本工程施工中，我们将针对具体情况和环境要求，在总体环境保证基础上：建立健全本工程管理组织机构，负责施工期有关环境保护管理工作的组织和实施；
制定施工期环境保护规划，与施工整体布置、要求相适应，指导环保工作有序进行；编写具体环境保护执行措施，保证环境保护满足建设单位的要求。
（一）总则
1、为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，减少或防止对自然环境的破坏和污染，保护和改善环境，满足环境保护方面法律法规的要求，特制定。
2、环境保护管理的依据是：国家、行业及地方的有关法律法规、标准；上级的有关规定；设计文件。
3、环境保护工作遵循“预防为主，防治结合”“谁污染谁治理”“强化过程控制”的原则，实施“纵到底，横到边”的管理体系。
（二）组织机构和职责
1、在公司总工领导下成立生产技术部，设立一名专职环境岗位，具体负责施工中环境保护的日常管理工作。
2、公司总工职责：负责环境保护领导工作；制定环境保护方针和目标、指标；审批环境保护管理制度；对重大污染源的治理方案进行研究，做出决定；评估环境保护整体状况；保证环境保护资源配置；对环境保护做出显著成绩和贡献的员工做出表彰奖励决定；负责确定有关人员配合政府主管部门调查、处理环境事故。
生产技术部通报我公司环境保护工作的情况，分析研究重要环境因素的控制效果，并做出进一步改进环境保护工作决定与要求，制定下一年度环境保护工作的重点和目标、指标。
3、生产技术部负责传达贯彻国家及地方政府相关的法律、法规和上级的有关规章制度，负责环境保护管理制度的起草修订，并指导实施，监督检查治理方案的执行情况，参加重大环境保护事件调查。
4、各职能部门根据各自工作职责范围，收集国家、地方政府、行业环境保护的信息及行业标准，并负责贯彻落实，针对特殊施工环境、关键过程、特种作业设备对环境保护的影响，制定与环境保护有关的管理制度、控制措施，并指导实施及检查落实情况同时做好记录。
（三）环保宣传教育
1、对环境知识和意识的培训、教育工作实行分级负责、统筹安排，将环境培训教育计划纳入员工培训教育计划。
2、侧重对分公司、项目部领导、环境保护专（兼）职管理人员的教育工作。
3、负责对员工和劳务工进行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规，以及所在地政府和项目部的有关环境保护规定的学习教育，进行岗前环保知识教育，使全体员工熟悉环境保护的法规标准和管理办法，掌握本岗位的环境影响和环境因素，提高环保意识。
4、新技术、新工艺、新材料、新设备的使用前，必须组织有关人员进行相关环境影响评价、控制的技能培训。
5、基地和施工工地进行必要的标语、图片、文字宣传，教育员工和劳务工树立“爱护地球、保护自然生态、环保从我做起”的思想。
6、党政工团各级组织应充分发挥各自的优势，紧密结合企业环境保护的形势，广泛深入环保活动和宣传教育活动。
7、各项环保活动要安排具体、目标明确、力争实效，树立典型、以点带面促进环境保护工作的顺利开展。
8、建立员工个人环境知识和意识培训教育档案。
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施工环保和水土保持措施是在施工过程中为了减少对环境的影响，保护土壤、水体和生态环境的一系列措施。以下是一些常见的施工环保和水土保持措施：
1.建立施工环保和水土保持管理制度：在施工前制定并执行一套完整的施工环保和水土保持管理制度，明确施工过程中环保和水土保持的目标和要求，确保施工过程中的环保和水土保持工作得到有效执行。
2.土地利用规划和治理：在施工前要对土地进行科学规划和治理，合理规划施工区域和场地，选择适宜的施工工具和方式，减少土地利用的破坏和压力。
3.施工工艺和设备改进：选择低碳、节能、环保的施工工艺和设备，尽量减少对环境的污染和破坏。例如，在道路施工中使用水泥稳定碎石作为路面材料，减少对水资源的浪费。
4.施工废弃物的合理处理：施工过程中产生的废弃物，如建筑垃圾、泥浆、树木等，应分类、清理和妥善处理，避免对土壤和水体造成污染。对于可回收的废弃物，应尽量进行资源化利用。
5.水源保护措施：在施工过程中要严格控制水的消耗和排放，尽量减少对水源的损害。例如，在施工现场设置雨水收集设施，收集雨水用于施工和工地洗车，减少对自然水源的依赖。
6.土壤保护措施：在施工现场设置防尘网和挡土墙，避免扬尘污染和土壤侵蚀。尽量减少土壤的开挖和平整，保护土壤的完整性和肥力。
7.植被恢复和保护：在施工后要及时进行植被恢复和保护工作，种植适宜的草坪、灌木和乔木，保持施工区域的生态平衡和景观美观。
8.施工沟渠和水利设施的设置：在施工现场设置合理的沟渠和水利设施，收集和处理施工过程中的雨水和废水，避免水体污染和水资源的浪费。
9.强化监测与执法：加强对施工环保和水土保持的监测与执法，定期对施工现场进行检查与评估，发现问题及时纠正，确保施工环保和水土保持措施得到有效实施。
施工环保和水土保持措施是施工行业所必须重视和遵守的工作，通过采取一系列的环保和水土保持措施，可以减少施工对环境的破坏和污染，保护土壤、水体和生态环境，实现可持续发展。同时，施工环保和水土保持措施的落实和执行也需要有关部门的监督和支持，共同推动施工行业向着更加环保和可持续的方向发展。
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1文明施工措施
1.1针对本工程的文明施工要求
1、施工区域设置围挡隔离，有坠物危险部位搭设防砸棚，并悬挂明显标识警示。
2、进入施工现场着装统一（穿工服、佩戴工牌）、整洁，不准穿拖鞋，要注重外在形象。进场施工必须携带物品：
（1）、文明施工标牌一套（①吸烟烟蒂②文明施工九项注意③下班注意整理工具）
（2）、工具箱
（3）、灭火器
（4）、效果图1套、施工图三套
（5）、电闸箱
（6）、保护膜
（7）、下水管堵头Ø100、Ø50
3、摆放要求
（1）、文明标牌施工现场不便之处敬请谅解：透明胶带粘贴上；
（2）、文明施工九项注意悬挂右侧墙面；
（3）、工长、设计、咨询电话透明胶带粘贴门上（内侧）；
（4）、垃圾在楼道内指定区域暂时堆放，每日清运。
（5）、灭火器摆放在施工部位，并贴上表示严禁任意移动。
（6）效果图、预算和一套施工图必须悬挂于文明施工九项注意旁
（7）、工具箱摆放于房屋墙角处。
4、根据现场状况规划专用的材料堆放处、油漆堆放处、建渣堆放处、所有的相关物品必须堆放清洁、整齐、有序并设置标牌。
5、施工现场工具下班后放入指定地方，摆放整齐.
6、施工现场必须保持清洁、整齐、建渣应统一堆放（在室外设置建渣堆放点）并每天清洁。
7、建筑垃圾及时归堆、外运，保证施工现场环境卫生。
8、手不要抚摸非工作面的东西（减少污染）。
9、一定保持过道等公用场合的环境卫生降低污染。
10、施工现场各工种应相互协调配合，严禁相互污染，损坏成品。
11、已经施工完毕的用保护膜遮盖，注意成品保护。
12、踢凿时地面必须垫纸夹子，避免损坏地面。
13、禁止大声喧哗，使用文明礼貌用语。
14、电动工具时会产生噪音，使用时需实现与建设单位联系。
15、临时用电
（1）、上岗操作人员应经过专业培训考核合格后，方可持证上岗。
（2）、施工现场必须采用三级配电要求。(三级配电:配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。)
（3）、对使用手持式电动工具时应配备移动式漏保开关箱电源线应采用橡胶护套软电缆。
（4）、护套线不能用作临时线。
（5）、施工临时用电线路的架设在高处，架空电线必须不被拉坏。
（6）、架空线路严禁用金属裸线作绑扎，严禁直接架设钢管架上，或用铁丝吊在其他物体上。
（7）、临时用电线路的架设必须规范整齐，不得乱拉乱接。
16、下班时拉闸、断电、断水、以保障安全。
17、文明施工，维护公司声誉，注意节约水电，不得在现场随意大小便，每天收工后应完成门窗的关闭。
18、电动工具小心使用、注意安全，经常保养及维修。
19、施工完毕后室内全部进行卫生清理，做到卫生死角干净，电器等的保护膜撕开，电线收好，如果有粘贴的话一定要粘贴牢固等。
1.2项目现场管理制度
1.2.1一般规定
1、项目经理部应认真搞好施工现场管理，做到文明施工、安全有序、整洁卫生、不扰民、不损害公众利益。
2、现场门头应设置承包人的标志。项目经理部应负责施工现场场容文明形象管理的总体策划和部署；按照分区划块原则，搞好施工用地区域的场容文明形象管理规划。
3、项目经理部应在现场入口的醒目位置，公示下列内容：
（1）工程概况牌，包括：工程规模、性质、用途，发包人、设计人、承包人和监理单位的名称，施工起止年月等。
（2）安全纪律牌。
（3）防火须知牌。
（4）安全无重大事故计时牌。
（5）安全生产、文明施工牌。
（6）施工总平面图。
（7）项目经理部组织架构及主要管理人员名单图。
4、项目经理应把施工现场管理列入经常性的巡视检查内容，并与日常管理有机结合，认真听取邻近单位、社会公众的意见和反映，及时抓好整改。
1.2.2成立文明施工管理组织
1.2.2.1文明施工领导小组
1、施工现场成立文明施工管理组织，成员包括：项目经理、施工工长、安全员、器材员。
2、分包单位服从文明施工管理组织的统一管理，并接受监督检查。
3、由文明施工管理组织负责制定和落实现场文明施工制度、考核及奖惩。
1.2.2.2文明施工管理制度
1、教育制度：深入广泛开展文明施工管理、创建文明工地达标活动的教育，提高全员文明施工积极性、主动性，为创建安全文明工地提高思想认识，使职工养成保护建筑物品、爱护建筑物品、人人遵守施工秩序的良好习惯。
2、责任区制度：把现场划分为若干责任区进行管理，明确责任单位、劳务队伍责任人，并挂牌明示。
3、定期检查制：定期每周一次、不定期（阶段性抽查）由分公司副经理组织相关部门参加文明施工检查，并评定、汇总、建档，查出的问题立项、整改，落实责任人、整改期限。
4、奖罚制度：对文明施工做出贡献的人员、单位给予奖励；对违反文明施工规定，给项目造成损失或损害公司声誉的人员、单位给予处罚；奖励、处罚由项目额定、实施。
1.2.3环境保护
1、项目经理部应根据《环境管理系列标准》建立项目环境监控体系，不断反馈监控信息，采取整改措施。
2、施工现场泥浆和污水未经处理不得直接排入城市排水设施和河流、湖泊、池塘。
3、除有符合规定的装置外，不得在施工现场熔化沥青和焚烧油毡、油漆，亦不得焚烧其他可产生有毒有害烟尘和恶臭气味的废弃物，禁止将有毒有害废弃物作土方回填。
4、建筑垃圾、渣土应在指定地点堆放，每日进行清理。高空施工的垃圾及废弃物应采用密闭式串筒或其他措施清理搬运。装载建筑材料、垃圾或渣土的车辆，应采取防止尘土飞扬、洒落或流溢的有效措施。施工现场应根据需要设置机动车辆冲洗设施，冲洗污水应进行处理。
5、经过施工现场的地下管线，应由发包人在施工前通知承包人，标出位置，加以保护。施工时发现文物、古迹、爆炸物、电缆等，应当停止施工，保护好现场，及时向有关部门报告，按照有关规定处理后方可继续施工。
6、施工中需要停水、停电、封路而影响环境时，必须经有关部门批准，事先告示。在行人、车辆通行的地方施工，应当设置沟、井、坎、穴覆盖物和标志。
1.2.4防火保安
1、现场应设立门卫，根据需要设置警卫，负责施工现场保卫工作，并采取必要的防盗措施。施工现场的主要管理人员在施工现场应当佩戴证明其身份的证卡，其他现场施工人员宜有标识。有条件时可对进出场人员使用磁卡管理。
2、承包人必须严格按照《中华人民共和国消防法》的规定，建立和执行防火管理制度。现场必须有满足消防车出入和行驶的道路，并设置符合要求的防火报警系统和固定式灭火系统，消防设施应保持完好的备用状态。在火灾易发地区施工或储存、使用易燃、易爆器材时，承包人应当采取特殊的消防安全措施。现场严禁吸烟，必要时可设吸烟室。
3、施工现场的通道、消防出入口、紧急疏散楼道等，均应有明显标志或指示牌。有高度限制的地点应有限高标志。
1.2.5卫生防疫及其他事项
1、承包人应明确施工保险及第三者责任险的投保人和投保范围。
2、项目经理部应对现场管理进行考评，考评办法应由企业按有关规定制定。
3、项目经理部应进行现场节能管理。有条件的现场应下达能源使用指标。
4、现场的食堂、厕所应符合卫生要求，现场应设置饮水设施。
1.3规范场容
1、施工现场场容规范化应建立在施工平面图设计的科学合理化和物料器具定位管理标准化的基础上。承包人应根据本企业的管理水平，建立和健全施工平面图管理和现场物料器具管理标准，为项目经理部提供场容管理策划的依据。
2、项目经理部必须结合施工条件，按照施工方案和施工进度计划的要求，认真进行施工平面图的规划、设计、布置、使用和管理。
（1）施工平面图宜按指定的施工用地范围和布置的内容，分别进行布置和管理。
（2）单位工程施工平面图宜根据不同施工阶段的需要，分别设计成阶段性施工平面图，并在阶段性进度目标开始实施前，通过施工协调会议确认后实施。
3、项目经理部应严格按照已审批的施工总平面图或相关的单位工程施工平面图划定的位置，布置施工项目的主要机械设备、脚手架、密封式安全网和围挡、模具、施工临时道路、供水、供电、供气管道或施工材料制品堆场及仓库、土方及建筑垃圾、变配电间、消火栓、警卫室、现场的办公、生产和生活临时设施等。
4、施工物料器具除应按施工平面图指定位置就位布置外，尚应根据不同特点和性质，规范布置方式与要求，并执行码放整齐、限宽限高、上架入箱、规格分类、挂牌标识等管理标准。
5、在施工现场周边应设置临时围护设施。市区工地的周边围护设施高度不应低于2.5ｍ。临街脚手架、高压电缆、起重把杆回转半径伸至街道的，均应设置安全隔离棚。危险品库附近应有明显标志及围挡设施。
6、施工现场应设置畅通的排水沟渠系统，场地不积水、不积泥浆，保持道路干燥坚实。工地地面应做硬化处理。
1.3.1.1现场正门、围挡
1、围挡：采用砖墙（彩板）围挡，高度不低于2.5m。围挡要求坚固、整洁。
2、正门：施工现场正门按相关要求统一标准设置，悬挂企业标志。
3、冲车区：施工现场正门设置30m以上混凝土路面，道路两侧设排水沟，门口处设置机动车冲洗设备。
4、现场入口处的醒目位置，公示“五牌”、“二图”（即工程概况牌、安全纪律牌；防火须知牌；安全无重大事故计时牌；安全生产、文明施工牌；施工平面图；项目经理部组织构架及主要管理人员名单图）。
1.3.1.2办公区
现场办公区均采用彩板房屋，设有项目经理办公室、联合办公室、项目工程师室、资料室、会议室、值班室、器材办公室、项目食堂、淋浴室、卫生间等。
办公室内统一配备办公桌椅，会议室内配备拼装式长型会议桌，微机房配电脑、打印机等设施。办公室、会议室安装空调、电源插座、电话和传真机等。办公室门前设花坛进行绿化。业主及监理现场办公室；均配暖、电等设施。
1.3.1.3生活区
1、民工生活区采用彩板房搭设，整个生活区实行封闭式小区管理生活区内设民工宿舍、淋浴室、厕所、水房、食堂等。工人生活区浴室采用太阳能热水器。
2、住宿区加以醒目标识，各屋门口统一挂牌，写明责任人。
3、建立宿舍安全卫生制度，指定责任人。室内被褥叠放整齐，餐具、牙具摆放一致。教育民工不得乱扔乱放，保持室内外卫生。
4、夏季要保证宿舍通风，要采取防蚊蝇措施，安装纱扇。采用国家高效节能电器，集中供热。
5、宿舍内严禁躺卧吸烟，严禁使用电炉、液化气等，要消除一切不安全因素。
6、宿舍照明用电一律配备36V低压电。
1.3.1.4生产加工区
1、现场装配式防砸一体加工棚，有明显标识牌和安全标识。
2、现场各种建筑材料、构件、料具严格按照总平面图划分的区域整齐堆放，并及时加以标识。原材料标识要符合质量体系文件规定。
3、运输工程土或灰砂石等易扬尘材料时，采取苫盖措施，防止污染道路。现场浇筑砼循环道路，并派专人看管定时洒水，避免扬尘，保持现场施工环境干净整齐。
4、器材仓库内存放的物品，做到整齐有序，分类码放，并加以标识。
5、建筑垃圾、下脚料做到及时清理，现场建立固废存放点，标识醒目。并及时清除出场。
6、施工期间，各工序、各项作业要做到工完场地清。保证操作面、施工现场干净整洁，无污染。设置保卫人员，防止料具丢失。
7、现场靠近器材仓库一处，设立专门存放危险品、易燃易爆物品的地方，以保证安全。
1.3.1.5现场保卫管理
1、施工现场出入口设置门卫室，安排专职门卫人员负责现场保安，实行来访人员登记制度。
2、项目部员工统一佩戴工作证卡。进入施工现场的外地务工人员，均须持有“三证”，即：身份证、务工证、暂住证。
3、闲杂人员不得留宿。
4、自行车、电动车等不得在施工作业区域内骑行。施工现场设存车处存放非机动车。
1.3.1.6生活卫生管理
1、施工现场设置水冲式厕所，定期打扫。施工现场生活区设置淋浴设施。
2、施工现场食堂有卫生许可证。炊事人员有体检合格证，持证上岗。做好食堂内卫生，保障职工饮食卫生。
3、施工现场设饮水设施，保证施工人员能喝到符合卫生标准的白开水。
4、项目部备有常用药品和急救器材。
1.4文明施工及环保规划
1、平面管理
本公司进场后将对施工现场进行硬化和绿化，确保现场无裸露地面。现场设置环行施工道路和现场排水系统，确保现场交通顺畅、排水通畅。在材料堆放区、施工道路、泵送点及建筑物四周均设置排水沟。在大门入口设洗车槽和沉淀池，进出载重车辆均用高压水冲洗轮胎，做到不带泥砂及其它污物出场；运出的散料进行覆盖，作到沿途不遗洒。生产污水及生活污水须经过处理达标后才能排入市政管网。现场道路要求通畅整洁、无杂物乱堆乱放，并由专人定期打扫。施工现场按总平面规划进行布置，确保环境幽雅，减少污染。施工现场的成品、半成品、各种料具均要按施工平面布置图指定位置分类码放整齐、稳固，做到一头齐、一条线。
现场设置封闭式垃圾房，所有建筑垃圾均临时存放于垃圾房中，不得随处堆放，垃圾房定期派人进行清理。在办公区每隔20m设置1个不锈钢垃圾桶，所有生活垃圾必须装入垃圾桶，每天派人清理。
2、治安管理
（1）施工现场在大门处设立门卫房，共由1名保卫干事和10名保安员组成的治安保卫小组，负责现场的治安保卫工作。
（2）建立门卫制度，项目人员出入要佩带统一发放的胸卡，凭证出入。严格执行外来人员登记制度和车辆出入检查制度。建立夜间巡查制度，对施工现场进行巡视管理，确保现场24小时的保安保卫服务。外地人员必须有身份证、暂住证、务工证。保卫组建立施工队伍人员档案，加强对分包队伍人员的管理，保证工程的顺利进行。
（3）在工程未交工前，我们将义务对本公司的施工内容提供保卫，避免由于他人有计划的偷盗或破坏或无意所引起的损失。届时我们将实施总承包管理，委托专职的成品安保公司对机电安装工程成品实行全方位的保卫。
（4）为避免有犯罪意念的人对现场的保卫工作予以监视、熟悉和打破，我们将对现场的保卫工作进行必要的安排和不定时的调整。
（5）保安保卫工作除了加强对现场出入口的控制和现场的保安巡逻外，还应进行不规律的对现场周边的巡逻。
（6）为避免工作中误会，所有进入本公司施工区域或成品保卫区域的人员必须佩戴本公司指定的胸卡或事先双方约定的标志。
（7）在保卫工作中，我们将根据需要对施工现场的施工工艺的危险性进行警告说明，如设备试运转期间。在上述区域的保卫工作我们将以函告的方式通知各专业承包商，并采取相应的保卫措施。
（8）现场大门附近设置门卫房，未经业主和监理工程师同意的参观人员不得进入现场。在门卫室准备30顶安全帽并带明显标志，同时准备一个参观人员登记簿用于记录所有参观人员的姓名、参观目的和参观时间等内容，确保每个参观人员了解和遵守现场的安全管理制度，佩戴安全帽，确保所有经业主和监理工程师批准的参观人员的人身安全。
3、文明生活区的管理
（1）生活区环境的塑造
1）生活区总体布局合理，道路畅通，各类设施搭建符合要求，安全可靠。
2）生活区内整洁、卫生，秩序良好，根据生活区实际进行绿化、美化。
3）生活区内消防措施完备、安全保卫工作落实。
4）生活区内居住人员举止文明，讲究卫生，人际关系和谐。
5）生活区内具有良好的工作、生活、学习风气，形成讲科学、树正气、遵纪守法、爱岗敬业的良好氛围。
6）本公司定期对生活区住宿人员进行安全、治安、消防、卫生防疫、环境保护、交通等法律法规教育，增强其法规观念。
4、保洁工作
保洁工作是文明施工的一个重要组成部分，设立专职保洁员，划分保洁区域及工作内容。对生活区进行消毒和投放鼠药，对厕所、垃圾池等容易滋生蚊蝇的地方，由保洁员重点处理，现场范围内的积水及时清除干净，生活垃圾由环卫公司天天清运，给施工现场创造一个良好、文明、清洁的环境。
5、食堂管理
（1）食堂必须取得卫生许可证，食堂炊事人员必须持有健康证且保持良好的个人卫生。
（2）食堂内干净、整洁、地面、墙壁、门窗等无污垢，具有良好的通风、排烟设施，使用清洁燃料；食堂必须设置纱门纱窗，当班炊事员每天对食堂进行打扫、冲洗，食堂内设大型冰箱一台，生熟食料分开存放，并设有专门的防鼠、防蝇设施。
（3）食品采购、制作、储藏、食用等环节必须遵守食品卫生管理规定，食品加工操作严格按《食品卫生法》进行，防止食物中毒及传染病流行。
（4）餐具、炊具干净、摆放有序，能够定期消毒，灶具设施性能完好。
（5）用电设备安全，专人操作食品加工机械，防火措施完备。
（6）食堂设有隔油池和封闭式泔水桶，制作间的底下管线与污水管线连接，保证排水通畅。
6、宿舍管理
（1）员工分别按工种、班组安排住宿，实行标准化管理，每间宿舍选出一名负责人，负责本宿舍的治安、卫生。
（2）项目文明施工管理员每天对宿舍卫生进行检查，床铺被褥整洁、地面干净、物品堆放整齐，杜绝赌博、酗酒事件的发生。
（3）人员来源清楚、手续齐全，住宿人员均办理暂住证。
（4）用电、取暖设施符合规范要求，安全可靠。
（5）宿舍按照人均不小于2m2安排工人住宿，每间8人。每间宿舍设置生活用品专柜，生活用品摆放整齐，宿舍设有开启式窗户，保持室内通风。
7、厕所和浴室
（1）厕所设置纱门纱窗，地面铺缸砖，墙面、顶蓬用涂料刷白，厕所内蹲位用砖墙分开，瓷砖贴面，设置自动冲水设备；浴室内安装莲蓬头和水龙头，室内地面铺地砖；
（2）所有污水必须经化粪池三级沉淀才能排放污水管道，每天设有专人定时打扫及消毒，确保厕所、浴室卫生达标。
8、文化设施
（1）在生活区设立阅报栏、阅览室、活动室，具备收看电视或影像节目的条件；
（2）明确专人负责对上述设施的管理，开展文明的文化活动提倡学习科学文化知识。
对招标文件内关于文明施工要求的承诺
1、严格按市相关要求开展现场文明施工工作并逐项对照执行，同时根据批准的施工组织设计合理进行场地平面布置及临时设施的设置。
2、中标进场后，用钢质围挡将施工工地与周边范围进行隔离分界，对于复杂地段严格执行市建委及其他有关部门的围蔽措施施工规定。
3、工程项目开工前，本投标人将对施工现场进行详细的调查、摸底，以防止破坏地下管线及文物，对无法实施拆迁的将采取保护措施进行安全防护，确保地下管线及文物不受危害。
1.6文明施工实施细则
1、文明施工管理制度
（1）施工现场管理措施
1）现场的四周用标准市政钢围挡进行围蔽，施工区东西两端路口设置符合标准的大门，大门上侧悬挂企业徽标，两侧书写企业精神、企业作风、悬挂工程标志牌，大门内设“一图三板”。
2）现场内设置施工道路，路面采用拌和物垫层，路两侧修建排水沟。现场划分为办公区和施工区、料区，实行封闭管理，各责任区竖立统一标牌，注明责任人，签订现场管理责任书，实行奖罚分明的目标管理。
3）为加强现场管理，施工机械和车辆必须在驾驶员右前方的玻璃上张贴识别标牌，标牌上注明标段名称、承建单位名称。
（2）料具管理措施
1）实行限额领料，减少损耗，降低生产成本，具体实施步骤：
2）建立机械设备维修保养档案，每月对各种机械进行一次统一检修，上油保养，同机械使用者订立操作、保养责任书，保证机械良好运行。
3）实行出门条制度，材料进出场须持工长、材料员签字的材料清单，项目经理部每月汇总查对，废旧材料由材料员负责分拣回收，充分利用。料区、库房内各种材料分类码放整齐，各种油料专库存放，材料台账记录真实明白。
2、现场文明管理
（1）文明施工管理
1）文明施工管理按《建设工程现场文明施工管理办法》实行检查评分各承包商制定文明施工管理制度。
2）工程文明施工应实行封闭化，围栏标准化、厨房厕所卫生化、宿舍和办公室规范化。建设工程施工应减少对周围环境的污染及影响。鼓励美化周围环境。
3）施工总承包单位应对施工现场的设备、材料堆放、场地道路、临时生产和生活设施进行统一合理布局，并纳入施工组织设计。项目经理必须组织制定并监督文明施工的目标、标准，制度以及工程各阶段实行文明施工的计划和措施，指定各作业场所、材料堆放场、生活设施的文明施工负责人。
4）文明施工的制度包括：a.各责任人的权利和义务；b.环境管理；c.场地设施管理；d.安全生产和防水管理；e.教育培训；f.检查验收要求；g.卫生管理；h.档案管理。
5）加强施工队伍的全面管理，坚持岗前培训和持证上岗，严禁接受“三无”人员。施工现场的管理人员和作业人员应在胸前佩戴个人身份标卡，做好施工现场的安全保卫工作。
6）设置标准的洗车槽，沉淀池，高压冲洗枪，驶出工地的机动车辆必须在工地出入口洗车槽内冲洗干净方可上路行驶。
（2）综合治理
1）工地各出入口设有保卫室，加强对人员的出入管理；
2）建立文明施工档案，将施工现场文明施工的各项制度的执行情况和建设行政主管部门对施工现场检查情况一并归档，作为竣工验收的条件；
3）做好建设工地现场安全保卫工作，落实防盗、防火措施。
4）“六牌一图”与安全标牌:
施工单位及工地名称牌
安全生产纪律宣传牌
动火须知牌
安全情况记录牌（无事故天数、奖罚情况、先进人物）
工地主要管理人员名单牌
施工现场的危险区域警示牌
施工总平面图
图牌统一，字迹端正，表示明确。定期维护，长期保持色泽鲜艳，内容准确。
现场有必要的安全生产宣传牌。在主要施工部位、作业点、危险区、主要通道口有安全宣传标语或安全警告牌。
安全宣传标语或安全警告牌规格统一，形成标准化。
（3）场容场貌
1）场地布置：
根据场地实际合理布置，设施设备按总平面图规定设置堆放，并随施工的不同阶段进行整理和调整。
2）道路与场地：
道路畅通、平坦、整洁、不乱堆乱放，无散落物；建筑物周围浇捣散水坡，四周保持清净；场地平整不积水；场地排水成系统，并畅通不堵。建筑垃圾集中堆放，及时处理。
大门、标识、洗车槽、淤泥排放。
大门采用镀锌钢管或角钢做架，正面封铁板并油漆，门头口有企业标识（工地有两个出入口），设门卫并有制度；进入现场施工的人员要佩戴工作卡；工地内车辆出入口必须设置用混凝土浇捣成宽30cm、深40cm、长5m的“U”形洗车场地和三级沉淀池、高压水枪，并有专人负责；淤泥排放要严格执行市有关规定。
3）区域划分
施工区域与生活区域要分开；临时建筑、建筑材料和施工机械等按区域整齐搭设或堆放；砂、石料堆放应分类隔离。
4）临时供排水
开工前应按施工组织设计完成临时水管线的敷设；无滴漏和长流水现象，临时排水要按规定自成系统。
5）班组落手清
班组做好操作落手清，随做随清，物尽其用。在施工作业时，有防止尘土飞扬、泥浆洒漏、污水外流、车辆沾带泥土运行等措施。有考核制度；定期检查评分考核，成绩上牌公布。
6）大堆材料：
砂石分类、集中堆放成方，底脚边用边清；砌体料归类成垛，堆放整齐，碎砖料随用随清，无底脚散料；灰池砌筑符合标准，布局合理、安全、整洁、灰不外溢，渣不乱倒。
7）水泥库房：
分清标号，堆放整齐，目能成数；有制度、有规定、专人管理，限额发放，分类插标挂牌，记载齐全、正确、牌物账相符；库容整洁，无“上漏下渗”。
3、文明施工责任区制度
建立现场文明施工责任区制度，根据文明施工管理员、材料负责人、各施工工长具体的工作将整个施工现场划分为若干个责任区，实行挂牌制，使各自分管的责任区达到文明施工的各项要求，项目定期进行检查，发现问题，立即整改，使施工现场保持整洁。
4、施工完场清制度
（1）认真执行工完场清制度，每一道工序完成以后，必须按要求对施工中造成的污染进行认真的清理，前后工序必须办理文明施工交接手续。
（2）由项目经理、文明施工管理员、保卫干事定期对员工进行文明施工教育、法律和法规知识教育及遵章守纪教育，提高职工的文明施工意识和法制观念。要求现场做到“五有、四整齐、三无”以及“四清、四净、四不见”，每月对文明施工进行检查，对各责任人进行评比、奖罚，并张榜公布。
四净
操作地点周围整齐干净；
各种材料堆底要清理干净；
门窗、管道、卫生器具上清理干净；
现场临建室内、室外干净。
三无
现场道路畅通无阻；
排水系统畅通无积水；
施工现场场地无施工垃圾、生活区无生活垃圾。
四清
工完场地清；
混凝土、灰浆搅拌机、泵、管洗刷清；
当日作业当日清；
活完脚下清。
四不见
不见零散黄砂、水泥、模板、木方、钢管、扎丝、配件、钢筋；
不见杂物乱堆放；不见剩余灰浆、刨花、废铁丝、短管、钢筋头；
不见电线、焊把线随地走。
四整齐
脚手架料、工具堆码一头齐；
多种材料、钢木门窗、预制构件、模板分类、堆放整齐；
临建工程、消防设施搭设安置整齐；
井架及操作平台搭设牢固、整齐。
5、文明生活区管理制度
建立管理体系和管理制度，丰富职工的业余生活，及时制止不正当活动，消除非正常伤亡隐患，形成运转灵活的工作体系。经常开展检查评比，使生活区的各项制度能够得到落实。
6、文明施工检查
项目文明施工管理组每周对施工现场作一次全面的文明施工检查，公司每月对项目进行一次大检查，检查内容为施工现场的文明施工执行情况，检查依据《建设部建筑施工安全检查评分标准》、《建设工程施工安全条例》、《施工现场检查评分记录表》、公司“文明施工管理细则”等。检查采用评分的方法，实行百分制记分。每次检查均认真做好记录，指出其不足之处，并限期整改。对每次检查中做得好的进行奖励，做得差的进行处罚，并敦促其改进。
1.7文明施工承诺
1、所有投诉问题保证在8小时内予以整改、答复。
2、文明施工检查中发现的问题，保证在8小时内予以整改，并以书面形式答复。
3、保证文明施工管理措施落实，责任到人，有奖有罚。
4、工程竣工后，拆除工地围栏、安全防护设施和其他临时设施，并将工地及周围环境清理整洁，做到工完料净场清。
1.8环保措施
1施工现场情况
本工程施工场地位于城区，周围企、事业单位和居民区密集，施工期间将使用大量的施工机械和施工设备。
2环境保护体系
本方案实施时间从进入现场作施工准备开始，直至撤场。
现场设置环保领导小组，建立环境保护自我保障体系。环保领导小组由项目经理任组长，项目经理、项目总工程师任副组长，各部门负责人及工长任组员。
3环境保护措施
1、总体措施
建立健全环境保护自我保障体系，建立和落实各级人员环境保护岗位责任制和环境保护管理制度（包括奖罚制度、教育制度、检查制度、交底制度、内业资料管理规定和现场管理规定）。
贯彻执行国家及本市有关施工现场环境保护管理规定及标准，施工组织设计中列出有针对性的措施，并在施工过程中及时补充相应的污染治理措施。
2、施工现场环境保护技术交底制度
污染治理技术交底应依据施工组织设计中环境保护措施及补充治理措施进行。
污染治理技术交底应分工种、分岗位、分工序进行，不准一次性完成全部岗位的交底工作。
交底项目必须齐全，包括岗位涉及到的国家及本市有关规定和标准，使本岗位操作人员掌握和了解有关环境保护规定。
3、施工现场环境保护检查制度
项目经理部每月不少于两次检查，班组每日班前班后普查。
检查要以防止扬尘、水污染为重点，查责任制落实情况、查治理措施执行情况、查治理设施运行情况、查污染治理效果。
对检查出的问题，实行“三定”原则，明确整改措施、整改日期及整改负责人，并按期进行复查，填写检查、整改记录表。
4、施工现场环境保护教育制度
施工现场所涉及的污染治理岗位作业人员，未经教育、培训和考核，不得上岗。
施工现场定期对不同岗位作业人员，进行针对性的环境保护知识教育和培训，考试不合格者不得上岗。
5、大气污染防治措施
施工现场临时食堂设置简易有效的隔油池，生活污水经除油后排入渗水井。隔油池定期清淘，专人管理。
施工现场设置洗车槽，出入车辆（特别是出土车辆和混凝土罐车）经冲洗后才可出场。
7、噪声污染防治措施
选用性质优良的机械，安装消声器，加强对施工机械的维护，减少噪声对附近居民的影响。
回填土、路基碾压时，接近居民区的选在白天施工，加强对较近建筑物，特别是危房的监测，对可能的危害采取有效的预防措施。
禁止工人夜间施工时大声喧哗，使用临时发电机组时加设隔声屏蔽。施工现场作业人员轻拿轻放物料、不大声喧哗和野蛮操作，不断提高环境意识。
电锯、电刨、空压机等强噪声机械，安装在工作棚内，工作棚四周须严密围挡，必要时砌砖房降噪。
8、环境管理和固体废弃物污染防治措施
设立专人组织交通疏导，选择对外部环境影响小的出入口、运输路线和运输时间及时对道路进行维护、清扫。
精心计算、调配土方，外弃土方及时外运，建立登记制度，防止发生中途倾倒事件，并做到运输途中不洒落。
施工现场集中设一个封闭垃圾站，严禁随意抛撒并及时清理，施工垃圾应及时清退，并洒水降尘。教育工人养成良好卫生习惯，不乱丢垃圾、杂物，废弃物分类收集，由环卫部门每日清运。
4应急准备和响应
为了预防或减少潜在的环境事故或紧急情况对施工环境造成的影响，对可能出现的火灾、爆炸以及其他灾害事故进行预防和控制，保证人员和物品的安全，减少可能发生的疾病和伤害，将损失降低到最低限度，减少环境污染，特制定应急准备和响应措施。
1、防范重点
（1）易燃易爆（气）体：汽油、柴油、油漆、稀料、氧气瓶、乙炔瓶、液化气罐。
（2）可燃物体：木材、建筑垃圾等。
（3）、作业点：土方开挖、电气设备安装调试点、电气焊作业点、机械作业、仓库、油库、施工现场配电室、配电箱、食堂。
（4）可能发生的工作事故：基坑坑壁失稳、机械伤害、物体打击、触电、窒息、火灾、爆炸、交通伤害、食物中毒。
2、应急准备
（1）项目经理部成立应急准备领导小组，由项目经理任组长，组员由综合办公室、工程部、材设部、技术质量部、文明安全部等组成，负责事故处理的指挥、协调工作。
（2）项目经理部制定应急预防措施，对应急小组成员进行应急培训，增强自防自救能力。
（3）项目经理部每月组织一次应急准备与响应工作检查，检查应急准备工作是否充分、得当。文明施工、环境保护专责组负责日常工作检查。
（4）项目经理部根据本工程生产作业类别和各类活动场所地形、环境以及储存、运输物品的数量、品种的不同，配备足够数量、种类的应急器材，设置应急通道。对应急器材定期检查、测试，做好标识，防止失效器材影响应急使用。
3、应急响应
（1）紧急事故或紧急情况发生后，必须立即向项目经理部主管领导和部室报告，并采取应急措施，组织人员进行处理，防止事态扩大。
（2）重大安全事故应急措施
事故发生单位必须立即向项目经理部主管领导报告，组织自救队伍，按事先制定的应急方案组织救援小组，立即进行自救。若事态严重，难以控制和处理，应在自救的同时向专业救援队伍求助。
（3）加强监控量测，及时纠正，时时预防
对施工现场的环境保护进行监视和量测是保证环保工作正常开展的重要手段，根据施工现场实际情况，制定审核与监督计划，并按计划实施，保证环境保护管理工作持续有效进行。
1.10职业健康保证体系及措施
第一小节职业健康安全目标
坚持“以人为本”的指导思想，认真贯彻《职业安全健康管理体系》文件有关要求，严格执行国家及地方政府有关劳动保护的法律、法规、规定，确保施工人员合法权益得到保证、健康得到保障。
职业健康安全目标：职业病发生率为零。
第二小节职业健康保障机构建立
针对本标段工程情况，从多层次、多方位建立健全职业健康安全保障体系，贯彻国家有关职业健康和劳动卫生保护方面的法律法规，建立健全劳动安全卫生制度，监督检查劳动卫生安全设施，制定劳动卫生措施计划，针对不同的作业场所，根据国家规定发放个体防护用品。定期不定期地召开劳动卫生保障会议，研究项目劳动卫生保障工作，对施工生产存在的事故隐患和职业危害及时提出合理解决方案，维护职工安全健康权益，充分体现施工生产“以人为本”的原则。
施工现场成立职业健康安全保障领导小组：
组长：项目经理
副组长：综合办公室主任
成员：专职职业健康检查员、其他相关成员
第三小节职业健康安全保障措施
一、劳动保护措施
1、健全制度，严格执行劳动安全卫生的法律、法规和技术标准、规则。项目部对易产生职业危害的工点、工序、项目，列出重点检查内容和规定日期。
2、对职工进行劳动安全卫生知识培训，普及劳动安全卫生知识，增强职工的自我防护意识和能力。发动班组、全体职工查隐患、堵漏洞、自觉遵纪守法，使有关政策、法规、标准落实到班组和工作岗位。
3、做好劳动保护工作，确保施工人员身体健康。认真组织从事接触职业病作业的职工进行健康检查，并建立职工健康档案。根据劳动强度等级，合理安排施工人员。充分做好生产物资、生活资料供应准备。劳动保护用品和生活物资采购供应由专人负责，采购供应严把质量关，严格审核产品的“生产许可证”、“产品合格证”和“安全鉴定”等有关资料。
4、制定劳动防护用品发放标准及管理办法。根据施工需要配备劳动保护用品。并按规定配发、穿戴和使用。对在使用中的劳动防护用品定期检查，做到有效防护，安全使用。建立防护用品收发台帐，指定专人管理，建立职工个人劳动防护用品登记卡(册)。
5、加强施工机械化程度，减轻作业人员劳动强度。
6、对进行砼拌和等经常接触粉尘作业的人员定期检查身体。
7、对在高噪音环境工作人员，采取必要的劳动保护措施。戴耳罩、防声头盔、耳塞、塞耳棉等。安排间隔施工的方法，确保劳动者的健康。
8、不使用未满16周岁的儿童、少年从事该工程的施工作业。
二、定期体检措施
1、施工前上场体检
我们将对所有上场人员进行严格体检，并对施工人员建立健康档案，实行全程动态健康监护。
2、施工过程中体检
每年统一组织进行一次工中体检，以便尽早发现各类疾病患者，并严密监测各种传染病，及时采取预防、治疗措施。
每次体检按健康监护要求认真记录，以完成全程动态监护。
三、实行劳逸结合
施工现场由于工序施工、工作条件及特殊性需要，工作日不受固定工作时间限制，采用无定时工作日工作。因此要合理安排职工的工作时间和休息时间，做到有劳有逸，劳逸结合。
加强施工生产的计划性，根据本标段施工组织方案，制定更加合理的劳动组织，充分利用工作时间，提高工作效率。如工序需要延长工作时间，采取部分职工轮岗休息方式。严格控制加班加点，长时间延长工作时间。让职工经过必要、充分的休息，再进行更好地工作。
四、医疗卫生保障措施
1、组建工地卫生所，配备必要的医疗抢救设备和药品。生活营区内每个架子队配一名具有执业医师资格专职医务人员，负责平时的伤、病处理和联系定点医院进行定期身体检查工作，健全医疗卫生保障措施。
2、保持驻地环境整洁，定期消毒、杀虫和灭鼠，归类处理生活垃圾，做到卫生工作经常化。树立职工责任心，建立卫生检查评比制度。
3、严格执行《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国食品安全法》和有关卫生法律法规、规章，建立健全完善的各项卫生管理制度，配置具备相应卫生知识的专职(兼)人员定期向食品卫生监督部门报告。
4、严格执行食品卫生监督和管理，接受上级和地方管理。
5、饮用水源进行防疫检验，感官、理化和微生物各项指标符合饮用水卫生标准后方可饮用。
6、保障饮用水洁净，保证职工喝上开水。
7、职工生活区配备电动净水机，净化水质，供职工饮用。
8、营房设置盥洗室、洗澡间和文娱活动室及其他设施，解决好施工人员洗澡、理发等实际问题。配置体育活动设施，让职工有劳有逸。
五、食物中毒应急救援措施
1、发现异常情况及时报告。
2、项目部立即召集抢救小组，进入应急状态。
3、由卫生所长判明中毒性质，初步采取相应排毒救治措施。
4、经工地医生诊断后如果需要将患者送医院救治，联络组与医院取得联系。
5、组织安排使用适宜的运输设备(含医院救护车)尽快将患者送至医院。
6、由副项目经理组织对现场进行必要的可行的保护。
六、突发传染病应急救援措施
1、发现疫情后，立即封锁现场，并及时报告项目经理和所在地区卫生防疫站。
2、项目经理召集救护组进入应急状态。
3、由卫生所长组织调查发病原因，查明发病人数。
4、项目部由项目经理负责控制传染源，对病人采取隔离措施，并派专人管理，及时通知就近医院救治。
5、切断传播途径，工地医生对病人接触过的物品，用84消毒液进行消毒，操作时戴一次性口罩和手套，避免接触传染。
6、易感染人群，发生传染病暴发流行时，生活区采取封闭措施，禁止人员随便流动，防止疾病蔓延。
第四节职业病预防措施
一、作业人员预防措施
1、对在有危害健康的气体或者粉尘的场所操作的工人，将提供适用的口罩、防护眼镜和防毒面具等。
2、对在有噪声、强光、辐射热的飞溅火花、碎片、刨屑的场所操作的工人，分别提供护耳器、防护眼镜、面具和帽盔等。
3、站在有水或液体地面上操作的工人，提供防水靴或防水鞋等。
4、对参加接触危险化学物品的作业人员配备护目镜、专用工作服、专用防护手套等防护用品。
5、对电气操作工人，应提供绝缘靴、绝缘手套等。
6、对经常在露天工作的工人，应提供防晒、防雨的用具。
7、产生大量一氧化碳等有害气体的场所，将备有防毒救护用具。
二、工作场所预防措施
1、针对有害气体和粉尘浓度，采取合理通风方案，控制有害气体和粉尘浓度不超过国家规定的最高容许浓度。
2、噪声不得超过最高分贝数。加工车间设置饮水和洗手设备。
3、易燃易爆和有毒有害等危险作业场所将设置相应的防护设施、报警装置、通讯装置、安全标志以及在紧急情况下进行抢救和安全疏散的设备。
4、易燃易爆物资仓库必须符合防爆要求。
5、有害作业场所设立明显的警示标志，禁止违规作业。
6、实行有害作业场所定期监督监测，及时发现施工生产中存在影响施工人员健康的问题，提出改进意见并督促尽快落实，防止职业病的发生。
第五小节职业健康档案管理
我们对所有上场人员进行严格体检，体检包括工前、工中、工后体检，并对工作人员建立健康档案，实行全程动态健康监护。
严格执行工作人员健康体检规定，组织施工人员进行上场前体检，建立健康档案，筛选合格的施工人员。
对施工人员体检分工前、工中、工后体检。对工前体检合格的人员，建立健康档案，确定健康监护观察指标，在工作期间进行全程健康监护，工中、工后体检按健康监护要求进行认真记录，以便随访观察。每次体检都派有经验的卫生人员进行，体检侧重于心血管、呼吸、血液、神经系统，对体检规定项目要全面、准确地填写。
2施工安全方案及保证措施
2.1施工安全管理控制措施
1安全生产责任制
1.1项目经理安全职责
1、制定安全生产管理制度和奖惩办法、负责施工安全技术措施的审批。
2、定期组织安全生产检查，针对可能产生的安全隐患制定相应的预防措施。
3、施工中发生安全事故时，按安全事故处理的有关规定和程序及时上报和处置，并制定防止同类事故再次发生的措施。
1.2安全员安全职责
1、落实安全设施的设置。
2、对施工全过程的安全进行监督，纠正违章作业。
3、组织安全教育活动。
4、监督劳保用品质量和正确使用。
1.3工长安全职责
1、安排施工生产任务时，向作业人员进行安全技术措施交底。
2、对施工现场安全防护装置和设置进行验收。
3、作业前应对本次作业所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查，消除安全隐患。
1.4操作工人安全职责
1、认真学习并严格执行安全技术操作规程，不违规作业。
2、自觉遵守安全生产规章制度，执行安全技术交底和有关安全生产的规定。
3、服从安全监督人员的指导。
4、爱护安全设施，正确使用防护用具。
5、对不安全作业提出意见，拒绝违章指挥。
1.5承包人对分包人的安全生产责任
1、审查分包人的安全施工资格和安全生产保证体系，不应将工程分包给不具备安全生产条件的分包人。
2、在分包合同中应明确分包人安全生产责任和义务。
3、对分包人提出安全要求，并认真监督、检查。
4、对违反安全规定冒险蛮干的分包人，应令其停工整改。
1.6分包人安全生产责任
1、分包人对本施工现场的安全工作负责，认真履行分包合同规定的安全生产责任。
2、遵守承包人的有关安全生产制度，服从承包人的安全生产管理，及时向承包人报告伤亡事故并参与调查，处理善后事宜。
2安全教育
1、对项目经理部管理人员的安全教育内容：学习安全生产法律、法规、制度和安全纪律，讲解安全事故案例。
2、对作业队施工人员的安全教育内容：
（1）了解所承担施工任务的特点，学习施工安全基本知识、安全生产制度及相关工种的安全技术操作规程。
（2）学习机械设备和电器使用、高处作业等安全基本知识。
（3）学习防火、防毒、防爆、防尘、防雷击、防触电、防高空坠落、防物体打击、防坍塌、防机械伤害等知识及紧急安全救护知识。
（4）了解安全防护用品发放标准，防护用具、用品使用基本知识。
3安全技术交底
1、单位工程开工前，由栋号工长将工程概况、施工工艺、安全技术措施向承担施工的作业队负责人进行交底。
3、结构复杂的部位施工前，由项目部技术负责人有针对性地向承担施工的作业队负责人进行详细的安全技术交底。
4、项目经理部保存双方签字确认的安全技术交底记录。
4安全检查
1、由安委会根据施工过程的特点确定安全检查内容，指派检查负责人和检查人员。
2、安检人员进行安全检查时携带必要的检测仪器、设备。
3、安全检查采取随机抽样、现场观察、实地检测相结合的方法，并记录检测结果。
4、安委会对检查出的安全隐患立即发出整改通知单，受检单位应对安全隐患原因进行分析，制定纠正和预防措施。纠正和预防措施经项目经理批准后实施。
5、安检人员对检查出的违章指挥和违章作业行为向责任人当场指出，限期纠正。
2.2现场临时用电安全措施
1临时用电管理
1.1用电技术交底
1、首先进场后对电工进行全面的宏观交底，目的是落实用电组织设计的意图，现场临时用电的整体布局。
2、针对每一个分部分项的作业程序进行有针对性的具体交底。如:对现场临时用电线路的敷设，设备、照明装置的安装，室内布线等提出具体的、有针对性地要求。
3、对施工现场用电人员的交底，其内容应包括：使用及操作电器设备时应注意和需要符合的规定。
1.2电工及用电人员
1、电工必须经过按国家现行标准考核合格后，持证上岗工作；其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底，考核合格后方可上岗工作。
2、安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
3、各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能，并应符合下列规定：
（1）使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，并应检查电气装置和保护设施，严禁设备带“缺陷”运转；
（2）保管和维护所用设备，发现问题及时报告解决；
（3）暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关，并应关门上锁；
（4）移动电气设备时，必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。
2接地与防雷
2.1一般规定
1、在施工现场专用变压器的供电的TN{S接零保护系统中，电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室（总配电箱）电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。
2、当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零，另一部分设备做保护接地。采用TN系统做保护接零时，工作零线（N线）必须通过总漏电保护器，保护零线（PE线）必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处，引出形成局部TNS接零保护系统。
3、在TN接零保护系统中，通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。
4、在TN接零保护系统中，PE零线应单独敷设。重复接地线必须与PE线相连接，严禁与N线相连接。
5、使用一次侧由50V以上电压的接零保护系统供电，二次侧为50V及以下电压的安全隔离变压器时，二次侧不得接地，并应将二次线路用绝缘管保护或采用橡皮护套软线。当采用普通隔离变压器时，其二次侧一端应接地，且变压器正常不带电的外露可导电部分应与一次回路保护零线相连接。以上变压器尚应采取防直接接触带电体的保护措施。
6、施工现场的临时用电电力系统严禁利用大地做相线或零线。
7、接地装置的设置应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响，并应符合规定，接地电阻值在四季中均应符合规范要求。但防雷装置的冲击接地电阻值只考虑在雷雨季节中土壤干燥状态的影响。接地装置的季节系数ψ值:
（1）埋深0.5（m），水平接地体1.4-1.8，长2-3m的垂直接地体1.2-1.4。
（2）埋深0.8-1.0（m），水平接地体1.25-1.45，长2-3m的垂直接地体1.15-1.3。
（3）埋深2.5-3.0（m），水平接地体1.0-1.1，长2-3m的垂直接地体1.0-1.1。
8、PE线所用材质与相线、工作零线（N线）相同时，其最小截面应符合规定。PE线截面与相线截面的关系:
（1）相线芯线截面S≤16（mm2），PE线最小截面5（mm2）。
（2）相线芯线截面16<S≤35（mm2），PE线最小截面16（mm2）。
（3）相线芯线截面S>35（mm2），PE线最小截面S/2（mm2）。
9、保护零线必须采用绝缘导线。配电装置和电动机械相连接的PE线应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。手持式电动工具的PE线应为截面不小于1.5mm2的绝缘多股铜线。
10、PE线上严禁装设开关或熔断器，严禁通过工作电流，且严禁断线。
11、相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定:相线L1（A）L2（B）L3（C），相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色；N线的绝缘颜色为淡蓝色；PE线的绝缘颜色为绿/黄双色。任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用。
2.2保护接零
1、在TN系统中，下列电气设备不带电的外露可导电部分应做保护接零:
（1）电机、变压器、电器、照明器具、手持式电动工具的金属外壳；
（2）电气设备传动装置的金属部件；
（3）配电柜与控制柜的金属框架；
（4）配电装置的金属箱体、框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门；
（5）电力线路的金属保护管、敷线的钢索、起重机的底座和轨道、滑升模板金属操作平台等；
（6）安装在电力线路杆（塔）上的开关、电容器等电气装置的金属外壳及支架。
2、在TN系统中，下列电气设备不带电的外露可导电部分，可不做保护接零:
（1）在木质、沥青等不良导电地坪的干燥房间内，交流电压380V及以下的电气装置金属外壳（当维修人员可能同时触及电气设备金属外壳和接地金属物件时除外）；
（2）安装在配电柜、控制柜金属框架和配电箱的金属箱体上，且与其可靠电气连接的电气测量仪表、电流互感器、电器的金属外壳。
2.3接地与接地电阻
1、TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外，还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。在TN系统中，保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中，所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。
2、在TN系统中，严禁将单独敷设的工作零线再做重复接地。
3、每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体，在不同点与接地体做电气连接。不得采用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢，不得采用螺纹钢。接地可利用自然接地体，但应保证其电气连接和热稳定。
4、移动式发电机供电的用电设备，其金属外壳或底座应与发电机电源的接地装置有可靠的电气连接。
5、移动式发电机系统接地应符合电力变压器系统接地的要求。下列情况可不另做保护接零:
（1）移动式发电机和用电设备固定在同一金属支架上，且不供给其他设备用电时；
（2）不超过2台的用电设备由专用的移动式发电机供电，供用电设备间距不超过50m，且供用电设备的金属外壳之间有可靠的电气连接时。
6、在有静电的施工现场内，对积聚在机械设备上的静电应采取接地泄漏措施。每组专设的静电接地体的接地电阻值不应大于100Ω，高土壤电阻率地区不应大于1000Ω。
2.4防雷
1、在土壤电阻率低于200Ω*m区域的电杆可不另设防雷接地装置，但在配电室的架空进线或出线处应将绝缘子铁脚与配电室的接地装置相连接。
2、施工现场内的起重机、井字架、龙门架等机械设备，以及钢脚手架和正在施工的在建工程等的金属结构，当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护范围以外时，应按规定安装防雷装置。当最高机械设备上避雷针（接闪器）的保护范围能覆盖其他设备，且又最后退出现场，则其他设备可不设防雷装置。施工现场内机械设备及高架设施需安装防雷装置的规定:
（1）地区年平均雷暴日≤15（d），机械设备高度≥60（m）；
（2）地区年平均雷暴日>15，<40（d），机械设备高度≥32（m）；
（3）地区年平均雷暴日≥40，<90（d），机械设备高度≥20（m）；
（4）地区年平均雷暴日≥90（d），机械设备高度≥12（m）；
3、机械设备或设施的防雷引下线可利用该设备或设施的金属结构体，但应保证电气连接。
4、安装避雷针（接闪器）的机械设备，所有固定的动力、控制、照明、信号及通信线路，宜采用钢管敷设。钢管与该机械设备的金属结构体应做电气连接。
5、施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。
6、做防雷接地机械上的电气设备，所连接的PE线必须同时做重复接地，同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体，但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。
3配电线路
1、室内配线必须采用绝缘导线或电缆。
2、室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷（塑料）夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设。潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设，管口和管接头应密封；当采用金属管敷设时，金属管必须做等电位连接，且必须与PE线相连接。
3、室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。
4、架空进户线的室外端应采用绝缘子固定，过墙处应穿管保护，距地面高度不得小于2.5m，并应采取防雨措施。
5、室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷确定，但铜线截面不应小于1.5mm2，铝线截面不应小于2.5mm2。
6、钢索配线的吊架间距不宜大于12m。采用瓷夹固定导线时，导线间距不应小于35mm，瓷夹间距不应大于800mm；采用瓷瓶固定导线时，导线间距不应小于l00mm，瓷瓶间距不应大于1.5m；采用护套绝缘导线或电缆时，可直接敷设于钢索上。
7、室内配线必须有短路保护和过载保护，短路保护和过载保护电器与绝缘导线、电缆的选配应符合规范要求。对穿管敷设的绝缘导线线路，其短路保护熔断器的熔体额定电流不应大于穿管绝缘导线长期连续负荷允许载流量的2.5倍。
4配电箱及开关箱
4.1配电箱及开关箱的设置
1、配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级配电。配电系统宜使三相负荷平衡。220V或380V单相用电设备宜接入220/380V三相四线系统；当单相照明线路电流大于30A时，宜采用220/380V三相四线制供电。室内配电柜的设置应符合规范规定。
2、总配电箱以下可设若干分配电箱；分配电箱以下可设若干开关箱。总配电箱应设在靠近电源的区域，分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域，分配电箱与开关箱的距离不得超过30m，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
3、每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备（含插座）。
4、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时，动力和照明应分路配电；动力开关箱与照明开关箱必须分设。
5、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所，不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其他有害介质中，亦不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤场所。否则，应予清除或做防护处理。
6、配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品，不得有灌木、杂草。
7、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作，钢板厚度应为1.2-2.0mm，其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm，配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm，箱体表面应做防腐处理。
8、配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4-1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8-1.6m。
9、配电箱、开关箱内的电器（含插座）应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上，然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。
10、配电箱、开关箱内的电器（含插座）应按其规定位置紧固在电器安装板上，不得歪斜和松动。
11、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘；PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接；PE线必须通过PE线端子板连接。
12、配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线绝缘的颜色标志应按规范要求配置并排列整齐；导线分支接头不得采用螺栓压接，应采用焊接并做绝缘包扎，不得有外露带电部分。
13、配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接，金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。
14、配电箱、开关箱的箱体尺寸应与箱内电器的数量和尺寸相适应，箱内电器安装板板面电器安装尺寸可按照规定确定。配电箱、开关箱内电器安装尺寸选择值:
（1）并列电器（含单极熔断器）间最小净距:30mm
（2）电器进、出线瓷管（塑胶管）孔与电器边沿间最小净距15A:30mm
（3）电器进、出线瓷管（塑胶管）孔与电器边沿间最小净距20-30A:50mm
（4）电器进、出线瓷管（塑胶管）孔与电器边沿间最小净距60A及以上:80mm
（5）上、下排电器进出线瓷管（塑胶管）孔间最小净距:25mm
（6）电器进、出线瓷管（塑胶管）孔至板边最小净距:40mm
（7）电器至板边最小净距:40mm
15、配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。
16、配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡，进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上，不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆，不得有接头。
17、配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。
4.2电器装置的选择
1、配电箱、开关箱内的电器必须可靠、完好，严禁使用破损、不合格的电器。
2、总配电箱的电器应具备电源隔离，正常接通与分断电路，以及短路、过载、漏电保护功能。电器设置应符合下列原则:
（1）当总路设置总漏电保护器时，还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时，可不设总断路器或总熔断器。
（2）当各分路设置分路漏电保护器时，还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时，可不设分路断路器或分路熔断器。
（3）隔离开关应设置于电源进线端，应采用分断时具有可见分断点，并能同时断开电源所有极的隔离电器。如采用分断时具有可见分断点的断路器，可不另设隔离开关。
（4）熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。
（5）总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。
3、总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表及其他需要的仪表。专用电能计量仪表的装设应符合当地供用电管理部门的要求。装设电流互感器时，其二次回路必须与保护零线有一个连接点，且严禁断开电路。
4、分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。其设置和选择应符合规范要求。
5、开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器，以及漏电保护器。当漏电保护器是同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时，可不装设断路器或熔断器。隔离开关应采用分断时具有可见分断点，能同时断开电源所有极的隔离电器，并应设置于电源进线端。当断路器是具有可见分断点时，可不另设隔离开关。
6、开关箱中的隔离开关只可直接控制照明电路和容量不大于3.0kW的动力电路，但不应频繁操作。容量大于3.0kW的动力电路应采用断路器控制，操作频繁时还应附设接触器或其他启动控制装置。
7、开关箱中各种开关电器的额定值和动作整定值应与其控制用电设备的额定值和特性相适应。
8、漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧，且不得用于启动电气设备的操作。
9、漏电保护器的选择应符合现行国家标准《剩余电流动作保护器的一般要求》和《漏电保护器安装和运行的要求》的规定。
10、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于15mA，额定漏电动作时间不应大于0.ls。
11、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA，额定漏电动作时间应大于0.1s，但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA*s。
12、总配电箱和开关箱中漏电保护器的极数和线数必须与其负荷侧负荷的相数和线数一致。
13、配电箱、开关箱中的漏电保护器宜选用无辅助电源型（电磁式）产品，或选用辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型（电子式）产品。当选用辅助电源故障时不能自动断开的辅助电源型（电子式）产品时，应同时设置缺相保护。
14、漏电保护器应按产品说明书安装、使用。对搁置已久重新使用或连续使用的漏电保护器应逐月检测其特性，发现问题应及时修理或更换。漏电保护器的使用接线方法应正确。
15、配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。
4.3使用与维护
1、配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。
2、配电箱、开关箱箱门应配锁，并应由专人负责。
3、配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套，必须使用电工绝缘工具，并应做检查、维修工作记录。
4、对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电，并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，严禁带电作业。
5、配电箱、开关箱必须按照下列顺序操作:
（1）送电操作顺序为:总配电箱→分配电箱→开关箱；
（2）停电操作顺序为:开关箱→分配电箱→总配电箱。但出现电气故障的紧急情况可除外。
6、施工现场停止作业1小时以上时，应将动力开关箱断电上锁。
7、开关箱的操作人员必须符合规范规定。
8、配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应保持整洁。
9、配电箱、开关箱内不得随意挂接其他用电设备。
10、配电箱、开关箱内的电器配置和接线严禁随意改动。熔断器的熔体更换时，严禁采用不符合原规格的熔体代替。漏电保护器每天使用前应启动漏电试验按钮试跳一次，试跳不正常时严禁继续使用。
11、配电箱、开关箱的进线和出线严禁承受外力，严禁与金属尖锐断口、强腐蚀介质和易燃易爆物接触。
5照明
5.1一般规定
1、现场照明应采用高光效、长寿命的照明光源。对需大面积照明的场所，应采用高压汞灯、高压钠灯或混光用的卤钨灯等。
2、照明器的选择必须按下列环境条件确定:
3、正常湿度一般场所，选用开启式照明器；
4、潮湿或特别潮湿场所，选用密闭型防水照明器或配有防水灯头的开启式照明器；
5、含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所，选用防尘型照明器；
6、有爆炸和火灾危险的场所，按危险场所等级选用防爆型照明器；
7、存在较强振动的场所，选用防振型照明器；
8、有酸碱等强腐蚀介质场所，选用耐酸碱型照明器。
9、照明器具和器材的质量应符合国家现行有关强制性标准的规定，不得使用绝缘老化或破损的器具和器材。
10、无自然采光的地下大空间施工场所，应编制单项照明用电方案。
5.2照明供电
1、一般场所宜选用额定电压为220V的照明器。
2、下列特殊场所应使用安全特低电压照明器:
（1）潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于24V；
（2）特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于12V。
3、使用行灯应符合下列要求:
（1）电源电压不大于36V；
（2）灯体与手柄应坚固、绝缘良好并耐热耐潮湿；
（3）灯头与灯体结合牢固，灯头无开关；
（4）灯泡外部有金属保护网；
（5）金属网、反光罩、悬吊挂钩固定在灯具的绝缘部位上。
4、远离电源的小面积工作场地、道路照明、警卫照明或额定电压为12-36V照明的场所，其电压允许偏移值为额定电压值的-10%-5%；其余场所电压允许偏移值为额定电压值的±5%。
5、照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器，严禁使用自耦变压器。
6、照明系统宜使三相负荷平衡，其中每一单相回路上，灯具和插座数量不宜超过25个，负荷电流不宜超过15A。
7、携带式变压器的一次侧电源线应采用橡皮护套或塑料护套铜芯软电缆，中间不得有接头，长度不宜超过3m，其中绿/黄双色线只可作PE线使用，电源插销应有保护触头。
8、工作零线截面应按下列规定选择:
（1）单相二线及二相二线线路中，零线截面与相线截面相同；
（2）三相四线制线路中，当照明器为白炽灯时，零线截面不小于相线截面的50%；当照明器为气体放电灯时，零线截面按最大负载相的电流选择；
（3）在逐相切断的三相照明电路中，零线截面与最大负载相相线截面相同。
（4）室内、室外照明线路的敷设应符合规范要求。
5.3照明装置
1、照明灯具的金属外壳必须与PE线相连接，照明开关箱内必须装设隔离开关、短路与过载保护电器和漏电保护器，并应符合规范规定。
2、室外220V灯具距地面不得低于3m，室内220V灯具距地面不得低于2.5m。普通灯具与易燃物距离不宜小于300mm；聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物距离不宜小于500mm，且不得直接照射易燃物。达不到规定安全距离时，应采取隔热措施。
3、路灯的每个灯具应单独装设熔断器保护。灯头线应做防水弯。
4、荧光灯管应采用管座固定或用吊链悬挂。荧光灯的镇流器不得安装在易燃的结构物上。
5、碘钨灯及钠、铊、铟等金属卤化物灯具的安装高度宜在3m以上，灯线应固定在接线柱上，不得靠近灯具表面。
6、投光灯的底座应安装牢固，应按需要的光轴方向将枢轴拧紧固定。
7、螺口灯头及其接线应符合下列要求:
（1）灯头的绝缘外壳无损伤、无漏电；
（2）相线接在与中心触头相连的一端，零线接在与螺纹口相连的一端。
（3）灯具内的接线必须牢固，灯具外的接线必须做可靠的防水绝缘包扎。
（4）暂设工程的照明灯具宜采用拉线开关控制，开关安装位置宜符合下列要求:
（5）拉线开关距地面高度为2-3m，与出入口的水平距离为0.15-0.2m，拉线的出口向下；
（6）其他开关距地面高度为1.3m，与出入口的水平距离为0.15-0.2m。
2.3现场消防及保障措施
一、现场消防管理要求
1、消防工作列入现场管理重要议事日程，加强领导，健全组织，严格制度，建立现场防火领导小组，统筹施工现场生活区等消防安全工作。定期与不定期开展防火检查，整治隐患。对消防员进行培训，熟练掌握消防的操作规程。请专职消防员对现场所有管理人员及工人进行消防常识教育，演示常用灭火器的操作。
2、施工现场的消防工作，应遵照国家有关法律法规以及市人民政府令第84号《城市建设工程施工现场消防安全管理规定》等规章规定开展消防安全工作。
3、按照现场消防平面布置图，设置明显的防火标志牌，公布119火警电话以及工地消防电话，明确逃生线路及集合地点。
4、施工要坚持防火安全交底制度，特别是油漆作业、电气焊作业等危险作业时，防火安全交底内容必须具体、明确、有针对性。
5、施工现场配备消防器材，按照策划做到布局合理。要害部位配备不少于4具的灭火器，并经常检查、维护、保养，保证灭火器材灵敏有效。
6、在易发生火灾及重点防火部位要配备足够的干粉灭火器，灭火器应保证灵敏有效，灭火器材必须在经市消防局批准的销售单位购买。
二、消防的实施管理
为了实施“预防为主、防消结合”的方针，加强工程建设现场的消防管理，保障工程建设顺利进行和城市、人民的生命财产安全，以《中华人民共和国消防条例》及其实施细则为依据，制定了本工程施工现场消防安全管理实施细则如下：
1、建立以项目经理为队长、安保部经理为副队长、全体职工为队员的施工现场义务消防队，负责施工现场的消防工作。
2、对施工现场工人进行消防安全知识的教育和学习，并做好电气焊、油漆粉刷或从事防水等作业的消防安全技术交底。
3、施工现场的临时建筑，应符合技术规范要求，不得使用易燃易爆材料。
4、使用电气设备和化学危险物品，必须符合技术规范和操作规程，严格防火措施，确保施工安全，严禁违章作业。施工人员必须经保卫部门审查批准，领取用火证后方可作业。
5、施工材料的存放、保管应符合防火安全要求，易燃易爆材料必须专库存放，化学易燃物品和压缩可燃性气体须用容器等，应按性质设置专用库房分类存放，其库房的耐火等级和防火要求应符合公安部制订的《仓库防火安全规则》，使用的废弃物应及时消除，建设工程内不准作为仓库使用，不准积存易燃易爆材料。
6、安装电气设备，进行电、气切割作业等，必须由合格的焊工、电工等专业技术人员操作。
7、建筑的脚手架、易燃易爆仓库和井架应设临时避雷装置，机械设备的电源开关等都应有防雨、防潮设施。
8、冬季施工使用煤或电式取暖器，应符合防火要求和指定专人负责，并有防止一氧化碳中毒的措施，电热器要提供安全技术资料。
9、冬季油桶和稀料桶不准靠近火炉或用火烤。
10、施工中使用化学易燃物品时应限额领料，禁止交叉作业，禁止在作业场所分装、调料，禁止在工程内使用液化气钢瓶，乙炔发生器作业。
11、设置消防车道，置备相应的消防器材和安排足够的消防水源。
12、施工现场的消防器材和设施不得埋压，圈占或挪作他用，冬季施工须对消防设施采用防冻保温措施。
13、消防安全管理领导小组经常组织人员对施工现场进行消防安全检查，消除火灾隐患。
14、施工现场消防安全措施
a.现场存放的氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5米，两瓶与明火作业距离不小于10米。禁止在工程内存放氧气瓶、乙炔瓶。
b.施工现场使用的电气设备必须符合防火要求。临时用电必须安装过载保护装置，电闸箱内不准使用易燃、可燃材料。严禁超负荷使用电气设备。
c.易燃易爆物品，必须有严格的防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材，确保施工安全。
d.施工材料的存放、使用应符合防火要求。库房应采用非燃材料支搭，易燃易爆物品应专库储存，分类单独存放，保持通风，用电符合防火规定。不准在工程内、库房内调配油漆、涂料。
e.生活区的用电要符合防火规定。用火要经保卫部门审批，食堂使用的燃料必须符合使用规定，使用时要有专人管理，停火时要将总开关关闭，经常检查有无泄漏。
第四节现场保卫及保障措施
施工现场的治安保卫工作，遵照国家有关法律法规以及市人民政府令第22号《市企业治安保卫责任制规定》、市人民政府令《市安全技术防范管理规定》、《市重点建设项目治安保卫工作规定》、《市建设工程施工现场保卫消防标准》等规章以及公司的相关规定开展项目部治安保卫工作。
为加强建设工程施工现场的治安、保卫工作，结合施工现场的实际情况，编制本工程施工现场安全保卫措施，用于维护施工现场正常的生产秩序和治安秩序，保障城市建设的顺利进行，作如下规定。
一、施工现场设立现场治安保卫负责人，负责领导、管理施工现场治安保卫工作，建立施工现场治安保卫组织，具体负责施工现场治安保卫工作。治安保卫负责人由施工安保部经理担任，在工程开工前将名单报施工单位的主管部门和施工现场所在地公安派出所备案。
二、施工现场建立门卫和巡逻护场制度，加强对门卫及巡逻人员的管理。从而实现对进出场人员、材料、机械、设备、器材的控制、管理，防止未批准的任何人进入现场和材料、机械、设备、器材以及其他物品的被盗或破坏。
三、施工现场实行全封闭管理，严格现场出入制度，防止无关人员或其他人员进入现场，扰乱现场施工秩序。现场护场守卫人员佩戴执勤标志，认真履行职责，外来人员进入施工现场应持有关证件，经项目部相关人员确认，填写会客单，并从门卫处佩戴安全帽后，方准进入现场。进入施工现场的所有人员必须遵守现场治安保卫的有关管理制度，听从保卫人员的指挥。
四、建立施工现场治安保卫工作预警制度，对于有可能发生的事件要定期进行分析，化解矛盾。事件发生时，及时报上级主管部门，并做好工作，以防事态扩大。
五、施工单位编制工程施工组织设计或施工方案，必须包括相应的治安保卫措施；国家和市属重点工程必须制定专项的治安保卫工作方案，报市城乡建设委员会和市公安局备案。
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一、安全文明施工考核指标
（一）严格执行《电力建设安全工作规程》、《电力建设安全施工管理规定》及项目单位制定的各项现场施工管理制度，必须制定相应的施工管理制度，做到有章可循，违章必纠，未制定者考核200元/项，并限期制定。 
（二）必须建立健全各级各类人员的安全生产责任制，未建立健全者考核500元，并限期执行。
（三）安全活动要按有关规定定期开展，要讲求实效，每次都要有主题，不能流于形式，安全活动要有详细的记录，要留档备查，否则考核300元/次。
（四）施工人员（包括临时工）必须经安全、技能考试合格，持证上岗，否则考核2000元/人次，并清退此人离开施工现场。
（五）在施工高峰期，要坚持实行领导和专职安监人员值班制度，加强施工现场安全监察，无值班者考核200元/次。
（六）发生事故未按“四不放过”的原则处理或发生事故隐瞒不报，考核 5000～10000元/次，情节恶劣者从重予以考核。造成重大人身伤害或死亡事故而故意瞒报的，考核2万元/次，并解除施工合同。
（七）未按规定给施工人员配备劳动保护用品及相关人身伤害保险，考核200元/人次。
（八）未编制本单位年度安全、文明施工计划，考核200元。
（九）施工组织设计和重大施工项目的安全施工技术措施缺少或未经审批就擅自组织施工的，考核1000～3000元/次。
（十）大、中型施工机械未进行定期检查、性能试验，缺少大、中型机械操作规程，机械作业者无证上岗，考核1000元/项。无安全准用证和技监局检验合格证以及安装拆除使用无资质单位（人员），考核5000元/台（项）。
（十一）“安规”中要求项目负责人、安全员及相关管理人员应到位的重要施工交叉作业，相关负责人及安全员未到位者，考核200元/人次。
（十二）专职安全员未佩戴标志者考核100元/人次。
（十三）施工现场杜绝货运车辆载人和人货混装，否则考核200元/人次。
（十四）按照“电业安全工作规程”的要求应办理工作票的作业项目，必须办理工作票，不得无票作业，违者考核500元/次。
（十五）施工现场的沟道、孔洞、平台和扶梯等不安全场所，均由所属单位做好安全防护措施，不做安全防护措施的，考核200元/处，考核监理单位200元/处。
（十六）现场施工人员和管理人员必须服从项目单位的安全监督和事故调查，不服从管理或妨碍工作的，考核500～5000元/人次。
（十七）若不按环保、水保、文明要求施工，造成项目单位被当地有关部门通报批评或检查扣分一次，项目单位考核5000～10000元/次，若被报刊、电视曝光一次考核5万元/次。因原因，受到政府管理部门考核的，对项目单位及项目施工造成影响的，由负全部责任，项目单位有权追究责任单位。
（十八）在开工前提供明确完善的安全文明施工措施费使用计划。若在施工过程中未按要求投入相关的安全文明施工措施费用，项目单位有权根据投标时所报安全文明施工措施费，对未投入部分的金额进行考核。
二、标准化安全文明示范工地创建方案编制基本要求
（一）创建方案由施工总承包单位在工程开工前组织编制，经企业质量、技术、安全等部门内审，企业技术负责人审批、项目总监理工程师审查，安监机构核准后实施。
（二）创建方案应包括（但不限于）以下内容：
1、编制依据和原则
2、工程概况
3、安全文明创建目标
4、安全文明创建的组织机构、管理制度（安全生产、文明施工、消防安全等机构，安全管理和文明施工的管理制度等）
5、主要安全文明建设标准（办公生活区、工地现场门楼、围挡、硬化、便道、管线保护、排水、临边洞口防护、现场泥浆处置、智慧工地以及人员配备和管理、分区管理相关内容等。
6、安全文明创建工地的具体措施（各项目的具体做法和实施要求）
7、主要安全文明项目实施计划（施工计划、涉及分段施工场地转换的应明确各区域具体实施计划等）。
8、新技术、新工艺研究、使用情况
9、影像留存方案
10、附图：现场总平面图、智慧工地建设平面布置图、围挡布置图（分批实施的注明各批次实施范围、围挡周长和实施时间）、分区管理图、生活区布置图、生产区各功能区布置图等。
（三）涉及实施计划调整的，应对方案进行修订，并履行审批、审查程序。
三、主要安全文明建设标
（一）分区、分界
1、平面功能分区
（1）工程（分段）现场设置施工作业区、材料机械存放区、渣土和废弃物堆放区、施工通道区等。
（2）渣土和废弃物堆放区应独立设置，与材料机械存放区距离不小于10m。
（3）各功能区边界一般采用高度不低于1.2m的定型化或移动式防护栏进行分隔。
2、分界管理
（1）机械作业（土方开挖、起重吊装等）、综合管线保护、危大工程（拆除作业、深基坑工程、模板支撑体系、脚手架以及预应力张拉等），应沿机械作业范围、综合管线及危大工程边缘外不小于1m或坠落半径外设置分界；
（2）分界采用定型化或移动式防护栏，防护栏应落在硬地坪或处理夯实平整的地面上，高度不低于1.2m。
（二）场地
1、围挡
（1）市级立项及《建设工程施工现场围挡示范图集》中规定的一、二、三类地区工程围挡高度不低于2.5m，防撞墩高度不得低于0.6m；四类地区围挡高度不低于2.3m，防撞墩高度不得低于0.45m；
（2）围挡采用夹芯板面板或烤漆钢板、百叶格栅、生态绿植的材质饰面板；
（3）围挡内侧底脚处地面通常设置宽、深不小于200mm、150mm的预制混凝土或砌筑式排水沟，排水沟坡度不小于0.5%；
（4）围挡立柱顶部设置柱头灯或沿顶部设置通长灯槽及灯带，通长设置降尘喷淋水管和喷头，喷头朝向工地内，间距不大于1.5m；
2、出入口
（1）按《建设工程施工现场围挡示范图集》附录设置大门和电子门禁，门禁具备考勤功能并接入实名制管理系统；车辆、人员进出分离，车辆出入口宽不小于5m；
（2）车辆出入口设置自动洗轮机及配套沉淀池，洗轮机长、宽、两侧栏杆高不得低于2.5m、3.7m、1.1m，同时设置下沉式洗车槽。
沉淀池深度不得小于2.5m。
（3）施工现场设置统一标准的“九牌一图”：围挡外侧设置（工程概况牌、责任主体信息牌、环保承诺公示牌、施工现场总平面图）；
出入口围挡内侧设置（动态信息牌、安全分区管理责任牌、安全生产牌、民工权益告知牌、文明施工牌、消防保卫牌）
3、便道及场地硬化
（1）主便道基础采用不小于0.15m厚碎石或不小于0.3m厚水稳碎石基础，面层采用现浇混凝土硬化道路（25cm厚C30钢筋混凝土）或沥青混凝土路面（厚度4cm+6cm）；
（2）次便道采用0.1m厚碎石垫层和0.2m厚C20素混凝土或0.1m厚碎石垫层和路基箱或C20混凝土预制便道板；
（3）不承受荷载的硬地坪在整平夯实后采用0.1m厚碎石垫层和0.1m厚C20素混凝土硬化；
（4）便道及硬化的材料堆放区、起重吊装作业场地及支架体系搭设场地等周边应设置宽、深不小于0.2m、0.15m的砌筑式或预制排水沟。
4、办公生活区
（1）办公生活区采用装配箱式临建设施，材质符合建筑构件燃烧等级A级；
（2）宿舍内人均居住面积不应小于4m2，采用双电压供电线路，安装额定电流不大于3A的电子限荷自动控制器。
（三）安全管理
1、起重吊装
（1）起重机械应安装力矩、起重量、提升高度、幅度及回转限制器等安全装置；
（2）起重机械应安装司机身份识别系统，采用刷脸或指纹验证的方式对机械使用进行管理，并按要求配备机械指挥人员；
2、深基坑
（1）采用首道混凝土支撑作为水平通道的，通道两侧设置定型化临边防护设施，重点做好防护设施与梁体的连接；
（2）基坑周边1-2倍基坑开挖深度范围不得超载堆载，堆载高度不得大于1.2m；
3、临边洞口防护
（1）采用工具式、定型化防护设施，安装牢固，设置安全警示牌；
（2）在洞口或盖板周边地面应设置宽不小于150mm的黄色警示线，防护栏杆、挡脚板、盖板表面涂刷黄黑警示线；对于经常开启的洞口应实行闭锁管理；
4、上下通道
（1）采用外轮廓长、宽尺寸不小于3.8m、1.9m的标准节拼装的梯笼，外侧四周设置全封闭金属安全网；
（2）空间受限的，可采用爬梯，作业高度大于2m的爬梯设置防护笼措施。
5、临时用电
（1）进场使用的电线（缆）、电箱、漏电保护器、隔离开关等均应有3C认证标识；
（2）采用PVC地面线槽保护线路，开关箱至用电设备之间线路埋地或架空确有困难的，采用PVC材质电缆支架敷设，相邻电缆支架间距不大于1m；
6、综合管线
（1）开工前，调查探明施工区域内分布的综合管线，在管线边缘左右两侧1m位置设置地面警示线或护栏分界，并每隔50m设置一道标识牌，注明管线种类、埋深、位置等信息；
（2）开挖前无法迁移的，开挖时应采取加设钢套管、悬吊等加固保护方式，防止管线发生位移和变形。
（四）环保、文明施工及智慧工地
1、烟尘防治及泥浆管理
（1）易扬尘材料采用人工草皮、4针及以上多层防尘网、土工布覆盖，半年以上工地采用播撒草籽、种植草皮等方式固化；
（2）对产生扬尘、烟雾的作业，应设置雾炮、喷淋等烟尘处理设施，焊接、切割、拌和等作业采用封闭空间施工；
（3）现场采用泥浆箱储存泥浆或在现场使用泥浆脱水装置。
2、智慧工地
（1）制高点视频监控球机安装间距不大于500m，监控杆高度6-10m，且监控覆盖全部施工区域；
（2）危大工程实施区域应安装视频监控，保证危大工程作业面监控全覆盖、无死角；
（3）每个项目应配备不少于1台无人机，开展月度自查影像采集工作。
（五）禁用及淘汰的材料、机具、机械设备
严禁使用扣件式钢管支架、现场组装的手动吊篮、简易吊（挂）架、白炽灯、卤素灯、无3C认证的配电箱、非标移动卷线开关盘、自制简易登高用具（高凳、爬梯、人字梯等）以及排放标准不符合要求的非道路移动机械。
四、工程标准化安全、文明示范工地现场考核评分
（一）围挡及出入口
1、检查标准
（1）出入口由专人管理（门卫室不小于4m2），设置电子门禁，车辆、人员进出分离，车辆出入口宽度不小于5m；
（2）大门设置醒目的企业标识
2、分值：5分
3、扣分标准
（1）施工现场出入口大门、值班室及门卫值守人员配备不符合要求的，扣2-3分；
（2）出入口未设置醒目企业名称（标识）的，扣1-2分；
（二）扬尘管控
1、检查标准
（1）现场便道、硬化地面等无积尘、积泥现象；
（2）易扬尘材料及裸露土方等采取覆盖、植草或固化等扬尘防治措施；
（3）拆除、焊接、切割、拌和等产生扬尘或烟尘作业应采用封闭空间施工；
（4）现场禁止拌和石灰土、二灰碎石和水泥稳定碎石等。
2、分值：5分
3、扣分标准
（1）施工现场未采取保洁措施，积尘、积泥的，扣2-3分；
（2）土方及易扬尘材料未采取扬尘防治措施的，扣2-3分；
（3）拆除作业过程中，未采取湿式作业的，扣2-3分；
（4）现场拌和石灰土、二灰碎石和水泥稳定碎石的，扣5分；
（三）现场办公与住宿
1、检查标准
（1）办公生活区、作业区分开设置；
（2）临时用房材质符合建筑构件燃烧等级A级，取得检测报告；
（3）室内净高不得低于2.5m，设置双层高低床的，室内净高不得低于2.7m；
（4）每人应配置宽度不小于0.9m的单人床铺、储物柜、生活用品专柜以及排气扇及空调等；
（5）生活区内应提供作业人员晾晒衣物的场地。
2、分值：5分
3、扣分标准
（1）施工作业区、办公区、生活区未划分清晰或未采取隔离措施的，扣2-3分；
（2）施工现场临时用电和作业场所不符合防火要求，扣3-4分
（3）宿舍住宿条件不满足要求，扣2-3分；
（四）现场防火
1、检查标准
（1）建立消防安全管理制度，明确责任人
（2）办公生活区、生产区等配备相适应的灭火器材
（3）现场明火作业取得动火证并配备动火监护人
2、分值：5分
3、扣分标准
（1）未建立消防安全管理制度的，扣5分；
（2）施工现场灭火器材配置不满足要求的，扣3-4分；
（3）明火作业未履行动火审批手续或作业时未配备动火监护人员的，扣3-4分；
（五）现场图牌
1、检查标准
按要求设置统一样式的“九牌一图”：工程概况牌、责任主体信息牌、动态信息牌、安全分区管理责任牌、安全生产牌、民工权益告知牌、文明施工牌、消防保卫牌、环保承诺公示牌、施工现场总平面图；其中：工程概况牌、责任主体信息牌、环保承诺公示牌、施工现场总平面图设置在工地出入口围挡外侧
2、分值：5分
3、扣分标准
（1）现场未设置图牌的，扣5分；
（2）现场牌图非建设行政主管部门规定样式的，扣3-4分；
（六）其他
1、检查标准
（1）现场设置功能分区并按要求使用
（2）现场食堂独立备餐间、二次更衣室、各类菜具清洗池及隔油池，并取得卫生许可证，人员取得健康证；
（3）厕所带自动冲洗功能，淋浴房设置热水器等
2、分值：5分
3、扣分标准
（1）现场材料、机械未按照功能分区进行布置，扣2-3分；
（2）食堂未取得卫生许可证，炊事员未取得健康的，扣2-3分；
（3）厕所、淋浴房不符合要求的，扣2-3分；
（七）人员防护
1、检查标准
（1）现场作业人员安全防护用品穿戴齐全；
（2）高处、悬空作业人员应佩戴双背带式安全带
2、分值：4分
3、扣分标准
（1）进入施工现场的人员未正确佩戴安全帽的，每1人扣0.5分；
（2）高处作业、悬空作业人员未按规定系挂安全带的，每1人扣1分；
（八）临边、洞口、通道防护
1、检查标准
（1）临边防护应连续封闭，设置挡脚板，洞口设置盖板并闭锁管理；
（2）洞口或盖板周边地面应设置宽不小于150mm的黄色警示线，防护栏杆、挡脚板、盖板表面涂刷黄黑警示线；
（3）脚手架与构筑物之间缝隙大于等于150mm的，应在下一层采用安全平网封闭
2、分值：3分
3、扣分标准
（1）作业面临边、预留洞口（井口）未设置连续防护设施的，扣2-3分；
（2）防护设施杆件的规格及连接固定方式不符合要求的，扣2-3分；
（3）防护网、安全网张挂不符合要求的，扣2-3分；
（九）安全警示标志
1、检查标准
（1）现场临边洞口以及危险区域应设置安全警示牌和危险源公示牌
（2）设置安全警示标志布置图
2、分值：3分
3、扣分标准
（1）施工现场未按规定设置相应安全警示牌、重大危险源公示牌的，扣2-3分
（2）未绘制安全标志布置图的，扣1-2分。
（十）临时用电管理
1、检查标准
（1）建立包括临时用电施组（方案）、用电交底、检查验收、设备调试、绝缘检测以及日常巡查等完善的档案
（2）现场外电按防护方案实施
（3）现场采用TN-S接零保护系统
（4）配电室设置砂箱和用于扑灭电气火灾的灭火器
（5）配电线路应采用埋地、架空（高大于2.5m）方式敷设
（6）开关箱至用电设备之间采用PVC材质电缆支架敷设，相邻电缆支架间距不大于1m；
2、分值：10分
3、扣分标准
（1）外电防护措施不到位，扣4-5分；
（2）现场临时用电未采用TN-S接零保护系统，扣10分；
（3）现场接地、接零保护线路设置不符合要求的，每处扣4-5分；
（4）现场临时用电配电线路敷设不符合要求的，每处扣2分；
（5）现场配电箱、开关箱设置不符合要求的，每处扣2分；
（6）配电（室）箱未设置灭火器的，每处扣2分；
（7）未按规定制定专项用电施工组织设计（方案）、外电防护专项方案，或审批手续不完善的，扣4-5分；
（8）临时用电档案不齐全的，扣4-5分
（十一）机械设备管理
1、检查标准
（1）机械设备进场报验并取得合格的检测报告
（2）机械设备信用档案建立完善
（3）起重机械安全装置齐全有效
（4）起重机械安装司机身份识别系统
2、分值：10分
3、扣分标准
（1）机械设备未履行进场报验手续，每台扣2分；
（2）机械设备未检测或检测报告过期，每台扣2分；
（3）起重机械缺少力矩、起重量、提升高度、幅度及回转限制器安全装置，每台每项扣2-3分；
（4）起重机械无司机身份识别系统，每台扣2-3分；
（5）机械设备未按要求建立信用档案的，每台扣3分。


[bookmark: _Toc15045]（六）冬期和雨期施工方案
[bookmark: _Toc2786]1.冬期施工方案
[bookmark: _Toc4527]1.1编制依据
（1）编制本冬施方案，参考标准及规范
1）中华人民共和国行业标 准 JGJ104-97《建筑工程冬期施工规范》
2）中华人民共和国国家 标准 GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》
3）中华人民共和国国家标准 GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》
4）中华人民共和国国家标准 GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验 方法（ISO）》]
[bookmark: _Toc28296]1.2工程概况
（1）根据当地多年气象资料统计，当室外日平均气温连续 5 天稳定低 于 5℃即进入冬期施工，当室外日平均气温连续 5 天高于 5℃施解除 冬期施工，进入正常施工阶段。
（2）本工程包括抹灰施工、涂料施工、壁纸、墙地砖、天花吊顶等分项工程。冬施期间的施工项目包括涂料施工、墙地砖铺贴等。
[bookmark: _Toc16434]1.3施工安排
（1）冬施期间，结合本工程的特点及相关方面的指令指标，做好各分 项及整体项目的计划安排。 
（2）必须冬施期间完成的分项工程做到合理安排，措施齐全。
[bookmark: _Toc7876]1.4冬施准备工作
(1) 组织措施 
① 进行冬季施工的工程项目，在入冬前应组织专人编制冬季施工方案。编制原则是：确保工程质量；经济合理，使增加的费用为最少；
确实能缩短工期。冬季施工方案应包括以下内容：施工程序；施工方法；现场布置；设备、材料、能源、工具的供应计划；安全防火措施；测温制度和质量检查制度等。方案确定后，要组织有关人员学习，并 向队组进行交底。
②进入冬季施工前，专门组织技术人员业务培训，学习本工作范围内 的有关知识，明确职责，经考试合格后，方准上岗工作。
③与当地气象台站保持联系，及时接受天气预报，防止寒流突然袭击。
(2) 图纸准备 
凡进行冬季施工的工程项目，必须复核施工图纸，查对其是否能适应 冬季施工要求。如：能否在冷状态下安全过冬等问题。
(3) 材料准备 
①液体材料、易被冻坏材料，冬施前合理储备，足量存放，综合安排， 尽可能避开低温进货。 
②现场冬施期间进场的材料二次搬运时做好覆盖保护工作，并及时运 到施工现场，码放整齐，远离潮湿及风寒侵袭之地。 
③准备好对施工现场进行封堵的材料；检查施工现场，对于需封闭之处做好封堵工作，防止室外寒气侵袭。
④对于易燃易爆的材料设专库存放，并准备足量灭火器。
（4）机械准备
室内装饰的机械、工具均不受冬季施工影响，平时使用的工具作到 不淋雨雪，妥善保管即可；定期检查临电设施，防止电线硬化破损。
（5）现场准备 准备温度计，每天早晚两次检查，做好测温记录，反馈给施工现场。 
（6）技术准备 
①工程管理人员应认真熟悉图纸和国标 GJ104-97《建筑冬期施工规程》 
②现场技术员及工长应结合冬施方案对施工队伍进行详细的技术交底，使冬施方案落实到施工班组。 
[bookmark: _Toc9166]1.5主要施工技术措施
(1) 涂料施工 涂料施工时，应保持室温均衡，不得突然变化。 室内温度不宜低于 8℃，不应低于 5℃。现场应设专人负责测试温度并负责开关门窗， 以利通风（不得有过堂风）。
(2) 墙、地砖施工 
①瓷砖地面结合层砂浆铺设前应将基底湿润，并在基底上刷一道素水 泥浆，随刷随铺设搅拌均匀的干硬性水泥砂浆。此时施工现场温度必 须达到要求，防止受冻。 
②将地面砖放置在干拌料上，用橡皮锤找平，之后将块材拿起，在干 拌料上浇适量素水泥浆，同时在瓷砖背面涂厚度约 10mm 的素水泥膏， 然后再放置在干拌料上。 
③瓷砖地面施工时，与周边墙面必须留置宽度为 2mm 的缝隙，以利于 地面收缩。 
④地砖铺贴等湿作业冬施期间应保持室内温度高于 5℃，低于 5℃时，采用取暖器提高室内温度，以确保砂浆不受冻。
[bookmark: _Toc8225]1.6施工管理措施
(1) 当气温连续五天低于 5℃时，进行冬季施工防护措施。各关键施 工区域应安装温、湿度表，每天记录室内温度、湿度变化。 
(2) 各种洞口需通风的除外，其他均应进行临时封闭，其他作为通道 的门、楼梯口用重棉被的方法遮挡，以保持室内温度。 
(3) 保温措施 
1) 封闭门窗 
2) 楼梯口、廊道口协调相关单位安装门窗 
3) 步行梯门口用棉布门帘钉严保温 
4) 所有门口控制人流量
(4) 冬季装饰工程操作规程 
1) 饰面工程 环境应恒温、恒湿，应特别注意湿度的变化，需设专人定时开窗通风。
2) 涂料工程 
①室温保持均衡，不得突然变化，室内相对湿度不大于 80%，以防凝结水。施工中如不能利用永久性采暖通风设施，可采用电暖器、电炉，局部可使用碘钨灯进行加热。 
②冬季室内涂料施工，材料不应受冻。基层最低温度不低于 5℃，同 一施工段温差不超过 5-6℃，一昼夜内环境温度不得低于 3℃。 
[bookmark: _Toc32708]1.6.1质量保证措施 
（1）严格按照施工图纸及技术规范的要求进行施工
（2）使用的特殊材料，要先进行试验工作，确定出施工工艺参数， 并在施工中严格按照工艺参数进行施工 
（3）各分项工程施工前，施工员应对作业班组进行技术交底，质量 交底，明确分项工程质量要求以及操作时应注意的事项 
（4）在分项工程施工过程中，质检员根据施工与验收规范要求随时 检查质量 
（5）施工过程控制是施工质量控制的关键，主要内容包括：完善工 序质量控制，把影响施工质量的因素纳入管理范围，即使检查审核质 量统计分析资料和质量控制图表，抓住关键问题进行处理和解决。 
（6）在本工程组织施工时，施工人员必须在技术人员交底后做好交 底记录，在明确工艺要求、质量要求和操作要求的基础上进行。施工 过程中发现问题，应及时向技术人员反馈，项目技术负责人同意后， 方可继续施工。现场管理人员必须加强技术复核及三检制等质量管制 度的执行力度，以使本工程的质量提高到一个较高的水平。 
（7）工程质量承诺：确保本工程质量达到符合国家相关规范要求。 并确保达到安全文明工地标准 
[bookmark: _Toc15925]1.6.2安全措施
（1）施工人员进入施工现场必须配戴安全帽 
（2）施工现场严禁吸烟 
（3）电源开关、控制箱等设施要统一布置，加锁保护，严禁私拉乱 接电器，拆接电必须找电工，临时接线不得使用裸线 
（4）涂料使用后应及时封闭存放，废料应及时清出室内，施工时室内保持良好通风，但不宜有过堂风 
（5）高处作业应检查马凳是否牢固 
[bookmark: _Toc6470]1.6.3消防措施 
（1）消防保卫人员（或班组长兼）为消防安全直接负责人，负责本 班组的 防火安全日常管理工作，制定措施，接受总包的监督检查。 
（2）在施工生产、日常活动等工作中，要认真执行国家、市政府法 律及总包的防火规章制度，确保安全 
（3）施工现场所属人员必须遵守施工现场用火管理制度，施工现场 严禁吸烟 
（4）使用明火作业前，必须办理动火证，特殊工种如电焊工凭操作 证、动火证、消防合格证（三证）进行操作 
（5）施工现场以配备足够的灭火器，并设专人定期检查、维护 
（6）施工现场水源及消火栓应投标记 
8、成品保护措施
（1）涂料未干前，不应打扫室内地面，严防灰尘等玷污顶面涂料 
（2）工人涂饰时严禁蹬踩已涂好层的部位，防止小油桶碰翻涂料污染墙面 
（3）大理石面层完工后在养护过程中应进行遮盖、遮挡和润湿，正常天气下，大理石地面的养护时间不应少于 7 天，冬期施工应适当延 长养护时间 
（4）后续工程在大理石地面面层上施工时，必须进行遮盖、支垫，严禁直接在大理石地面上进行施工
（5）地面面层施工时应注意不得破坏房间内的防水层
（6）冬施期间应定时进行通风，但不得出现过堂风，如遇大风天应关闭门窗。
[bookmark: _Toc31124]2.雨期施工方案
[bookmark: _Toc9754]2.1雨季施工部署
[bookmark: _Toc4709]2.1.1防雨防汛组织机构
成立雨季施工防汛抗洪领导小组，全面领导雨季施工指挥工作。
成立两个抗洪抢险突击队，主要负责各自责任区及施工区域的抗洪工作，并建立健全值班和气象记录制度，发现阴雨天气预报及时通知分包队伍作好准备,做到层层把关，各尽其责。
[bookmark: _Toc10588]2.1.2雨季施工安排
（1）雨季施工总体思路
1）雨季到来之前，创造出适宜雨季施工的室外或室内的工作面。
2）做好排水设施，准备好排水机具。
3）临时道路做好横断面上两侧的排水坡，铺炉渣等防止路面泥泞，保障雨季运料运输。为防止雨季供料不及时，现场应适当增加材料储备，以保证雨季正常施工。
4）采取有效的技术措施，保证雨季施工质量。如防止砂浆含水量过多的措施，防止水泥受潮的措施等。
（1）认真执行《施工组织设计》，控制总体施工进度，各分项工程施工前，做好人员、材料、机械等各方面的准备，做到计划在先，预防为主、防患于未然。
（2）在执行总体施工进度计划，保证工程质量的前提下，尽量加快施工速度，尤其受雨水潮湿影响大的工序应尽量赶在雨季施工之前施工或者避开雨天施工。
（3）提前做好雨季施工安排
1）劳动力安排：各分包单位划定防雨责任区，在遇大雨暴雨等天气时，全天都应该能调动充足的劳动力到易灌水的部位看守，出现问题及时排除。
2）物料准备安排：在雨季到来之前，提前做好物资、材料的各项准备，包括排水设备、防雨材料及施工应急用电等的准备工作，主要材料用量计划见下表：
[image: ]

（5）施工现场排水
在雨季做好现场排水工作，疏通排水通道，确保施工现场无积水。各楼内积水排至室内集水坑内。通过水泵排出室外。同时加强安全防护，收听当地天气预报，并合理安排、采取覆盖等措施，避免因雨造成抹灰等工程质量的不良影响。
[bookmark: _Toc31906]3.雨季施工主要施工方法
[bookmark: _Toc30528]3.1抹灰工程
雨季施工中的抹灰工程主要是内墙。定期检查砂堆料场、粉刷石膏仓库（或放置在室内）、水泥仓库（或放置在室内），砂的含泥量，严禁将含泥量超标的砂、失效的水泥、粉刷石膏用于本工程中。砂、石料场的基层采用素混凝土硬化，并且作好由里向外的排水坡度。下雨天不得进行地下室面施工。
[bookmark: _Toc13126]3.2脚手架工程
上人楼梯道加上防滑条，做好防滑措施，同时加设不低于1.2米的安全护拦,立封密目安全护网。
大雨季间，不得进行脚手架的搭设和拆除。大雨、大风后应及时对脚手架进行检查修理，有安全隐患的须整改合格后方可投入使用。
雨前认真检查脚手架的防雷接地，对不符合处立即进行修补，避免遭受雷击。
[bookmark: _Toc8200]3.3屋面工程
屋外工程应尽可能在雨期前施工完，并安好水落管，如果排水口不能及时安装，应在此处先铺一层卷材。
若屋面防水工程暂不施工，则需对屋面的各种洞口周边采取措施，保证不让雨水渗入室内。
[bookmark: _Toc18932]3.4临建设施
检查办公室、宿舍及材料库屋面有无漏雨现象，对漏雨的部位及时修理完好，要重点查看，发现安全隐患及时整改。
现场主要施工道路及基坑边全部用混凝土硬化，道路一边设排水沟，确保排水沟畅通无阻，将集水坑中的水及时抽出排入市政管网，保证施工现场无积水。
雨季来临前，对现场的库房等做好地面加高处理，对于受潮易损物品制定专项保护措施（架空或覆盖保护）。
[bookmark: _Toc17290]3.5临电
供电线路不能直埋的一定要架空，室外的配电箱、电焊机和机械设备搭设防雨棚。值班电工要经常检查现场电气设备的接地，接零保护装置是否灵敏有效。雨季使用的电气设备应采用双重保护措施（漏电保护和绝缘保护），及时检查电线绝缘是否良好，接头是否包好，禁止电线浸泡在水中。
在潮湿和易触及带电体场所的照明电源不得大于24V；在特别潮湿的场所或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V；手持灯的电源线不得使用塑料线。
[bookmark: _Toc6648]4.技术保证措施
[bookmark: _Toc32013]4.1雨季施工材料要求
雨季施工用材料必须有出厂质量证明、说明书等资料，特殊材料必须具备西安市建委颁发的材料准用证。进场材料必须放进仓库或用塑料布覆盖。
[bookmark: _Toc9155]4.2防雨(汛)抢险工作
防雨(汛)值班人员在值班期间，严守纪律不得擅自离岗，发现雨(汛)情及时向防汛小组组长汇报，以便尽快采取各种防范措施，及时调动抢险人员到位。出现雨(汛)情紧急情况时防雨(汛)员必须坚守岗位，查清险情，同时向上级有关领导汇报情况。按照现场抢险有关要求马上组织抢险工作，力争把灾害降到最低限度。抢险过程中必须认真服从防汛抗洪领导小组的统一指挥，并统一调配抢险过程中所需使用的物资用品。
[bookmark: _Toc14067]4.3安全措施
加强现场施工人员的劳保工作，大雨天气不得露天作业，小雨天气穿雨衣、雨靴、雨鞋。电气操作人员，必须穿绝缘鞋和戴绝缘手套雨天，停止外脚手架的搭设与拆除等施工作业。脚手架、各种大型机械设备按标准安装避雷装置，并确保完好、有效。大雨来临前，须清理外脚手架上的用具和其它物件。大雨后，应对道路和外脚手架等进行全面检查，确认无沉陷和松动后方可使用。
电气焊应严格按照有关标准规定进行操作，防止触电事故发生，定期检查机电设备的运行情况和检修情况，确保机电设备的正常运行安全。雨、风力六级以上（含六级）天气不得露天作业。雨后应清除积水，方可作业。防雨(汛)抢险器材不得挪作它用。
[bookmark: _Toc17899]（七）紧急情况处理措施预案
为及时有效地处理重大突发事件对工程正常施工秩序的影响，我方从工程开始，就建立以项目经理部领导班子为首、我方总部领导班子为辅、总部各部门支持配合的施工应急救援工作领导小组。在事故发生第一时间启动应急机制，保证做到：统一指挥、职责明确、信息畅通、反应迅速、处置果断，把事故损失降低到最低。
风险是某一危险情况发生的可能性和后果的组合。风险管理始于项目投标之时，我们必须通过有效的风险管理，包括宏观的与微观的，才能确保我们工程建设的各项目标与指标的实现。
风险管理的很多方法已广为人知并广泛地应用于实践当中。特殊工程的分包保证金和价款以及合同履行担保金是现行的几种不同的风险管理方式。价款和合同履行担保金为与难对付的分包商打交道时提供了法律依据。确定投标文件中所要求的工程施工工期和施工质量也是一种风险管理方式。
风险管理包含在我们的项目方案及项目管理服务当中，行之有效的系统和程序将帮助我们识别风险、分析风险因素，评价风险、进行风险决策和处理、减少和避免执行中的风险损失。我们由信息工具支持的实践方法将确保我们项目团队间的交流与协调及所有相关事项的执行。
[bookmark: _Toc196281716][bookmark: _Toc114567111][bookmark: _Toc114559377][bookmark: _Toc30081]1.风险管理组织机构与风险管理
（1）组织机构
1.1、组织机构是避免或降低风险损失的最基本的条件，只有有了合理风险管理组织机构才能保证风险管理的顺利进行，正确进行风险分析，风险决策、合理地进行风险处理以实现风险管理的目标。风险组织机构的设置由风险状况和风险工作量决定，本工程的风险管理分散在投标人的各个职能部门，不设专门的风险管理机构，以兼职的风险管理小组的形式出现，小组的组织机构彩直线职能制形式。
[image: ]
风险管理组织机构职能图
（2）风险管理
外部环境不断变化，风险管理也随着条件的变化而调整，风险管理是一个连续的、循环的、动态的过程，主要包括建立风险管理目标、风险识别、风险分析、风险决策、风险处理等几个基本步骤，风险管理的过程图见下图。
[image: ]
风险管理过程图
[bookmark: _Toc196281717][bookmark: _Toc31454][bookmark: _Toc114567112][bookmark: _Toc114559378]2.风险管理目标
[bookmark: _Toc114567113][bookmark: _Toc196281718][bookmark: _Toc114559379]风险管理是一种有目的的管理活动，风险管理的总目标是选择最经济和最有效的方法使风险成本最小。本工程的风险管理目标是：节约经营成本、保证员工高昂的工作状态、保证企业经营有有效运行，防止员工遭受意外伤害、有效利用资源、维持企业的生存、保持经营的连续性、保持稳定的收入、承担社会责任、保持良好的社会关系、维持企业社会信誉、保证工程顺利完成。
[bookmark: _Toc20512]2.1风险识别
（1）风险的客观存在性
风险是人类历史上长期存在的客观现象，风险是人们对未来行为的决策及客观条件的不确定性而导致的实际结果与预期结果之间的偏差，风险的存在是客观的、确定的，但风险的发生是不确定的，风险的大小取决于风险发生的概率及其产生的损失。工程的施工过程中存在实际结果与预期结果的偏差，工程存在风险是客观必然的。
（2）风险的识别方法
2.1、减少和避免执行中的风险，是我们风险管理的根本目标，为此我们必需要首先识别风险。项目一开始，我们首先就应该进行风险识别，项目实施过程当中我们要对未来的工作和工程进行风险分析、防和预控。
2.2、我们依据风险管理计划，业主需求，项目目标、围任务、各项工作计划，风险的种类和历史信息进行风险识别。我们按照目标、时间、结构、环境、因素进行目标的识别和分解。
风险识别的方法表
	风险识别方法
	风险识别方法的说明

	表格问卷识别法
	设计既有价值又适用的识别表格和问卷

	风险列举法
	根据流程外的资料分析每项活动可能遭遇的风险

	专家调查法
	头脑风暴法：畅所欲言，最后综合分析
德尔菲法：间接、反复获得的价值的信息

	风险因素预先分析法
	对风险因素、风险条件预先作概略分析

	幕景分析法
	识别可能引起风险的因素及影响程度

	安全检查表分析法
	在科学分析的基础上，找出可能的风险因素


[bookmark: _Toc31547]2.2工程项目的风险识别
（1）风险按损失产生的原因可分为自然风险、人为风险（包括行为风险、经济风险、政治风险、技术风险），根据工程项目施工的特点及本工程实际施工过程中可能发生的情况，我们将本工程施工过程中的风险归纳为技术风险和非技术性风险两个大类，具体细分见下图。
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风险划分图
[bookmark: _Toc196281719][bookmark: _Toc114559380][bookmark: _Toc114567114]（2）风险分析
2.1、风险要素：风险因素、风险事故、损失是风险的三个要素，风险因素引起风险事故，风险事故导致损失，而风险因素也可能直接导致损失，因此想避免或减少风险带来的损失，我们需要加强对风险因素的认识。
2.2、因素认别：风险管理必须首先识别和分析评估潜在的风险领域，评价风险包括风险发生可能性的大小和后果的严重程度。这是项目风险管理最重要的步骤。识别风险并能避免风险或降低风险，更为重要的是识别引起风险的因素，即对风险因素的识别。对风险因素的识别包括风险的来源，风险产生的条件，描述其风险特征和确定那些风险会对本项目产生影响等。
[bookmark: _Toc114567115][bookmark: _Toc10356][bookmark: _Toc114559381][bookmark: _Toc196281720]3.风险决策
（1）风险决策的过程也是风险控制的过程，是选择以及优化风险管理以达到风险管理目标的过程，是为了防止风险发生以及减少风险发生带来的损失。
（2）常用的风险管理技术包括控制型风险管理技术和财务型风险管理技术。控制型风险管理技术是用来避免、消除和减少意外事故发生的机率，限制已发生的损失继续扩大的一切措施。财务型风险管理技术是对无法控制的风险所做的财务安排，将风险成本分布在一定时期，以减少风险损失而引起的财务上的波动。
（3）、就本工程而言，风险决策重点在于采用控制型风险管理技术进行风险防，风险防与本项目整体管理工作具有密不可分的关系，我们的目标管理体系，过程化、系统化、程序化、阶段化的管理手段将会对我们的工程建设的总体目标的实现具有良好的防功能，我们部信息平台的建立、外部信息平台的有效，将会对我们的风险防提供最有效的支持和沟通。我们科学的组织结构，优秀的团队建设将会对我们整个工作的有效开展与组织协调起到中坚作用。我们完备的计划和计划管理体系，将使我们的各项工作按照预定目标开展。除此以外，我们还对工作的关键点制定了完备的防措施。
[bookmark: _Toc114559382][bookmark: _Toc18332][bookmark: _Toc196281721]4.风险管理评价
风险管理证人是指对风险管理计划的实施和风险管理效果的评价。由于风险的可变性、风险分析水平的阶段性、风险管理技术处于不断提高完善的过程中，因此需要对风险管理的效果进行科学的评估。风险管理的良好效果在于以最小的风险成本取得最大的安全保障。同时还要保证风险管理目标与整体目标的一致性。风险管理证人使得风险管理的水平不断提高，持续改进，以最小的风险成本最得最大的风险管理效果，从而达到避免或减少风险带来的损失，实现风险管理的计划目标。
[bookmark: _Toc196281722][bookmark: _Toc7773][bookmark: _Toc114559371][bookmark: _Toc114567105][bookmark: _Toc73761502]5.抵抗风险措施
[bookmark: _Toc196281723]（1）风险分类
本工程工期将经过雨季、因此施工过程中不确定因素多。为此工程施工前须认真分析工程施工过程中可能出现的紧急情况，并制定相应的处理措施、预案。
[bookmark: _Toc114559372][bookmark: _Toc114567106]（2）风险情况分类
认真分析施工过程及现实生活进行识别并具体化，可把紧急情况分为几类，具体类型及可能险情见下表：
紧急情况分类表
	序号
	类型
	可能险情

	1
	火灾
	生活区或办公区失火、库房失火、堆放材料、在建工程失火等

	2
	爆炸
	易爆物品爆炸、压力容器爆炸等

	3
	质量事故
	工程结构失稳或倒塌

	4
	重大机械事故
	锅炉爆炸、起重设备失稳或倒塌、垂直运输机械坠落或失稳、车辆碰撞等

	5
	坍塌事故
	边坡坍塌，模板倒塌，脚手架失稳或倒塌

	6
	坠落伤亡事故
	人员重伤、死亡

	7
	严重管道破裂
	上下水管道破裂、煤气管道破裂、油管破裂等

	8
	集体食物中毒
	不当饮食或人为造成引起的食物中毒等

	9
	夏季中暑
	群体中暑、个别严重中暑等

	10
	突发传染病
	传播迅速、后果严重的传染病，特别SARS

	11
	不可抗力
自然灾害
	地震、地裂、地表陷落、冰雹、暴雨、大风、雷电、暴雪严寒、严重沙尘暴等

	11
	计算机病毒
	系统崩溃、数剧丢失等

	13
	触电
	变压器及配电柜故障、电缆受损后短路


[bookmark: _Toc117310067][bookmark: _Toc117253290][bookmark: _Toc110080468][bookmark: _Toc123453651][bookmark: _Toc110477345][bookmark: _Toc196281724]（3）应急领导小组设置及职责分工
本工程应急救援工作领导组织分二级，第一级直接对接现场，由项目经理部领导成员组成，这也是事件发生第一反应小组，也是事件的控制中心。第二级间接对接现场，由我方总部高层领导成员组成，它支持、服务于第一级应急小组工作，为第一级应急小组提供财支持，社会关系求助，对第一应急小组工作提供建议和决策参考。
[bookmark: _Toc123453652][bookmark: _Toc117253291][bookmark: _Toc196281725][bookmark: _Toc17247][bookmark: _Toc110477346][bookmark: _Toc110080469][bookmark: _Toc117310068]6.应急救援队伍
（1）根据事件发生对象，组成事件相应救援队伍。一级救援队伍来源于项目经理部各主要部门，有项目的安全、生产、机电部、技术、行政、医务室等；二级救援队伍来源于我方总部各主要部门，有总部的质量安全部、保卫部、项目管理部、机电部、资金部、财务部等；两级之间相互配合、相互支持，由一级救援队伍处理事件的发生初始阶段；由二级救援队伍解决事件的调节、安抚、后期调查、上报政府部门、补偿等工作。
[bookmark: _Toc196281726][bookmark: _Toc123453653]（2）项目部应急救援职能机构的职责与分工
1）项目经理：负责生产安全事故应急救援工作的总体部署与指挥。
2）技术负责人：负责应急救援日常管理、信息沟通指导各分包单位应急救工作组织与实施，联系救扩，向各级报告事故简况。
3）各班组长：负责各班组应急救援的结构生产人员协调指挥。
4）钢筋工长：负责应急救援钢筋专业生产人员协调工作。
5）电工长：负责应急救援现场动力照明电力供应，水源供应组织工作。
6）材料员：负责应急救援材料运输、车辆调配供应。
7）管理员：负责应急救援后勤保障工作。
8）安全员：负责应急救援组织现场保护和防护工作；负责应急救援车辆、行人和人员疏散及善后处理工作；负责应急救援日常管理，信息沟通，协调工作。
（3）事故发生后1小时，启动应急机制。全天24小时进入应急状态。事后处理报告提交我方总部、业主、政府部门48小时后，应急状态解除。
（4）应急工作小组人员及联络方式将在现场管理文件中和施工现场醒目部位多处公示，救护医院的位置及联络方式也将予以公示。
[bookmark: _Toc110477349][bookmark: _Toc123453657][bookmark: _Toc117253294][bookmark: _Toc117310071][bookmark: _Toc110080472][bookmark: _Toc196281730][bookmark: _Toc18103][bookmark: _Toc123453658][bookmark: _Toc196281731]7.紧急情况处理措施、预案
（1）安全事故应急救援措施及预案
1.1现场保护
项目部应急救援组织在进行事故报告的同时，应按职责分工指定专人保护事故现场，采取必要的围栏措施，如出现伤亡人员需对现场物品做必要移动的应首先记录现场实物状况、采取牌照或绘图的方式进行记录。做好调查取证的基础资料准备工作，同时应对现场与事故有关的管理、操作、目击人员进行登记、控制，以备询查。对于引发事故的重要物证及时收集、登记、保管。
1.2.人员疏散
对于事故发生可能造成的安全隐患，威胁周边人群安全的，应立即采取人员疏散措施，根据应急预案中安全疏散通道设置的安排，由专人组织人员疏散，设置限制区域并标识，控制事态的发展。
1.3.现场医疗急救
对于事故发生人员伤亡的，应按应急预案要求，组织经培训的救援救护人员根据伤者情况实施现场救护，同时组织车辆，按预案路线及时送往医院救治。
1.4.易燃易爆品转移
易燃易爆物品造成险情或发生险情及现场易燃易爆物品时，应按应急预案要求，组织人员、车辆进行危险物品转移，转移过程中设置专职看护人员，并根据危险物品特性配置充足的消防器材，按预案设定的转移路线及目的地组织转移。必要时上报当地公安、消防部门，在其指导下组织转移。
[bookmark: _Toc123453659][bookmark: _Toc117310072][bookmark: _Toc196281732]1.5 .火灾、爆炸事故应急措施及预案
根据GB18218-2000《重大危险源辨识》的标准，本工程火灾、爆炸重大危险源通常有2个，一个是施工作业区，一个是临建仓库区。其中化学危险品的搬运、储存数量超过临界量是危险源普查的重点。因此，工程开工后要对重大危险源应登记、建档、定期检测、监控，并培训施工人员掌握工地储存的化学危险品的特性、防方法。
1.6.火灾、爆炸事故应急流程应遵循的原则
紧急事故发生后，发现人应立即报警。一旦启动本预案，相关责任人要以处置重大紧急情况为压倒一切的首要任务，绝不能以任何理由推诿拖延。各部门之间、各单位之间必须服从指挥、协调配合，共同做好工作。因工作不到位或玩忽职守造成严重后果的，要追究有关人员的责任。
1.6.1接到报警后，应立即组织自救队伍，按事先制定的应急方案立即进行自救；若事态情况严重，难以控制和处理，应立即在自救的同时向专业救援队伍求救，并密切配合救援队伍。
1.6.2现场道路，保证救援工作顺利进行；疏散人群至安全地带。（疏散图待正式进场时绘制）。
1.6.3过程中，遇有威胁人身安全情况时，应首先确保人身安全，迅速组织脱离危险区域或场所后，再采取急救措施。
1.6.4源、可燃气体（液体）的输送，防止事态扩大。
1.6.5总监为紧急事务联络员，负责紧急事物的联络工作。
1.6.7、故处理结束后，安全总监应填写记录，并召集相关人员研究防止事故再次发生的对策。
[bookmark: _Toc23301]8.火灾的应急措施及预案
（1）人员进行防火安全教育：目的是帮助施工人员学习防火、灭火、避难、危险品转移等各种安全疏散知识和应对方法，提高施工人员对火灾、爆炸发生时的心理承受能力和应变力。一旦发生突发事件，施工人员不仅可以沉稳地自救，还可以冷静地配合外界消防员做好灭火工作，把火灾事故损失降低到最低水平。
（2）发生火灾时，在安全地带的施工人员可通过手机、对讲机向施工人员传递火灾发生信息和位置。施工人员可以在火灾安全区等待救援，同时用湿布捂住口鼻，挥舞彩色安全帽表明你所处的位置。切忌逃生时在路上拥挤。
[bookmark: _Toc8910]9.爆炸发生时人员疏散应避免的行为因素
（1）人员聚集：灾难发生时，由于人的生理反应和心理反应决定受灾人员的行为具明显向光性，盲从性。向光性是指在黑暗中，尤其是辩不清方向，走投无路时，只要有一丝光亮，人们就会迫不及待的向光亮处走去。盲从性是指事件突变，生命受到威胁时，人们由于过分紧、恐慌，而失去正确的理解和判断能力，只要有人一声招唤，就会导致不少人跟随、拥挤逃生，这会影响疏散甚至造成人员伤亡。
（2）恐慌行为：是一种过分和不明智的逃离型行为，它极易导致各种伤害性情感行动。如：绝望、歇斯底里等。这种行为若导致"竞争性"拥挤，再进入火场，穿越烟气空间及跳楼等行动，时常带来灾难性后果。
（3）再进火场行为：受灾人已经撤离或将要撤离火场时，由于某些特殊原因驱使他们再度进入火场，这也属于一种危险行为，在实际火灾案例中，由于再进火场而导致灾难性后果的占有相当大的比例。
[bookmark: _Toc124007700][bookmark: _Toc124097732][bookmark: _Toc124071793][bookmark: _Toc124072669][bookmark: _Toc123995440][bookmark: _Toc24137][bookmark: _Toc196281733]10.高处坠落事故应急措施
（1）生高处坠落事故，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。
（2）呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院进行抢救治疗。
（3）现颅脑损伤，必须维持呼吸顺畅，昏迷应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。
（4）骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送就近有条件的医院治疗。
（5）现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，搬运时，将伤者平卧在帆布担架或硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，招致死亡。抢救脊椎受伤者，搬运过程严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。
（6）现伤者手足骨折，不要盲目搬动伤者。应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地取材，用木板、竹头等，在无材料的情况下，上肢可固定在身侧，下肢与腱侧下肢缚在一起。
（7）救援人员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。正确的现场止血处理措施。一般伤口小的止血方法：先用生理盐水（0.9%Nacl溶液）冲洗伤口，涂上红汞水，然后盖上消毒纱布，用绷带较紧地包扎。
（11）止血法：用纱布、棉花等作成软垫，放在伤口上再加包扎，来增强压力而达到止血。
（12）血法：选择弹性好的橡皮管、橡皮带或三角巾、毛巾、带状布条等，上肢出血结扎在上臂上处（靠近心脏位置），下肢出血结扎在大腿上处（靠近心脏位置）。结扎时，在止血带与皮肤之间垫上消毒纱布板垫。每隔25-40分钟放松一次，每次放松0.5-1分钟。
（13）使用交通工具或其他措施，及时把伤者送往邻近医院抢救，运送途中应尽量减少颠簸。同时，密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。近医院抢救，运送途中应尽量减少颠簸。同时，密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。
[bookmark: _Toc124007701][bookmark: _Toc123995441][bookmark: _Toc124071794][bookmark: _Toc124072670][bookmark: _Toc124097733][bookmark: _Toc196281734][bookmark: _Toc20614]11.打击事故应急措施及预案
（1）当物体打击事故发生后，抢救的重点放在对颅脑损伤、胸部骨折和出血上进行处理。
（2）发生物体打击事故，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院进行抢救治疗。
（3）出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送就近有条件的医院治疗。
[bookmark: _Toc124072671][bookmark: _Toc123995442][bookmark: _Toc124071795][bookmark: _Toc124097734][bookmark: _Toc124007702][bookmark: _Toc13360][bookmark: _Toc196281735]12.触电事故的应急措施及预案
（1）触电急救的要点是动作迅速，救护得法，切不可惊惶失措，束手无策。要贯彻“迅速、就地、正确、坚持”的触电急救八字方针。发现有人触电，首先要尽快使触电者脱离电源，然后根据触电者的具体症状进行对症施救。
（2）脱离电源的基本方法有：
2.1将出现附近电源开关刀拉掉、或将电源插头拔掉，以切断电源。
2.2用干燥的绝缘木棒、竹竿、布带等物将电源线从触电者身上拨离或者将触电者拨离电源。
2.3必要时可用绝缘工具（如带有绝缘柄的电工钳、木柄斧头以及锄头）切断电源线。
2.4救护人可戴上手套或在手上包缠干燥的衣服、围巾、帽子等绝缘物品拖拽触电者，使之脱离电源。
2.5如果触电者由于痉挛手指紧握导线缠绕在身上，救护人可先用干燥的木板塞进触电者身下使其与地绝缘来隔断入地电源，然后再采取其它办法把电源切断。
2.6如果触电者触及断落在地上的带电高压导线，且尚未确证线路无电之前，救护人员不可进入断线落地点8～10米的围，以防止跨步电压触电。进入该围的救护人员应穿上绝缘靴或临时双脚并拢跳跃地接近触电者。触电者脱离带电导线后应迅速将其带至8～10米以外立即开始触电急救。只有在确证线路已经无电，才可在触电者离开触电导线后就地急救。
（3）电源时应注意的事项：
3.1绝缘措施前，救护人不得直接触及触电者的皮肤和潮湿的衣服。
3.2救护人直接用手推、拉和触摸触电者；救护人不得采用金属或其它绝缘性能差的物体（如潮湿木棒、布带等）作为救护工具。
3.3触电者脱离电源的过程中，救护人宜用单手操作，这样对救护人比较安全。
3.4者位于高位时，应采取措施预防触电者在脱离电源后坠地摔伤或摔死（电击二次伤害）。
3.5生触电事故时，应考虑切断电源后的临时照明问题，以利救护。
（4）失去知觉的救护措施：
4.1触电者在比较干燥、暖和的地方静卧休息，并派人严密观察，同时请医生前来或护人可先用干燥的木板塞进触电者身下使其与地绝缘来隔断入地电源，然后再采取其它办法把电源切断。
4.2断落在地上的带电高压导线，且尚未确证线路无电之前，救护人员不可进入断线落地点8～10米的围，以防止跨步电压触电。进入该围的救护人员应穿上绝缘靴或临时双脚并拢跳跃地接近触电者。触电者脱离带电导线后应迅速将其带至8～10米以外立即开始触电急救。只有在确证线路已经无电，才可在触电者离开触电导线后就地急救。
4.3呼吸困难或心跳失常，应立即施行人工呼吸及胸外心脏挤压。
（5）措施：当判定触电者呼吸和心跳停止时，应立即按心肺复法就地抢救。方法如下：
5.1第一，清除口中异物。使触电者仰面躺在平硬的地方，迅速解开其领扣、围巾、紧身衣和裤带。如发现触电者口有食物、假牙、血块等异物，可将其身体及头部同时侧转，迅速用一只手指或两只手指交叉从口角处插入，从口中取出异物，操作中要注意防止将导物推到咽喉深入。第二，采用仰头抬颊法畅通气道。操作时，救护人用一只手放在触电者前额，另一只手的手指将其颏颌骨向上抬起，两手协同将头部推向后仰，舌根自然随之抬起，气道即可畅通。为使触电者头部后仰，可于其颈部下方垫适量厚度的物品，但严禁用枕头或其他物品垫在触电者头下。
5.2对口（鼻）人工呼吸。使病人仰卧，松解衣扣和腰带，清除伤者口腔痰液、呕吐物、血块、泥土等，保持呼吸道通畅。救护人员一手将伤者下颌托起，使其头尽量手仰，另一只手指捏住伤者的鼻孔，深吸一口气，对住伤者的口用力吹气，然后立即离开伤者口，同时松开捏鼻孔的手。吹气力量要适中，次数以每分钟16-18次为宜。
5.3外心脏按压。将伤者仰卧在地上或硬板床上，救护人员跪或站于伤者一侧，面对伤者，将右手掌置于伤者胸骨下段及剑突部，左手置于右手之上，以上身的重量用力把胸骨下段向后压向脊柱，随后将手腕放松，每分钟挤压60-80次。在进行胸外心脏按压时，宜将伤者头放低以利静脉血回流。若伤者同时伴有呼吸停止，在进行胸外心脏按压时，还应进行人工呼吸。一般做四次胸外心脏按压，做一次人工呼吸。送往医院诊治。
[bookmark: _Toc124097735][bookmark: _Toc123995443][bookmark: _Toc124071796][bookmark: _Toc124007703][bookmark: _Toc124072672][bookmark: _Toc8382][bookmark: _Toc196281736]13.火灾和爆炸事故的应急措施及预案
（1）发生火灾和爆炸，首先是迅速扑灭火源和报警，及时疏散有关人员，对伤者进行救治。
（2）火灾发生初期，是扑救的最佳时机，发生火灾部位的人员要及时把握好这一时机，尽快把火扑灭。
（3）在扑救火灾的同时拨打“119”报警和及时向上级有关部门及领导报告。
（4）在现场的消防安全管理人员，应立即指挥员工撤离火场附近的可燃物，避免火灾区域扩大。
（5）组织有关人员对事故区域进行保护。
（6）及时指挥、引导员工按预定的线路、方法疏散、撤离事故区域。
（7）发生员工伤亡，要马上进行施救，将伤员撤离危险区域，同时拨打“110”求救。
[bookmark: _Toc124072673][bookmark: _Toc124071797][bookmark: _Toc124007704][bookmark: _Toc123995444][bookmark: _Toc124097736][bookmark: _Toc102][bookmark: _Toc196281737]14.火灾事故应急措施及预案
（1）组织人员抢救，参与抢救的人员必须做好安全防护措施，佩戴防毒面具、安全绳、担架及其他救护用品，不得盲目进入现场施救。
（2）封闭地域实施抢救时，增加送风设备，狭小部位抢救应根据实际情况分小队轮番进行，将中毒人员救离现场，排除险情。
（3）中毒人员被救出后，首先将中毒者安放在空气流通的地方，使其仰卧，观察中毒情况和有否其他伤害，如发生休克，应先处理休克；遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸、胸外心脏挤压并注意其他伤害的救护。处于休克状态的中毒者要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20cm左右，尽快送医院进行抢救治疗。
（4）对于现场不以实施抢救的（条件设备不足）需立即报119和110及时向上级有关部门领导报告。
（5）食物中毒者口有食物、假牙、血块等异物，可将其身体及头部同时侧转，迅速用一只手指或两只手指交叉从口角插入从口中取出异物，操作中注意防止将异物推到咽喉深入。采用仰头抬颊法畅通气道，操作时救护人用一只手放在中毒者前额，另一只手的手指将其颏颌骨向上抬起，两手协同将头部推向后仰，舌根自然随之抬起，气道即可畅通。为使中毒者头部后仰，可地其颈部下方垫适量厚度的物品，但严禁用枕头或其他物品垫在中毒者头下，及时送就近有条件的医院治疗，并将其剩余食物及食堂样本一同送医院鉴别。
[bookmark: _Toc123453661][bookmark: _Toc117310074][bookmark: _Toc28073][bookmark: _Toc196281738]15.劳资事件应急措施及预案
（1）劳资纠纷可能来源于分包商对工人工资的拖欠，事件发生的时间可能集中在春节前夕、春耕时期、秋收时期，为杜绝此类事件发生，总包商会随时关注分包商支付工人工资情况，一旦发现有拖欠个案发生，总包商会尽快督促分包商付清工人工资，同时敦促所有分包商自查劳资状况，对个别分包商恶意拖欠工人工资行为，将予以举报。
（2）预案启动后，相关责任人要以处置重大紧急情况为压倒一切的首要任务，绝不能以任何理由推诿拖延。各部门之间、各单位之间必须服从指挥、协调配合，共同做好工作。因工作不到位或玩忽职守造成严重后果的，要追究有关人员的责任。
（3）项目经理部在获悉事件发生后，10分钟必须在向我方总部高管层领导和业主报告，报告的容包括：发生事件的单位、人数、性质、时间、地点、原因、经过、社会反映及其他已掌握的情况。
（4）处理劳资纠纷事件要注意运用国家法律、法规、政策，开展耐心细致的宣传解释和思想政治工作，公正处理、妥善解决工人提出的实际问题和合理要求，防止矛盾激化和事态扩大，疏导工人返回工作岗位，尽快恢复生产、生活和社会秩序，确保社会政治稳定。
（5）当事件协商解决不成，有可能诱发暴力破坏活动时，应及时建议公安部门依法采取防措施，防止事态进一步恶化和扩大。对无理取闹、违反治安处罚条例的人员，应建议公安部门依法处理。
[bookmark: _Toc19611][bookmark: _Toc196281739]16.交通事故应急措施及预案
（1）事件发生后，迅速拨打急救，并通知交警。
（2）项目在接到报警后，应立即组织自救队伍，迅速将伤者送往附近医院。并派人保护现场。
（3）协助交警疏通事发现场道路，保证救援工作顺利进行，疏散人群至安全地带。
（4）做好事后人员的安抚、善后工作。
[bookmark: _Toc123453662][bookmark: _Toc117310075][bookmark: _Toc6466][bookmark: _Toc196281740]17.应急措施及预案
（1）春季沙尘暴，夏季暴雨，冬季严寒是本工程严密注视的恶劣天气，工程开工后，随时收集未来7天天气状况的信息，一旦得到国家气象中心预紧预报，工程应急机制小组即启动。
（2）调整施工进度和强度。
（3）做好成品保护和材料设备保护。
（4）做好人员安全保护，必要时调整工人劳动强度和工作时间。
（5）启动专项资金投入各项保护费用。
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